РОЛЛ ПЕРДЕ ЖАСАУ, ӨЛШЕУ, ОРНАТУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
1. Жалпы мәліметтер
· Тапсырыс беруші / Нысан: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Академик Қаныш Сәтбаев 70 А, «Қарсақпай кентінің балалар-жасөспірімдер спорт мектебі». КММ
· Жалпы қаржыландыру сомасы: 1 500 000 (бір миллион бес жүз мың) теңге.
· Тауардың түрі: Ролл перделер (Ролл шторы).
· Тапсырыс берушінің шарттары: Өлшемдер алу, дайындау, жеткізу және орнату (монтаждау) қызметтері бағаға кіреді.
2. Тауардың сандық және бағалық көрсеткіштері (Есептеу)
Орташа стандартты терезе өлшемдерін және 1 500 000 теңге жалпы соманы ескере отырып есептелген баға:
	№
	Өнім атауы
	Терезе саны
	Өлшем бірлігі
	1 данасы
	Жалпы сома (теңге)

	1
	Ролл перделер (арнайы матадан жасалған, жиынтығымен)
	40
	дана
	37500
	1 500 000

	Барлығы:
	Жалпы сома:
	
	
	
	1 500 000 тг


(Ескерту: Нақты көлем өлшеу жұмыстарынан кейін дәл есептеледі, жалпы сома 1 500 000 теңгеден аспайтын болып бекітіледі).
3. Техникалық талаптар мен сипаттамалар
3.1. Конструкция және басқару жүйесі:
· Түрі: Ашық немесе жабық жүйедегі ролл перде (клиенттің таңдауы бойынша терезе жақтауына немесе қабырғаға бекітілетін).
· Басқару тетігі: Шынжырлы (цепочный) механизм, сол немесе оң жаққа орнату мүмкіндігімен.
· Бекіту элементтері: Алюминий немесе берік пластиктен жасалған кронштейндер мен бағыттауыш лескалар (жел соққанда немесе терезе ашылғанда перде шайқалмау үшін).
· Білік (Вал): Берік алюминий құбырдан жасалған, диаметрі терезе өлшеміне сай келетін (кемінде 19-25 мм).
3.2. Матаға қойылатын талаптар:
· Материал түрі: Жоғары сапалы импорттық полиэстер немесе арнайы сіңдірілген маталар.
· Арнайы қасиеттері:
· Шаң өткізбейтін (пылеотталкивающий) арнайы химиялық құраммен өңделген.
· Ылғалға төзімді (водонепроницаемый/грязеотталкивающий состав), құрғақ немесе жеңіл дымқыл тазалауға төзімді.
· Күн сәулесінен қорғау дәрежесі (светопроницаемость): Күңгірттенетін (Blackout) немесе жартылай түсетін (Dimout) нұсқалары қарастырылады.
· Түсі мен өңі: Ғимараттың интерьеріне сәйкес әр түрлі түс гаммасы мен реңкте ұсынылады (тапсырыс берушімен келісіледі).
3.3. Сапа және кепілдік:
· Өнім қауіпсіздігі: Экологиялық таза, адам денсаулығына зиянсыз, иіс шығармайтын және түсі күн астында оңбайтын материалдар қолданылуы тиіс.
· Қызмет көрсету мерзімі: Кемінде 5 жыл белсенді қолдануға төзімді.
· Кепілдік мерзімі: Барлық дайын өнімдер мен орнату жұмыстарына кемінде 1 (бір) жыл кепілдік беріледі.
· Қосымша қызметтер: Нысанға барып өлшеу жұмыстарын жүргізу және дайын перделерді сапалы түрде орнату (монтаж) бағаға кіреді және тегін жүзеге асырылады.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление, замер, монтаж рулонных штор (ролл-штор)
1. Общие сведения
· Заказчик / Объект: Республика Казахстан, Улытауская область, ул. Академика Қаныша Сатпаева 70 А, КГУ «Детско-юношеская спортивная школа поселка Карсакпай» 
· Общая сумма финансирования: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.
· Наименование товара: Рулонные шторы (ролл-шторы).
· Условия поставки: Замер, изготовление, доставка и монтаж (установка) под ключ входят в общую стоимость.
2. Количественные и стоимостные показатели (Расчет)
Расчет выполнен исходя из стандартных средних размеров оконных проемов и общего бюджета 1 500 000 тенге:
	№
	Наименование товара
	Ориентировочный объем
	Ед. изм.
	Цена за 1 штуку (тенге)
	Общая сумма (тенге)

	1
	Шторы рулонные (из специализированной ткани, в комплекте)
	40
	штук
	37500
	1 500 000

	Итого:
	Общая сумма:
	
	
	
	1 500 000 тг


(Примечание: Точный объем уточняется после проведения контрольного замера, общая сумма договора фиксируется в пределах 1 500 000 тенге).
3. Технические требования и характеристики
3.1. Конструкция и механизм управления:
· Тип системы: Рулонная штора открытого или закрытого типа (с возможностью крепления на оконную раму, створку, стену или потолок).
· Механизм управления: Цепочный механизм, с возможностью установки управления как с правой, так и с левой стороны.
· Элементы крепления: Прочные кронштейны (алюминий/пластик повышенной прочности) и направляющая леска (для фиксации полотна при откидывании окна или сквозняке).
· Вал (труба): Выполнен из прочного алюминиевого сплава, диаметр подбирается индивидуально под размеры окна (не менее 19–25 мм).
3.2. Требования к ткани:
· Материал: Высококачественный импортный полиэстер со специальными защитными пропитками.
· Специальные свойства:
· Обработка пылеотталкивающим и грязеотталкивающим составом.
· Влагонепроницаемость, стойкость к сухой и влажной чистке.
· Устойчивость к выгоранию на солнце (УФ-защита).
· Светопроницаемость: Выбор ткани из категорий полупрозрачные (Dimout) или полностью светонепроницаемые (Blackout) по согласованию с Заказчиком.
· Цветовая гамма: В ассортименте широкий выбор расцветок и текстур для согласования с интерьером помещения Заказчика.
3.3. Качество и гарантийные обязательства:
· Безопасность: Продукция должна быть экологически безопасной, без посторонних запахов, гипоаллергенной.
· Срок эксплуатации: Материалы и фурнитура должны быть рассчитаны на интенсивную ежедневную эксплуатацию (не менее 5 лет).
· Гарантийный срок: Гарантия на готовые изделия и монтажные работы составляет не менее 1 (одного) года.
· Дополнительные услуги: Выезд специалиста на замер, транспортировка, сборка и качественный монтаж осуществляются Исполнителем бесплатно (входят в стоимость договора).

