[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация: Стол угловой и 2 шкафа в приемную 
Технические требования и характеристики
Параметры :	 
1.Стол :Габаритные размеры	1400 мм (длина по основной стороне) × 1200 мм (ширина по боковой стороне) × 750 мм (стандартная высота) ширина 600 мм
Конструктивные особенности:	Угловая закругленая  форма. Стол оборудован встроенными или приставными элементами: с одной  тумбой и специальной нишей/подставкой под системный блок (СБ).
Комплектация тумбы №1	Выдвижные ящики (3 шт.) на роликовых или шариковых направляющих полного выдвижения с замком на верхнем ящике (опционально).
Подставка под СБ	Выкатная (на мобильных колесных опорах) или стационарная встроенная база в нижней части стола, обеспечивающая свободный доступ к кабелям и вентиляцию компьютера.
Материалы и кромка	Высококачественный ЛДСП толщиной 16–22 мм. Лицевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
Цвет согласовать с заказчиком
2.Шкаф / Буфет-стеллаж
Параметр	
Габаритные размеры	Длина: 800 мм × Ширина (глубина): 300 мм × Высота: 1000 мм
Зонирование и конструкция	• Верхняя зона: Открытая вместительная ниша-полка стеллажного типа. Оснащена высокими защитными бортиками по трем сторонам для предотвращения падения предметов.
• Нижняя зона: Закрытая тумба с 2 распашными дверцами, укомплектованная внутренней горизонтальной полкой.
Материалы	ЛДСП толщиной 16 мм, задняя стенка — ХДФ/ДВП в цвет корпуса изделия.
Фурнитура	Накладные мебельные петли с доводчиками (для плавного закрывания дверей), минималистичные ручки-кнопки или ручки-скобы (металл/пластик)
         3. Шкаф для одежды 
Габаритные размеры  Длина 400 мм x Высота  2000 мм x ширина 400мм x глубина 400 мм.
 С одной верхней  полкой, и перекладиной для одежды 
Цвет согласовать с заказчиком

Материал  для изготовления должен быть новой, не бывшей в употреблении.
Материалы должны иметь сертификаты безопасности и соответствовать техническим регламентам.
Отсутствие сколов, царапин, следов клея на кромке и дефектов ламинирования.

Комплектность: Стол поставляется в разобранном (или собранном) виде с комплектом крепежных элементов и схемой сборки. 
Доставка и сборка на объекте Заказчика входит в обязанности поставщика.
Қабылдау бөлмесіне  Бұрыштық үстел және шкаф жасау
жүмыстарына техникалық сипаттама

Техникалық талаптар мен сипаттамалар
 Параметрлер : Үстел: жалпы өлшемдері 1400 мм (негізгі жағының ұзындығы) × 1200 мм (бүйір жағының ені) × 750 мм (стандартты биіктігі) ені 600 мм
 Дизайн ерекшеліктері: бұрыштық дөңгелек пішін. Үстел кіріктірілген немесе бүйірлік элементтермен жабдықталған: бір шкафпен және жүйелік блокқа арналған арнайы тауашамен/стендпен (SB). №1 тумбаны жинақтау жылжымалы жәшіктер (3 дана) роликті немесе шарикті бағыттағыштарда жоғарғы тартпада құлпы бар толық ұзарту (міндетті емес). Кабельдерге еркін қол жеткізуді және компьютерді желдетуді қамтамасыз ететін үстелдің төменгі жағындағы жылжымалы (жылжымалы доңғалақ тіректерінде) немесе стационарлық кіріктірілген база. Материалдар мен жиектер қалыңдығы 16-22 мм жоғары сапалы ДСП (МДФ үстелінің үстіңгі тақтайы үшін , 22 мм). Алдыңғы беттер қалыңдығы 2 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қорғалған. 
Түс Тапсырыс берушімен келісіледі
 Шкаф / Буфет-сөре 
Параметр Жалпы өлшемдері ұзындығы: 800 мм × ені (тереңдігі): 300 мм × биіктігі: 1000 мм Аймақтарға бөлу және құрылыс * Жоғарғы аймақ: ашық кең тауашалар - сөре түріндегі сөре. Заттардың құлап кетуіне жол бермеу үшін үш жағынан жоғары қорғаныс жиектерімен жабдықталған. * Төменгі аймақ: ішкі көлденең сөремен жабдықталған 2 бұралмалы есігі бар жабық шкаф. Қалыңдығы 16 мм ДСП / МДФ материалдары, артқы қабырғасы — бұйым корпусының түсіне ХДФ/ДВП. Арматура жабылатын жиһаз ілмектері (есіктерді тегіс жабу үшін), минималистік түймелер немесе қапсырмалар (металл / пластик) 
3. Киім шкафы Жалпы өлшемдері ұзындығы 400 мм X Биіктігі 2000 мм x ені 400 мм x тереңдігі 400 мм. Бір жоғарғы сөремен және киімге арналған штангамен Түс Тапсырыс берушімен келісіледі
Өндіріске арналған Материал жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Материалдардың қауіпсіздік сертификаттары болуы және техникалық регламенттерге сәйкес келуі тиіс. Чиптер, сызаттар, жиектердегі желім іздері және ламинаттау ақаулары жоқ. Толықтығы: үстел бекітпелер жиынтығымен және құрастыру схемасымен бөлшектелген (немесе Жиналған) түрде жеткізіледі. Тапсырыс берушінің объектісінде жеткізу және құрастыру жеткізушінің міндетіне кіреді. 
Түс Тапсырыс берушімен келісіледі

















































Если требуется изменить параметры документов, уточните:
• Необходим ли в спецификации конкретный цвет ЛДСП (например, Дуб сонома, Венге, Орех)?
• Нужно ли добавить требования к фурнитуре определенного класса (например, премиум-петли с доводчиками, шариковые направляющие)?Техническая спецификация на изготовление (поставку) стола в приемную
1. Общие сведения
· Наименование изделия: Стол в приемную (стойка ресепшн / рабочий стол администратора).
· Назначение: Организация рабочего места сотрудника приемной (секретаря, администратора) и прием посетителей.
· Количество: 1 шт. (или укажите нужное число).
Габаритные размеры (ориентировочные)
· Длина (ширина по фасаду): от 1400 до 1800 мм (указать точное значение, например, 1600 мм).
· Глубина общая (с учетом гостевой полки): от 700 до 850 мм.
· Высота рабочей столешницы: 750 мм (стандарт).
· Высота общая (по гостевому экрану / надстройке): 1100–1200 мм.
3. Конструкция и материалы
· Каркас и столешница: ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) класса эмиссии Е1, высокой плотности.
· Толщина столешницы: не менее 22–25 мм.
· Толщина каркаса и экранов: не менее 16–18 мм.
· Кромка: Все видимые торцы обрабатываются ударопрочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм (невидимые — 0,45–1 мм).
· Цвет / Отделка: по согласованию с Заказчиком (например: Дуб сонома / Белый матовый / Антрацит).
· Гостевая столешница (надстройка): Выполнена из ЛДСП / МДФ или стекла, предназначена для удобства заполнения документов посетителями.
4. Функциональные элементы и фурнитура
· Кабель-каналы: Наличие встроенного пластикового или алюминиевого лючка/заглушки для вывода проводов оргтехники на столешницу.
· Опоры: Регулируемые по высоте металлические/пластиковые подпятники (на случай неровностей пола) в диапазоне 0–15 мм.
· Фурнитура: Петли, направляющие скрытого монтажа с доводчиком (если предусмотрена тумба) — производства Muller, Hettich, Blum или аналоги.
· Эргономика / Дополнения: Вырез под руки на рабочей столешнице или закрытый фасад (экран), скрывающий ноги сотрудника и провода от глаз входящих посетителей.
5. Требования к качеству, безопасности и стандартам
· Мебель должна быть новой, не бывшей в употреблении.
· Материалы должны иметь сертификаты безопасности и соответствовать техническим регламентам.
· Отсутствие сколов, царапин, следов клея на кромке и дефектов ламинирования.
6. Гарантия и комплектность
· Срок гарантии: не менее 12–24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.
· Комплектность: Стол поставляется в разобранном (или собранном) виде с комплектом крепежных элементов и схемой сборки. Доставка и сборка на объекте Заказчика входит в стоимость (по необходимости скорректировать).

Если вы хотите уточнить спецификацию, подскажите:
· Какая общая форма вам нужна (прямая, угловая или радиусная)?
· Нужны ли встроенные тумбы, ящики или шкафчики для документов?
· Планируется ли размещение компьютера и оргтехники (принтера, терминала)?

