ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование работ
Изготовление, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию отдельно стоящего медиа-борда с наружным светодиодным LED-экраном, контурной RGB-подсветкой и системой звукового сопровождения в городе Павлодаре.
2. Заказчик
Государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара».
3. Место выполнения работ
г. Павлодар.
4. Единица измерения
Комплекс работ.
5. Количество
1 комплект.
6. Размер авансового платежа
30 % от суммы договора.
7. Основные технические характеристики
Медиа-борд должен представлять собой отдельно стоящую конструкцию (тотем) с металлическим каркасом и облицовкой, предназначенную для размещения наружного светодиодного LED-экрана, контурной RGB-подсветки и системы звукового сопровождения.
7.1. Характеристики LED-экрана и конструкции
· Тип конструкции — отдельно стоящий медиа-борд (тотем).
· Конструкция — стальной металлический каркас с облицовкой.
· Тип LED-экрана — наружный, кабинетного исполнения.
· Технология — LED P8.
· Шаг пикселя — 8 мм.
· Размер активной области экрана — 1 920 × 5 760 мм.
· Площадь активной области — не менее 11,059 м².
· Ориентация экрана — вертикальная (портретная).
· Количество LED-кабинетов — 12 шт.
· Угол обзора — 160°/160°.
· Градация серого — 16 384 (14 бит).
· Частота обновления — 3 840 Гц.
· Степень защиты — не ниже IP65.
· Рабочий диапазон температур — от –50 °C до +60 °C.
· Система управления — NovaStar либо эквивалент.
· Приемные платы — NovaStar либо эквивалент.
· Электропитание — ~220 В, 50 Гц.
7.2. Требования к контурной RGB-подсветке
· Исполнение — наружное.
· Расположение — по периметру корпуса медиа-борда.
· Возможность регулировки цвета, яркости и режима работы.
· Возможность раздельного управления RGB-подсветкой и LED-экраном.
Контурная RGB-подсветка является неотъемлемой частью конструкции.
7.3. Требования к системе звукового сопровождения
Медиа-борд должен быть оснащен системой звукового сопровождения, обеспечивающей качественное и разборчивое воспроизведение аудиоматериалов, в том числе синхронно с видеоконтентом, отображаемым на LED-экране.
Система должна обеспечивать:
· совместимость с системой управления LED-экраном и возможность подключения внешнего источника аудиосигнала;
· синхронизацию звука с видеоконтентом;
· регулировку уровня громкости;
· возможность включения и отключения звукового сопровождения;
· возможность демонстрации видеоконтента без звука;
· надежную работу в условиях наружной эксплуатации.
Мощность и характеристики акустического оборудования должны соответствовать условиям размещения медиа-борда и обеспечивать разборчивость звука с учетом окружающей обстановки.
Уровень громкости должен регулироваться с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан.
Технические характеристики конструкции, материалов и оборудования должны обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию в климатических условиях города Павлодара.
8. Комплектация
В состав поставляемого комплекта должны входить:
1. LED-кабинеты P8 — 12 шт.
2. LED-модули P8 — 216 шт.
3. Блоки питания LED-экрана — 24 шт.
4. Приемные платы — 12 шт.
5. Видеопроцессор/контроллер — 1 комплект.
6. Кабели питания и сигнальные кабели — комплект.
7. Металлический каркас.
8. Облицовка медиа-борда.
9. Крепежные элементы.
10. Оборудование для подключения и управления LED-экраном.
11. Комплект контурной RGB-подсветки.
12. Контроллер управления RGB-подсветкой.
13. Блоки питания, кабели, соединительные и крепежные элементы для RGB-подсветки.
14. Комплект акустических систем.
15. Усилитель мощности и аудиоконтроллер — при необходимости.
16. Аудиокабели, коммутационные устройства и соединительные элементы.
17. Оборудование для передачи и синхронизации аудиосигнала с видеоконтентом.
18. Оборудование для регулировки громкости, включения и отключения звука.
19. Защитные элементы и крепления для наружной установки акустического оборудования.
20. Иные материалы, оборудование и комплектующие, необходимые для полноценной и безопасной эксплуатации медиа-борда.
Комплектация должна обеспечивать совместную работу LED-экрана, RGB-подсветки и системы звукового сопровождения.
9. Требования к монтажу и установке
Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ, включающий:
· изготовление, доставку и монтаж металлической конструкции;
· устройство бетонного основания и фундамента с учетом результатов обследования места установки;
· монтаж облицовки;
· установку LED-кабинетов, LED-модулей, блоков питания, приемных плат и контроллера;
· монтаж RGB-подсветки и оборудования управления ею;
· монтаж акустического оборудования и необходимых элементов аудиосистемы;
· прокладку силовых, сигнальных и аудиокабелей;
· подключение оборудования к электросети;
· устройство защиты электропитания и заземления металлических конструкций;
· интеграцию системы звукового сопровождения с системой управления LED-экраном;
· проведение пусконаладочных работ;
· уборку территории после завершения монтажа.
Прокладка силового кабеля до точки подключения и устройство фундаментного основания входят в комплекс работ. Окончательные технические решения определяются после обследования места установки и проведения необходимых замеров.
10. Требования к согласованию локации и эскиза конструкции
До начала изготовления конструкции, устройства фундамента и выполнения монтажных работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком место установки и эскиз медиа-борда.
При выборе места установки необходимо учитывать:
· градостроительную документацию и архитектурно-градостроительный облик города;
· существующую застройку;
· требования безопасности;
· расположение инженерных коммуникаций;
· организацию движения транспорта и пешеходов;
· видимость экрана и условия его эксплуатации;
· отсутствие препятствий для эксплуатации объектов городской инфраструктуры;
· условия размещения акустического оборудования.
Эскиз должен содержать:
· общий внешний вид и габаритные размеры конструкции;
· размеры и расположение LED-экрана;
· конструктивное решение металлического каркаса;
· материалы облицовки и цветовое решение;
· расположение контурной RGB-подсветки и акустического оборудования;
· основные элементы декоративного оформления;
· схему размещения оборудования;
· визуализацию конструкции в предполагаемой локации;
· привязку к местности;
· предполагаемую точку подключения к электроснабжению.
При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести соответствующие изменения до начала изготовления конструкции.
Самовольное изменение согласованных локации, габаритов, внешнего вида, цветового решения, материалов и расположения оборудования не допускается.
11. Требования к электроснабжению
Электроснабжение медиа-борда должно осуществляться от сети ~220 В, 50 Гц.
Подрядчик обязан:
· выполнить расчет суммарной электрической нагрузки;
· предусмотреть необходимую защиту электропитания;
· обеспечить прокладку и защиту кабельных линий;
· выполнить заземление металлических конструкций;
· обеспечить безопасное подключение оборудования;
· учесть одновременную работу LED-экрана, RGB-подсветки и системы звукового сопровождения.
Окончательная схема подключения определяется после обследования площадки и уточнения фактических условий электроснабжения.
12. Требования к безопасности
При выполнении работ Подрядчик обязан:
· соблюдать действующие строительные нормы и правила Республики Казахстан;
· соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;
· обеспечить электробезопасность и пожарную безопасность;
· обеспечить устойчивость и надежность конструкции;
· исключить повреждение инженерных сетей, объектов благоустройства и других сооружений;
· обеспечить безопасность пешеходов и транспорта в зоне производства работ;
· установить необходимые ограждения и предупреждающие знаки на период выполнения работ;
· обеспечить надежное крепление LED-экрана, RGB-подсветки и акустического оборудования;
· обеспечить защиту электрических и сигнальных соединений от воздействия внешней среды;
· соблюдать установленные требования к уровню шума;
· восстановить прилегающую территорию после завершения работ.
13. Требования к качеству материалов и оборудования
Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны:
· соответствовать применимым требованиям действующих ГОСТ, СТ РК, СН РК и СП РК;
· иметь необходимые документы о соответствии, если их наличие предусмотрено законодательством;
· быть предназначены для эксплуатации в наружных условиях;
· обеспечивать надежную эксплуатацию при температуре от –50 °C до +60 °C;
· соответствовать требованиям электробезопасности и пожарной безопасности;
· иметь необходимую степень защиты от атмосферных осадков, пыли и других внешних факторов;
· быть пригодными для эксплуатации в климатических условиях города Павлодара.
Акустическое оборудование, кабели и соединительные элементы должны обеспечивать стабильную передачу и воспроизведение аудиосигнала и быть совместимыми с системой управления медиа-бордом.
14. Пусконаладочные работы
После завершения монтажа Подрядчик обязан выполнить:
· проверку электрических соединений и системы управления;
· настройку LED-экрана, яркости и параметров изображения;
· проверку равномерности отображения изображения;
· настройку цвета, яркости и режимов RGB-подсветки;
· проверку совместной и раздельной работы LED-экрана и RGB-подсветки;
· проверку работоспособности системы звукового сопровождения;
· настройку уровня громкости и качества звучания;
· проверку синхронизации звука с видеоконтентом;
· проверку функций включения и отключения звука;
· проверку оборудования в штатном режиме;
· обучение ответственных представителей Заказчика работе с системами управления LED-экраном, RGB-подсветкой и звуковым сопровождением.
15. Срок выполнения работ
Срок выполнения работ — до 45 календарных дней с даты подписания договора, включая изготовление, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования.
16. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на оборудование, металлоконструкции, облицовку, контурную RGB-подсветку, систему звукового сопровождения, монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранять выявленные недостатки, возникшие при эксплуатации, если они не вызваны действиями Заказчика либо третьих лиц.
Гарантия распространяется на все оборудование и комплектующие, входящие в состав медиа-борда.
17. Приемка выполненных работ
Приемка осуществляется после завершения полного комплекса работ, проведения пусконаладки и подтверждения работоспособности медиа-борда.
При передаче результата работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
· смонтированный и полностью работоспособный медиа-борд;
· исполнительную документацию;
· схемы подключения оборудования;
· документы на установленное оборудование;
· гарантийные документы;
· инструкции по эксплуатации;
· согласованный Заказчиком эскиз конструкции;
· иную документацию, предусмотренную договором и действующими нормативными требованиями.
При приемке проверяются:
· соответствие конструкции согласованному эскизу;
· качество изготовления и монтажа;
· работоспособность LED-экрана и системы управления;
· работоспособность RGB-подсветки и возможность регулировки ее параметров;
· работоспособность системы звукового сопровождения, качество звучания и синхронизация звука с видеоконтентом;
· возможность демонстрации видеоконтента со звуком и без звука;
· исправность электроснабжения и заземления.
18. Особое условие
Изготовление конструкции, устройство фундамента и выполнение строительно-монтажных работ допускаются только после предварительного согласования Заказчиком локации и эскиза медиа-борда.
Все работы, материалы, оборудование и комплектующие, необходимые для полноценной, безопасной и бесперебойной эксплуатации медиа-борда, должны быть включены Подрядчиком в стоимость комплекса работ, в том числе в случаях, когда отдельные вспомогательные элементы прямо не перечислены в настоящей технической спецификации, но объективно необходимы для завершения монтажа, подключения и ввода оборудования в эксплуатацию.

