


Шиномонтаж қызметтері бойынша
техникалық сипаттама 

Қызмет көрсету орны: Жезқазған қ. Қызметке қойылатын талаптар: шиномонтаж қызметі (қысқы шиналарға 4 дана мөлшерінде жазғы шиналарды қайта буып-түю және керісінше қысқы шиналардан жазғы шиналарға, кейіннен дөңгелектерді теңестіре отырып 4 дана) диаметрі R18, 255/60. Дөңгелектерді қайта өңдегеннен кейін дөңгелектерді дайындаушы зауыт пен автокөлік құралының техникалық талаптарына сәйкес шиналардағы қысым көрсеткіштерінің деңгейіне дейін айдау қажет. Қызмет Тиісті үй-жайда және тиісті біліктілігі мен рұқсаты бар қызметкерлермен жүзеге асырылуы тиіс, дөңгелектерді қайта өңдегеннен кейін автомобиль шиналарына арналған арнайы пакеттерге салынуы тиіс (пайдаланылған пакеттерді пайдалануға жол берілмейді) Қызметті өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 2 сағаттан аспайтын мерзімде жүзеге асырады


Техническая спецификация
по услугам шиномонтажа

Место оказания услуг: г.  Жезказган
Требования к услуге: Услуга шиномонтажа (переобувка летних шин в количестве 4 штуки на зимние шины и наоборот с зимних на летние шины, с последующей балансировкой колес 4 штуки) диаметр R18, 255/60. После переобувки колес необходима подкачка колес до уровня показателей давления в шинах в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя и автотранспортного средства. Услуга должна осуществляться в соответствующем помещении и сотрудниками, имеющими соответствующую квалификацию и допуски, после переобувки колеса должны быть упакованы в специальные пакеты для автомобильных шин (не допускается использование бывших в употреблении пакетов)
Услуга осуществляется поставщиком в течение не более 2-х часов после получения заявки от Заказчика
