Техническая спецификация

Выполнение работ по бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на глубине заложения от 20 до 25 метров. Работы выполняются в соответствии с СН РК 3.01-01-2013 и СНиП РК. Ввиду экстремальной глубины заложения (20–25 метров) и высоких нагрузок на смятие и трение, процесс бурения должен осуществляться исключительно специализированным буровым комплексом с номинальным усилием тяги и проталкивания не менее 360 кН (36 тонн) и крутящим моментом бурового шпинделя не менее 13000 Нм. Буровой комплекс должен быть оснащен автономной смесительной системой подачи бентонитового полимерного раствора с объемом резервуаров не менее 8 куб.м. и высоконапорным насосом производительностью не менее 350 л/мин при рабочем давлении не менее 10 МПа для предотвращения обрушения стенок скважины на глубине 25 метров. Использование беспроводных локационных систем стандартного диапазона не допускается из-за затухания сигнала и помех на глубине свыше 15 метров. Контроль траектории и позиционирование бурового бура в процессе пилотного бурения должны производиться специализированной кабельной (проводной) или телеметрической глубинной локационной системой с возможностью непрерывного снятия показаний на глубине до 40 метров (азимут, зенитный угол, температура зонда, угол наклона) в режиме реального времени. В состав комплекса должны входить цельнотянутые буровые штанги высокой прочности, комплект расширителей (римеров) диаметром от 200 мм до 600 мм с твердосплавными резцами для работы в плотных и обводненных грунтах. В стоимость включены: мобилизация и демобилизация техники, разработка стартового и приемного котлованов, бурение пилотной скважины, последовательное расширение скважины, непрерывная циркуляция и утилизация бурового шлама, протаскивание рабочего футляра/трубопровода, проведение контрольной исполнительной геодезической съемки с предоставлением фактического профиля прокола.
Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2026 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет).  В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.

Техникалық сипаттама

[bookmark: _GoBack]20-дан 25 метрге дейінгі тереңдікте көлденең бағытталған бұрғылау (ГНБ) әдісімен инженерлік коммуникацияларды траншеясыз төсеу бойынша жұмыстарды орындау. Жұмыстар ҚР ҚН сәйкес орындалады 3.01-01-2013 және ҚР ҚНжЕ. Шөгудің экстремалды тереңдігіне (20-25 метр) және үйкеліс пен үйкеліске жоғары жүктемелерге байланысты бұрғылау процесі тек номиналды тарту және итеру күші кемінде 360 кН (36 тонна) және бұрғылау шпинделінің айналу моменті кемінде 13000 Нм болатын мамандандырылған бұрғылау кешенімен жүзеге асырылуы керек. Бұрғылау кешені резервуарлардың көлемі кемінде 8 текше метр болатын бентонитті полимерлі ерітіндіні берудің дербес араластырғыш жүйесімен және ұңғыма қабырғаларының 25 метр тереңдікте құлауын болдырмау үшін жұмыс қысымы кемінде 10 МПа болған кезде өнімділігі кемінде 350 л/мин жоғары қысымды сорғымен жабдықталуы тиіс. Стандартты диапазондағы сымсыз локациялық жүйелерді пайдалануға сигналдың әлсіреуіне және 15 метрден асатын тереңдіктегі кедергілерге байланысты жол берілмейді. Пилоттық бұрғылау процесінде бұрғылау бұрғысының траекториясын және орналасуын бақылау нақты уақыт режимінде 40 метрге дейінгі тереңдікте (азимут, зениттік бұрыш, зонд температурасы, еңкейту бұрышы) көрсеткіштерді үздіксіз алу мүмкіндігі бар мамандандырылған кабельдік (сымды) немесе телеметриялық тереңдік локациялық жүйемен жүргізілуі тиіс. Кешеннің құрамына беріктігі жоғары тұтас тартылған бұрғылау штангалары, тығыз және суланған топырақтарда жұмыс істеуге арналған карбидті азу тістері бар диаметрі 200 мм-ден 600 мм-ге дейінгі кеңейткіштер (римерлер) жиынтығы кіруі тиіс. Шығындарға мыналар кіреді: техниканы жұмылдыру және демобилизациялау, бастапқы және қабылдау шұңқырларын әзірлеу, пилоттық ұңғыманы бұрғылау, ұңғыманы дәйекті кеңейту, бұрғылау шламын үздіксіз айналдыру және кәдеге жарату, жұмыс корпусын/құбырды сүйреу, тесудің нақты профилін ұсына отырып, бақылау атқарушы геодезиялық түсірілім жүргізу.
Өнім беруші сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай Жеткізу кезінде тауар жаңа болуы керек, 2026 жылдан ерте емес. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің болуы міндетті (онсыз тауар қабылданбайды).  Сатып алынатын тауардың ағымдағы қажеттілігі өндірістік қажеттілікке байланысты өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына осы Шартты орындауға байланысты айыппұл санкциялары мен залалдарын төлемей, тауарды толық көлемде не оның бір бөлігін сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлама жібереді. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 1-тармағының 2-тармағының 5-бабының шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сатысында әлеуетті өнім берушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейді.
