

Приложение 1

Перечень закупаемых услуг/ работ
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта с запасными частями для РГП «Енбек»

	№лота
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во, объем
	Срок оказания услуги
	Место оказания услуги
	Сумма, выделенная для закупок, тенге, с/без НДС
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	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта с запасными частями РГП «Енбек»
	Услуга
	1
	С момента заключения договора по 31 декабря 2026 года
	Согласно Приложению 2
	 




Приложение 2


* Полное описание и характеристика услуг, работ  указана в технической спецификации.
Техническая спецификация закупаемых услуг/работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта Toyota Camry 40 (2 ед.), Toyota Land Cruiser Prado 150 (1 ед.), Audi A8 (1 ед.), Nissan Patrol (1 ед.), Kia Cerato (2 ед.), Kia Cadenza (1 ед.), Kia K5 (1 ед.), Kia Rio (1 ед.), Skoda Octavia A5 (1 ед.), Lada Largus (1 ед.),  ГАЗ A31R35 «Газель» (1 ед.), Lexus 570 (1 ед.) с запасными частями 
Итого : 14 единиц.

Общие требования
1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта РГП «Енбек», именуемое в дальнейшем «Заказчик», должны быть оказаны поставщиком, далее «Поставщик», специализирующийся на обслуживании и ремонте автотранспорта. Количество передаваемого на обслуживание автотранспорта от Заказчика представлено в Приложении № 1 к технической спецификации. 
	2. Станция технического обслуживания Поставщика должна находиться в городе Астане, в пределах Алматинского или Байконурского района, в соответствии с местом оказания услуг.
	3. В случае возникновения у Заказчика проблем с транспортировкой автотранспорта Поставщик обязан обеспечить его доставку эвакуатором до места назначения в пределах города Астаны и Акмолинской области в течение одного часа с момента получения заявки от Заказчика.	
4. Техническое обслуживание автотранспорта должно выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документаций на конкретный вид техники в установленном порядке.
5. Поставщик должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика – с 9.00 до 18:00 в рабочие дни, с 9.00 до 14:00 в субботу и в воскресенье. 
6. Предоставляемые услуги должны обеспечить работоспособность автотранспорта, устранение неисправностей. В результате технического обслуживания автотранспорт должен выполнять все функции, указанные в технической документации или руководстве по эксплуатации.
7. Заказчик предоставляет Поставщику копию технического паспорта на каждую единицу переданного на обслуживание автотранспорта. 
8. Прием и оплата услуг Поставщика будет производиться по фактически выполненным работам в пределах общей суммы заключенного договора. 
9. Ремонт с заменой отдельных узлов, деталей, механизмов, косметический ремонт (покраска деталей кузова) должен выполняться после проведения соответствующей диагностики, а также согласования цен на приобретаемые узлы и детали с уполномоченными представителями Заказчика с предоставлением не менее двух ценовых предложений.
Поставщик должен предусмотреть не менее 20% от суммы за услуги по техническому обслуживанию автотранспорта на запасные части, для ремонта вышедшей из строя автотранспорта Заказчика в процессе обслуживания.
10. Услуги будут приниматься уполномоченными представителями Заказчика (водителем, механиком, руководителем отдела АХО, Директор). Выполнение услуг должно подтверждаться актами приема - передачи выполненных услуг подписанных руководителем АХО или же механиком. Поставщик должен предоставлять формы заявок и актирования по каждому виду обслуживания в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 2 к технической спецификации.
11. Для проведения технического обслуживания и ремонта имеет существенное значение наличие у поставщика необходимых оборудований по всем видам указанных в перечне выполняемых работ выполняемых  Поставщиком, также необходимых специалистов.  
12. Поставщик обязан обеспечить надлежащее исполнение условий местного содержания, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
13. Указанные работы/услуги должны располагаться в одном здании и должны подтверждаться документом с Правительства для граждан форма 2 с приложением.


Перечень обязательных услуг, работ оказываемых Поставщиком.
Диагностика
Диагностика автомобиля подразумевает проверку всех узлов и агрегатов автомобиля с целью выявления неисправных или изношенных деталей и узлов. В полную диагностику автомобиля обязательно входит компьютерная диагностика двигателя и системы зажигания, диагностика ходовой части, диагностика тормозной системы, диагностика электрооборудования и диагностика выхлопной системы. На автомобилях оборудованных автоматической коробкой переключения передач (АКПП) проводится ещё и диагностика АКПП (обязательное указание наличие оборудования и специалистов).
Экспресс замена масла в двигателях, коробке передачи автотранспорта
В случаях необходимости Поставщик сообщает Заказчику потребность экспресс замены масла и масляные фильтры в двигателях, коробке передачи автотранспорта. При этом если у Заказчика не имеются соответствующие товары для замены, то Поставщик закупает их по согласованию с представителем Заказчика. 
Промывка инжектора
Необходимость в промывке инжекторов возникает из-за использования некачественного топлива, не соответствующего европейским стандартам. Промывка инжектора проводится на специальном оборудовании, которое подключается непосредственно к инжектору автомобиля при помощи специальных переходников (обязательное указание наличие промывочного стенда и специалистов). Только ультразвуковая промывка инжектора.
Обслуживание и заправка автомобильных кондиционеров
При необходимости по заявке Заказчика Поставщик производит обслуживание и заправку 
автомобильных кондиционеров.
Работы по обслуживанию авто кондиционеров включает:
диагностика авто кондиционеров; 
заправка авто кондиционера фреоном; 
замена трубок на шланги; 
антибактериальная обработка испарителя; 
устранение неприятных запахов в салоне; 
внешняя промывка конденсора, испарителя; 
промывка системы авто кондиционера.
	Текущий ремонт.
Ремонт должен обеспечить устранение неисправностей и частичное восстановление ресурса автотранспорта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, определяемой экономической целесообразностью.
Ремонт проводится с уведомлением Заказчика и на основании заявки уполномоченных лиц Заказчика. Ремонт не должен нарушать структуру циклов технического обслуживания, установленных для каждого автотранспорта. В объем работ при ремонте входит:
1. диагностика неисправности – визуальный осмотр, контрольные замеры и определение отдельных деталей, узлов, механизмов и плат, подлежащих замене или восстановлению;
1. частичная разборка оборудования со снятием ограниченной номенклатуры узлов и механизмов, исключая базовые;
1. разборка снятых узлов (по мере необходимости);
1. замена или ремонт отдельных дефектных деталей, узлов, механизмов, плат и устройств, исключая базовые;
1. регулировка оборудования по техническим и электрическим параметрам;
1. проверка правильности работы оборудования на контрольном и рабочем материале;
1. сдача автотранспорта в эксплуатацию. 
Сроки ремонта оборудования зависят от типа автотранспорта и могут варьироваться в зависимости от сложности ремонта, но не должны превышать 3 дня с момента регистрации заявки на ремонт автотранспорта. В случае если требуется замены отдельных узлов, деталей, механизмов, которые поставляются только по заказу из заграницы, то срок ремонта по письменному соглашению Заказчика может продлеваться, но не более 30 календарных дней.

Ремонт двигателей
Перечень выполняемых работ по ремонту двигателей: 
ремонт топливной системы;
шлифовка валов;
расточка цилиндров;
ремонт блока цилиндров, сварка;
ремонт головки блока;
ремонт деталей агрегатов, узлов; 
ремонт двигателя
контроль и натяжка ремней;
замена цепи и звездочки ГРМ;
замена ремня ГРМ;
замена воздушного фильтра;
замена топливного фильтра;
замена свечей зажигания;
замена прокладки головки;
замена переднего сальника коленвала;
замена заднего сальника коленвала;
замена распредвала;
замена прокладки крышки клапанов;
замена натяжителя цепи;
замена успокоителя цепи;
замена термостата;
замена датчика давления масла;
замена датчика температуры;
снятие/установка водяного насоса;
снятие/установка бензонасоса;
замена ремня генератора;
снятие/установка стартера;
замена подушки двигателя;
монтаж и демонтаж ДВС;
монтаж и демонтаж поддона;
снятие и установка бензобака;
снятие и установка радиатора охлаждения ДВС;
замена приемной трубы;
замена поршневых колец и вкладышей.
Стоимость ремонта автомобильных двигателей также входит в общую стоимость услуг.
Ремонт и диагностика АКПП
При необходимости ремонт АКПП производится в соответствии с техническими 
требованиями заводов изготовителей.
общая последовательность диагностики АКПП: 
входная диагностика АКПП; 
составление дефектной ведомости калькуляция стоимости ремонта; 
согласование счета с заказчиком;
комплектация запчастями; 
выходная диагностика;  
входная диагностика АКПП;
снятие/установка АКПП;
снятие/установка КПП;
разборка/сборка АКПП;
разборка/сборка КПП;
замена главного цилиндра сцепления;
замена рабочего цилиндра сцепления;
замена диска сцепления КПП;
замена кардана;
замена наружной, внутренней ШРУС;
замена редуктора;
монтаж и демонтаж карданного вала;
замена крестовины;
замена подвесного подшипника;
замена эластичной муфты;
замена сальника полуоси;
замена сальника хвостовика.

Ремонт ходовой части
Поставщик посредством диагностики ходовой части автомобиля должен четко определить те  
детали, которые уже отслужили свой срок и подлежат замене. 
Ремонтные работы ходовой части включают в себе:
диагностика;
замена нижнего переднего рычага;
замена верхнего переднего рычага;
замена задних рычагов;
замена шаровой опоры;
замена верхней шаровой;
замена подшипника передней ступицы;
замена подшипника задней ступицы;
регулировка передних ступиц;
замена стойки амортизатора (перед/зад.);
замена передней пружины;
замена задней пружины;
замена продольной или поперечной тяги;
замена стоек стабилизатора (перед./зад.);
замена втулок стабилизатора;
замена балки (перед./зад.);
Рулевое управление 
Поставщик должен обеспечить качественную регулировку всех параметров по установке 
углов колес любых моделей автомобилей:
развал-схождение;
геометрия колес;
монтаж и демонтаж рулевого механизма;
снятие и установка рулевой рейки;
замена рулевой тяги;
замена наконечника рулевой тяги (1 шт.);
замена масла в рулевой рейке;
замена рулевого маятника;
снятие и установка насоса ГУР;
замена демпфера руля;
снятие и установка рулевой колонки;
снятие и установка рулевого колеса;
замена пыльника рулевой рейки;
диагностика.

Шиномонтаж, балансировка колес
Поставщик должен обеспечить на высокоточном оборудовании шиномонтажа выполнение 
следующих видов работ:
снятие и установка колес (на пневматическом подъемнике или подкатном домкрате); 
электронная балансировка колес на литых и штампованных дисках R14 – R22; 
монтаж, демонтаж колес; 
ремонт прокола колеса (методом установки грибка или жгута); 
устранение спускания шины через закраину (методом герметизации покрышки);
сезонная замена шин. 
	

Кузовные работы
покраска отдельных деталей кузова;
замена лобового и заднего стекла;
снятия и установка дверных ручек;
снятия и установка стеклоподъемника;
снятия и установка бампера;
снятия и установка оптики;
снятия и установка передней двери;
снятия и установка задней дверей;
снятия и установка молдингов и накладок;
снятия и установка сидений;
снятия и установка обшивки двери;
снятия и установка обшивки потолка;
снятия и установка паласа и уплотнителей;
снятия и установка задних фонарей;
замена и подгонка телевизора.
При необходимости кузовные работы производится согласно заявки Заказчика в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
Данный вид работ подразумевает восстановление первичной геометрии кузова автомобиля или замену/восстановления отдельных деталей, к восстановлению внешнего вида автомобиля, которое включает покраску с использованием лаборатории подбора красок.

Работы должны соответствовать Национальным стандартам Республики Казахстан СТ РК 3.55-2004 «Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» и иным требованиям предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

После вступления в силу договора Поставщик предоставляет в адрес Заказчика общую  расшифровку затрат согласно видам работ указанные в данной технической спецификации, при этом сумма расшифровки должна равняться сумме договора. 
Вместе с тем, поставщик при предоставлении посредством веб-портала актом выполненных работ прикрепляет расшифровку затрат, при этом расшифровка затрат  должна равняться сумме актов, с учетом цен указанных в общей расшифровке затрат.
Поставщик согласно статьи 623 Гражданского кодекса, в течении действия договора,  вправе посредством веб-портала сформировать и выставить Заказчику акты выполненных работ отдельными этапами, 
В целях оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок Заказчик при необходимости вправе заменить виды работ и запасные части, при этом Поставщик предоставляет в адрес Заказчика прайс- лист с ценами, цены должны быть не выше средне рыночных.
	В сумму договора входят,  так же запасные части за счет поставщика.



















Қосымша 1

Сатып алынатын қызметтің/жұмыстың тізбесі 
"Еңбек" РМК үшін қосалқы бөліктерімен автокөлікке техникалық қызмет көрсету»
	№ лота
	қызмет атауы
	өлшем бірлігі.
	Саны, көлемі
	қызмет көрсету мерзімі
	қызмет көрсету орны
	сатып алуға бөлінген сома, теңге, ҚҚС-сыз

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	"Еңбек" РМК қосалқы бөліктерімен автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
	қызмет 
	1
	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін 
	2 қосымшаға сәйкес 
	


* Қызметтің/жұмыстың толық сипаттамасы мен сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетілген ..



Қосымша 2

Автокөлікке техникалық қызмет/жұмыс көрсету және жөндеу бойынша сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі Toyota Camry 40 (2 бірлік), Toyota Land Cruiser Prado 150 (1 бірлік), Audi A8 (1 бірлік), Nissan Patrol (1 бірлік), Kia Cerato (2 бірлік), Kia Cadenza (1 бірлік), Kia K5 (1 бірлік), Kia Rio (1 бірлік), Skoda Octavia A5 (1 бірлік), Lada Largus (1 бірлік),  ГАЗ A31R35 «Газель» (1 бірлік), Lexus 570 (1 бірлік)  қосалқы бөлшектермен
Барлығы : 14 бірлік.

                                                           Жалпы талаптар
1. Бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын "Еңбек" РМК автокөлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтерді өнім беруші, бұдан әрі "Өнім беруші", автокөлікке қызмет көрсетуге және жөндеуге маманданған болуы тиіс. Тапсырыс берушіден қызмет көрсетуге берілетін автокөліктің саны техникалық ерекшеліктің № 1 қосымшасында берілген. 
2. Өнім берушінің техникалық қызмет көрсету станциясы қызмет көрсету орнына сәйкес Астана қаласының Алматы немесе Байқоңыр аудандарының шегінде орналасуы тиіс.
3. Тапсырыс берушінің автокөлікті тасымалдауында қиындықтар туындаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап бір сағат ішінде эвакуатордың көмегімен автокөлікті Астана қаласы мен Ақмола облысы шегіндегі межелі орынға жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. 
4. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету белгіленген тәртіппен техниканың нақты түріне арналған нормативтік-техникалық, пайдалану құжаттамаларының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
5. Өнім беруші Тапсырыс берушінің жұмыс режимінде қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс – жұмыс күндері сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін, сенбі күні сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін. 
6. Ұсынылатын қызметтер автокөліктің жұмысқа қабілеттілігін, ақауларды жоюды қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету нәтижесінде автокөлік техникалық құжаттамада немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген барлық функцияларды орындауы тиіс. 
7. Тапсырыс беруші Өнім берушіге Қызмет көрсетуге берілген автокөліктің әрбір бірлігіне арналған техникалық паспорттың көшірмесін ұсынады. 
8. Өнім берушінің қызметін қабылдау және төлеу жасалған шарттың жалпы сомасы шегінде нақты орындалған жұмыстар бойынша жүргізіледі. 
9. Жекелеген тораптарды, Бөлшектерді, механизмдерді ауыстыра отырып жөндеу, косметикалық жөндеу (Шанақ бөлшектерін бояу) тиісті диагностика жүргізілгеннен кейін, сондай-ақ сатып алынатын тораптар мен бөлшектердің бағасы Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерімен келісілгеннен кейін орындалуға тиіс.
Өнім беруші қызмет көрсету процесінде тапсырыс берушінің істен шыққан автокөліктерін жөндеу үшін қосалқы бөлшектерге автокөлікке техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер үшін соманың кемінде 40% - ын көздеуі тиіс.
10. Қызметтерді Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері (жүргізуші, РМК директоры) қабылдайтын болады. Қызметтерді орындау жүргізушінің, РМК директорының қолы қойылған орындалған қызметтерді қабылдау - тапсыру актілерімен расталуы тиіс. Өнім беруші техникалық ерекшеліктің № 2 қосымшасында келтірілген нысанға сәйкес әрбір қызмет көрсету түрі бойынша өтінімдер мен актілеу нысандарын ұсынуы тиіс.
11. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу үшін өнім берушіде өнім беруші көрсететін міндетті өнім беруші орындайтын орындалатын жұмыстар тізбесінде көрсетілген барлық түрлері бойынша қажетті жабдықтардың, сондай-ақ қажетті мамандардың болуы елеулі мәнге ие.  
12. Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жергілікті қамту шарттарының тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
13. Көрсетілген жұмыстар/қызметтер бір ғимаратта орналасуы керек және 2-нысаны қосымшасы бар азаматтарға арналған үкіметтің құжатымен расталуы керек.


Өнім беруші көрсететін міндетті қызметтердің/жұмыстардың тізбесі.
Диагностика
Автомобиль диагностикасы жарамсыз немесе тозған бөлшектер мен тораптарды анықтау мақсатында автомобильдің барлық тораптары мен агрегаттарын тексеруді білдіреді. Автомобильдің толық диагностикасына міндетті түрде қозғалтқышты және оталдыру жүйесін компьютерлік диагностикалау, жүріс бөлігін диагностикалау, Тежегіш жүйесін диагностикалау, электр жабдықтарын диагностикалау және пайдаланылған жүйені диагностикалау кіреді. Автоматты берілісті ауыстырып қосу қорабымен (АКПП) жабдықталған автомобильдерде АКПП диагностикасы да (жабдықтар мен мамандардың болуын міндетті түрде көрсету) жүргізіледі.
Автокөліктерді беру қорабындағы, қозғалтқыштардағы майды жедел ауыстыру
Қажет болған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушіге майды жедел ауыстыру қажеттілігін және қозғалтқыштардағы май сүзгілерін, автокөлікті беру қорабын хабарлайды. Бұл ретте, егер Тапсырыс берушіде ауыстыру үшін тиісті тауарлар болмаса, онда өнім беруші оларды Тапсырыс берушінің өкілімен келісім бойынша сатып алады. 
Инжекторды жуу
Инжекторларды жуу қажеттілігі еуропалық стандарттарға сәйкес келмейтін сапасыз отынды пайдалануға байланысты туындайды. Инжекторды жуу арнайы өткелдердің көмегімен автомобиль инжекторына тікелей қосылатын арнайы жабдықта жүргізіледі(міндетті түрде жуу стендінің және мамандардың болуы). Инжекторды ультрадыбыстық жуу ғана.
Автомобиль салқындатқыштарына қызмет көрсету және толтыру
Қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші автомобиль салқындатқыштарына қызмет көрсетуді және жанармай құюды жүргізеді.
АВТО кондиционерлерге қызмет көрсету бойынша жұмыстар:
АВТО кондиционерлерді диагностикалау; 
кондиционерді фреонмен толтыру; 
түтіктерді шлангіге ауыстыру; 
антибактериалды өңдеу айырмасын буландырғыш; 
салонда жағымсыз иістерді жою; 
конденсорды, буландырғышты сыртқы жуу; 
АВТО кондиционер жүйесін жуу.
	Ағымдағы жөндеу.
Жөндеу экономикалық мақсатқа сай анықталатын шектеулі номенклатураның құрамдас бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы ақауларды жоюды және автокөлік ресурсын ішінара қалпына келтіруді қамтамасыз етуі тиіс.
Жөндеу Тапсырыс берушіні хабардар ете отырып және Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғаларының өтінімі негізінде жүргізіледі. Жөндеу әр автокөлік үшін Орнатылған техникалық қызмет көрсету циклдарының құрылымын бұзбауы тиіс. Жөндеу кезінде жұмыс көлеміне кіреді:
1) ақаулықтың диагностикасы – ауыстыруға немесе қалпына келтіруге жататын жекелеген бөлшектерді, тораптарды, механизмдер мен платаларды көзбен шолып қарау, бақылау өлшемдері және анықтау;
2) тораптар мен тетіктердің шектеулі номенклатурасын алып тастай отырып, жабдықтарды ішінара бөлшектеу;;
3) алынған түйіндерді бөлшектеу (қажеттілігіне қарай);
4) жекелеген ақаулы бөлшектерді, Тораптарды, механизмдерді, платалар мен құрылғыларды ауыстыру немесе жөндеу;
5) техникалық және электр параметрлері бойынша жабдықты реттеу;
6) бақылау және жұмыс материалындағы жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін тексеру;
7) автокөлікті пайдалануға беру. 
Жабдықты жөндеу мерзімі автокөліктің түріне байланысты және жөндеу күрделілігіне байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ автокөлікті жөндеуге өтінім тіркелген сәттен бастап 3 күннен аспауы тиіс. Егер шетелден тапсырыс бойынша ғана жеткізілетін жекелеген тораптарды, бөлшектерді, Тетіктерді ауыстыру талап етілген жағдайда, жөндеу мерзімі Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін, бірақ 30 күнтізбелік күннен аспайды.

Жұмыстар Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарына ҚР СТ 3.55-2004 "автомотокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтерді сертификаттау тәртібі" және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де талаптарға сәйкес келуі тиіс.
Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің атына осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыс түрлеріне сәйкес шығындардың жалпы транскрипциясын ұсынады, бұл ретте транскрипция сомасы Шарттың сомасына тең болуы тиіс. 
Сонымен қатар, өнім беруші веб-портал арқылы орындалған жұмыстарды актімен ұсынған кезде шығындардың толық жазылуын бекітеді, бұл ретте шығындардың толық жазылуы шығындардың жалпы таратылуында көрсетілген бағаларды ескере отырып, актілердің сомасына тең болуға тиіс.
Өнім беруші Азаматтық кодекстің 623-бабына сәйкес шарттың қолданылу барысында веб-портал арқылы орындалған жұмыстардың актілерін жекелеген кезеңдерде қалыптастыруға және Тапсырыс берушіге ұсынуға құқылы, 
Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау мақсатында Тапсырыс беруші қажет болған жағдайда жұмыс түрлері мен қосалқы бөлшектерді ауыстыруға құқылы, бұл ретте өнім беруші Тапсырыс берушінің атына бағалары бар прайс - парақты ұсынады, бағалар нарықтық орташа деңгейден жоғары болмауы тиіс.
	Шарттың сомасына жеткізушінің есебінен қосалқы бөлшектер де кіреді.


