  
Техническая спецификация
Наименование: Монтаж навигационного прибора и установка GPS на служебных автомашины
Срок: в течении 16 календарных дней со дня подписания договора
Система мониторинга подвижных объектов предназначена для отображения в реальном масштабе времени на карте местности местоположения подконтрольных подвижных объектов, отображения их текущего состояния, а также просмотра  истории их перемещений и изменения их состояния. 

           Возможности системы GPS-Мониторинга:

-контроль перемещения транспортного средства и его местоположения;

-контроль внешних событий с помощью входных линий;

          Программное обеспечение поставляется бесплатно в комплекте с оборудованием и может быть установлено на любое количество диспетчерских мест.

          Список стандартных отчетов в составе системы

-превышение скорости за произвольный период;

-превышение скорости месячный (дни нарушений и на сколько);

-загрузка транспортного средства за период (сколько и когда работал);

-поездки и стоянки;

-общий отчет по парку за период;

-суточный отчет о движении автотранспорта;

-посещение контрольных точек 

Компания ТОО «TIT» обеспечивает оказание услуги GPS мониторинга транспортных средств (далее ТС) посредством автоматизированной навигационно-диспетчерской системы WIALON  (Система):
-  с подключением GPS приборов к Системе GPS мониторинга; 

-  с обслуживанием GPS приборов Заказчика (Бортовое Оборудование).

Система GPS мониторинга должна выполнять следующие задачи:

1) Обеспечить постоянный контроль местонахождения транспортных средств;

2) Обеспечить контроль эксплуатационных показателей (пробег, расход топлива (при наличии установленного датчика уровня топлива), время работы двигателя, фактически выполненных маршрутов передвижения);

3) Обеспечить контроль показателей эффективности использования транспортных средств (время работы, скоростной режим, простои,  своевременность и полнота выполнения задания);

4) Обеспечить контроль индивидуального  стиля работы водителя и условий использования транспортных средств;

5) Универсальная CRM-система GPS/ГЛОНАСС мониторинга, контроля и управления автомобильным парком, должен обеспечить возможность подачи, регистрации и управления заявками на использование автотранспорта сотрудниками Заказчика.

6) Система должна в режиме реального времени с браузера компьютера или мобильного устройства обеспечить круглосуточный контроль точного местонахождения за ТС Заказчика, используя поступающие GPS/ГЛОНАСС данные от Бортового оборудования.
- Обеспечивать постоянный контроль, анализ и визуальное отображение телеметрической информации, поступающей от Бортового оборудования.
- Обеспечивать работу с картами и картографическими сервисами.
Общие требования:
- Система должна представлять собой многофункциональную систему дистанционного мониторинга и управления подвижными объектами, обеспечивать решение широкого круга контроля эксплуатации транспортных средств и оптимизации транспортных-логистических процессов предприятия. 
- Основана на современных технологиях спутниковой навигации и беспроводной передачи данных.
- Система предназначена для осуществления комплексного контроля и управления процессом работы и эксплуатации подвижных объектов, который включает в себя следующие характеристики: местонахождение, скоростной режим, маршрут следования, расписание движения, работу исполнительных механизмов и различные события, условия транспортировки грузов и многое др.
- Система должна иметь техническую возможность поддерживать полноценную работу с любым Бортовым Оборудованием любого производителя, которое укажет Заказчик в своей Заявке. 

- Система должна отслеживать работу каждого транспортного средства, как в отложенном режиме, так и в режиме реального времени, что позволяет эффективно решить комплекс эксплуатационных вопросов, в том числе:
1) необходимость установки на автотранспорт оборудования GPS/ГЛОНАСС;
2) несанкционированные сливы ( при установленном датчике уровня топлива);
3) нецелевое использование транспорта;
4) оперативный контроль дисциплины водителя – стиль вождения (скорость движения, резкие торможения, частая работа двигателя на неоправданно высоких оборотах и т.д.);
5) оперативная информация о местонахождении транспортных средств;
6) статистические данные для принятия стратегических решений по оптимизации логистических процессов;
7) возможность быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях (угон, ДТП и т.д.).

8) Миниатюрный базовый трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами и встроенной АКБ. Входные линии для подключения концевых выключателей и аналоговых датчиков. Встроенная АКБ 130 мА/ч Встроенные чувствительные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны 2G-модем 1 SIM-карта (nano-SIM) USB-разъем Type-C Защита по питанию до 200В 4 дискретные входные линии 1 аналоговая линия (настраивается, как дискретная) 1 управляющая выходная линия Bluetooth 4.0
Техникалық сипаттама

Орындау уақыты: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Жұмыс атауы: қызметтік көлікке навигациялық құрылғылар мен GPS жүйесін орнату

Жылжымалы объектілерді GPS/ГЛОНАСС арқылы мониторингтеу жүйесі

Жылжымалы объектілерді мониторингтеу жүйесі бақыланатын көлік құралдарының орналасқан жерін нақты уақыт режимінде электрондық картада көрсетуге, олардың ағымдағы жағдайын бақылауға, сондай-ақ қозғалыс тарихын және техникалық жай-күйінің өзгеруін қарауға арналған.

### GPS-мониторинг жүйесінің мүмкіндіктері

* Көлік құралдарының қозғалысын және орналасқан жерін бақылау;

* Кіріс желілері арқылы сыртқы оқиғаларды бақылау;

* Көлік құралдарының қозғалыс бағыты мен тоқтау уақытын қадағалау;

* Қозғалыс тарихын сақтау және талдау;

* Көлік құралдарының пайдалану тиімділігін бағалау.

Бағдарламалық қамтамасыз ету жабдықпен бірге тегін жеткізіледі және диспетчерлік жұмыс орындарының кез келген санына орнатылуы мүмкін.

Жүйедегі стандартты есептер тізімі

* Белгіленген кезеңдегі жылдамдықты асыру туралы есеп;

* Айлық жылдамдықты асыру есебі (бұзушылық болған күндер және асыру мөлшері);

* Белгілі бір кезеңдегі көлік құралының жұмыс белсенділігі туралы есеп;

* Жол жүру және тұрақтау есебі;

* Белгіленген кезеңдегі автопарк бойынша жиынтық есеп;

* Автокөлік қозғалысының тәуліктік есебі;

* Бақылау нүктелеріне бару туралы есеп.

### GPS-мониторинг қызметін көрсету

«TIT» ЖШС көлік құралдарына (бұдан әрі – КҚ) GPS-мониторинг қызметін WIALON автоматтандырылған навигациялық-диспетчерлік жүйесі арқылы көрсетеді. Қызмет көрсету аясында:

* GPS-құрылғыларын GPS-мониторинг жүйесіне қосу;

* Тапсырыс берушіге тиесілі GPS-құрылғыларына (борттық жабдыққа) техникалық қызмет көрсету қарастырылады.

### GPS-мониторинг жүйесінің негізгі міндеттері

1. Көлік құралдарының орналасқан жерін тұрақты бақылауды қамтамасыз ету.

2. Пайдалану көрсеткіштерін бақылау: жүріп өткен қашықтықты, отын шығынын (отын деңгейінің датчигі орнатылған жағдайда), қозғалтқыштың жұмыс уақытын және нақты орындалған қозғалыс маршруттарын есепке алу.

3. Көлік құралдарын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін бақылау: жұмыс уақыты, жылдамдық режимі, бос тұрып қалу уақыты, тапсырмалардың уақытылы әрі толық орындалуы.

4. Жүргізушінің жеке жұмыс стилін және көлік құралдарын пайдалану жағдайларын бақылау.

5. GPS/ГЛОНАСС мониторингіне, бақылауға және автопаркті басқаруға арналған әмбебап CRM-жүйесін ұсыну. Жүйе Тапсырыс беруші қызметкерлерінің көлік құралдарын пайдалануға қатысты өтінімдерін жіберу, тіркеу және басқару мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

6. Компьютер немесе мобильді құрылғы браузері арқылы тәулік бойы, нақты уақыт режимінде Тапсырыс берушінің көлік құралдарының нақты орналасқан жерін борттық жабдықтан келіп түсетін GPS/ГЛОНАСС деректері негізінде бақылауды қамтамасыз ету.

7. Борттық жабдықтан келіп түсетін телеметриялық ақпаратты үздіксіз бақылауды, талдауды және визуалды түрде көрсетуді қамтамасыз ету.

8. Электрондық карталармен және картографиялық сервистермен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ету.

### Жалпы талаптар

* Жүйе жылжымалы объектілерді қашықтан мониторингтеу мен басқаруға арналған көпфункционалды жүйе болуы және көлік құралдарын пайдалану мен кәсіпорынның көлік-логистикалық үдерістерін оңтайландыруға бағытталған міндеттерді шешуді қамтамасыз етуі тиіс.

* Жүйе заманауи спутниктік навигация және сымсыз деректерді беру технологияларына негізделуі тиіс.

* Жүйе жылжымалы объектілердің жұмысын және пайдаланылуын кешенді бақылау мен басқаруға арналған. Ол объектінің орналасқан жері, жылдамдық режимі, қозғалыс бағыты, қозғалыс кестесі, атқарушы механизмдердің жұмысы, әртүрлі оқиғалар, жүктерді тасымалдау шарттары және басқа да көрсеткіштер туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

* Жүйе Тапсырыс беруші өтінімде көрсеткен кез келген өндірушінің борттық жабдығымен толыққанды жұмыс істеуге техникалық мүмкіндік беруі тиіс.

* Жүйе әрбір көлік құралының жұмысын нақты уақыт режимінде де, кейіннен талдау режимінде де бақылауы тиіс. Бұл келесі пайдалану мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік береді:

  1. Автокөлікке GPS/ГЛОНАСС жабдығын орнату қажеттілігін анықтау;

  2. Отын деңгейінің датчигі орнатылған жағдайда отынның рұқсатсыз төгілуін анықтау;

  3. Көлік құралдарын мақсатсыз пайдалануды анықтау;

  4. Жүргізушінің еңбек тәртібін және көлік жүргізу мәнерін жедел бақылау: жылдамдықты сақтау, күрт тежеу, қозғалтқыштың негізсіз жоғары айналымда ұзақ жұмыс істеуі және басқа да көрсеткіштер;

  5. Көлік құралдарының орналасқан жері туралы жедел ақпарат алу;

  6. Логистикалық үдерістерді оңтайландыру жөніндегі стратегиялық шешімдерді қабылдау үшін статистикалық деректер жинау;

  7. Төтенше жағдайларда (көлік ұрлануы, жол-көлік оқиғасы және т.б.) жедел әрекет ету мүмкіндігін қамтамасыз ету.

### Борттық GPS/ГЛОНАСС трекеріне қойылатын техникалық талаптар

Құрылғы келесі техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс:

* Шағын өлшемді базалық трекер;

* Кіріктірілген ГЛОНАСС/GPS және GSM антенналары;

* Кіріктірілген аккумулятор: 130 мА·сағ;

* Сезімталдығы жоғары кіріктірілген ГЛОНАСС/GPS және GSM антенналары;

* 2G модемі;

* 1 SIM-картаға арналған слот (nano-SIM);

* USB Type-C қосқышы;

* 200 В-қа дейінгі қоректендіру кернеуінен қорғау;

* 4 дискретті кіріс желісі;

* 1 аналогтік кіріс желісі (дискретті кіріс ретінде баптау мүмкіндігімен);

* 1 басқару шығыс желісі;

* Bluetooth 4.0 қолдауы.
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