ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Фасадтық жарықтандырылған жазуды, сәндік ою-өрнекті және контурлық жарықтандыруды дайындау, жеткізу және монтаждау жөніндегі
на изготовление, поставку и монтаж фасадной световой надписи, декоративного орнамента и контурной подсветки
I. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ
1. Сатып алу нысанасы
Ғимараттың қасбетін фотосуретте көрсетілген үлгіге сәйкес сәндік-жарықтандырумен безендіру жиынтығын дайындау, жеткізу және монтаждау. Жұмыс көлеміне көлемді жарықтандырылған жазуды, қазақтың ұлттық нақышындағы сәндік ою-өрнекті және қасбет аймағының контурлық жарықтандырылуын дайындау, орнату, электр желісіне қосу және іске қосу кіреді. Барлық элементтер ұсынылған фотосуретке және Тапсырыс берушімен келісілген макетке сәйкес орындалуы тиіс.
2. Негізгі өлшемдері мен сыртқы көрінісі
	Көрсеткіш
	Талап

	Қасбет аймағының ұзындығы
	40 м 20 см (40,20 м)

	Қасбет аймағының биіктігі
	6 м 90 см (6,90 м)

	Жазудың дәл мәтіні
	«Білім – ұлттың болашағы, ұрпақтың бақыты». Әріптердің биіктігі 100 см. енін тапсырыс берушімен ақылдасу қажет.Әріптер алдынан, жанынан және артынан жарықтандырылған(контрожурный)

	Ою-өрнек
	Қазақтың ұлттық ою-өрнегі (түрін тапсырыс берушімен ақылдасу); негізгі түстері – көк және алтын түсті. Жалпақтығы 80 см, ұзындығы 15 метр

	Жарықтандыру
	Жазу, ою-өрнек және қасбет контуры толық жарықтандырылуы тиіс. Ұзындығы 200 метр.


3. Техникалық талаптар
3.1. Жарықтандырылған жазу
Жазу көлемді, алдынан, жанынан және артынан жарықтандырылған(контрожурный) әріптермен орындалуы керек. Мәтін, тыныс белгілері, әріптердің орналасуы мен пропорциясы дәл сақталсын. Жарық біркелкі таралуы, жыпылықтау мен қараңғы аймақтар болмауы тиіс. Қолданылатын материалдар сыртқы орта әсеріне төзімді болуы керек.
3.2. Сәндік ою-өрнек
Ою-өрнек ұлттық қазақ стилінде, көк және алтын түстер үйлесімінде дайындалсын.Ою көлемді, алдынан,жанынан және артынан(контрожурный)әріптермен орындалуы тиіс. Оюдың пішіні мен симметриясы сақталып, жарықтандыруы біркелкі болуы тиіс. Материалдар ультракүлгін сәулеге, ылғалға, аязға және температура ауытқуына төзімді болуы қажет.
3.3. Қасбеттің контурлық жарықтандырылуы
Қасбет аймағының периметрі бойымен үздіксіз контурлық жарықтандыру орнатылсын. Жарық түсі – жылы ақ немесе сары. Жарық сызығы біркелкі, үзіліссіз және жыпылықтаусыз болуы керек. Жарықдиодты элементтер сыртқы ортаға арналған қорғаныш профильге орналастырылсын.
3.4. Электрмен жабдықтау және қауіпсіздік
Электрмен қоректендіру – 220 В. Қажетті қуат көздері, кабельдер және жалғағыш элементтер жиынтыққа енгізілсін. Сыртқы ортадағы электр қосылыстары шаң мен ылғалдан қорғалуы тиіс; қорғаныс дәрежесі кемінде IP65 немесе соған баламалы болсын. Монтаж электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы қажет.
3.5. Бекіту және монтаждау
Қажетті кронштейндер, бекіткіштер, профильдер, кабель арналары және басқа да керек-жарақтар қарастырылсын. Бекітпелер жергілікті климаттық және жел жүктемелеріне төзімді болуы керек. Монтаж қасбетті зақымдамауы тиіс. Жеткізу, көтеру құралдары, шығын материалдары, монтаждау, электр желісіне қосу және іске қосу жұмыстары ұсыныс құнына енгізіледі.
4. Сапаға және пайдалануға қойылатын талаптар
· Барлық жабдықтар мен материалдар жаңа, пайдаланылмаған және ақаусыз болуы тиіс.
· Элементтер ғимараттың сыртында пайдалануға және өңірдің климаттық жағдайларына жарамды болуы қажет.
· Дайындауды бастамас бұрын Орындаушы өлшемдері, түстері, элементтердің орналасуы және жарықтандыру тәсілі көрсетілген макетті Тапсырыс берушімен келіседі.
· Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық жарық элементтерінің жұмысқа жарамдылығы тексеріліп, нысан пайдалануға дайын күйде тапсырылады.
5. Жеткізілім жиынтығы
· Көрсетілген мәтіні бар көлемді жарықтандырылған жазу;
· Жарықтандырылған ұлттық сәндік ою-өрнек;
· Қасбеттің контурлық жарықтандыру жиынтығы;
· Қуат көздері, кабельдер, профильдер, бекіткіштер және жалғағыш бөлшектер;
· Дайындау, жеткізу, монтаждау, қосу, реттеу және жұмысын тексеру;
· Пайдалану жөніндегі нұсқаулық және кепілдік құжаттары.
6. Кепілдік, орындау мерзімі және қабылдау
Ұсынылатын кепілдік мерзімі – қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік кезеңінде Орындаушының кінәсінен туындаған ақаулар Орындаушы есебінен жойылады. Жеткізу және монтаждау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн. Қабылдау өлшемдердің, жазу мәтінінің, ою-өрнектің, жарықтың біркелкілігінің, бекітудің сапасы мен электр бөлігінің жұмысын тексергеннен кейін жүргізіледі.
7. Қосымша ескертпе
Порталға жариялар алдында жеткізу және монтаждау орнын, орындау мерзімін және кепілдік шарттарын нақтылау қажет. Орнату кезіндегі қосымша шығындар тапсырыс алушы тарапынан болады. 
Қосымша сұрақтар бойынша 87477753979
II. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Предмет закупки
Изготовление, поставка и монтаж комплекта декоративно-светового оформления фасада здания в соответствии с приложенной фотографией-образцом. В объём входят изготовление и установка объёмной световой надписи, декоративного орнамента в казахском национальном стиле и контурной подсветки фасадной зоны, подключение к электросети и проверка работоспособности. Все элементы должны соответствовать фотографии и макету, согласованному с Заказчиком.
2. Основные размеры и внешний вид
	Параметр
	Требование

	Длина оформляемой фасадной зоны
	40 м 20 см (40,20 м)

	Высота оформляемой фасадной зоны
	6 м 90 см (6,90 м)

	Точный текст надписи
	«Білім – ұлттың болашағы, ұрпақтың бақыты». Высота букв 100 см, ширину соглосавать с заказщиком. Буквы с лицевой и боковой стороны световые и контрожурные.

	Декоративный орнамент
	Казахский национальный орнамент (вид соглосавать с заказщиком); основные цвета — синий и золотой. Ширина 80 см, длина 15 метров.

	Подсветка
	Подсветкой должны быть оснащены надпись, орнамент и контур фасадной зоны. Длина 200 метров.


3. Технические требования
3.1. Световая надпись
Надпись должна быть выполнена объёмными, С лицевой и с боковой стороны световыми и контрожурными буквами. Текст, знаки препинания, расположение и пропорции букв должны быть точно сохранены. Подсветка должна быть равномерной, без мерцания и тёмных участков. Материалы должны быть устойчивы к воздействию внешней среды.
3.2. Декоративный орнамент
Орнамент изготовить в казахском национальном стиле, в сочетании синего и золотого цветов. Орнамент обьемный, с лицевой и с боковой стороны световыми и контрожурными.   Сохранить форму и симметрию орнамента, обеспечить равномерную подсветку. Материалы должны быть устойчивы к ультрафиолету, влаге, морозу и перепадам температуры.
3.3. Контурная подсветка фасада
Предусмотреть непрерывную контурную подсветку по периметру фасадной зоны. Цвет свечения — тёплый белый или желтый. Световая линия должна быть равномерной, непрерывной и без мерцания. Светодиодные элементы разместить в защитном профиле для наружного применения. 
3.4. Электропитание и безопасность
Электропитание — 220 В. В комплект включить необходимые блоки питания, кабели и соединительные элементы. Электрические соединения для наружного применения должны быть защищены от пыли и влаги; степень защиты — не ниже IP65 либо эквивалентная. Монтаж выполнить с соблюдением требований электробезопасности.
3.5. Крепления и монтаж
Предусмотреть необходимые кронштейны, крепёж, профили, кабель-каналы и комплектующие. Крепления должны выдерживать климатические и ветровые нагрузки, характерные для региона. Монтаж не должен повреждать фасад. Доставка, подъёмные средства, расходные материалы, монтаж, подключение и пусконаладка включаются в стоимость предложения.
4. Требования к качеству и эксплуатации
· Все оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не иметь дефектов.
· Элементы должны быть предназначены для наружной эксплуатации и соответствовать климатическим условиям региона.
· До начала изготовления Исполнитель согласовывает с Заказчиком макет с размерами, цветами, расположением элементов и способом подсветки.
· После завершения работ Исполнитель проверяет работоспособность всех световых элементов и передаёт объект в готовом к эксплуатации состоянии.
5. Комплектность поставки
· Объёмная световая надпись с указанным текстом;
· Декоративный национальный орнамент с подсветкой;
· Комплект контурной подсветки фасада;
· Блоки питания, кабели, профили, крепёжные и соединительные элементы;
· Изготовление, доставка, монтаж, подключение, настройка и проверка работоспособности;
· Инструкция по эксплуатации и гарантийные документы.
6. Гарантия, срок выполнения и приёмка
Рекомендуемый гарантийный срок — не менее 36 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. Неисправности, возникшие по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, устраняются за счёт Исполнителя. Срок поставки и монтажа: в течение ____ календарных дней с даты заключения договора. Приёмка осуществляется после проверки размеров, текста надписи, орнамента, равномерности подсветки, качества крепления и работоспособности электрической части.
7. Дополнительное примечание
Перед публикацией на портале необходимо уточнить место поставки и монтажа, срок выполнения и гарантийные условия. Дополнительный расходы при монтаже со стороны поставщика. 
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