



                                                         Техническая   спецификация

  Работы по монтажу ячейки К-59 на ПС 110/10 кВ "Заводская"
[bookmark: _GoBack]Способ монтажа-Напольный. Степень защиты :IP54. Ввод силовых кабелей снизу. Обязательное подключение корпуса шкафа,дверцы и монтажной панели к контуру защитного заземления (РЕ).
Подготовительные работы: Разметка точек крепления на полу,подготовка кабельных трасс.
Установка корпуса: Жесткая фиксация шкафа болтами (при  напольном/настенном размещении по уровню).
Монтаж аппаратуры: Установка и закрепление модульного оборудования(автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, вакуумного выключателя,реле) .
Коммутация и маркировка: Подключение проводников питания и нагрузки, четкая цифровая/буквенная маркировка всех линий и аппаратов.
Пусконаладочные работы: Проверка правильности монтажа, замеры сопротивления изоляции, проверка срабатывания защитных устройств.
Все работы должны выполнятся в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок(ПУЭ)правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителей  (ПТЭЭП) и требованиями пожарной безопасности.


Зав.хоз.подразделение                                      Иманкулов М.Ж.
