                  
 Техническая спецификация 
Для Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 82 "Айару" акимата города Астаны 
На проведение услуг по установки обратных клапанов в группах.

[bookmark: _Hlk242202545]1. Установка обратного клапана д. 15 на смесительных узлах в группах, в количестве 12 штук, включают в себя: 
Установка обратного клапана диаметром 15 мм (1/2 дюйма) требует строгого соблюдения направления потока воды и правил монтажа резьбовых соединений.
· Отключение подачи воды в системе перед началом монтажных работ.
· Проверка направление стрелки: на корпусе клапана есть стрелка. Она должна совпадать с направлением движения воды в трубе. Если поставить клапан, наоборот, вода не пройдет.
· Подготовка резьбы: Очистка резьбы на трубе. Использование герметика — сантехническую нить, ленту ФУМ или лён со специальной пастой.
· Закручивание клапана: Накручивание муфтовый клапан на трубу с помощью гаечного ключа. Без прилегания чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу и не повредить латунный корпус.
· Проверка герметичности: Включение подачи воды и проверка, что в местах соединений нет протечек.
[bookmark: _Hlk220324794][bookmark: _Hlk242202664][bookmark: _Hlk221139091]2. Пайка ППР адаптера д. 20, в количестве 24 шт., включает в себя:
· 20 мм.
· Резьбовое соединение: 1/2" (наружная или внутренняя резьба).
· Материал корпуса: Рандом-сополимер полипропилена (ППР / PPR / PP-RCT).
· Материал вставки (резьбовой части): Латунь с гальваническим покрытием (никель).
· Номинальное рабочее давление (PN): 25 бар (2,5 МПа).
· Максимальная рабочая температура: до +95 °C (кратковременно — до +100 °C).
· Рабочая среда: Питьевая и хозяйственная вода, неагрессивные жидкости и воздух.
· [bookmark: _Hlk242203434]Метод монтажа: Раструбная полифузионная сварка (пайка) паяльником для пластиковых труб. 
[bookmark: _Hlk226544039]3. Пайка крана ППР д.20, в количестве 12 шт., включает в себя: 
· Наружный диаметр подключения (D): 20 мм
· Материал корпуса: Полипропилен рандом-сополимер (PP-R / ППР-80)
· Материал затворного шара: Латунь (с хромированным или никелированным покрытием) либо термопласт PPSU 
· Тип прохода: Полнопроходной или стандартнопроходной
· Способ монтажа: Раструбная полифузная сварка (внутренняя пайка специализированным сварочным аппаратом для ППР)
· Тип управления: Ручной (флажковая рукоятка или ручка-бабочка из окрашенной стали / пластика).
· Номинальное давление (PN): 20–25 бар (2.0–2.5 МПа) для стандартных водопроводных систем
· Максимальная рабочая температура: до +95 °C (кратковременно для систем ГВС и отопления)
· Номинальная рабочая температура: до +80 °C
· Минимальная температура хранения: до -30 °C
· Класс эксплуатации (по ГОСТ): 1, 2, 5, ХВ (холодное, горячее водоснабжение, высокотемпературное отопление)
· Рабочая среда: Вода (питьевая, техническая), незамерзающие теплоносители на основе гликолей.
· [bookmark: _GoBack]Метод монтажа: Раструбная полифузионная сварка (пайка) паяльником для пластиковых труб. 
Все материалы от Поставщика.
