
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Өкілдік құттықтау конверттерін дайындау
	Параметр атауы
	Техникалық талаптар

	Бұйымның түрі
	Өкілдік сыныпты құттықтау конверті (кәдесый, көп рет қолданылатын).

	Форматы/Өлшемі
	С4 форматы/өлшемдері (324 × 229 мм). Ашық түрде А4 форматын бүктеусіз салуға арналған (дипломдар, грамоталар, сәлемдесу мекенжайлары).

	Саны
	50 дана

	Материал (Қағаз)
	Жоғары тығыздықтағы дизайнерлік қағаз (250-300 г/м ²). Ұсынылатын: Touche Cover (таза ақ немесе сүтті-ақ, латексті тозаңданған күңгірт премиалды фактура) немесе Majestic (ақшыл перламутр/«абсолютті ақ»). Қағаз бүгілген сынықтарға төзімді болуы тиіс.

	Конверттің түсі
	Ақ (сарғышсыз) не сүтті-ақ (қатаң түрде қағаз үлгілерін ұсыну кезеңінде Тапсырыс берушінің келісімі бойынша).

	Элементтердің орналасуы
	Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы элементтерінің орналасуы және ведомствоның атауы бекітілген дизайн-макетке сәйкес конверттің бет жағының сол жақ жоғарғы бұрышында қатаң орналасады.

	Өрнек (Елтаңба)
	ҚР Мемлекеттік Елтаңбасы. Фольгамен ыстық бедерлеу әдісімен басылады, технология - мемлекеттік рәміздердің нақты үш өлшемді суретін жасау үшін конгрлік (көлемді/бедерлі) бедерлеу. Фольга: жоғары сапалы жылтыр немесе күңгірт алтын (тозуға төзімді).

	Министрліктің атауы
	«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ» деген мәтін елтаңбаның астында (немесе онымен бірге бірыңғай блокта) сол жақ жоғарғы бұрышында орналасады. Елтаңбамен бір реңкте алтын фольгамен ыстықтай бедерлеу әдісімен орындалады. Қаріп, пропорциялар және жоларалық аралықтар қатаң түрде ведомствоның ресми брендбукі бойынша.

	Клапан пішіні және бекіту
	Жартылай дөңгелек пішінді клапан (француз/фигуралық клапан) конверттің кең (жоғарғы) жағында орналасқан. Конверт клапанды желімдеусіз (желім қабатсыз/стрип-лентасыз) дайындалады. Жабу клапанның тілі салынатын конверттің денесіндегі дәл кесілген тіліктің (құлыптың) есебінен жүзеге асырылады.

	Құрастыру және өңдеу
	Жеке мөртабан бойынша кесу (жартылай дөңгелек клапанды және оның астындағы дәл тілікті ескере отырып), бүгу сызықтары бойынша ұқыпты бигілеу, конструкцияның бүйір жіктерін өнеркәсіптік желімдеу. Ақ қағаз – желім іздеріне, бүктелулерге немесе ластануларға жол берілмейді.

	Буып-түю
	Термоотырмалау пленкасына 25/50 дана қораптармен, одан әрі - тасымалдау кезінде шеттерін ылғалдан және қатырмалаудан қорғау үшін қатты картон қораптарға.




	Орындаушы үлгіні шарт заңды күшіне енген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде 8-7172-74-14-26 нөмірі бойынша Тапсырыс берушімен келіеді.










ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление поздравительных конвертов
	Наименование параметра
	Технические требования

	Тип изделия
	Конверт поздравительный, представительского класса (сувенирный, многоразовый).

	Формат / Размеры
	С4 (324 × 229 мм). Предназначен для вложений формата А4 в развернутом виде без сложения (дипломы, грамоты, приветственные адреса).

	Количество 
	50 штук

	Материал (Бумага)
	Дизайнерская бумага повышенной плотности (250–300 г/м²). Рекомендуется: Touche Cover (чисто-белый или молочно-белый, матовая премиальная фактура с латексным напылением) либо Majestic (светлый перламутр / «абсолютный белый»). Бумага должна быть устойчива к заломам на сгибах.

	Цвет конверта
	Белый (без желтизны) либо молочно-белый (строго по согласованию с Заказчиком на этапе предоставления образцов бумаги).

	Расположение элементов
	Государственный Герб Республики Казахстан и наименование ведомства располагаются строго в левом верхнем углу лицевой стороны конверта в соответствии с утвержденным дизайн-макетом.

	Тиснение (Герб)
	Государственный Герб РК. Наносится методом горячего тиснения фольгой, технология — конгревное (объемное/рельефное) тиснение для создания четкого трехмерного рисунка государственной символики. Фольга: глянцевое или матовое золото высокого качества (устойчивое к истиранию).

	Наименование министерства
	Текст «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ» располагается под гербом (или в едином блоке с ним) в левом верхнем углу. Выполняется методом горячего тиснения золотой фольгой в один тон с гербом. Шрифт, пропорции и межстрочные интервалы строго по официальному брендбуку ведомства.

	Форма клапана и фиксация
	Клапан полукруглой формы (французский / фигурный клапан) расположен по широкой (верхней) стороне конверта. Конверт изготавливается без склеивания клапана (без клеевого слоя / без стрип-ленты). Закрывание осуществляется за счет точной вырубленной прорези (замка) на теле конверта, в которую вставляется язычок клапана.

	Сборка и отделка
	Вырубка по индивидуальному штампу (с учетом полукруглого клапана и точной прорези под него), аккуратная биговка по линиям сгиба, промышленная склейка боковых швов конструкции. Белая бумага— не допускаются следы клея, заломы или загрязнения.

	Упаковка
	Пачками по 25/50 шт. в термоусадочную пленку, далее — в жесткие картонные коробки для защиты от влаги и замятия краев при транспортировке.


	
Исполнитель согласовывает образец с Заказчиком в течение 3 рабочих дней со дня вступления договора в силу по номеру 8-7172-74-14-26.

