Техническая спецификация
Наименование: Витрина музейного типа для экспонирования Боевого знамени с применением закаленного стекла.
1. Назначение
Изготовление и монтаж стационарной витрины для хранения и демонстрации Боевого знамени 
2. Конструктивное исполнение
· Тип конструкции: напольная стационарная витрина. 
· Исполнение: центральная стеклянная экспозиционная камера с декоративным обрамлением. 
· Форма: многогранная (по проекту изготовителя и согласованию с заказчиком). 
· Конструкция должна обеспечивать обзор экспоната не менее чем с трех сторон. 
· Все элементы конструкции должны быть жестко закреплены и обеспечивать безопасную эксплуатацию. 
· 
3. Габаритные размеры
· Высота: не менее 3200 мм 
· Ширина по фасаду: 3300–3500 мм. 
· Глубина: 1100–1200 мм. 
· Окончательные размеры уточняются по результатам замеров помещения. Не позднее чем через 1 день со дня подписания договора
4. Требования к стеклу
· Материал: прозрачное закаленное стекло. 
· Толщина стекла: 
· боковые и фасадные панели — не менее 8 мм; 
· дверные элементы (при наличии) — не менее 10 мм. 
· Кромки стекла: шлифованные и полированные. 
· Стекло должно не иметь: 
· сколов; 
· трещин; 
· царапин; 
· оптических искажений. 
5. Каркас и облицовка
· Несущий каркас — металлический профиль усиленной конструкции. 
· Декоративная облицовка: 
· МДФ с натуральным шпоном либо высококачественной пленкой под ценные породы дерева; 
· цвет и фактура по согласованию с заказчиком. 
· Декоративные накладки и элементы оформления — по дизайн-проекту. 
6. Подсветка
· Встроенная светодиодная подсветка. 
· Скрытая установка светильников. 
· Электропитание 220 В. 
7. Экспозиционная часть
· Предусмотреть держатель для размещения Боевого знамени. 
· Основание должно обеспечивать устойчивое вертикальное размещение знамени. 
· Крепежные элементы не должны повреждать экспонат. 
8. Доступ и обслуживание
· Витрина должна иметь скрытую обслуживаемую дверь или створку. 
· Запирание на замок. 
· Возможность замены элементов подсветки без демонтажа конструкции. 
9. Комплект поставки
· Витрина в сборе. 
· Закаленное стекло. 
· Светодиодная система освещения. 
· Крепежные элементы. 
10. Гарантия
· Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки.



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Атауы: Жауынгерлік туды экспозициялау үшін шыңдалған шыны қолданылған музей үлгісіндегі витрина.
1. Мақсаты
Жауынгерлік туды сақтау және көрсету үшін стационарлық витринаны дайындау және монтаждау.
2. Конструкциялық орындалуы
· Конструкция түрі: еденге орнатылатын стационарлық витрина.
· Орындалуы: сәндік жиектемесі бар орталық шыны экспозициялық камера.
· Пішіні: көпқырлы (дайындаушының жобасына сәйкес және тапсырыс берушімен келісу арқылы).
· Конструкция экспонатты кемінде үш жағынан көруге мүмкіндік беруі тиіс.
· Конструкцияның барлық элементтері берік бекітіліп, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
3. Габариттік өлшемдері
· Биіктігі: кемінде 3200 мм.
· Алдыңғы жағының ені: 3300–3500 мм.
· Тереңдігі: 1100–1200 мм.
· Соңғы өлшемдер үй-жайға өлшеу жүргізу нәтижелері бойынша нақтыланады. Өлшеу жұмыстары шартқа қол қойылған күннен бастап 1 күннен кешіктірілмей жүргізілуі тиіс.
4. Шыныға қойылатын талаптар
· Материалы: мөлдір шыңдалған шыны.
· Шынының қалыңдығы:
· бүйірлік және алдыңғы панельдер — кемінде 8 мм;
· есік элементтері (болған жағдайда) — кемінде 10 мм.
· Шынының жиектері тегістеліп, жылтыратылуы тиіс.
· Шыныда төмендегілер болмауы тиіс:
· сынықтар;
· жарықтар;
· сызаттар;
· оптикалық бұрмаланулар.
5. Қаңқасы және қаптамасы
· Тірек қаңқасы — күшейтілген конструкциялы металл профиль.
· Сәндік қаптамасы:
· табиғи шпоны бар МДФ немесе бағалы ағаш түрлеріне ұқсас жоғары сапалы пленкамен қапталған МДФ;
· түсі мен фактурасы тапсырыс берушімен келісіледі.
· Сәндік жапсырмалар мен безендіру элементтері дизайн-жобаға сәйкес орындалады.
6. Жарықтандыру
· Кіріктірілген жарықдиодты жарықтандыру жүйесі.
· Жарықтандыру құрылғылары жасырын орнатылуы тиіс.
· Электрмен қоректендіру кернеуі: 220 В.
7. Экспозициялық бөлігі
· Жауынгерлік туды орналастыруға арналған ұстағыш қарастырылуы тиіс.
· Тұғыр туды тік күйде орнықты орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс.
· Бекіту элементтері экспонатқа зақым келтірмеуі тиіс.
8. Қолжетімділік және техникалық қызмет көрсету
· Витринада жасырын қызмет көрсету есігі немесе ашпалы қақпағы болуы тиіс.
· Құлыппен жабылуы тиіс.
· Конструкцияны бөлшектемей-ақ жарықтандыру элементтерін ауыстыру мүмкіндігі қарастырылуы тиіс.
9. Жеткізілім жиынтығы
· Толық құрастырылған витрина.
· Шыңдалған шыны.
· Жарықдиодты жарықтандыру жүйесі.
· Бекіту элементтері.
10. Кепілдік
· Кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.
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