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Техническая спецификация
Работа по замене и установке светодиодных панельных ламп (светильников), согласно технической спецификации.


    Демонтаж старых и установка новых  светодиодных ламп в здании всей школы.
Светильник светодиодный  количество 70 штук.
Технические характеристики Вид крепления накладной Тип настенные/потолочные Мощность светильника 200 Вт Мощность лампочки 200 Вт Цоколь нет (встроенные светодиоды) Тип лампы встроенные светодиоды Лампа в комплекте да Материал корпуса/плафона/арматуры сталь/поликарбонат Цвет плафона/арматуры белый/белый Цветность естественный белый (6500 К) Напряжение питания 220 В Длина светильника 1200 мм Ширина светильника 104 мм Сенсор включения нет Тип колбы нет Шнур питания в комплекте нет Вилка в комплекте нет Уличный нет Промышленный нет Угол свечения 120 град Наличие линз нет Защита от пыли и влаги IP40 Габариты без упаковки 1197х 104 х27 мм Количество светодиодов/ламп 180 шт Цветовая температура 6500 К Выключатель на корпусе нет Влагозащищенный нет Пылезащищенный да Форма корпуса прямоугольник Температура эксплуатации от -15 до +50 °С Тип рассеиватель призма С регулировкой яркости света нет Комплектация •Светильник - 1 шт. •Крепежные скобы - 2 шт. •Инструкция - 1 шт.       Все необходимые материалы,  и расходы за счет поставщика (все что  необходимо чтобы произвести работу по   замене и установке светодиодных ламп, но может не оговорено в технической документации). 
Срок гарантии 1 год.
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Техникалық сипаттама
Техникалық сипаттамаға сәйкес Жарықдиодты панельдік шамдарды (Шамдарды) ауыстыру және орнату жұмысы.
Бүкіл мектеп ғимаратында ескі жарықдиодты шамдарды бөлшектеу және жаңа жарықдиодты шамдарды орнату.
Жарықдиодты шам саны 70 дана.
 Техникалық сипаттамалар Бекіту түрі: жапсырмалы (накладной) Түрі: қабырғалық/төбелік Шамның қуаты: 200 Вт Шамдағы жарық көзі қуаты: 200 Вт Патрон түрі: жоқ (құрамында орнатылған жарықдиодтар) Шам түрі: кіріктірілген жарықдиодтар Шам жинақтамада бар: иә Корпус/плафон/арматура материалы: болат/поликарбонат Плафон/арматура түсі: ақ/ақ Жарық түсі: табиғи ақ (6500 К) Қуат көзі кернеуі: 220 В Шам ұзындығы: 1200 мм Шам ені: 104 мм Қосылу сенсоры: жоқ Колба түрі: жоқ Қуат сымы жинақтамада: жоқ Штекер жинақтамада: жоқ Сыртқы (көше) қолдануға арналған: жоқ Өндірістік: жоқ Жарық таралу бұрышы: 120° Линзалар бар: жоқ Шаң мен ылғалдан қорғаныс дәрежесі: IP40 Қаптамасыз өлшемдері: 1197×104×27 мм Жарықдиодтар/шамдар саны: 180 дана Түстік температура: 6500 К Корпуста қосқыш бар: жоқ Ылғалдан қорғалған: жоқ Шаңнан қорғалған: иә Корпус пішіні: тікбұрыш Жұмыс температурасы:-15°С-тан +50°С-қа дейін Шашыратқыш түрі: призма Жарық қарқындылығын реттеу: жоқ Жинақтама: Шам – 1 дана Бекіту қысқыштары – 2 дана Нұсқаулық – 1 дана . Барлық қажетті материалдар және жеткізушінің есебінен шығындар (жарықдиодты шамдарды ауыстыру және орнату жұмыстарын жүргізу үшін қажет, бірақ техникалық құжаттамада көрсетілмеуі мүмкін). 
Кепілдік мерзімі-1 жыл.
