ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление и установку табличек QR
	
1
	Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа
	Табличка QR 111

	2
	Год выпуска
	2026

	3
	Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)
	Гарантийный срок эксплуатации и хранения устанавливаются по согласованию с заказчиком в пределах установленных действующих норм.

	4
	Срок поставки
	15 календарных дней с учетом изготовлений и установки

	5
	Место оказание работ
	г. Алматы, мкр. Ожет, ул. Ауезова, 48 
(с представителями Поставщика)

	6
	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	1. Общее: Кол-во табличек - 107 штук
-А3–7штук;
- А4 – 100 шт.
Цвет, дизайн и крепление табличек СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.


	7
	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Крепление и фурнитура
Способ монтажа: Дистанционный (с отрывом от стены/двери).
Фурнитура: Металлические дистанционные держатели (металлик/хром/матовое серебро).
Количество держателей: 4 шт. (по углам изделия).
Диаметр держателей: 12–15 мм.
Вынос от стены: 15–20 мм.
Подготовка изделия: В акриловой панели должны быть заранее подготовлены 4 технологических отверстия под диаметр фурнитуры.
Ориентировочные размеры (на выбор заказчика)
Стандартный вариант: 400 × 200 мм или 300 × 150 мм (точное согласование размеров производится на этапе утверждения дизайн-макета).
Требования к качеству и поставке
На поверхности акрила не должно быть царапин, сколов, воздушных пузырей под пленкой или следов клея.
Все углы должны быть аккуратно скруглены или сглажены во избежание травм.
Поставщик обязан предоставить финальный векторный эскиз (макет) на утверждение Заказчику перед запуском в производство.
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QR тақтайшаларды дайындау және орнату үшін
	
1
	Бренд және/немесе сауда белгісі немесе қызмет көрсету белгісі, үлгісі, түрі көрсетілген өнім атауы
	 QR тақтайша

	2
	Шыққан жылы
	2026

	3
	Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)
	Пайдаланудың және сақтаудың кепілдік мерзімі белгіленген қолданыстағы стандарттар шегінде тапсырыс берушімен келісім бойынша белгіленеді.

	4
	Жеткізілім мерзімі
	Өндіріс пен орнатуды қосқанда 15 күнтізбелік күн

	5
	Жұмыс орны
	Алматы қ, Өжет ы/а, Ауезов ,48

	6
	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарлардың мемлекетаралық стандарттары. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды реттеуді ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.
	1. Жалпы саны - 107 дана
-А3–7штук;
- А4 – 100 шт.
Пластиналардың түсі, дизайны және бекітілуі ТАПСЫРЫСШЫМЕН КЕЛІСІЛЕДІ.


	7
	Сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипаттамасы
	 Бекіткіштер мен фурнитура
Монтаждау әдісі: Қашықтықтан бекіту (қабырғадан/есіктен алшақ тұратындай).
Фурнитура: Металдан жасалған қашықтықтан ұстағыштар (металлик/хром/күңгірт күміс).
Ұстағыштар саны: 4 дана (бұйымның бұрыштарында).
Ұстағыштардың диаметрі: 12–15 мм.
Қабырғадан қашықтығы: 15–20 мм.
Бұйымды дайындау: Акрил панелінде фурнитура диаметріне сәйкес 4 технологиялық тесік алдын ала дайындалуы тиіс.
Шамамен алынған өлшемдері (Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша)
Стандартты нұсқа: 400 × 200 мм немесе 300 × 150 мм (нақты өлшемдер дизайн-макетті бекіту кезеңінде келісіледі).
Сапаға және жеткізуге қойылатын талаптар
Акрилдің бетінде сызаттар, сынықтар, үлдір (пленка) астында ауа көпіршіктері немесе желім іздері болмауы тиіс.
Жарақаттануды болдырмау үшін барлық бұрыштар мұқият дөңгеленіп немесе тегістелуі керек.
Өнімді өндіріске жіберер алдында Жеткізуші Тапсырыс берушіге бекіту үшін соңғы векторлық эскизді (макетті) ұсынуға міндетті.
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