ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление детских столов и стульев для детского сада на 200 детей
1. Общие сведения
Наименование товара: Детские столы и стулья для дошкольного учреждения.
Общее количество детей: 200 человек.
Назначение: Оснащение групповых помещений детского сада для проведения занятий, игр, рисования и приёма пищи.
Материал изготовления: МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) с защитным покрытием, предназначенным для эксплуатации в детских учреждениях.
Материал каркаса: Металлический, с защитным лакокрасочным покрытием.
2. Количество и размеры мебели по возрастным группам
	№
	Возрастная группа
	Количество детей
	Высота стола
	Высота сиденья стула

	1
	Младшая группа
	60
	43 см
	24 см

	2
	Средняя группа
	70
	48 см
	28 см

	3
	Старшая группа
	70
	54 см
	32 см

	
	Итого
	200
	
	


Количество стульев — 200 штук, по одному на каждого ребёнка. Количество столов, их размеры, форма и число посадочных мест определяются по согласованию с заказчиком до начала производства.
3. Технические требования к столам
· Столешница должна быть изготовлена из МДФ с прочным, гладким и износостойким защитным покрытием.
· Каркас стола должен быть металлическим, прочным, устойчивым к механическим нагрузкам и рассчитанным на ежедневную интенсивную эксплуатацию.
· Ножки стола должны быть металлическими, цилиндрической формы.
· Высота стола должна соответствовать параметрам, указанным в разделе 2.
· Все углы и кромки столешницы должны быть скруглены и безопасно обработаны.
· Поверхность столешницы должна быть гладкой, влагостойкой, устойчивой к истиранию, регулярной влажной уборке и воздействию бытовых моющих средств.
· Металлические элементы должны иметь качественное антикоррозионное и защитное покрытие без сколов, трещин, пузырей и отслаивания.
· Соединения и крепёжные элементы должны быть надёжными. Выступающие острые детали не допускаются.
· Нижние торцы ножек должны быть оснащены защитными наконечниками или подпятниками, предотвращающими повреждение напольного покрытия.
4. Технические требования к стульям
· Сиденье и спинка стула должны быть изготовлены из МДФ с защитным покрытием, предназначенным для детской мебели.
· Каркас стула должен быть металлическим, прочным и устойчивым.
· Ножки стула должны быть металлическими, цилиндрической формы.
· Высота сиденья от пола должна соответствовать параметрам, указанным в разделе 2.
· Все углы и кромки сиденья и спинки должны быть скруглены и тщательно обработаны.
· Конструкция должна обеспечивать устойчивость, удобство посадки и безопасность ребёнка.
· Металлический каркас должен иметь защитное антикоррозионное покрытие, устойчивое к истиранию.
· На нижних торцах всех ножек должны быть установлены защитные наконечники или подпятники из износостойкого материала.
· Стулья должны выдерживать ежедневную эксплуатацию в условиях дошкольного учреждения.
· На каждом стуле должна быть выполнена аккуратная гравировка с названием соответствующей группы: 9 груаппы
5. Требования к металлическому каркасу и опорам
· Каркас столов и стульев должен быть изготовлен из металлических труб.
· Ножки должны иметь цилиндрическую форму и обеспечивать устойчивость мебели.
· Металлические трубы должны быть без деформаций, трещин, острых кромок и иных дефектов.
· Сварные соединения должны быть прочными, качественно обработанными и не иметь острых выступов.
· Все металлические детали должны быть покрыты износостойкой краской или порошковым покрытием с антикоррозионными свойствами.
· Цвет металлического каркаса согласовывается с заказчиком.
· Каждая ножка стола и стула должна быть оснащена защитным наконечником или подпятником.
· Защитные наконечники должны быть изготовлены из резины, полиуретана или другого износостойкого материала.
· Наконечники должны плотно фиксироваться на ножках, не выпадать при перемещении мебели и не оставлять следов на полу.
· Защитные элементы должны снижать риск появления царапин, потёртостей и повреждений напольного покрытия, а также уменьшать шум при передвижении стульев.
6. Требования к окраске и защитному покрытию
· Для МДФ должны применяться лакокрасочные материалы, предназначенные для мебели и соответствующие требованиям безопасности для детских учреждений.
· Металлический каркас должен иметь защитное антикоррозионное покрытие.
· После полного высыхания покрытия не допускаются резкий посторонний запах, отслаивание, трещины, пузыри и другие дефекты.
· Поверхности должны быть устойчивы к истиранию, регулярной влажной уборке и воздействию применяемых моющих средств.
· Используемые материалы должны соответствовать действующим требованиям безопасности, санитарным и техническим нормам страны поставки.
7. Дизайн и цветовое исполнение
· Форма, размеры, цветовая гамма и декоративное оформление мебели согласовываются с заказчиком до начала производства.
· Производитель должен согласовать с заказчиком образцы цветов и внешний вид готовых изделий.
· Гравировка названий групп должна быть чёткой, аккуратной и соответствовать утверждённому дизайну.
· Изменение утверждённого дизайна без согласования с заказчиком не допускается.
8. Требования к качеству и безопасности
· Мебель должна быть новой, без следов эксплуатации и производственных дефектов.
· Все изделия должны соответствовать согласованным размерам и техническим характеристикам.
· Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасность при обычной эксплуатации детьми.
· Не допускаются острые углы, заусенцы, сколы, непрочные соединения и выступающие крепёжные элементы.
· Защитные наконечники должны быть установлены на всех ножках столов и стульев.
· Материалы, покрытия и конструктивные решения должны соответствовать применимым требованиям безопасности.
· По запросу заказчика поставщик предоставляет документы, подтверждающие безопасность материалов и соответствие продукции установленным требованиям.
9. Порядок согласования и приёмки
До начала производства поставщик согласовывает с заказчиком:
1. Форму и конструкцию столов и стульев.
2. Размеры столешниц и количество посадочных мест.
3. Высоту мебели по возрастным группам.
4. Тип металлического каркаса, форму ножек и цвет покрытия.
5. Тип и материал защитных наконечников.
6. Цвета МДФ и защитных покрытий.
7. Шрифт и расположение гравировки названий групп.
8. Образец или визуализацию готовой продукции.
Приёмка осуществляется по количеству изделий, соответствию размеров, качеству сборки, устойчивости конструкции, состоянию покрытия, наличию защитных наконечников и соответствию утверждённому дизайну.
10. Комплектность поставки
Поставка должна включать детские столы и стулья в количестве, достаточном для размещения 200 детей.
· Детские стулья — 200 штук.
· Детские столы — в количестве, согласованном с заказчиком.
· Защитные наконечники — на все ножки столов и стульев.
· Мебель должна быть готова к эксплуатации после доставки и, при необходимости, сборки.
Примечание: Все размеры, конструктивные решения, материалы и цветовое исполнение окончательно согласовываются с заказчиком до начала изготовления. Высота мебели должна быть проверена на соответствие действующим требованиям для соответствующих ростовых групп детей.
11. Требования к доставке и сборке
· Доставка детских столов и стульев до места назначения осуществляется за счёт поставщика.
· Разгрузка, подъём, сборка и установка мебели на месте эксплуатации осуществляются за счёт и силами поставщика.
· Все расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой, сборкой и установкой мебели, включаются в стоимость товара.
· Поставщик обязан обеспечить сохранность мебели при транспортировке и доставке.
· Сборка и установка мебели должны быть выполнены качественно, с соблюдением требований безопасности и рекомендаций производителя.
· После сборки мебель должна быть устойчивой, исправной и полностью готовой к эксплуатации.
· Риск повреждения мебели до момента её передачи заказчику несёт поставщик.
· При выявлении повреждений, дефектов или несоответствий при приёмке поставщик обязан устранить их за свой счёт либо заменить дефектные изделия в согласованный с заказчиком срок.
Атырауская область пос.Макат, ул С.Алиева 60
























ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
[bookmark: _GoBack]200 балаға арналған балабақшаға балалар үстелдері мен орындықтарын дайындауға қойылатын талаптар
1. Жалпы мәліметтер
Тауардың атауы: Мектепке дейінгі білім беру ұйымына арналған балалар үстелдері мен орындықтары.
Балалардың жалпы саны: 200 бала.
Мақсаты: Балабақшаның топтық бөлмелерін сабақ өткізуге, ойын ойнауға, сурет салуға және тамақтануға арналған жиһазбен жабдықтау.
Дайындау материалы: Балалар мекемелерінде пайдалануға арналған қорғаныш жабыны бар МДФ (орташа тығыздықтағы ағаш талшықты тақта).
Қаңқа материалы: Қорғаныш бояу жабыны бар металл.
2. Жас топтары бойынша жиһаз саны мен өлшемдері
	№
	Жас тобы
	Балалар саны
	Үстел биіктігі
	Орындықтың отыратын бөлігінің биіктігі

	1
	Кіші топ
	60
	43 см
	24 см

	2
	Ортаңғы топ
	70
	48 см
	28 см

	3
	Ересек топ
	70
	54 см
	32 см

	
	Барлығы
	200
	
	


Орындықтар саны — 200 дана, әр балаға бір орындықтан.
Үстелдердің саны, өлшемдері, пішіні және отыратын орындарының саны өндіріс басталғанға дейін тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
3. Үстелдерге қойылатын техникалық талаптар
· Үстелдің беткі тақтасы берік, тегіс және тозуға төзімді қорғаныш жабыны бар МДФ материалынан жасалуы тиіс.
· Үстелдің қаңқасы металлдан жасалып, механикалық жүктемелерге төзімді, берік және күнделікті қарқынды пайдалануға жарамды болуы тиіс.
· Үстел аяқтары цилиндр пішінді металл құбырлардан жасалуы тиіс.
· Үстелдің биіктігі осы техникалық сипаттаманың 2-бөлімінде көрсетілген параметрлерге сәйкес болуы тиіс.
· Үстел бетінің барлық бұрыштары мен жиектері дөңгелектеліп, қауіпсіз өңделуі тиіс.
· Үстел беті тегіс, ылғалға төзімді, қажалуға, тұрақты ылғалды тазалауға және тұрмыстық жуғыш заттардың әсеріне шыдамды болуы тиіс.
· Металл элементтер коррозияға қарсы және қорғаныш жабынмен сапалы қапталуы тиіс. Жабында сынықтар, жарықтар, көпіршіктер және қабыршақтану болмауы тиіс.
· Қосылыстар мен бекіткіш элементтер сенімді болуы тиіс. Өткір және шығыңқы бөлшектерге жол берілмейді.
· Еден жабындысын зақымданудан қорғау үшін аяқтарының төменгі ұштарына қорғаныш қалпақшалар немесе тіреуіш төсемдер орнатылуы тиіс.
4. Орындықтарға қойылатын техникалық талаптар
· Орындықтың отыратын бөлігі мен арқалығы балалар жиһазына арналған қорғаныш жабыны бар МДФ материалынан жасалуы тиіс.
· Орындықтың қаңқасы металлдан жасалған, берік және орнықты болуы тиіс.
· Орындық аяқтары цилиндр пішінді металл құбырлардан жасалуы тиіс.
· Орындықтың еденнен отыратын бөлігіне дейінгі биіктігі осы техникалық сипаттаманың 2-бөлімінде көрсетілген параметрлерге сәйкес болуы тиіс.
· Орындықтың отыратын бөлігі мен арқалығының барлық бұрыштары мен жиектері дөңгелектеліп, мұқият өңделуі тиіс.
· Құрылымы баланың қауіпсіз отыруын, жайлылығын және орындықтың орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс.
· Металл қаңқа қажалуға төзімді, коррозиядан қорғайтын жабынмен қапталуы тиіс.
· Барлық аяқтарының төменгі ұштарына тозуға төзімді материалдан жасалған қорғаныш қалпақшалар немесе тіреуіш төсемдер орнатылуы тиіс.
· Орындықтар мектепке дейінгі білім беру ұйымында күнделікті пайдалануға төзімді болуы тиіс.
· Әр орындыққа тиісті топтың атауы «9-топ» деген жазумен ұқыпты ойылып жазылуы тиіс.
5. Металл қаңқа мен тірек элементтеріне қойылатын талаптар
· Үстелдер мен орындықтардың қаңқасы металл құбырлардан жасалуы тиіс.
· Аяқтары цилиндр пішінді болып, жиһаздың орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс.
· Металл құбырларда деформациялар, жарықтар, өткір жиектер және басқа да ақаулар болмауы тиіс.
· Дәнекерленген қосылыстар берік, сапалы өңделген және өткір шығыңқы бөліктерсіз болуы тиіс.
· Барлық металл бөлшектер тозуға төзімді, коррозияға қарсы қасиеттері бар бояумен немесе ұнтақтық бояу жабынымен қапталуы тиіс.
· Металл қаңқаның түсі тапсырыс берушімен келісіледі.
· Әр үстел мен орындықтың барлық аяқтарына қорғаныш қалпақшалар немесе тіреуіш төсемдер орнатылуы тиіс.
· Қорғаныш қалпақшалар резеңкеден, полиуретаннан немесе басқа да тозуға төзімді материалдан жасалуы тиіс.
· Қалпақшалар аяқтарға берік бекітіліп, жиһазды жылжытқан кезде түсіп қалмауы және еденде із қалдырмауы тиіс.
· Қорғаныш элементтері еден жабындысында сызаттардың, қажалу іздерінің және басқа зақымдардың пайда болу қаупін азайтып, орындықтарды жылжытқан кездегі шуды төмендетуі тиіс.
6. Бояу және қорғаныш жабындарына қойылатын талаптар
· МДФ материалын қаптау үшін жиһазға арналған және балалар мекемелерінде қолдану қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін лак-бояу материалдары пайдаланылуы тиіс.
· Металл қаңқа коррозиядан қорғайтын жабынмен қапталуы тиіс.
· Жабын толық кепкеннен кейін өткір бөгде иіс, қабыршақтану, жарықтар, көпіршіктер және басқа да ақаулар болмауы тиіс.
· Беттер қажалуға, тұрақты ылғалды тазалауға және қолданылатын жуғыш заттардың әсеріне төзімді болуы тиіс.
· Пайдаланылатын материалдар жеткізілетін елде қолданыстағы қауіпсіздік, санитариялық және техникалық нормаларға сәйкес болуы тиіс.
7. Дизайн және түстік безендіру
· Жиһаздың пішіні, өлшемдері, түс гаммасы және сәндік безендірілуі өндіріс басталғанға дейін тапсырыс берушімен келісіледі.
· Өндіруші тапсырыс берушімен түстердің үлгілерін және дайын өнімнің сыртқы көрінісін келісуі тиіс.
· Топ атауларының ойып жазылған мәтіні анық, ұқыпты және бекітілген дизайнға сәйкес болуы тиіс.
· Тапсырыс берушінің келісімінсіз бекітілген дизайнды өзгертуге жол берілмейді.
8. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар
· Жиһаз жаңа болуы және бұрын пайдаланылған іздері мен өндірістік ақаулары болмауы тиіс.
· Барлық бұйымдар келісілген өлшемдер мен техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.
· Құрылымы балалардың қалыпты пайдалану жағдайында қауіпсіздігі мен орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс.
· Өткір бұрыштарға, қылауларға, сынықтарға, берік емес қосылыстарға және шығыңқы бекіткіш элементтерге жол берілмейді.
· Барлық үстелдер мен орындықтардың аяқтарына қорғаныш қалпақшалар орнатылуы тиіс.
· Материалдар, жабындар және конструкциялық шешімдер қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
· Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша жеткізуші материалдардың қауіпсіздігін және өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.
9. Келісу және қабылдау тәртібі
Өндіріс басталғанға дейін жеткізуші тапсырыс берушімен төмендегі мәселелерді келісуі тиіс:
1. Үстелдер мен орындықтардың пішіні және конструкциясы.
2. Үстел беттерінің өлшемдері және отыратын орындарының саны.
3. Жас топтарына сәйкес жиһаздың биіктігі.
4. Металл қаңқаның түрі, аяқтарының пішіні және жабын түсі.
5. Қорғаныш қалпақшалардың түрі мен материалы.
6. МДФ материалдарының және қорғаныш жабындарының түстері.
7. Топ атаулары жазылатын мәтіннің қарпі мен орналасуы.
8. Дайын өнімнің үлгісі немесе визуализациясы.
Жиһазды қабылдау бұйымдардың саны, өлшемдерінің сәйкестігі, құрастыру сапасы, конструкцияның орнықтылығы, жабынның жай-күйі, қорғаныш қалпақшалардың болуы және бекітілген дизайнға сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады.
10. Жеткізілім жиынтығы
Жеткізілім құрамына 200 баланы орналастыруға жеткілікті мөлшердегі балалар үстелдері мен орындықтары кіруі тиіс.
· Балалар орындықтары — 200 дана.
· Балалар үстелдері — тапсырыс берушімен келісілген мөлшерде.
· Қорғаныш қалпақшалар — үстелдер мен орындықтардың барлық аяқтарына.
· Жиһаз жеткізілгеннен кейін және қажет болған жағдайда құрастырылған соң пайдалануға дайын болуы тиіс.
Ескерту: Барлық өлшемдер, конструкциялық шешімдер, материалдар және түстік безендіру өндіріс басталғанға дейін тапсырыс берушімен түпкілікті келісіледі. Жиһаздың биіктігі балалардың тиісті бойлық топтарына арналған қолданыстағы талаптарға сәйкестігі бойынша тексерілуі тиіс.
11. Жеткізу және құрастыру талаптары
· Балалар үстелдері мен орындықтарын белгіленген мекенжайға жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
· Жиһазды түсіру, жоғары көтеру, құрастыру және пайдалану орнына орнату жеткізушінің күшімен және есебінен орындалады.
· Тасымалдау, түсіру, құрастыру және орнатуға байланысты барлық шығындар тауардың құнына енгізіледі.
· Жеткізуші тасымалдау және жеткізу кезінде жиһаздың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
· Құрастыру және орнату жұмыстары қауіпсіздік талаптары мен өндірушінің ұсынымдарын сақтай отырып, сапалы орындалуы тиіс.
· Құрастырылғаннан кейін жиһаз орнықты, жарамды және толық пайдалануға дайын болуы тиіс.
· Жиһазды тапсырыс берушіге тапсырғанға дейін оның бүліну тәуекелін жеткізуші көтереді.
· Қабылдау кезінде зақымдар, ақаулар немесе сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, жеткізуші оларды өз есебінен жоюға немесе ақаулы бұйымдарды тапсырыс берушімен келісілген мерзімде ауыстыруға міндетті.
Жеткізу мекенжайы
Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Мақат кенті, С. Әлиев көшесі, 60-үй.






Образцы поставщику для согласования размера и модели стола и стульев.
Үстелдер мен орындықтардың өлшемдері мен үлгілерін келісу үшін жеткізушіге ұсынылатын үлгілер.



[image: Стулья для детского сада - купить в Казахстане от производителя с доставкой по РФ, оптовые цены - Фабрика им. Мебеля] [image: Детская мебель для сада — игровая, стулья и столы | "Школярик-Дошколярик"]

[image: Продается мебель для детского сада. Комплект 5000 с Ярусный комплект 10000  с Стол 2500 с Стул 500 с Тумбочка 6000 с Угловой мебель 10000 Продается  бессрочная лицензия на детский сад. Город Ош 0772]  [image: Мебель для детского сада. Товары и услуги компании "Интернет магазин мебели  «Perfection», купить мебель"]


 [image: Стол 6-секционный на металлокаркасе «Ромашка» купить в]
 
[image: Стол регулируемый «Трапеция» купить]
[image: Столы для ясельных групп купить от производителя, оптовые цены]
[image: Выбираем детские столы для сада » Компания FK - Mebel - Мебель для детского  сада в Калуге. Производство и продажа игровой и мягкой мебели для доу: детские  столы, стулья, кровати и матрасы]
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