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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
жабдықтар мен материалдарды жеткізумен сору желдеткішін орнату және монтаждау   жөніндегі жұмыстар
1. Жеткізілетін жабдықтар мен материалдардың көлемі
Жеткізуші монтаждау жұмыстарын қатаң белгіленген тізімді және жобалық сипаттамаларға сәйкес келетін материалдар санын қолдана отырып орындауға міндеттенеді:

	№
	Тауардың / материалдың атауы
	Техникалық сипаттамалары
	саны
	Өлшем бірл

	1
	Сорғыш желдеткіш/ Вентилятор вытяжной
	Диаметр подключения: 150 мм. Производительность: не менее 830 м³/ч. Питание: 220 В. Класс защиты не ниже IP44.
	8
	шт. (дана)

	2
	Желдету құбыры/ Труба вентиляционная
	Диаметр: 150 мм. Материал: оцинкованная сталь или ПВХ (согласно требованиям пожарной безопасности для учебных заведений).
	60
	метр

	3
	Желдету/ Отвод вентиляционный
	Диаметр: 150 мм (для изменения направления воздуховода).
	12
	шт. (дана)

	4
	Желдеткішке арналған қондырғы/ Крепление для вентилятора
	Специализированные кронштейны/хомуты для надежной фиксации оборудования.
	8
	шт. (дана)

	5
	Болт М-10
	Длина (\(L\)): 60 мм. С полной или частичной метрической резьбой.
	30
	шт. (дана)

	6
	Нагель (бетон бұрандасы)/ Нагель (шуруп по бетону)
	Диаметр: 8 мм. Длина (\(L\)): 80 мм. Предназначен для крепления в бетон/кирпич без дюбеля.
	30
	шт. (дана)

	7
	Электр кабелі / Кабель электрический
	Сечение: 2.5 мм² (в исходных данных указано 2.5 квт, для вентиляторов используется силовой медный кабель типа ВВГнг-LS 3х2.5).
	80
	метр

	8
	Автоматты ажыратқыш/ Автоматический выключатель
	Номинальный ток: 25А. Однополюсный/трехполюсный (в зависимости от щитка), тип характеристики C.
	18
	шт. (дана)





2. Жұмыстарды орындауға қойылатын негізгі талаптар
Материалдардың сапасы: жеткізілетін барлық позициялар (желдеткіштерден нагельдерге дейін) Жаңа, пайдаланылмаған болуы, Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкестік сертификаттары болуы тиіс.
Электрикті монтаждау: 2.5 мм2 қимасы бар кабельді төсеу қорғаныш гофр құбырында немесе кабельдік арналарда жүзеге асырылуы тиіс. 25А автоматтары қолданыстағы немесе жаңа тарату қалқандарына Pue (Электр қондырғыларын орнату ережелерін) сақтай отырып орнатылуы тиіс.
Вентиляцияны орнату: диаметрі 150 мм құбырларды, бұрмаларды және желдеткіштерді қосу толығымен герметикалық болуы керек. Қуаты 830 м3/сағ желдеткіштерді орнату кезінде оқу үй-жайларында шуды азайту үшін діріл оқшаулағыш төсемдер пайдаланылуы тиіс.
Жұмыстарды тапсыру: өнім беруші Тапсырыс берушіге атқару схемасын, жасырын жұмыс актілерін (кабельге және бекітуге) және желдеткіштерге паспорттарды ұсынады.





















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на работы по установке и монтажу вытяжной вентиляции с поставкой оборудования и материалов
1. Объемы поставляемого оборудования и материалов
Поставщик обязуется выполнить монтажные работы, используя строго определенный перечень и количество материалов, соответствующих проектным характеристикам:


	№
	Тауардың / материалдың атауы
	Техникалық сипаттамалары
	саны
	Өлшем бірл

	1
	Сорғыш желдеткіш/ Вентилятор вытяжной
	Диаметр подключения: 150 мм. Производительность: не менее 830 м³/ч. Питание: 220 В. Класс защиты не ниже IP44.
	8
	шт. (дана)

	2
	Желдету құбыры/ Труба вентиляционная
	Диаметр: 150 мм. Материал: оцинкованная сталь или ПВХ (согласно требованиям пожарной безопасности для учебных заведений).
	60
	метр

	3
	Желдету/ Отвод вентиляционный
	Диаметр: 150 мм (для изменения направления воздуховода).
	12
	шт. (дана)

	4
	Желдеткішке арналған қондырғы/ Крепление для вентилятора
	Специализированные кронштейны/хомуты для надежной фиксации оборудования.
	8
	шт. (дана)

	5
	Болт М-10
	Длина (\(L\)): 60 мм. С полной или частичной метрической резьбой.
	30
	шт. (дана)

	6
	Нагель (бетон бұрандасы)/ Нагель (шуруп по бетону)
	Диаметр: 8 мм. Длина (\(L\)): 80 мм. Предназначен для крепления в бетон/кирпич без дюбеля.
	30
	шт. (дана)

	7
	Электр кабелі / Кабель электрический
	Сечение: 2.5 мм² (в исходных данных указано 2.5 квт, для вентиляторов используется силовой медный кабель типа ВВГнг-LS 3х2.5).
	80
	метр

	8
	Автоматты ажыратқыш/ Автоматический выключатель
	Номинальный ток: 25А. Однополюсный/трехполюсный (в зависимости от щитка), тип характеристики C.
	18
	шт. (дана)



2. Ключевые требования к выполнению работ
· Качество материалов: Все поставляемые позиции (от вентиляторов до нагелей) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты соответствия стандартам Республики Казахстан.
· Монтаж электрорики: Прокладка кабеля сечением 2.5 мм² должна осуществляться в защитной гофротрубе или кабельных каналах. Автоматы 25А должны быть установлены в существующие или новые распределительные щиты с соблюдением ПУЭ (Правил устройства электроустановок).
· Монтаж вентиляции: Соединения труб, отводов и вентиляторов диаметром 150 мм должны быть полностью герметичными. При установке вентиляторов мощностью 830 м³/ч должны использоваться виброизолирующие прокладки для минимизации шума в учебных помещениях.
· Сдача работ: Поставщик предоставляет Заказчику исполнительную схему, акты скрытых работ (на кабель и крепления) и паспорта на вентиляторы.








   Тұғыры бар раковина/ Раковина с пьедесталом
Тұғыры бар раковина Орнату, Пішіні сопақ, Материалы  Санитарлық фарфор,  Миксерге арналған тесіктің орны. Ортада Миксерге арналған саңылаулар саны - 1 Толып кетуге арналған тесік - Иә, Толық жиынтық -  тұғыр, Өлшемдері -  59x46x85 см, Ені-  59 см Тереңдігі-  46 см 25/ 
Установка  с пьедесталом, Форма  овальная, Материал  санфарфор, Расположение отверстия под смеситель.   в центре Число отверстий под смеситель..... 1 Отверстие под перелив Да, Комплектация   пьедестал, Размеры  59x46x85 см, Ширина  59 см       Глубина 46 см. 25


