Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы

	№
	Тауардың, жұмыстың, қызмет көрсету қоды (ТЖҚКК сәйкес)
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы (ТЖҚКК сәйкес)
	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы (сипаттама) (ТЖҚКК сәйкес)
	Қосымша сипаттамасы
 (Техникалық сипаттама)
	Саны
	Өлшем бірлігі
	Жеткізу мерзімі

	Жеткізу орны 

	1
	139299.000.000000
	Жалюзи/перделерді дайындау бойынша жұмыстар

	Жалюзи/перделер және осыған ұқсас өнімдерді дайындау жұмыстары

	1. Жұмыс көлемі
•	Терезелер саны: 4;
•	Жалпы ауданы: 20 ш.м.;
•	Қолданыстағы жалюзилерді алып тастау;
•	Жаңа рулонды перделерді дайындау және жеткізу;
•	Жаңа перделерді қабырғаға орнату.
2. Техникалық сипаттамалар
•	Конструкциясы: ашық немесе жабық жүйелі рулонды жалюзи;
•	Матасы: жоғары беріктігі бар арнайы мата; шаң мен ылғалды өткізбейтін және орташа күңгірттеу қасиеттері бар;
•	Түсі: крем түстес (нақты реңкі мен мата үлгісі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі);
•	Басқару механизмі: шынжырлы жетек;
•	Білік (рулон) диаметрі: 32 мм;
•	Білік (рулон) материалы: алюминий;
•	Бекіту тәсілі: қабырғаға бекіту (өздігінен бұралатын бұрандалар мен қажетті бекіту элементтерін қолдану арқылы).
3. Жұмысты орындау талаптары
Жеткізуші өнімдерді шығармас бұрын терезе саңылауларының өлшемдерін алуы тиіс.
Рулонды перделер тек Тапсырыс беруші түсі, мата реңкі және өлшеу нәтижелерін мақұлдағаннан кейін ғана жасалуы тиіс.
Бөлшектеу және орнату қабырғаларға, терезе құрылымдарына немесе терезе саңылауларына зақым келтірмей, мұқият орындалуы тиіс.
Орнатқаннан кейін перделер матасы мен шынжыр механизмі дұрыс жұмыс істеуі керек.
Мердігер жұмысты орындау үшін қажетті барлық материалдарды, компоненттерді және бекіткіштерді қамтамасыз етуі тиіс.
Материалдарға кепілдік: 2 жыл.
Жұмыс сапасына кепілдік: 1 жыл.
	1
	жұмыс
	Шарт жасасқан күннен 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
	Ақтөбе қ-сы, Әбілқайыр хан даңғылы, 25А үй, 106 каб.

	
	
	
	
	Барлығы:
	1
	
	
	



Техническая спецификация закупаемых работ

	№
	Код товара, работы, услуги (в соответствии с КТРУ)
	Наименование закупаемых товаров, работ, услуг (в соответствии с КТРУ)
	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг (в соответствии с КТРУ)
	Дополнительная характеристика (техническая характеристика)
	Кол-во
	Ед.
изм.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	1
	139299.000.000000
	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок и аналогичных изделий
	1. Объем работ
· Количество окон — 4 шт.;
· общая площадь — 20 кв.м.;
· демонтаж существующих жалюзи;
· изготовление и поставка новых рулонных штор;
· монтаж новых конструкций к стенам.
2. Технические характеристики
· конструкция — рулонные шторы с открытой/закрытой системой;
· ткань — плотная, специальная, пыле- и влагоотталкивающая, с средним затемнением;
· цвет — кремовый, конкретный оттенок и образец ткани подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком;
· механизм управления — цепочный шнур (цепочка);
· диаметр трубы (вала) — 32 мм
· материал трубы (вала) - алюминий;
· крепление — к стенам, с использованием саморезов и необходимых крепежных элементов.
3. Требования к выполнению работ
Замеры оконных проемов выполняются Поставщиком до изготовления изделий.
Изготовление рулонных штор осуществляется только после согласования с Заказчиком цвета, оттенка ткани и результатов замеров.
Демонтаж и монтаж выполняются аккуратно, без повреждения стен, оконных конструкций и откосов.
После монтажа должна быть обеспечена исправная работа полотна и цепочного механизма.
Подрядчик обеспечивает все необходимые материалы, комплектующие и крепежные элементы для выполнения работ.
Гарантия на материал - 2 года.
Гарантия на работу- 1 год.
	1
	работа
	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора
	г. Актобе, пр.Абилкайыр хана, д. 25А, каб. 106

	
	
	
	
	Итого:
	1
	
	
	



