Жұмыстарды орынедауға арналған техникалық ерекшелік дизельді генератор қондырғысына техникалық қызмет көрсету бойынша

	№
п/п
	Атауы жұмыс/ қызмет көрсету

	1
	Дизель майының өзгеруі

	2
	Ауыстыру: Май, ауа, отын сүзгілері

	3
	Отын жүйесінен, қозғалтқыш майынан, салқындату жүйесінен, тығыздаудан майдың ағуын жою

	4
	Аккумулятор батареясының электролит деңгейін тексеру, толтыру.

	5
	Аккумулятор батареясының электролит тығыздығын тексеру.

	6
	Аккумуляторлық терминалдарды тазалау/сүрту, ішкі және сыртқы жағын техникалық мұнай дражесімен майлау, сымдардың кедергі жасауын 

	7
	Аккумуляторлық терминалдардағы кернеуді жүктеме штепсельдік қосқышпен тексеру 

	8
	Барлық шлангілердің/саптамалардың жай-күйін тығыз жалғаулардың және зақымданулардың болмауын тексеру 

	9
	Электр түйіспелерін тарту және тазалау. Барлық бұрандалы жалғауларды, құбырлар мен түйіспе байланыстарын брошюралау.

	10
	Дизель-генераторды жоғары температурадан қорғаудың жарамдылығын реттеу/тексеру. Қайталама тізбектерді қорғауға арналған автоматика құрылғыларын тексеру.

	11
	Антифризді ауыстыру.



Жеткізуші өндірушіден тек мамандандырылған және сертификатталған шығын материалдарын жеткізуге міндеттенеді. Мотор майын, антифризді ауыстыру. Сондай-ақ, жеткізуші қыс мезгілінде жанармай қоспаларын қосуға міндеттенеді, батареяларды ауыстыру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Қыста іске қосу алдындағы жылытқышты орнату, қыста отын багын жылыту жүйесі, қыста отын сүзгісін жылыту жүйесі. Қыста дизель отынын (қоспалармен) құю. Жеткізушіде 24/7 өтінімдерді қабылдау үшін диспетчер болуы керек. Барлық жұмыстарға жеткізуші жауапты және 12 айға кепілдік береді.
Қызмет көрсету басталғанға дейін Әлеуетті өнім беруші дизель генераторына техникалық қызмет көрсету жөніндегі бағдарламаны әзірлейді және Тапсырыс берушіге келісуге ұсынады.
Қызмет көрсетілетін жабдықты уақтылы және сапасыз дайындау себебінен объектіде орналасқан персоналдың ғимаратына, жабдықтарына, мүлкіне, өмірі мен денсаулығына қандай да бір залал келтірілген жағдайда, өнім беруші барлық залалдарды 100 (жүз) пайыздық өтеумен толық материалдық жауаптылықта болады.
Әлеуетті өнім берушіде дизельді генераторларға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындауға лицензия болуы тиіс (шартқа қол қойылғанға дейін көшірмесін ұсыну). Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін орнату актісін беріңіз. Кепілдік мерзімі орнату актісі берілген сәттен бастап 12 айды құрайды.
Тапсырыс берушіден өтінім келіп түскен сәттен бастап өнім беруші 1 сағат ішінде және кешіктірмей өз көлігімен жетіп, мереке және демалыс күндерін ескере отырып, Тапсырыс берушінің талабы бойынша кешкі және түнгі уақытта маманның жұмысын қамтамасыз етуге тиіс. Өтінім Жеткізушіге ауызша да, жазбаша да берілуі мүмкін.
Барлық қызметтер өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Барлық ілеспе шығыстарды (тасымалдау, жөнелту, ЖЖМ, жөндеу және т.б.) әлеуетті өнім беруші өзіне алады. Егер қосымша материалдарға қажеттілік туындаса, жеткізуші шығындарды өз есебінен жабады.
Өнім беруші орындалған жұмыстардың актісін жұмыс аяқталғаннан кейін бірден ұсынуға міндетті. Қызмет көрсету фактісі бойынша төлем.
 Өнім беруші қызмет көресту кезінде сапалы және шығыс материалдарын пайдалануы тиіс.
Жұмыстарды орындау орны: Ұлытау облысы Қаражал қаласы Жәйрем кенті мәдени-сауық орталығы Абай көшесі-22
Жұмыстарды орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл бойы.
Ескерту: Орындалған жұмыстарға кепілдік 12 ай.








Техническая спецификация на выполнение работ
по техническому обслуживанию дизелной генераторной установки

	№
п/п
	Наименование работ/услуг

	1
	Замена дизельного масла 

	2
	Замена: Маслянного, воздушного, топливных фильтров 

	3
	Устранение потеков из топливной системы, масла из двигателя, системы охлаждения, выхода смазки из уплотнений 

	4
	Проверка уровня электролита аккумуляторной батарей доливка.

	5
	Проверка плотности электролита аккумуляторной батарей.

	6
	Очистка/протирка клемм аккумуляторной батарей, смазать изнутри и снаружи техническим вазелином надежно затянуть болты, не допуская натяга и скручивания проводов.

	7
	Проверка напряжения на клеммах аккумуляторной батарей нагрузочной вилкой 

	8
	Проверка состояния всех шлангов/патрубок на плотность соединений и отсутствие повреждений 

	9
	Протяжка и очистка электрических контактов. Протяжка всех болтовых соединений, соединений трубопроводов и контактных соединений

	10
	Регулировка/проверка исправности защиты ДГУ от высокой температуры охлаждающей жидкости. Проверка устройств автоматики защиты вторичных  цепей.

	11
	Замена антифриза.



Поставщик обязуется поставлять только специализированные и сертифицированные расходные материалы от производителя. Замена моторного масла, антифриза. Также Поставщик обязуется добавлять присадки для топлива в зимнее время, замена аккумуляторов, обслуживания и ремонт. Установка предпускового подогревателя в зимнее время, систему подогрева топливного бака в зимнее время, систему подогрева топливного фильтра в зимнее время. Заливка дизельного топлива с (присадками) в зимнее время. Поставщик должен иметь диспетчера для принятия заявок 24/7. На все работы поставщик несет ответственность и гарантию на 12 месяцев.
До начала оказания услуг потенциальный Поставщик разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику программу по техническому обслуживанию дизельного генератора.
В случае нанесения какого-либо ущерба зданию, оборудованию, имуществу, жизни и здоровью персонала дислоцированного на объекте по причине несвоевременной и некачественной подготовки обслуживаемого оборудования, Поставщик несёт полную материальную ответственность со 100 (сто) процентным возмещением всех убытков.
У потенциального Поставщика должна быть лицензия на выполнение работ по техническому обслуживанию дизельных генераторов (предоставить копию до подписания Договора). По завершению всех работ выдать акт установки. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента выдачи акта установки.
Поставщик должен  обеспечить круглосуточный контакт телефона и быть на связи в любое время, в том числе в праздничные и выходные дни, для принятия заявки от Заказчика. С момента поступления заявки от заказчика, Поставщик должен в течении 1 часа и  не позднее, добраться на своём транспорте и обеспечить работоспособность. Работа специалиста с учётом праздничных и выходных дней, в вечернее и ночное время по требованию Заказчика. Заявка может быть  подана Поставщику как устно,  так и в письменном виде.
  Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности,   техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
Все сопутствующие расходы (транспортировка, отгрузка, ГСМ, ремонт и т.д.) потенциальный поставщик берет на себя. При возникновении потребности в дополнительных материалах Поставщик покрывает расходы за свой счет.
Поставщик обязан выставлять акт выполненных работ сразу после окончания работ. Оплата по факту оказания услуг.
При оказании услуг исполнителем должны быть использованы качественные и новые расходные материалы. 
Место выполнения работ: Улытауская область город Каражал поселок Жайрем ул Абая-22
Срок выполнения работ: по заявке зказчика в течении года 
Примечание: Гарантия на выполненные работы 12 месяцев.

