Приложение-2
Техническая спецификация
на выполнение работ по замене электропроводки, выключателей и светильников вспомогательного помещения (пристройки) и подвала 
в здании ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Сарани»
1. Наименование работ: работы по демонтажу существующей и монтажу новой электрической проводки, замене выключателей и светильников в помещениях государственного учреждения (пристройка, подвал), включая поставку необходимых материалов, монтаж, подключение, проверку работоспособности после выполнения работ.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Демонтаж существующей электропроводки
	м
	50,5

	2
	Демонтаж существующих выключателей
	шт.
	4

	3
	Демонтаж существующих светильников
	шт.
	8

	4
	Демонтаж существующих розеток
	шт.
	1

	5
	Монтаж новой электрической проводки
	м
	57

	6
	Прокладка кабеля электропитания
	м
	57

	7
	Монтаж и подключение выключателей
	шт.
	4

	8
	Монтаж и подключение светильников
	шт.
	8

	9
	Монтаж и подключение розеток
	шт.
	1

	10
	Установка/замена подрозетников
	шт.
	1

	11
	Установка/замена распределительных коробок (при необходимости)
	шт.
	7


2. Требования к электрической проводке: Новая электропроводка должна выполняться медным кабелем (сечение не менее 2,5 мм2) с двойной изоляцией, предназначенной для стационарной прокладки внутри помещений. Сечение и количество жил кабеля должны соответствовать назначению электрической линии, расчетной нагрузке и требованиям действующих нормативных документов. Прокладка кабеля должна выполняться скрытым способом внутри стен в предварительно подготовленных штробах с последующей заделкой штроб строительным раствором, с обеспечением защиты кабеля от механических повреждений. Необходимо обязательное соблюдение требований пожарной                                   и электрической безопасности.
3. Требования к светильникам: Светильники должны соответствовать напряжению питающей сети, быть предназначены для эксплуатации внутри помещений. Перед установкой светильников Поставщику необходимо согласовать с Заказчиком их тип, технические характеристики и внешний вид. 
4. Распределительные коробки должны быть установлены в доступных для обслуживания местах. Соединения внутри коробок должны быть выполнены надежным способом, исключающим нагрев, искрение и самопроизвольное разъединение проводников.
5. Монтажные работы: Поставщик самостоятельно обеспечивает все необходимые для выполнения работ расходные материалы, крепежные элементы, соединительные устройства и комплектующие. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без механических повреждений, соответствовать своему назначению. Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами     с соблюдением требований электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда, действующих строительных и электротехнических норм. Все электрические соединения должны быть надежными и обеспечивать безопасную эксплуатацию электрической сети. 
Поставщик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика в зоне проведения работ. 
После завершения монтажных работ Поставщику необходимо проверить правильность подключения всех электрических линий, надежность всех соединений, отсутствие видимых повреждений кабелей и оборудования, также проверить работоспособность выключателей, всех установленных светильников. Выявленные в процессе проверки недостатки Поставщик устраняет за свой счет.
6. Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока выявленные недостатки, возникшие по вине Поставщика, подлежат устранению Поставщиком за свой счет.























Қосымша-2
Техникалық сипаттама

қосалқы үй-жайдың (жапсаржайдың) және жертөленің электр сымдарын, ажыратқыштары мен шамдарын ауыстыру жөніндегі жұмыстарды орындауға «Саран қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»         ММ ғимаратында
1. Жұмыстардың атауы: қолданыстағы электр сымдарын бөлшектеу және монтаждау, мемлекеттік мекеменің үй-жайларында (қосымша, жертөле) ажыратқыштар мен шамдарды ауыстыру, соның ішінде қажетті материалдарды жеткізу, монтаждау, қосу, жұмыстарды орындағаннан кейін жұмысқа қабілеттілігін тексеру жөніндегі жұмыстар.
	№
	Жұмыстардың атауы
	Бірлік
	Саны

	1
	Қолданыстағы электр сымдарын бөлшектеу
	м
	50,5

	2
	Қолданыстағы ажыратқыштарды бөлшектеу
	шт.
	4

	3
	Қолданыстағы шамдарды бөлшектеу
	шт.
	8

	4
	Қолданыстағы розеткаларды бөлшектеу
	шт.
	1

	5
	Жаңа электр сымдарын орнату
	м
	57

	6
	Электрмен жабдықтау кабелін төсеу
	м
	57

	7
	Ажыратқыштарды орнату және қосу
	шт.
	4

	8
	Шамдарды орнату және қосу
	шт.
	8

	9
	Розеткаларды орнату және қосу
	шт.
	1

	10
	Розеткаларды орнату/ауыстыру
	шт.
	1

	11
	Тарату қораптарын орнату/ауыстыру (қажет болған жағдайда)
	шт.
	7


2. Электр сымдарына қойылатын талаптар: Жаңа электр сымдары үй-жайлардың ішінде стационарлық төсеуге арналған қос оқшаулағышпен мыс кабельмен (қимасы кемінде 2,5 мм2) орындалуы тиіс. Кабель өзектерінің қимасы мен саны электр желісінің мақсатына, есептік жүктемеге және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Кабельді төсеу алдын ала дайындалған стробтарда қабырғалардың ішінде жасырын тәсілмен орындалуы керек, содан кейін кабельді механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ете отырып, стробты құрылыс ерітіндісімен тығыздау керек. Өрт және электр қауіпсіздігі талаптарын міндетті түрде сақтау қажет.
3. Шамдарға қойылатын талаптар: Шамдар қоректендіру желісінің кернеуіне сәйкес келуі, үй-жайлардың ішінде пайдалануға арналуы тиіс. Шамдарды орнатпас бұрын Жеткізуші Тапсырыс берушімен олардың түрін, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін келісуі керек. 
4. Тарату қораптары қызмет көрсету үшін қол жетімді жерлерде орнатылуы керек. Қораптардың ішіндегі қосылыстар өткізгіштердің қызуын, ұшқынын және өздігінен ажыратылуын болдырмайтын сенімді тәсілмен орындалуы тиіс.
5. Монтаждау жұмыстары: Жеткізуші жұмысты орындау үшін қажетті барлық шығын материалдарын, бекіткіштерді, қосқыш құрылғылар мен компоненттерді дербес қамтамасыз етеді. Пайдаланылған материалдар мен жабдықтар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, өз мақсатына сай болуы тиіс. Монтажды электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, қолданыстағы құрылыс және электротехникалық нормалар талаптарын сақтай отырып, білікті мамандар орындауы тиіс. Барлық электр қосылымдары сенімді болуы және электр желісінің қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек. 
Өнім беруші жұмыс жүргізу аймағында Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына жауапты болады. 
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жеткізуші барлық электр желілерінің дұрыс қосылуын, барлық қосылыстардың сенімділігін, кабельдер мен жабдықтардың көрінетін зақымдалмауын тексеруі керек, сондай-ақ ажыратқыштардың, барлық орнатылған шамдардың жұмысын тексеруі керек. Тексеру барысында анықталған кемшіліктерді жеткізуші өз есебінен жояды.
6. Кепілдік міндеттемелері: Өнім беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге орындалған жұмыстарға кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде өнім берушінің кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді өнім беруші өз есебінен жоюға тиіс.
