ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на выполнение работ по ремонту лестницы
1. Наименование работ: Ремонт лестничного марша с заменой облицовки, установкой защитных уголков и окраской металлических перил и вертикального подъемника.
2. Перечень работ:
1. Демонтаж поврежденных кафельных плиток.
2. Замена кафельной плитки на лестничных ступенях общей площадью 1,20 м².
3. Укладка новой керамической плитки с заполнением швов.
4. Укладка плиток вдоль стены длиной 9 м,шириной 10 см.
5. Покраска вертикального подъемника для инвалидов PTU-1. Размеры подъемной платформы: длина – 1,25 м, ширина – 0,9 м; высота вертикальных стоек – высота подъема + 1,0 м.
Перед выполнением работ Подрядчик обязан согласовать проведение работ с Заказчиком. Все действия, связанные с включением, отключением, перемещением или эксплуатацией вертикального подъемника, осуществляются исключительно представителем Заказчика в присутствии Подрядчика.
Подрядчику запрещается самостоятельно включать, отключать, запускать, останавливать либо иным образом вмешиваться в работу подъемника без присутствия и разрешения представителя Заказчика.
В случае если Подрядчик без участия представителя Заказчика произведет включение, отключение или иное вмешательство в работу подъемника, повлекшее его неисправность или повреждение, Подрядчик обязуется за свой счет полностью восстановить работоспособность подъемника, включая ремонт, замену необходимых узлов и деталей, а также выполнение пусконаладочных работ до приведения оборудования в исправное состояние.
6. Установка защитных металлических уголков на кромки ступеней:
· ширина уголка – 20 мм;
· общая длина – 75 погонных метров.
7. Подготовка металлических перил к окраске (очистка от старого покрытия, ржавчины, обезжиривание) цвет по согласованию Заказчиком.
8. Грунтование металлических поверхностей (при необходимости).
9. Окраска металлических перил лестницы масленой эмалью за 2 слоя.
3. Требования к качеству работ:
· Все работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
· Плитка должна быть уложена ровно, без пустот и перепадов по высоте.
· Уголки должны быть надежно закреплены по всей длине.
· Окраска перил должна быть равномерной, без подтеков, пропусков и отслоений.












ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Баспалдақты жөндеу жұмыстарына арналған
[bookmark: _GoBack]1. Жұмыстың атауы: Баспалдақ маршын қаптамасын ауыстыру, қорғаныш металл бұрыштарын орнату, металл қоршаулар мен тік көтергішті бояу жұмыстары.
2. Жұмыстардың тізбесі:
1. Зақымдалған керамикалық плиткаларды бөлшектеу.
2. Жалпы ауданы 1,20 м² болатын баспалдақ сатыларындағы керамикалық плиткаларды ауыстыру.
3. Жаңа керамикалық плиткаларды төсеу және жіктерін арнайы қоспамен толтыру.
4. Қабырға бойымен ұзындығы 9 м, ені 10 см болатын плиткаларды төсеу.
5. PTU-1 маркалы мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған тік көтергішті бояу. Көтергіш платформасының өлшемдері: ұзындығы – 1,25 м, ені – 0,9 м; тік тіректерінің биіктігі – көтерілу биіктігі + 1,0 м.
Жұмыстарды бастар алдында Мердігер жұмыстарды жүргізуді Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Тік көтергішті қосу, ажырату, жылжыту немесе пайдалану бойынша барлық іс-әрекеттер тек Тапсырыс берушінің өкілімен, Мердігердің қатысуымен ғана жүзеге асырылады.
Мердігерге Тапсырыс берушінің өкілі болмайынша және оның рұқсатынсыз көтергішті өздігінен қосуға, ажыратуға, іске қосуға, тоқтатуға немесе оның жұмысына қандай да бір түрде араласуға тыйым салынады.
Егер Мердігер Тапсырыс берушінің өкілі қатыспай көтергішті қосса, ажыратса немесе оның жұмысына өзге де түрде араласса және соның салдарынан көтергіш істен шықса немесе зақымданса, Мердігер көтергіштің жұмысқа қабілеттілігін өз қаражаты есебінен толық қалпына келтіруге, оның ішінде жөндеу жұмыстарын жүргізуге, қажетті тораптар мен бөлшектерді ауыстыруға, сондай-ақ іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға міндетті.
6. Баспалдақ сатыларының жиектеріне қорғаныш металл бұрыштарын орнату:
· бұрыштың ені – 20 мм;
· жалпы ұзындығы – 75 погон метр.
7. Металл қоршауларды бояуға дайындау (ескі жабындыны және тотты тазалау, майсыздандыру). Түсі Тапсырыс берушімен келісім бойынша анықталады.
8. Металл беттерді (қажет болған жағдайда) грунттау.
9. Баспалдақтың металл қоршауларын майлы эмальмен екі қабат етіп бояу.
3. Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар:
· Барлық жұмыстар қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс.
· Керамикалық плиткалар тегіс, қуыстарсыз және биіктік айырмашылықтарынсыз төселуі тиіс.
· Қорғаныш металл бұрыштары бүкіл ұзындығы бойынша берік бекітілуі қажет.
· Металл қоршаулар мен тік көтергіштің бояуы біркелкі орындалып, аққан іздерсіз, боялмаған жерлерсіз және қабыршақтанусыз болуы тиіс.

