ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Талапты ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің аумағын көгалдандыруға арналған жер асты ұңғымасын қазу, су тарту жүйесін және қажетті жабдықтарды орнату жұмыстары
1. Жалпы мәліметтер
Отырар ауданы Талапты ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің аумағын және Көкмардан саябағын көгалдандыру мақсатында жер асты ұңғымасын қазу, су тарту жүйесін орнату, электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған жабдықтарды монтаждау және қажетті материалдармен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізіледі. Жұмыстар техникалық талаптарға және қауіпсіздік қағидаларына сәйкес орындалуы тиіс.
2. Жер асты ұңғымасын қазу және су тарту жүйесін орнату
	№
	Жұмыс/материал атауы
	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Жер асты ұңғымасын қазу
	Тереңдігі – 50 метр
	метр
	50

	2
	Ұңғымалық су сорғысы
	Қуаты – 1500 Вт; өткізу қабілеті – 21 м³/сағ; максималды қысымы – 30 м; орталықтан тепкіш; кернеуі – 220 В
	дана
	1

	3
	Шланг
	Диаметрі – 25 мм
	метр
	100

	4
	Пластикалық құбыр
	Диаметрі – 100 мм
	метр
	50

	5
	Трос
	Диаметрі – 6 мм
	метр
	60

	6
	Электр сымы
	220 В электр желісіне арналған
	метр
	100

	7
	Электр розеткасы
	Электр жабдықтарын қосуға арналған
	дана
	1

	8
	Автоматты ажыратқыш
	Электр желісін қорғауға арналған, 220 В
	дана
	1



3. Электрогенератордың техникалық сипаттамасы
	№
	Сипаттаманың атауы
	Техникалық көрсеткіштері
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Тауардың атауы
	Электрогенератор
	—
	—

	2
	Электр станциясының түрі
	Бензинді
	—
	—

	3
	Қозғалтқыш қуаты
	19 ат күші
	—
	—

	4
	Қозғалтқыш көлемі
	25 см³ (өндірушінің құжаттамасымен нақтыланады)
	—
	—

	5
	Салмағы
	89,5 кг
	—
	—

	6
	Белсенді қуаты
	8,5 кВт
	—
	—

	7
	Іске қосу түрі
	Автоматты және қолмен
	—
	—

	8
	Отын түрі
	Бензин
	—
	—

	9
	Саны
	1 дана
	дана
	1



Электрогенератор ұңғымалық сорғының және қажетті электр жабдықтарының жұмысын қамтамасыз етуге арналған болуы тиіс. Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, толық жинақталған және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі қажет.
4. Қосымша электр жабдықтарын орнату жұмыстары
	№
	Жұмыстың атауы
	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Электр желісіне арналған бағана орнату
	Электр желісін жүргізуге арналған тірек бағаналарды орнату
	дана
	4

	2
	Электр энергиясын есепке алу аспабына арналған шкафты (жәшікті) орнату
	Электр энергиясын есепке алу аспабын орналастыруға арналған шкафты орнату
	дана
	6



5. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жер асты ұңғымасын қазу жұмыстары белгіленген тереңдікке сәйкес орындалуы тиіс.
Ұңғымалық су сорғысы тиісті талаптарға сәйкес орнатылып, су тарту жүйесіне қосылуы қажет.
Құбырлар, шлангтар және басқа материалдар су өткізуге жарамды әрі сапалы болуы тиіс.
Электр сымдары, розеткалар, автоматты ажыратқыштар және өзге электр жабдықтары қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылуы қажет.
Электрогенератордың қуаты мен техникалық параметрлері орнатылатын жабдықтардың электр қуатына қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Электр желісіне арналған бағаналар мен электр есептегіш шкафтар қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орнатылуы қажет.
Барлық монтаждау жұмыстары қолданыстағы техникалық және қауіпсіздік талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін ұңғыманың, су сорғысының, электрогенератордың және су тарту жүйесінің жұмыс қабілеттілігі тексерілуі қажет.
Орындалған жұмыстардың сапасы тапсырыс берушінің жауапты өкілімен тексеріледі.
6. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
Орындалған жұмыстар тапсырыс берушіге толық көлемде тапсырылып, техникалық сипаттамаға сәйкестігі тексерілгеннен кейін қабылданады. Жұмыстардың орындалғанын растайтын тиісті акт рәсімделеді. Жеткізілетін жабдықтар мен материалдар жаңа, сапалы, пайдалануға жарамды және белгіленген техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Ескерту: сатып алу құжаттамасын бекітпес бұрын электрогенератордың қозғалтқыш көлемін (25 см³), сорғының өткізу қабілетін (21 м³/сағ) және құбырлардың диаметрлерін өндірушінің техникалық паспорттары мен нақты қажеттілікке сәйкес тексеру қажет.

Жұмыс келісімшартқа қол қойған күннен бастап 15 күн ішінде орындалуы қажет.
Жұмыс атқарылатын орын: Түркістан облысы Отырар ауданы Талапты ауыл округі.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Работы по бурению подземной скважины, устройству системы подачи воды и монтажу необходимого оборудования для озеленения территории аппарата акима Талаптинского сельского округа
1. Общие сведения
В целях озеленения территории государственного учреждения «Аппарат акима Талаптинского сельского округа» Отрарского района и парка Кокмардан предусматриваются работы по бурению подземной скважины, устройству системы подачи воды, монтажу оборудования для обеспечения электроэнергией и поставке необходимых материалов. Работы должны выполняться в соответствии с техническими требованиями и правилами безопасности.
2. Работы по бурению подземной скважины и устройству системы подачи воды
	№
	Наименование работ/материалов
	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бурение подземной скважины
	Глубина — 50 метров
	метр
	50

	2
	Скважинный насос
	Мощность — 1500 Вт; пропускная способность — 21 м³/ч; максимальный напор — 30 м; центробежный механизм; напряжение сети — 220 В
	шт.
	1

	3
	Шланг
	Диаметр — 25 мм
	метр
	100

	4
	Пластиковая труба
	Диаметр — 100 мм
	метр
	50

	5
	Трос
	Диаметр — 6 мм
	метр
	60

	6
	Электрический кабель
	Для электрической сети напряжением 220 В
	метр
	100

	7
	Электрическая розетка
	Для подключения электрооборудования
	шт.
	1

	8
	Автоматический выключатель
	Для защиты электрической сети, 220 В
	шт.
	1



3. Техническая характеристика электрогенератора
	№
	Наименование характеристики
	Технические показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Наименование товара
	Электрогенератор
	—
	—

	2
	Тип электростанции
	Бензиновая
	—
	—

	3
	Мощность двигателя
	19 л.с.
	—
	—

	4
	Объём двигателя
	25 см³ (уточняется по документации производителя)
	—
	—

	5
	Вес
	89,5 кг
	—
	—

	6
	Активная мощность
	8,5 кВт
	—
	—

	7
	Тип запуска
	Автоматический и ручной
	—
	—

	8
	Вид топлива
	Бензин
	—
	—

	9
	Количество
	1 шт.
	шт.
	1



Электрогенератор предназначен для обеспечения работы скважинного насоса и необходимого электрического оборудования. Оборудование должно быть новым, ранее не использовавшимся, укомплектованным и поставляться в состоянии, готовом к эксплуатации.
4. Работы по установке дополнительного электрооборудования
	№
	Наименование работ
	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Установка опор для электрической сети
	Установка опорных столбов для прокладки электрической сети
	шт.
	4

	2
	Установка шкафа (ящика) для прибора учёта электроэнергии
	Установка шкафа для размещения прибора учёта электроэнергии
	шт.
	6



5. Требования к выполнению работ
Работы по бурению подземной скважины должны выполняться на установленную глубину.
Скважинный насос должен быть установлен и подключён к системе подачи воды в соответствии с техническими требованиями.
Трубы, шланги и другие материалы должны быть качественными и пригодными для подачи воды.
Электрические кабели, розетки, автоматические выключатели и другое электрооборудование должны устанавливаться с соблюдением требований безопасности.
Мощность и технические параметры электрогенератора должны соответствовать требованиям подключаемого оборудования.
Опоры электрической сети и шкафы для приборов учёта электроэнергии должны устанавливаться с соблюдением требований безопасности.
Все монтажные работы должны выполняться в соответствии с действующими техническими нормами и правилами безопасности.
После завершения работ необходимо проверить работоспособность скважины, насоса, электрогенератора и системы подачи воды.
Качество выполненных работ проверяется ответственным представителем заказчика.
6. Порядок приёмки работ
Выполненные работы принимаются после передачи заказчику в полном объёме и проверки их соответствия технической спецификации. Факт выполнения работ оформляется соответствующим актом. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, качественными, пригодными к эксплуатации и соответствовать установленным техническим требованиям.
7. Срок выполнения работ
Работы должны быть выполнены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.
7. Жұмыстарды орындау мерзімі
Жұмыстар шарт жасалған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде орындалуы тиіс.
Примечание: перед утверждением закупочной документации необходимо проверить объём двигателя электрогенератора (25 см³), пропускную способность насоса (21 м³/ч) и диаметры труб по техническим паспортам производителя и фактической потребности.

Работы должны быть выполнены в течение 15 дней с даты подписания договора.
Место выполнения работ: Туркестанская область, Отрарский район, Талаптинский сельский округ.

