
Аяқ киім қоятын шкафтар — техникалық спецификация
1.ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Атауы
	Ұзындығы
	Ені
	Биіктігі
	Тереңдігі
	Ұяшық өлшемі
	Саны
	Түс

	1
	Аяқ киім қоятын шкаф №1
	22 000 мм(жиыны)
	400 мм
	650 мм
	400 мм
	300 × 300 мм
	4(5,50*0,65*040) дана
	Тапсырыс берушімен келісу бойынша

	2
	Аяқ киім қоятын шкаф №2
	15 000 мм(жиыны)
	800 мм
	600 мм
	400 мм
	300 × 300 мм
	10 (1,5 метрден) дана
	Тапсырыс берушімен келісу бойынша


2.Техникалық талаптар
· Шкафтардың конструкциясы берілген габариттік өлшемдерге сәйкес орындалады.
· Шкаф №1: ұзындығы — 22 м, ені — 40 см, биіктігі — 65 см, тереңдігі — 40 см. Ұяшық өлшемі — 30 × 30 см.
· Шкаф №2: ұзындығы — 15 м, ені — 80 см, тереңдігі — 40 см. Ұяшық өлшемі — 1 × 1 м.
· Материалдың түрі мен қалыңдығы өндіріс алдында тапсырыс берушімен келісіледі.
· Шкафтардың түсі тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіліп таңдалады.
· Фурнитура және бекіту элементтері шкафтың конструкциясына сәйкес таңдалады.
· Өндіріске жіберер алдында барлық өлшемдер объектіде қайта тексеріліп, жұмыс сызбасы тапсырыс берушімен бекітіледі.
· Дайын бұйымның сыртқы түрі, түсі және әрлеуі келісілген үлгіге сәйкес болуы тиіс.
3. Материалдар
Сөре жиһаз жасауға арналған сапалы материалдан дайындалуы тиіс:
· негізгі материал – ЛДСП немесе МДФ, қалыңдығы кемінде 16 мм;
· материалдың түсі – тапсырыс берушімен келісу бойынша;
· барлық кесілген жиектер ПВХ жиекпен немесе басқа сапалы жиек материалымен өңделуі тиіс;
· бекіту элементтері берік және сенімді болуы қажет;
· материал ылғалға және күнделікті пайдалануға төзімді болуы тиіс.
4. Конструкцияға қойылатын талаптар
· Сөре көпұяшықты конструкция түрінде орындалуы тиіс.
· Әр ұяшықтың өлшемі – 30 × 30 см.
· Ұяшықтар аяқ киімді ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік беруі тиіс.
· Конструкция өзінің өлшеміне сәйкес берік және орнықты болуы қажет.
· Биіктігі 2,40 м болғандықтан, сөре қабырғаға немесе басқа сенімді конструкцияға қосымша бекітілуі тиіс.
· Бекіту элементтері сыртқа шығып тұрмауы тиіс.
· Барлық бұрыштар мен жиектер қауіпсіз өңделуі қажет.
· Сөренің төменгі бөлігі еденнен қорғалған және тазалауға ыңғайлы болуы тиіс.
5. Монтаждау жұмыстары
Орындаушы:
· объектіде орнату орнын және нақты өлшемдерді тексеруге;
· сөрені дайындауға;
· барлық қажетті материалдар мен бекіту элементтерін жеткізуге;
· сөрені жинауға;
· ұяшықтарды 30 × 30 см өлшемінде орындауға;
· дайын конструкцияны белгіленген орынға орнатуға;
· қабырғаға сенімді бекітуге;
· монтаждан кейін жұмыс орнын тазалауға міндетті.
6. Сапа және қауіпсіздік талаптары
Дайын сөре механикалық жүктемеге төзімді, берік және тұрақты болуы тиіс.
Сөренің бетінде өткір қырлар, шығып тұрған бұрандалар және адамға жарақат келтіруі мүмкін басқа да элементтер болмауы қажет.
Барлық материалдар жаңа, сапалы және пайдалануға жарамды болуы тиіс.
7. Қабылдау талаптары
Жұмыс аяқталғаннан кейін сөренің:
· жалпы өлшемдері;
· ұяшықтарының өлшемдері;
· конструкциясының беріктігі;
· қабырғаға бекітілу сенімділігі;
· жиектерінің өңделуі;
· сыртқы көрінісі
тексеріледі.
Дайын өнім тапсырыс берушіге толық жинақталған және пайдалануға дайын күйінде тапсырылуы тиіс.
    Ескертпе
Нақты материал, түс, фурнитура түрі және конструкциялық шешімдер тапсырыс берушімен қосымша келісу керек.



               Шкафы для хранения обуви — технические характеристики
                              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



№	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Глубина	Размер ячейки	Количество	Цвет
1	Шкаф для хранения обуви № 1	22 000 мм (общая)	400 мм	650 мм	400 мм	300 × 300 мм	4 секции (5,50 × 0,65 × 0,40 м)	Согласовывается с заказчиком
2	Шкаф для хранения обуви № 2	15 000 мм (общая)	800 мм	600 мм	400 мм	300 × 300 мм	10 секций (по 1,5 метра каждая)	Согласовывается с заказчиком
Технические требования
•	Конструкция шкафа должна соответствовать указанным габаритным размерам.
•	Шкаф № 1: длина — 22 м, ширина — 40 см, высота — 65 см, глубина — 40 см. Размер ячейки — 30 × 30 см.
•	Шкаф № 2: длина — 15 м, ширина — 80 см, глубина — 40 см. Размер ячейки — 1 × 1 м.
•	Тип и толщина материала подлежат согласованию с заказчиком до начала производства.
•	Цвет шкафа выбирается по согласованию с заказчиком.
•	Фурнитура и крепежные элементы подбираются в соответствии с конструкцией шкафа.
•	Перед началом производства необходимо выполнить контрольные замеры на объекте и утвердить рабочие чертежи у заказчика.
•	Внешний вид, цвет и отделка готового изделия должны соответствовать согласованному образцу.
3. Материалы
Стеллаж должен быть изготовлен из высококачественных материалов, предназначенных для производства мебели:
•	основной материал — ЛДСП или МДФ толщиной не менее 16 мм;
•	цвет материала — по согласованию с заказчиком;
•	все торцы должны быть обработаны кромкой ПВХ или другим высококачественным кромочным материалом;
•	крепежные элементы должны быть прочными и надежными;
•	материал должен быть устойчив к воздействию влаги и повседневной эксплуатации.
4. Требования к конструкции
•	Стеллаж должен иметь многосекционную конструкцию.
•	Размеры каждой секции должны составлять 30 × 30 см.
•	Конструкция секций должна обеспечивать удобное размещение обуви.
•	Изделие должно быть прочным и устойчивым, соответствующим своим габаритам.
•	Учитывая высоту 2,40 м, стеллаж необходимо дополнительно закрепить на стене или другой надежной опоре.
•	Крепежные элементы не должны выступать за пределы конструкции.
•	Все углы и кромки должны быть обработаны для обеспечения безопасности.
•	Основание стеллажа должно быть приподнято над полом для удобства уборки.
5. Монтажные работы
Подрядчик обязан:
•	проверить место установки и точные размеры на объекте;
•	изготовить стеллаж;
•	доставить все необходимые материалы и крепежные элементы;
•	выполнить сборку стеллажа;
•	сформировать ячейки размером 30 × 30 см;
•	установить готовую конструкцию в отведенном месте;
•	надежно закрепить ее на стене;
•	убрать рабочую зону после завершения монтажа.
6. Требования к качеству и безопасности
Готовый стеллаж должен быть прочным, устойчивым и выдерживать механические нагрузки.
На поверхности изделия не должно быть острых кромок, выступающих винтов или иных элементов, способных нанести травму.
Все используемые материалы должны быть новыми, качественными и соответствовать назначению изделия.
7. Требования к приемке
По завершении работ будет проведена проверка стеллажа по следующим параметрам:
•	габаритные размеры;
•	размеры секций;
•	целостность конструкции;
•	надежность крепления к стене;
•	качество обработки кромок;
•	внешний вид.
Готовое изделие должно быть передано заказчику в полностью собранном и готовом к эксплуатации виде.

Примечание
Конкретные материалы, цвета, виды фурнитуры и проектные решения подлежат дополнительному согласованию с заказчиком.
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