ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку, монтаж и настройку системы школьных звонков и оповещения (громкоговорители, усилитель, микрофон, блок аварийного сигнала) с обучением персонала
для нужд ГККП «Мангистауский колледж туризма» Управления образования Мангистауской области
1. ЗАКАЗЧИК
1.1. Наименование: Государственное коммунальное казенное предприятие «Мангистауский колледж туризма» Управления образования Мангистауской области (далее – Заказчик).
1.2. БИН: 090240019519 .
1.3. Место выполнения работ: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 23 микрорайон, здание 8, 1–4 этажи.
2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
2.1. Поставщик обязуется поставить, установить, смонтировать и настроить систему школьных звонков и оповещения (далее – Система) на 1–4 этажах здания Заказчика, включая громкоговорители, микшер-усилитель, микрофон, блок источника аварийного сигнала, комплект компьютера управления, а также установить и настроить программу управления звонками «СкулБелл», провести пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика работе с Системой.
2.2. Система должна быть настроена «под ключ» в комплекте с оборудованием: полностью работоспособна, готова к эксплуатации и передана Заказчику с проведенным обучением ответственных сотрудников.
2.3. Работы выполняются с использованием оборудования, материалов, инструментов и трудовых ресурсов Поставщика. В стоимость договора включаются все расходы, необходимые для поставки оборудования, монтажа, настройки, пусконаладочных работ и обучения персонала. Дополнительная оплата Заказчиком не производится.
3. ОБЪЕМ ПОСТАВКИ И РАБОТ
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Настенный громкоговоритель
	шт.
	20

	2
	Микшер-усилитель трансляционный
	шт.
	1

	3
	Микрофон настольный (для дикторских объявлений)
	шт.
	1

	4
	Блок источника аварийного сигнала (сирена/речевые сообщения)
	шт.
	1

	5
	Комплект компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)
	компл.
	1

	6
	Кабельная продукция, крепежные и монтажные изделия
	компл.
	1

	7
	Монтаж и прокладка линий трансляции по 1–4 этажам здания
	компл.
	1

	8
	Установка и настройка программы управления школьными звонками «СкулБелл»
	компл.
	1

	9
	Пусконаладочные работы и комплексное тестирование системы
	компл.
	1

	10
	Обучение персонала Заказчика работе с системой
	услуга
	1


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Настенный громкоговоритель (20 шт.)
	Параметр
	Значение

	Тип
	настенный, широкополосный (однополосный)

	Диаметр динамика
	105 мм

	Номинальная мощность (с переключаемыми отводами)
	3 / 6 / 10 Вт

	Диапазон воспроизводимых частот
	130 Гц – 18 кГц

	Линия подключения
	100 В (трансляционная линия для многоточечного подключения)

	Способ монтажа
	настенный

	Состояние
	новое оборудование, в заводской упаковке, с документацией



4.2. Микшер-усилитель трансляционный (1 шт.)
	Параметр
	Значение

	Тип
	микшер-усилитель трансляционный

	Выходная мощность (RMS)
	320 Вт

	Выходная линия
	100 В

	Встроенные источники воспроизведения
	USB-порт, слот для SD-карты, FM-тюнер

	Беспроводное подключение
	Bluetooth

	Входы
	микрофонные и линейные входы для подключения внешних источников звука

	Назначение
	формирование фоновой музыкальной трансляции, звонков по расписанию и голосовых объявлений на все зоны здания

	Состояние
	новое оборудование, с документацией



4.3. Микрофон настольный (1 шт.)
	Параметр
	Значение

	Тип
	настольный, для дикторских объявлений

	Назначение
	оперативные голосовые объявления на все зоны здания через микшер-усилитель

	Подключение
	к трансляционному микшеру-усилителю

	Состояние
	новое оборудование, с документацией



4.4. Блок источника аварийного сигнала (1 шт.)
	Параметр
	Значение

	Назначение
	автоматическая трансляция сигнала тревоги (сирена) и заранее записанных речевых сообщений оповещения в составе системы автоматического аварийного оповещения

	Конструктивное исполнение
	стоечное, высотой 1U

	Масса
	около 2,3 кг

	Состояние
	новое оборудование, с документацией



4.5. Комплект компьютера управления (1 компл.)
	Параметр
	Значение

	Процессор
	не менее 4 ядер (уровня Intel Core i5 или эквивалент)

	Оперативная память
	не менее 8 ГБ

	Накопитель
	SSD не менее 512 ГБ

	Операционная система
	Windows 11 Pro, лицензионная, офис программа, антивирус 

	Разъемы
	USB 3.0, USB 2.0, аудио-разъемы, сетевой порт — в достаточном количестве для подключения периферии и системы оповещения

	Монитор
	диагональ 24", Full HD

	Клавиатура и мышь
	комплект

	Источник бесперебойного питания (ИБП)
	мощностью, достаточной для питания системного блока и монитора, не менее 650 ВА

	Назначение
	управление и администрирование программного обеспечения системы оповещения и школьных звонков

	Состояние
	новое оборудование, с документацией


5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
5.1. Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений.
5.2. На все оборудование Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия (либо иные документы, подтверждающие качество и безопасность оборудования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан), паспорта и инструкции по эксплуатации на русском и/или казахском языке.
5.3. Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке.
6. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ
6.1. Монтаж оборудования выполняется на 1, 2, 3 и 4 этажах здания Заказчика. Количество и точки установки громкоговорителей по этажам определяются Поставщиком по результатам обследования объекта, исходя из необходимости равномерного и разборчивого звукового покрытия всех помещений и коридоров.
6.2. Все кабельные линии (трансляционная линия 100 В, линии управления, электропитания) должны быть проложены скрытым либо аккуратным способом: в штробах с последующей заделкой и восстановлением отделки, либо в кабель-каналах, гармонирующих с интерьером помещений.
6.3. Не допускается открытая прокладка проводов по полу, провисание или свободное расположение кабелей на стенах без крепления, использование временных крепежных решений (скотч, вязальная проволока и т.п.).
6.4. Громкоговорители должны крепиться на стенах надежно, на высоте и в местах, обеспечивающих равномерное звуковое покрытие помещений и безопасность при эксплуатации.
6.5. Микшер-усилитель, блок источника аварийного сигнала и комплект компьютера управления размещаются в месте, согласованном с Заказчиком (диспетчерская/пост охраны/иное помещение по выбору Заказчика).
6.6. После завершения монтажных работ Поставщик обязан убрать за собой строительный мусор и восстановить отделку в местах прокладки кабеля и крепления оборудования до эстетического состояния, соответствующего окружающей отделке.
7. ТРЕБОВАНИЯ К НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ
7.1. Поставщик обязан настроить расписание звонков с музыкальным сопровождением (вместо стандартного резкого звукового сигнала используется мелодия/музыкальный фрагмент, определяемый Заказчиком) в соответствии с расписанием уроков и перемен, предоставленным Заказчиком.
7.2. Система должна обеспечивать возможность фоновой музыкальной трансляции в перерывах между уроками (по решению Заказчика).
7.3. Система должна обеспечивать возможность оперативных голосовых объявлений через настольный микрофон на все зоны здания одновременно либо выборочно по этажам/зонам (при наличии зонирования).
7.4. Блок источника аварийного сигнала должен быть настроен на автоматическую трансляцию сигнала тревоги (сирены) и заранее записанных речевых сообщений оповещения при активации соответствующего сценария.
7.5. По завершении настройки Поставщик обязан провести комплексное тестирование Системы: проверку звукового покрытия во всех помещениях, корректности воспроизведения расписания звонков, работы микрофона, срабатывания аварийного сигнала.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ
8.1. Для управления Системой Поставщик обязан установить на предоставляемый в комплекте компьютер программу «СкулБелл», обеспечивающую настройку расписания звонков с музыкальным сопровождением, зон трансляции, громкости и сценариев аварийного оповещения.
8.2. Программа «СкулБелл» должна быть установлена в актуальной версии, полностью на русском и/или казахском языке интерфейса, с предоставлением Заказчику необходимых лицензий (при наличии лицензионных требований).
8.3. Управление Системой через программу «СкулБелл» должно осуществляться с рабочего места Заказчика без необходимости постоянного участия Поставщика.
8.4. Поставщик обязан передать Заказчику установочные файлы (либо доступ к ним), ключи/лицензии на программу «СкулБелл» (при наличии) и инструкцию пользователя по работе с программой.
9. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
9.1. Поставщик обязан провести обучение ответственных сотрудников Заказчика практической работе с Системой, в том числе: настройке расписания звонков, запуску голосовых объявлений, использованию функции аварийного оповещения, базовому устранению типовых неполадок.
9.2. Обучение проводится на объекте Заказчика после завершения монтажных и пусконаладочных работ.
9.3. По итогам обучения Поставщик предоставляет Заказчику краткую письменную инструкцию по эксплуатации Системы.
10. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
10.1. Срок выполнения работ (поставка, монтаж, настройка, пусконаладка, обучение персонала) составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора.
11. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
11.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после завершения полного комплекса работ, включая обучение персонала.
11.2. При приемке проверяются: комплектность и соответствие поставленного оборудования техническим характеристикам, наличие сертификатов и документации, качество монтажа, работоспособность Системы (звонки по расписанию с музыкой, фоновая музыка, голосовые объявления, аварийное оповещение), качество восстановления отделки, факт проведения обучения персонала.
11.3. В случае выявления недостатков Поставщик обязан устранить их своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, без дополнительных расходов для Заказчика.
11.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ (АВР), подписываемым сторонами.
12. СТОИМОСТЬ РАБОТ
12.1. Стоимость договора является полной и включает все расходы Поставщика, необходимые для поставки, монтажа, настройки и полноценного ввода Системы в эксплуатацию, в том числе: стоимость всего оборудования (громкоговорители, микшер-усилитель, микрофон, блок аварийного сигнала, комплект компьютера), кабельную продукцию, крепежные и монтажные изделия, отделочные материалы для восстановления отделки, программное обеспечение, монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала.
12.2. Поставщик не вправе требовать от Заказчика дополнительной оплаты за оборудование, материалы, работы или расходы, предусмотренные настоящей технической спецификацией.
13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
13.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставленное оборудование и выполненные монтажные работы сроком 12 (двенадцать) месяцев со дня установки.
13.2. Гарантия распространяется на работоспособность всего поставленного оборудования, качество кабельных соединений и монтажа, корректность настройки функций расписания звонков, фоновой музыки, голосовых объявлений и аварийного оповещения.
13.3. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков, возникших по вине Поставщика, Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить их либо заменить неисправное оборудование в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком.
14. ИТОГОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№
	Показатель
	Значение

	1
	Наименование системы
	Система школьных звонков и оповещения

	2
	Место установки
	г. Актау, 23 мкр, здание 8, 1–4 этажи

	3
	Настенные громкоговорители
	20 шт.

	4
	Микшер-усилитель трансляционный
	1 шт., 320 Вт RMS, линия 100 В

	5
	Микрофон настольный
	1 шт.

	6
	Блок источника аварийного сигнала
	1 шт.

	7
	Комплект компьютера управления
	1 компл. (системный блок, монитор 24", клавиатура, мышь, ИБП)

	8
	Программное обеспечение управления
	программа «СкулБелл» (расписание звонков, зоны, аварийное оповещение)

	9
	Прокладка кабельных линий
	скрытая, аккуратная, по всем 4 этажам здания

	10
	Обучение персонала
	входит в состав работ

	11
	Срок выполнения работ
	15 календарных дней с момента заключения договора

	12
	Состояние оборудования
	новое, с сертификатами и сопроводительной документацией

	13
	Гарантийный срок
	12 месяцев со дня установки


Все оборудование, материалы, монтажные и пусконаладочные работы, программное обеспечение и обучение персонала, необходимые для полного выполнения работ по настоящей технической спецификации, входят в стоимость договора. Поставщик обязан передать Заказчику полностью укомплектованную, настроенную и готовую к эксплуатации систему школьных звонков и оповещения.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
мектеп қоңыраулары мен хабарландыру жүйесін (үнтаратқыштар, күшейткіш, микрофон, авариялық сигнал блогы) жеткізуге, монтаждауға және баптауға, персоналды оқытумен бірге
Маңғыстау облысы Білім басқармасының «Маңғыстау туризм колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны қажеттіліктері үшін
1. ТАПСЫРЫС БЕРУШІ
1.1. Атауы: Маңғыстау облысы Білім басқармасының «Маңғыстау туризм колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі – Тапсырыс беруші).
1.2. БСН: 090240019519 .
1.3. Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 23 шағын аудан, 8-ғимарат, 1–4 қабаттар.
2. САТЫП АЛУ НЫСАНЫ
2.1. Жеткізуші Тапсырыс берушінің ғимаратының 1–4 қабаттарында мектеп қоңыраулары мен хабарландыру жүйесін (бұдан әрі – Жүйе) жеткізуге, орнатуға, монтаждауға және баптауға міндеттенеді, оның ішінде үнтаратқыштар, микшер-күшейткіш, микрофон, авариялық сигнал көзінің блогы, басқару компьютерінің жинағы, сондай-ақ «СкулБелл» қоңырауларды басқару бағдарламасын орнату және баптау, іске қосу-баптау жұмыстарын және Тапсырыс беруші персоналын Жүйемен жұмыс істеуге оқытуды жүргізуге міндеттенеді.
2.2. Жүйе жабдықпен бірге «кілт тапсыру» шартымен бапталуы тиіс: толық жұмыс қабілетті, пайдалануға дайын болуы және жауапты қызметкерлерге оқыту жүргізілгеннен кейін Тапсырыс берушіге берілуі тиіс.
2.3. Жұмыстар Жеткізушінің жабдығын, материалдарын, құралдарын және еңбек ресурстарын пайдалана отырып орындалады. Шарт құнына жабдықты жеткізу, монтаждау, баптау, іске қосу-баптау жұмыстары және персоналды оқыту үшін қажетті барлық шығыстар кіреді. Тапсырыс беруші қосымша ақы төлемейді.
3. ЖЕТКІЗУ МЕН ЖҰМЫСТАРДЫҢ КӨЛЕМІ
	№
	Атауы
	Өлш. бірл.
	Саны

	1
	Қабырғаға ілінетін үнтаратқыш
	дана
	20

	2
	Трансляциялық микшер-күшейткіш
	дана
	1

	3
	Үстел үсті микрофон (дикторлық хабарландыруларға арналған)
	дана
	1

	4
	Авариялық сигнал көзінің блогы (сирена/сөйлеу хабарламалары)
	дана
	1

	5
	Компьютер жинағы (жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір, ҮҚК)
	жин.
	1

	6
	Кабель өнімдері, бекіту және монтаждау бұйымдары
	жин.
	1

	7
	Ғимараттың 1–4 қабаттары бойынша трансляция желілерін монтаждау және тарту
	жин.
	1

	8
	«СкулБелл» мектеп қоңырауларын басқару бағдарламасын орнату және баптау
	жин.
	1

	9
	Іске қосу-баптау жұмыстары және жүйені кешенді тестілеу
	жин.
	1

	10
	Тапсырыс беруші персоналын жүйемен жұмыс істеуге оқыту
	қызмет
	1


4. ЖАБДЫҚТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
4.1. Қабырғаға ілінетін үнтаратқыш (20 дана)
	Параметр
	Мән

	Түрі
	қабырғаға ілінетін, кеңжолақты (бір жолақты)

	Динамик диаметрі
	105 мм

	Номиналды қуат (ауыстырылатын тармақтармен)
	3 / 6 / 10 Вт

	Түсірілетін жиілік диапазоны
	130 Гц – 18 кГц

	Қосылу желісі
	100 В (көп нүктелі қосылуға арналған трансляциялық желі)

	Монтаждау тәсілі
	қабырғаға ілінетін

	Жай-күйі
	жаңа жабдық, зауыттық қаптамада, құжаттамасымен



4.2. Трансляциялық микшер-күшейткіш (1 дана)
	Параметр
	Мән

	Түрі
	трансляциялық микшер-күшейткіш

	Шығыс қуаты (RMS)
	320 Вт

	Шығыс желісі
	100 В

	Кіріктірілген дыбыс көздері
	USB-порт, SD-карта ұясы, FM-тюнер

	Сымсыз қосылу
	Bluetooth

	Кірістер
	сыртқы дыбыс көздерін қосуға арналған микрофондық және желілік кірістер

	Мақсаты
	ғимараттың барлық аймақтарына фондық музыкалық трансляцияны, кесте бойынша қоңырауларды және дауыстық хабарландыруларды қалыптастыру

	Жай-күйі
	жаңа жабдық, құжаттамасымен



4.3. Үстел үсті микрофон (1 дана)
	Параметр
	Мән

	Түрі
	үстел үсті, дикторлық хабарландыруларға арналған

	Мақсаты
	трансляциялық микшер-күшейткіш арқылы ғимараттың барлық аймақтарына жедел дауыстық хабарландырулар

	Қосылуы
	трансляциялық микшер-күшейткішке

	Жай-күйі
	жаңа жабдық, құжаттамасымен



4.4. Авариялық сигнал көзінің блогы (1 дана)
	Параметр
	Мән

	Мақсаты
	автоматты авариялық хабарландыру жүйесінің құрамында дабыл сигналын (сирена) және алдын ала жазылған сөйлеу хабарландыру хабарламаларын автоматты трансляциялау

	Конструктивтік орындалуы
	сөрелік, биіктігі 1U

	Салмағы
	шамамен 2,3 кг

	Жай-күйі
	жаңа жабдық, құжаттамасымен



4.5. Басқару компьютерінің жинағы (1 жин.)
	Параметр
	Мән

	Процессор
	кемінде 4 өзекті (Intel Core i5 деңгейінде немесе эквивалент)

	Жедел жады
	кемінде 8 ГБ

	Жинақтауыш
	SSD кемінде 512 ГБ

	Операциялық жүйе
	Windows 11 Pro, лицензиялық, кеңсе бағдарламасы, антивирус

	Ұялар
	USB 3.0, USB 2.0, аудио ұялары, желілік порт — перифериялық құрылғылар мен хабарландыру жүйесін қосуға жеткілікті мөлшерде

	Монитор
	диагональ 24", Full HD

	Пернетақта мен тінтуір
	жинақ

	Үздіксіз қорек көзі (ҮҚК)
	жүйелік блок пен мониторды қоректендіруге жеткілікті қуатты, кемінде 650 ВА

	Мақсаты
	мектеп қоңыраулары мен хабарландыру жүйесінің бағдарламалық қамтамасын басқару және әкімшілендіру

	Жай-күйі
	жаңа жабдық, құжаттамасымен


5. ЖАБДЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
5.1. Жеткізілетін барлық жабдық жаңа, пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымсыз болуы тиіс.
5.2. Барлық жабдыққа Жеткізуші Тапсырыс берушіге сәйкестік сертификаттарын (немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жабдықтың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын өзге де құжаттарды), паспорттарды және орыс және/немесе қазақ тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды беруге міндетті.
5.3. Жабдық зауыттық түпнұсқа қаптамада жеткізілуі тиіс.
6. МОНТАЖҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
6.1. Жабдықты монтаждау Тапсырыс беруші ғимаратының 1, 2, 3 және 4 қабаттарында орындалады. Үнтаратқыштарды қабаттар бойынша орнату саны мен нүктелері барлық үй-жайлар мен дәліздердің біркелкі әрі анық дыбыс қамтуын қамтамасыз ету қажеттілігінен шыға отырып, объектіні тексеру нәтижелері бойынша Жеткізушімен айқындалады.
6.2. Барлық кабель желілері (100 В трансляциялық желі, басқару желілері, электрқорек) жасырын немесе ұқыпты тәсілмен тартылуы тиіс: штробаларда, кейіннен бекітіп, әрлеуді қалпына келтіре отырып, немесе үй-жай интерьеріне үйлесетін кабель-каналдарда.
6.3. Сымдарды еденмен ашық тартуға, кабельдердің қабырғаларда бекітусіз салбырауына немесе еркін жатуына, уақытша бекіту шешімдерін (скотч, байлау сымы және т.б.) пайдалануға жол берілмейді.
6.4. Үнтаратқыштар қабырғаларға сенімді түрде, үй-жайлардың біркелкі дыбыс қамтуын және пайдалану кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін биіктікте және орындарда бекітілуі тиіс.
6.5. Микшер-күшейткіш, авариялық сигнал көзінің блогы және басқару компьютерінің жинағы Тапсырыс берушімен келісілген жерде орналастырылады (диспетчерлік/күзет посты/Тапсырыс беруші таңдаған өзге де үй-жай).
6.6. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Жеткізуші өзінен қалған құрылыс қоқысын жинап әкетуге және кабель тарту мен жабдықты бекіту орындарындағы әрлеуді қоршаған әрлеуге сәйкес келетін эстетикалық күйге дейін қалпына келтіруге міндетті.
7. ЖҮЙЕНІ БАПТАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
7.1. Жеткізуші Тапсырыс беруші ұсынған сабақтар мен үзілістер кестесіне сәйкес, музыкалық сүйемелдеумен қоңыраулар кестесін баптауға міндетті (стандартты өткір дыбыс сигналының орнына Тапсырыс беруші айқындайтын әуен/музыкалық үзінді пайдаланылады).
7.2. Жүйе сабақ аралығындағы үзілістерде фондық музыкалық трансляция мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс (Тапсырыс берушінің шешімі бойынша).
7.3. Жүйе үстел үсті микрофон арқылы ғимараттың барлық аймақтарына бір мезгілде немесе қабаттар/аймақтар бойынша таңдамалы түрде (аймақтарға бөлу болған жағдайда) жедел дауыстық хабарландырулар жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
7.4. Авариялық сигнал көзінің блогы тиісті сценарий іске қосылған кезде дабыл сигналын (сирена) және алдын ала жазылған сөйлеу хабарландыру хабарламаларын автоматты трансляциялауға бапталуы тиіс.
7.5. Баптау аяқталғаннан кейін Жеткізуші Жүйені кешенді тестілеуден өткізуге міндетті: барлық үй-жайлардағы дыбыс қамтуын, қоңыраулар кестесінің дұрыс орындалуын, микрофонның жұмысын, авариялық сигналдың іске қосылуын тексеру.
8. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МЕН БАСҚАРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
8.1. Жүйені басқару үшін Жеткізуші жинақта берілетін компьютерге музыкалық сүйемелдеумен қоңыраулар кестесін, трансляция аймақтарын, дыбыс қаттылығын және авариялық хабарландыру сценарийлерін баптауды қамтамасыз ететін «СкулБелл» бағдарламасын орнатуға міндетті.
8.2. «СкулБелл» бағдарламасы өзекті нұсқада, интерфейсі толығымен орыс және/немесе қазақ тілінде орнатылуы, Тапсырыс берушіге қажетті лицензиялар берілуі тиіс (лицензиялық талаптар болған жағдайда).
8.3. «СкулБелл» бағдарламасы арқылы Жүйені басқару Жеткізушінің тұрақты қатысуынсыз Тапсырыс берушінің жұмыс орнынан жүзеге асырылуы тиіс.
8.4. Жеткізуші Тапсырыс берушіге орнату файлдарын (немесе оларға қолжетімділікті), «СкулБелл» бағдарламасының кілттерін/лицензияларын (бар болса) және бағдарламамен жұмыс істеу жөніндегі пайдаланушы нұсқаулығын беруге міндетті.
9. ПЕРСОНАЛДЫ ОҚЫТУ
9.1. Жеткізуші Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін Жүйемен практикалық жұмыс істеуге оқытуға міндетті, оның ішінде: қоңыраулар кестесін баптауға, дауыстық хабарландыруларды іске қосуға, авариялық хабарландыру функциясын пайдалануға, типтік ақаулықтарды негізгі жоюға.
9.2. Оқыту монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші объектісінде жүргізіледі.
9.3. Оқыту қорытындысы бойынша Жеткізуші Тапсырыс берушіге Жүйені пайдалану жөнінде қысқаша жазбаша нұсқаулық береді.
10. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ
10.1. Жұмыстарды орындау мерзімі (жеткізу, монтаждау, баптау, іске қосу-баптау, персоналды оқыту) шарт жасалған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күнді құрайды.
11. ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ
11.1. Орындалған жұмыстарды қабылдау персоналды оқытуды қоса алғанда, жұмыстардың толық кешені аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші тарапынан жүзеге асырылады.
11.2. Қабылдау кезінде мыналар тексеріледі: жеткізілген жабдықтың жинақтылығы мен техникалық сипаттамаларға сәйкестігі, сертификаттар мен құжаттаманың болуы, монтаждың сапасы, Жүйенің жұмыс қабілеттілігі (музыкамен кесте бойынша қоңыраулар, фондық музыка, дауыстық хабарландырулар, авариялық хабарландыру), әрлеуді қалпына келтіру сапасы, персоналды оқыту фактісі.
11.3. Кемшіліктер анықталған жағдайда Жеткізуші оларды Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде, Тапсырыс беруші үшін қосымша шығыстарсыз, өз күшімен және өз есебінен жоюға міндетті.
11.4. Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру тараптар қол қоятын орындалған жұмыстар актісімен (ОЖА) ресімделеді.
12. ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ
12.1. Шарт құны толық болып табылады және Жүйені толық көлемде пайдалануға енгізу үшін қажетті Жеткізушінің барлық шығыстарын қамтиды, оның ішінде: барлық жабдықтың құнын (үнтаратқыштар, микшер-күшейткіш, микрофон, авариялық сигнал блогы, компьютер жинағы), кабель өнімдерін, бекіту және монтаждау бұйымдарын, әрлеуді қалпына келтіруге арналған әрлеу материалдарын, бағдарламалық қамтамасыз етуді, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын, персоналды оқытуды.
12.2. Жеткізуші осы техникалық ерекшелікте көзделген жабдық, материалдар, жұмыстар немесе шығыстар үшін Тапсырыс берушіден қосымша ақы төлеуді талап етуге құқылы емес.
13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
13.1. Жеткізуші жеткізілген жабдыққа және орындалған монтаждау жұмыстарына орнатылған күннен бастап 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік береді.
13.2. Кепілдік жеткізілген барлық жабдықтың жұмыс қабілеттілігіне, кабель қосылыстары мен монтаждың сапасына, қоңыраулар кестесі, фондық музыка, дауыстық хабарландырулар және авариялық хабарландыру функцияларын баптаудың дұрыстығына қолданылады.
13.3. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, Жеткізуші оларды Тапсырыс берушімен келісілген ең қысқа мерзімде өз күшімен және өз есебінен жоюға немесе ақаулы жабдықты ауыстыруға міндетті.
14. ҚОРЫТЫНДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР
	№
	Көрсеткіш
	Мән

	1
	Жүйенің атауы
	Мектеп қоңыраулары мен хабарландыру жүйесі

	2
	Орнату орны
	Ақтау қ., 23 мкр, 8-ғимарат, 1–4 қабаттар

	3
	Қабырғаға ілінетін үнтаратқыштар
	20 дана

	4
	Трансляциялық микшер-күшейткіш
	1 дана, 320 Вт RMS, 100 В желі

	5
	Үстел үсті микрофон
	1 дана

	6
	Авариялық сигнал көзінің блогы
	1 дана

	7
	Басқару компьютерінің жинағы
	1 жин. (жүйелік блок, монитор 24", пернетақта, тінтуір, ҮҚК)

	8
	Басқарудың бағдарламалық қамтамасы
	«СкулБелл» бағдарламасы (қоңыраулар кестесі, аймақтар, авариялық хабарландыру)

	9
	Кабель желілерін тарту
	жасырын, ұқыпты, ғимараттың барлық 4 қабатында

	10
	Персоналды оқыту
	жұмыстар құрамына кіреді

	11
	Жұмыстарды орындау мерзімі
	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

	12
	Жабдықтың жай-күйі
	жаңа, сертификаттармен және ілеспе құжаттамамен

	13
	Кепілдік мерзімі
	орнатылған күннен бастап 12 ай


Барлық жабдық, материалдар, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары, бағдарламалық қамтамасыз ету және персоналды оқыту, осы техникалық ерекшелік бойынша жұмыстарды толық орындау үшін қажетті, шарт құнына кіреді. Жеткізуші Тапсырыс берушіге толық жинақталған, баптаулары аяқталған және пайдалануға дайын мектеп қоңыраулары мен хабарландыру жүйесін тапсыруға міндетті.

