Услуга по обслуживанию турникета
Описание работ:
1. необходимо отключить питание турникета и снять крышку для осмотра (толкателя, пружин и ролика, оптических датчиков поворота преграждающих планок и демпфирующего устройства).
2. Удалить чистой ветошью, смоченной спирто-бензиновой смесью, возможное загрязнение с поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических датчиков поворота преграждающих планок. Проконтролировать работу, чтобы грязь не попала в рабочие зазоры обоих оптических датчиков поворота преграждающих планок.
3. Выполнить смазку узлов трения устройства доворота маслом машинным типа И-20 (Не допустить попадание смазки на поверхность кольца контрольного и на ролик).
4. Проверить работу механизма аварийного открытия прохода (автоматического опускания преграждающей планки «Антипаника») подачей и снятием напряжения питания на турникет.
5. Проверить надежность крепления кабелей в клеммных колодках платы и, при необходимости, подтяните отверткой винты крепления кабелей.
6. Установить на место крышку в порядке, обратном снятию.
7. Проверить надежность крепления преграждающих планок.
8. Проверить надежность крепления стойки турникета к полу и, при необходимости, подтянуть болты анкеров.

Срок оказания услуг:15 календарных дней со дня отправки заявки на портале гос. Закупок в разделе «согласование». 
В случае изменения текущей потребности объема работ, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в выполнении работ в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В случае некачественного выполнения работ поставщик обязан устранить неисправности или недостатки в течения 3 (трех) рабочих дней за счёт собственных средств. 
Гарантия на производство ремонтных работ составляет 12 месяцев, гарантия на запасные части и расходные материалы – не менее 12 мес. В стоимость работ включены все дополнительные расходы, и вспомогательные материалы, а также транспортные расходы (включая ввоз и вывоз), разгрузка осуществляется за счет поставщика. 

Турникетке техникалық қызмет көрсету
Жұмыс сипаттамасы:
1. Турникетті қоректендіруді ажырату және тексеру үшін қақпақты алу қажет (итергіш, серіппелер және ролик, тосқауыл тұтқаларының айналуының оптикалық сенсорлары және демпферлік құрылғы).
2. Спирт-бензин қоспасына малынған таза шүберекпен тосқауыл тұтқаларының айналу оптикалық сенсорларының саңылауында орналасқан бақылау сақинасының бетінен ықтимал ластануды алып тастаңыз. Тосқауыл тұтқаларының айналуының екі оптикалық сенсорларының жұмыс саңылауларына кір түспеуі үшін жұмысты тексеріңіз.
3. Соңғы айналу құрылғысының үйкеліс қондырғыларын I-20 типті машина майымен майлаңыз (басқару сақинасының бетіне және роликке майдың түсуіне жол бермеңіз).
4. Турникетке қуат беру және шығару арқылы апаттық ашу механизмінің жұмысын тексеру («Антипаника» тосқауыл иінінің автоматты түсірілуі).
5. Тақтаның терминал блоктарындағы кабельді бекітудің сенімділігін тексеріңіз және қажет болған жағдайда кабельді бекіту бұрандаларын бұрағышпен бұраңыз.
6. Қақпақты алудың кері ретімен орнына салыңыз.
7. Кедергі жолақтарын бекіту сенімділігін тексеру.
8. Турникет бағанасын еденге бекіту сенімділігін тексеріңіз және қажет болған жағдайда анкерлік болттарды қатайтыңыз.

Қызмет көрсету мерзімі: мемлекеттік сатып алу порталының «келісім» бөлімінде өтінім жіберілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн.

[bookmark: _GoBack]Өндірістік қажеттілікке байланысты жұмыс көлеміне ағымдағы қажеттілік өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы Шартты орындауға байланысты өсімпұлдар мен шығындарды төлемей, жұмысты толық немесе ішінара орындау қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлама жібереді. Сапасыз жұмыс жүргізілген жағдайда өнім беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде өз қаражаты есебінен ақауларды немесе кемшіліктерді жоюға міндетті.
Жөндеу жұмыстарына кепілдік 12 ай, қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарына кепілдік кемінде 12 ай. Жұмыстың өзіндік құнына барлық қосымша шығындар мен көмекші материалдар, сондай-ақ тасымалдау шығындары (импорт пен экспортты қоса алғанда) кіреді, түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
