ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара:
Дымовая труба для котла отопления длительного горения КСВм-15.

Единица измерения: 1 комплект – 5 штук (высота каждой секции - 1 м) общая высота – 5 м.
Назначение:
Дымовая труба предназначена для отвода продуктов сгорания от котла отопления длительного горения КСВм-15 в атмосферу и обеспечения безопасной эксплуатации системы дымоудаления котельной. Изготовление и установка  осуществляется  поставщиком по месту нахождения школы: Область Абай, Кокпектинский район, с Карамойыл ул Тәуелсіздік, д 3 

КГУ «Начальная школа имени Ю.Гагарина»

Технические характеристики

	Наименование характеристики
	Требование

	Тип изделия
	Дымовая труба для отопительного котла

	Совместимость
	Котел отопления длительного горения КСВм-15

	Конструкция
	Сборная, секционная

	Высота дымовой трубы
	Не менее 5 м

	Диаметр дымовой трубы
	Не менее 159 мм

	Материал
	Сталь, нержавейка

	Толщина стенки
	Не менее 5 мм

	Соединение секций
	Герметичное, надежное

	Антикоррозионная защита
	Обязательна

	Назначение
	Отвод продуктов сгорания в атмосферу

	Крепление
	С опорными и крепежными элементами

	Состояние
	Новый товар, ранее не использованный

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


Требования к конструкции и качеству

Дымовая труба должна быть предназначена для эксплуатации совместно с котлом отопления длительного горения КСВм-15. 

Высота дымовой трубы должна составлять не менее 5 метров. 

Диаметр дымовой трубы — не менее 159 мм. 

Материал изготовления — сталь, нержавейка,  предназначенная для эксплуатации при воздействии повышенных температур и продуктов сгорания. 

Толщина стенки металлических элементов — не менее 5 мм. 

Конструкция должна состоять из отдельных секций, обеспечивающих удобство монтажа и технического обслуживания. 

Соединения между секциями должны обеспечивать герметичность и надежность дымохода. 

Дымовая труба должна иметь антикоррозионную защиту. 

Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасную эксплуатацию при воздействии температурных и ветровых нагрузок. 

В комплект должны входить необходимые опорные, соединительные и крепежные элементы. 

Должна быть предусмотрена возможность проведения очистки и технического обслуживания дымовой трубы. 

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, деформаций и следов коррозии. 

Комплектность

В комплект поставки должны входить:

секции дымовой трубы; 

соединительные элементы; 

опорные элементы; 

крепежные элементы; 

элементы фиксации и герметизации; 

при необходимости — элементы очистки и обслуживания; 

паспорт или техническая документация на изделие; 

инструкция по монтажу и эксплуатации. 

Требования к поставке и установке.

Поставщик осуществляет доставку товара до места нахождения Заказчика за свой счет. Дымовая труба должна быть полностью готова к монтажу и соответствовать заявленным техническим характеристикам.

 Изготовление и установка  осуществляется  поставщиком по месту нахождения школы: Область Абай, Кокпектинский район, с Карамойыл ул Тәуелсіздік, д 3 КГУ «Начальная школа имени Ю.Гагарина»

Срок изготовления и выполнения работ: в течении 10 дней с момента подписания договора. Согласовать с заказчиком. 

Заказчик: Сыздыкова Айгуль Сайдахметовна, 87764630564 (ватсап), 87004630564.

Краткая характеристика для портала

Дымовая труба для котла отопления длительного горения КСВм-15. Сборная стальная конструкция. Высота дымовой трубы — не менее 5 м. Диаметр — не менее 159 мм. Толщина стенки — не менее 5 мм. С антикоррозионной защитой, опорными, соединительными и крепежными элементами. Предназначена для безопасного отвода продуктов сгорания в атмосферу. Товар новый, с технической документацией. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.
