ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, поставка и монтаж стенда
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері»
Назначение: изготовление стенда КГУ «Специальная организация образования» 
	Количество
	1 комплект

	Ширина
	2700 мм.

	Высота
	3100 мм.

	Ориентировочное глубина
	300–450 мм, уточняется по месту установки

	Цветовое решение
	Основной – белый; декоративные элементы – золотистые; акценты – тёмно-синие


1. Общие требования
Конструкция должна иметь эстетичный внешний вид, быть безопасной, устойчивой, долговечной и пригодной для эксплуатации внутри помещения.
Изготовление выполняется по индивидуальному проекту. До начала производства поставщик предоставляет заказчику эскиз с габаритными размерами, компоновкой секций, материалами и расположением подсветки для согласования.
2. Конструктивное исполнение и материалы
2.1. Несущий каркас. Металлический профиль либо каркас из сухого древесного материала, обеспечивающий жёсткость и устойчивость конструкции. Тип каркаса определяется рабочим проектом.
2.2. Основные лицевые панели. МДФ толщиной не менее 16 мм либо листовой ПВХ толщиной 8 – 10 мм, пригодный для внутренней отделки. Допускается применение эквивалентных материалов при обеспечении требуемой прочности и качества.
2.3. Отделка. Белое декоративное покрытие: износостойкая эмаль, ламинированное покрытие либо декоративная плёнка. Поверхности должны быть ровными, без сколов, царапин, вздутий и видимых дефектов.
2.4. Декоративные элементы. Золотистый акрил, окрашенный пластик либо металл с декоративным покрытием. Национальный орнамент должен быть аккуратно выполнен и надёжно закреплён.
2.5. Информационные панели. Прозрачное оргстекло (акрил) толщиной 3 – 5 мм либо эквивалентный прозрачный защитный материал, позволяющий читать информацию и защищающий изображения.
2.6. Надписи и изображения. Полноцветная интерьерная печать с защитным покрытием либо качественная аппликация из самоклеящейся плёнки. Текст и изображения должны быть чёткими, без искажений и дефектов.
2.7. Подсветка. Светодиодная лента или линейные LED – модули с блоком питания. Напряжение на доступных участках – не более 24 В. Предусмотреть скрытую прокладку проводов и доступ для обслуживания.
2.8. Нижняя тумба. Закрытая декоративная тумба из МДФ или ЛДСП толщиной не менее 16 мм, с фасадами в едином стиле. Размеры определяются рабочим проектом.
2.9. Крепёж. Металлические крепёжные элементы с защитой от коррозии. Крепления должны быть скрыты либо закрыты декоративными заглушками.
3. Компоновка стенда
3.1. Верхняя часть – заголовочная панель с надписью на государственном языке: «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ».
3.2. Левая секция – Государственный Флаг Республики Казахстан с наименованием и информацией о государственном символе.
3.3. Центральная секция – выделенное пространство для размещения Государственного Флага Республики Казахстан на отдельном устойчивом флагштоке. Изображение Государственного Герба Республики Казахстан размещается над центральной зоной либо в соответствии с согласованным эскизом.
3.4. Правая секция – Государственный Гимн Республики Казахстан с официальным текстом на государственном языке.
3.5. Нижняя часть – декоративная тумба с закрытыми фасадами и золотистым орнаментом.
3.6. Предусмотреть мягкую декоративную подсветку информационных секций и центральной части стенда.
4. Требования к государственным символам
Изображения, пропорции, цветовые решения и исполнение Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан должны соответствовать действующим нормативным требованиям Республики Казахстан. Текст Государственного Гимна должен воспроизводиться без искажений, с соблюдением официального написания.
5. Требования к безопасности и монтажу
5.1. Конструкция должна быть устойчивой, без острых выступающих кромок и открытых токоведущих частей.
5.2. Все элементы должны быть надёжно закреплены. Монтаж выполняется с учётом материала стены и фактических условий помещения.
5.3. Электрические соединения подсветки должны быть изолированы и защищены от случайного прикосновения.
5.4. Монтаж не должен препятствовать проходу людей, эвакуационным выходам и доступу к инженерным коммуникациям.
6. Комплектность поставки
Объёмная конструкция стенда – 1 комплект;
Информационные секции с защитными панелями – 1 комплект;
Флагшток и элементы крепления – 1 комплект;
Государственный Флаг Республики Казахстан – 1 шт. 
Государственный герб Республики Казахстан – 1 шт. 
Декоративные элементы и национальный орнамент – 1 комплект;
Светодиодная подсветка с блоком питания – 1 комплект;
Крепёжные и монтажные материалы – 1 комплект.
7. Требования к поставке и приёмке
Поставщик выполняет изготовление (все материалы за счет поставщика), доставку, сборку, монтаж и проверку работоспособности подсветки. До начала изготовления заказчику предоставляется эскиз на согласование. Приёмка осуществляется после проверки соответствия габаритам, комплектности, качества отделки, надёжности креплений и работоспособности подсветки.
8. Гарантия
Гарантийный срок на конструкцию, электрические компоненты и монтаж – не менее 12 месяцев, либо в соответствии с условиями производителя, если этот срок больше.
Включены доставка, установка, подключение.
9. Примечание  
Перед изготовлением рекомендуется проверить актуальные требования законодательства Республики Казахстан о государственных символах, строительной и электрической безопасности.
Материалы допускаются как указанные, так и эквивалентные, если они обеспечивают заданные характеристики.
[bookmark: _Hlk242800774]* Приблизительный дизайн для наглядности
[image: ]
Техническая спецификация • Стенд государственных символов Республики Казахстан
image1.jpeg
B

Kasakcraw PecnyBnukaceimbiy
Memnenexrik

Kabipuacy:
Meni enie, wovis e,
Ty Sonen erineus, ]
Ko Gonn rarincun ori!
Tyt xepin weri - Kasaxcrarmint

Npnawa xon aua.

i
o oo !
o saxCTanein!

Tyran opis o - Ki:





