Жұмысты сатып алуға техникалық сипаттамасы

Қызмет атауы: Стенды бұйымын жасау 5 дана.

Өлшем бірлігі: Бір жұмыс.
Саны (мөлшері): Үлгідегі Эскиз №1,2,3,4-жылпы саны 5 дана.
Аванс төлемінің мөлшері: 0 %
Кепілдік уақыты: 12 ай
Стендтердің атауын Тапсырыс берушімен келісілсін.
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№1 эскизінің сипаттамасы: 
Стенд негізі - поливинилхлорид. Стендтер алтын түсті багетпен жақталған, және цианакрилатты бір компоненті желіммен сонымен қатар металды қапсырмалармен бекітіледі. Артқы жағы (фоны) болып винилді пленкада кең экранды жазуы табылады.   Стенд жарға декоротивті метал қақпақпен жабылған, 6х60 мм анкерлі  бұрандалармен бекітіледі.
Қолданылатын материалдар: Поливинилхлорид 5-8мм. 20мм - багет, «алтын» - түсті. Кең экранды жазуы (артқы жағы (фоны)  жазуының сапасы1440 dpi) жапсырмалы винилді пленкада орындалуы тиіс. Стендтер багетпен жақталған, және цианакрилатты бір компоненті желіммен сонымен қатар металды қапсырмалармен бекітіледі. Қақпақтар «алтын» - түсті. Саны мен өлшемі №1 үлгі кестеде көрсетілген. Оргстекло 2 мм.
 Осы техникалық сипатаға сәйкес барлығы 2 (екі) дана ақпараттық стенд дайындау қарастырылған. Әр бір стендте жеке қызметтің атауы орналастырылад.
№2 Эскизі
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KA3AKCTAH PECNNYBJIMKACBIHbIH {%
MEMJIEKETTIK POMI3IEPI -

MemnexetTik Enran6ace

Kasakcran Pecry6/1MKachIHbIH KasakcraH Pecry6/1MKachIHbIH .
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3 MemneKeTTiK OHYpaHbI

Cesi: Xymexen Hoximeneros
Horer: Llavui Kannaskos

AJNITBIH KYH acrniaHbl,
AnThIH [I9H Aanackl,
EpuiikTin facTanbl,
Enime Kapaubi!
E>XeszieH ep fereH, 14
J1aHKBIMBI3 IIBIKTBI FOH.
Hambicui Gepmerer,
KasarbiM MBIKTBI FOH!

MemnexkerTik Ty Typanst
Kasaxcran Pecriy6ukachinbis MemnexerTix Tyst —
KeK TyCTi TIKGYPBILITHI MaTa, OHBIH OpTACHIHAA KYH

Xotie KsipaH GefiHe/IeHTeH, Ol KaK LIETiHA® YITTHIK
pHex opHaacKat.

Memnekertik Enran6a Typasst Kaitbipmacer:

Metin enim, MeHit enim,
Kasakctan Pecniy6mkachinbii MemnekerTik Entan6acei - s - =

5 Ty Gonbin erineiiis,
IIAHBIPAK, KAHATTAPHIH XaiiraH Ty/Napnap, 6ec Kyasi3 . X
xate «QAZAQSTAN» fiereH xasysi 6ap JeHrenek KbipbiH Gobin Torineiin, enim!
HLICaHHaH TYpazL Tyran xepim Merin — Kazacranbim!
Illareipak — oTGacki et GIpAIKTIK, MeMIeKeTTiH
Gepekecitin Genrici. Tyanapaap — epkiHAIK nex KyWTix ¥ 4 - Y
cumBosbi. Bec kynabi3 — KasakcTanHbiy Tayenciaairi 4 4
MeH GOaIaFbiHbIH HblLIZHb. AR &/TIH TYC ~ MOTLIBUTBIK
ner Gak-Gepexetin Genrici

Tyabiv KoK Tyci — GefiGiTIiiK nen aursik acnabis,
MO GonawaKThik Gerici. Ky — oMip, Xbun, KaKCBUIBIKTHIR
nbiuariei, Kbipan — epiiHA ek GIKTIKTIR CHMBObL

ATl CON KAKTAFB! YITTHIK OHEK — Ka3aK XanKbiHBIH
MRHTiAIK A3CTYPI MeH TpHXBIHBIK KepiHici,

o s ; OHypanHbI MaFbHaCh:
% ITaK6aHBIK Heriari anemeHTTepi: L
Tymsin enuwemzepi: LATI i Kasakcranubix Tayenciairi, enain Gipairi,
SET N f  Wlansipax ~ Giphik, oT6achi, Mexvteien o
Hi KATLIHACLIHAR (Y3BIHABIFLIHLIN o oo e P XATIKBIMBI3ABIH €D Met pyXbl, TYraH Xepre
eHikie KaTbiac 2 S i =
L3 ) e nidE e Aeret cyificneRwiniri XaHe XapibH Gonauarsi

« Tyci — KoK (acnas Kox) #ore caphs (@ Tyeri) T wa® elari, Xelpnaas.





№2 эскизінің сипаттамасы: 
Стенд негізі - поливинилхлорид. Стендтер алтын түсті багетпен жақталған, және цианакрилатты бір компоненті желіммен сонымен қатар металды қапсырмалармен бекітіледі. Артқы жағы (фоны) болып винилді пленкада кең экранды жазуы табылады.   Стенд жарға декоротивті метал қақпақпен жабылған, 6х60 мм анкерлі  бұрандалармен бекітіледі.
Қолданылатын материалдар: Поливинилхлорид 5-8мм. 20мм - багет, «алтын» - түсті. Кең экранды жазуы (артқы жағы (фоны)  жазуының сапасы1440 dpi) жапсырмалы винилді пленкада орындалуы тиіс. Стендтер багетпен жақталған, және цианакрилатты бір компоненті желіммен сонымен қатар металды қапсырмалармен бекітіледі. Қақпақтар «алтын» - түсті. Саны мен өлшемі №2 үлгі кестеде көрсетілген. Оргстекло 2 мм.
 Осы техникалық сипатаға сәйкес барлығы 1 (бір) дана ақпараттық стенд дайындау қарастырылған. 
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№3 эскизінің сипаттамасы: 
Стенд негізі - поливинилхлорид. Стендтер алтын түсті багетпен жақталған, және цианакрилатты бір компоненті желіммен сонымен қатар металды қапсырмалармен бекітіледі. Артқы жағы (фоны) болып винилді пленкада кең экранды жазуы табылады.   Стенд жарға декоротивті метал қақпақпен жабылған, 6х60 мм анкерлі  бұрандалармен бекітіледі.
Қолданылатын материалдар: Поливинилхлорид 5-8мм. 20мм - багет, «алтын» - түсті. Кең экранды жазуы (артқы жағы (фоны)  жазуының сапасы1440 dpi) жапсырмалы винилді пленкада орындалуы тиіс. Стендтер багетпен жақталған, және цианакрилатты бір компоненті желіммен сонымен қатар металды қапсырмалармен бекітіледі. Қақпақтар «алтын» - түсті. Саны мен өлшемі №3 үлгі кестеде көрсетілген. Оргстекло 2 мм.
 Осы техникалық сипатаға сәйкес барлығы 1 (бір) дана ақпараттық стенд дайындау қарастырылған.
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[image: image4.png]



№4 эскизінің сипаттамасы: 
Стенд негізі - поливинилхлорид. Стендтер алтын түсті багетпен жақталған, және цианакрилатты бір компоненті желіммен сонымен қатар металды қапсырмалармен бекітіледі. Артқы жағы (фоны) болып винилді пленкада кең экранды жазуы табылады.   Стенд жарға декоротивті метал қақпақпен жабылған, 6х60 мм анкерлі  бұрандалармен бекітіледі. А4 форматтағы қалташалары – 10 дана.
Қолданылатын материалдар: Поливинилхлорид 5-8мм. 20мм - багет, «алтын» - түсті. Кең экранды жазуы (артқы жағы (фоны)  жазуының сапасы1440 dpi) жапсырмалы винилді пленкада орындалуы тиіс. Стендтер багетпен жақталған, және цианакрилатты бір компоненті желіммен сонымен қатар металды қапсырмалармен бекітіледі. Қақпақтар «алтын» - түсті. Саны мен өлшемі №4 үлгі кестеде көрсетілген. Оргстекло 2 мм.
 Осы техникалық сипатаға сәйкес барлығы 1 (бір) дана ақпараттық стенд дайындау қарастырылған. 
Жеткізуші стендтердің атауларын тапсырыс берушімен келісіп, бекітілген тізімге сәйкес дайындауға міндетті.

Стендтердің нақты атауы мен мазмұны тапсырыс берушіні тарапынан ұсынылады.

Тапсырыс берушінің қажеттілігі туындаған жағдайда стендердің өлшемдері мен қалташалардың(қалташа саны) тапсырыс беру барысында өзгертілуі мүмкін 
Техническая спецификация закупаемых работ
(заполняется заказчиком)

Наименование услуги: Работы по изготовлению стендов в количестве 5 шт.

Единица измерения: Одна работа
Количество (объем): Образец Эскиз № 1,2,3,4 общ.кол: – 5 шт. стенда
Размер авансового платежа: 0 %
Гарантийный срок: 12 месяцев
Название стендов согласовать с заказчиком.
Эскиз №1
[image: image5.png]2000 mm

1500 mm

Pa3mep ofHoii siueiiku (Bnoxexue Ad):
« BbicoTa nucta A4 — 297 mm * 2 papga no 4 syeliku
« WwupuHa nucta A4 — 210 mm « Bcero: 8 sueek

« (ayeiika ¢ HebONbLLMM 3anacom no 5-10 Mm)

PacrnionoxeHue saueek:

Bup c6oky
40 mm

NN\

~
\

NN i‘\\\\j \

CreHa

flueiika A4 (npumep)

o

297 mm

210 mm





Описание эскиза № 1:

Основа стенда - поливинилхлорид. Обрамлены стенды багетом золотистого цвета, который соединяется цианакрилатным однокомпонентным клеем, металлическими скобами. Фоном стенда служит полноцветная широкоформатная печать на виниловой пленке. Стенд крепится к стене анкерными шурупами 6х60 мм, скрытыми под декоративными металлическими колпачками.

Используемые материалы: Поливинилхлорид 5-8мм. Багет 20мм, серебристого цвета. Полноцветная широкоформатная печать (качество печати фона 1440 dpi) на виниловой самоклеящейся пленке. Быстро затвердевающий «секундный» цианакрилатный однокомпонентный клей, закрепляются анкерными шурупами 6*60мм. Колпачки золотистого цвета. Размеры и количество указаны под таблицей №1 образец .
В рамках данной технической спецификации предусматривается изготовление 2 (два) стенда.
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KA3AKCTAH PECNNYBJIMKACBIHbIH {%
MEMJIEKETTIK POMI3IEPI -

MemnexetTik Enran6ace

Kasakcran Pecry6/1MKachIHbIH KasakcraH Pecry6/1MKachIHbIH .
4 , [
3 MemneKeTTiK OHYpaHbI

Cesi: Xymexen Hoximeneros
Horer: Llavui Kannaskos

AJNITBIH KYH acrniaHbl,
AnThIH [I9H Aanackl,
EpuiikTin facTanbl,
Enime Kapaubi!
E>XeszieH ep fereH, 14
J1aHKBIMBI3 IIBIKTBI FOH.
Hambicui Gepmerer,
KasarbiM MBIKTBI FOH!

MemnexkerTik Ty Typanst
Kasaxcran Pecriy6ukachinbis MemnexerTix Tyst —
KeK TyCTi TIKGYPBILITHI MaTa, OHBIH OpTACHIHAA KYH

Xotie KsipaH GefiHe/IeHTeH, Ol KaK LIETiHA® YITTHIK
pHex opHaacKat.

Memnekertik Enran6a Typasst Kaitbipmacer:

Metin enim, MeHit enim,
Kasakctan Pecniy6mkachinbii MemnekerTik Entan6acei - s - =

5 Ty Gonbin erineiiis,
IIAHBIPAK, KAHATTAPHIH XaiiraH Ty/Napnap, 6ec Kyasi3 . X
xate «QAZAQSTAN» fiereH xasysi 6ap JeHrenek KbipbiH Gobin Torineiin, enim!
HLICaHHaH TYpazL Tyran xepim Merin — Kazacranbim!
Illareipak — oTGacki et GIpAIKTIK, MeMIeKeTTiH
Gepekecitin Genrici. Tyanapaap — epkiHAIK nex KyWTix ¥ 4 - Y
cumBosbi. Bec kynabi3 — KasakcTanHbiy Tayenciaairi 4 4
MeH GOaIaFbiHbIH HblLIZHb. AR &/TIH TYC ~ MOTLIBUTBIK
ner Gak-Gepexetin Genrici

Tyabiv KoK Tyci — GefiGiTIiiK nen aursik acnabis,
MO GonawaKThik Gerici. Ky — oMip, Xbun, KaKCBUIBIKTHIR
nbiuariei, Kbipan — epiiHA ek GIKTIKTIR CHMBObL

ATl CON KAKTAFB! YITTHIK OHEK — Ka3aK XanKbiHBIH
MRHTiAIK A3CTYPI MeH TpHXBIHBIK KepiHici,

o s ; OHypanHbI MaFbHaCh:
% ITaK6aHBIK Heriari anemeHTTepi: L
Tymsin enuwemzepi: LATI i Kasakcranubix Tayenciairi, enain Gipairi,
SET N f  Wlansipax ~ Giphik, oT6achi, Mexvteien o
Hi KATLIHACLIHAR (Y3BIHABIFLIHLIN o oo e P XATIKBIMBI3ABIH €D Met pyXbl, TYraH Xepre
eHikie KaTbiac 2 S i =
L3 ) e nidE e Aeret cyificneRwiniri XaHe XapibH Gonauarsi

« Tyci — KoK (acnas Kox) #ore caphs (@ Tyeri) T wa® elari, Xelpnaas.





Описание эскиза № 2:

Основа стенда - поливинилхлорид. Обрамлены стенды багетом золотистого цвета, который соединяется цианакрилатным однокомпонентным клеем, металлическими скобами. Фоном стенда служит полноцветная широкоформатная печать на виниловой пленке. Стенд крепится к стене анкерными шурупами 6х60 мм, скрытыми под декоративными металлическими колпачками.

Используемые материалы: Поливинилхлорид 5-8мм. Багет 20мм, серебристого цвета. Полноцветная широкоформатная печать (качество печати фона 1440 dpi) на виниловой самоклеящейся пленке. Быстро затвердевающий «секундный» цианакрилатный однокомпонентный клей, закрепляются анкерными шурупами 6*60мм. Колпачки золотистого цвета. Размеры и количество указаны под таблицей №2 образец .
В рамках данной технической спецификации предусматривается изготовление 1 (одного) стенда.
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Описание эскиза № 3:

Основа стенда - поливинилхлорид. Обрамлены стенды багетом золотистого цвета, который соединяется цианакрилатным однокомпонентным клеем, металлическими скобами. Фоном стенда служит полноцветная широкоформатная печать на виниловой пленке. Стенд крепится к стене анкерными шурупами 6х60 мм, скрытыми под декоративными металлическими колпачками.

Используемые материалы: Поливинилхлорид 5-8мм. Багет 20мм, серебристого цвета. Полноцветная широкоформатная печать (качество печати фона 1440 dpi) на виниловой самоклеящейся пленке. Быстро затвердевающий «секундный» цианакрилатный однокомпонентный клей, закрепляются анкерными шурупами 6*60мм. Колпачки золотистого цвета. Размеры и количество указаны под таблицей №3 образец .
В рамках данной технической спецификации предусматривается изготовление 1 (одного) стенда.
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Описание эскиза №4:

Основа стенда - поливинилхлорид. Обрамлены стенды багетом золотистого цвета, который соединяется цианакрилатным однокомпонентным клеем, металлическими скобами. Фоном стенда служит полноцветная широкоформатная печать на виниловой пленке. Стенд крепится к стене анкерными шурупами 6х60 мм, скрытыми под декоративными металлическими колпачками. Кармашки из оргстекла размера А4 – 10 штук.
Используемые материалы: Поливинилхлорид 5-8мм. Багет 20мм, серебристого цвета. Полноцветная широкоформатная печать (качество печати фона 1440 dpi) на виниловой самоклеящейся пленке. Быстро затвердевающий «секундный» цианакрилатный однокомпонентный клей, закрепляются анкерными шурупами 6*60мм. Колпачки золотистого цвета. Размеры и количество указаны в таблице №4 образец . Оргстекло 2 мм.
В рамках данной технической спецификации предусматривается изготовление 1 (один) информационных стендов.

На каждом стенде будет размещено отдельное наименование службы.

Поставщик обязан согласавать наименования стендов с заказчиком и изготовить их в соответствии с утвержденным переченем.
В случае возникновения необходимости у заказчика размеры стендов, а также количество карманов могут быть изменены в процессе размещения заказа.

