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Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Терезелерге арналған москит торларын жасау және орнату бойынша жұмыс.
	Саны: 36 (отыз алты) дана.

Москит торының жүйесі құрылымды сенімді бекітумен терезе саңылауына орнатуға мүмкіндік береді және жұмыс ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.

Роликті москит торында қажет болған жағдайда торды қорғаныс қорабына орап, құрылымды бөлшектемей жұмыс орнына қайтаруға мүмкіндік беретін құрылым болуы керек.

Роликті москит торын орнату құрылымның терезе саңылауына сенімді бекітілуін және монтаждау кезінде сыртқа шығудың қажеті жоқ жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.

Роликті москит торының дизайны тор парағының рельстерде сенімді бекітілуіне кепілдік беруі керек және жұмыс кезінде тордың өздігінен түсуін немесе жылжуын болдырмауы керек.

Масалардың торы терезеге максималды тығыздықты қамтамасыз етуі керек.

Торлы тор мен рельстер арасында көрінетін саңылаулардың толық болмауы.

Москит торы керек:

· терек мамығынан, ұсақ жәндіктерден, көше шаңынан қорғаңыз;

· жаңбыр тамшыларының терезе төсенішіне түсуін шектеңіз;

· еркін ауа айналымын қамтамасыз ету;

· тордың ыңғайлы ашылуын және жабылуын қамтамасыз ету;

· экологиялық таза және тозуға төзімді материалдардан жасалған.

Өнім беруші шарт жасалғаннан кейін келіп, нақты өлшемдерін алып тастауы керек.

Қызметтің құнына бақылау өлшеу үшін маманның кетуі, орама москит торларын жеткізу және орнату кіреді.

Өлшеу нәтижелері бойынша терезе саңылауларының алдын ала көрсетілген өлшемдері мен нақты өлшемдері арасындағы алшақтық анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз орамды масалардың торларын толық көлемде дайындап, орнатуға тиіс.

Түсі, құрылымы және дизайны-тапсырыс берушінің таңдауы бойынша.
Міндетті шарт Тапсырыс берушімен роликті москит торының өлшемі мен профилінің дизайнын (ені, қалыңдығы, биіктігі), қорғаныс қорабының өлшемін, бағыттағыштарды, сондай-ақ москит торының ұяшықтарының өлшемін келісу болып табылады.

Орамды масалардың торлары ақаулы немесе сапасыз орындалған жағдайда өнім беруші кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ақауды күнтізбелік 3 күн ішінде өз есебінен жоюға міндетті.

Алюминий профиліне, орам жүйесінің механизміне және москит торына Кепілдік — 12 ай.

Москит торларын жеткізу және орнату Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

Пластикалық терезелердегі москит торының сипаттамасы:

· роликті москит торының дизайны алюминий профилінен, қорғаныс қорабынан, бағыттағыштардан және торды орау механизмінен тұрады;

· сеточное мата ақшыл-сұр түсті, полиэстерден тиіс жану процесін қолдайтын;

· орам жүйесінің механизмі тордың тегіс бүктелуін және ашылуын қамтамасыз етуі керек;

· бүйірлік рельстер тордың сенімді қозғалуын және бекітілуін қамтамасыз етуі керек;

· тор парағының төменгі бөлігінде рельстерде сенімді бекіту болуы керек;

· бекіту — терезе саңылауының дизайнына байланысты және Тапсырыс берушінің келісімі бойынша сыртқы немесе ішкі;

·  москит торлары толық жиынтықта, орнатуға дайын және барлық бекітпелермен бірге болуы керек. 

Қауіпсіздік талаптары: Жеткізуші орамды масалардың торларын өлшеу және орнату бойынша жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстарды биіктікте орындау кезінде Өнім беруші қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтауға, қызметкерлердің, құралдар мен материалдардың құлауын болдырмайтын қажетті сақтандыру құралдары мен жабдықтарын пайдалануға міндетті. Жұмыстарды орындау кезінде өз қызметкерлерінің қауіпсіздігі үшін Өнім беруші жауапты болады. 
Жұмысты орындау орны: Қарағанды облысының "Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы" ММ, Қарағанды қ., Лобода көшесі, 20. 
Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде.


 Приложение 2 к Договору  

Техническая спецификация закупаемых товаров/работ/услуг

	№
п/п
	Наименование товаров/работ/услуг
	Техническая спецификация, характеристика товаров/работ/услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Работа по изготовлению и установке рулонных москитных сеток для окон.
	Количество: 36 (тридцать шесть) штук.
Система рулонной москитной сетки позволяет устанавливать конструкцию на оконный проем с надежной фиксацией и обеспечивает удобство эксплуатации.

Рулонная москитная сетка должна иметь конструкцию, позволяющую при необходимости сворачивать сеточное полотно в защитный короб и возвращать его в рабочее положение без демонтажа конструкции.

Установка рулонной москитной сетки должна обеспечивать надежное крепление конструкции к оконному проему и возможность эксплуатации без необходимости высовываться наружу при монтаже.

Конструкция рулонной противомоскитной сетки должна гарантировать надежную фиксацию сеточного полотна в направляющих и исключать самопроизвольное выпадение или смещение сетки при эксплуатации.

Рулонная москитная сетка должна обеспечивать максимальную плотность прилегания к окну.

Полное отсутствие видимых зазоров между сеточным полотном и направляющими.

Рулонная москитная сетка должна:

· защищать от тополиного пуха, мелких насекомых, уличной пыли;

· ограничивать попадание дождевых капель на подоконник;

· обеспечивать свободную циркуляцию воздуха;

· обеспечивать удобное открывание и закрывание сеточного полотна;

· изготавливаться из экологичных и износостойких материалов.

Поставщик после заключения договора должен приехать и снять точные размеры.

В стоимость услуги входит выезд специалиста для контрольного замера, доставка и установка рулонных москитных сеток.

В случае выявления расхождения между предварительно указанными размерами и фактическими размерами оконных проемов по результатам замера Поставщик должен изготовить и установить рулонные москитные сетки в полном объеме без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Цвет, фактура и дизайн — по выбору Заказчика.

Обязательным условием является согласование с Заказчиком размера и конструкции профиля рулонной москитной сетки (ширина, толщина, высота), размера защитного короба, направляющих, а также размера ячеек москитной сетки.

В случае неисправности или некачественного исполнения рулонных москитных сеток Поставщик обязан в течение 3 календарных дней устранить неисправность за свой счет по заявке Заказчика в течение гарантийного срока.

Гарантия на алюминиевый профиль, механизм рулонной системы и москитную сетку — 12 месяцев.

Поставка и установка рулонных москитных сеток должны быть согласованы с Заказчиком.

Характеристика рулонной москитной сетки на пластиковые окна:
· конструкция рулонной москитной сетки состоит из алюминиевого профиля, защитного короба, направляющих и механизма сворачивания сеточного полотна;

· сеточное полотно светло-серое, из полиэстера, не должно поддерживать процесс горения;

· механизм рулонной системы должен обеспечивать плавное сворачивание и разворачивание сеточного полотна;

· боковые направляющие должны обеспечивать надежное перемещение и фиксацию сеточного полотна;

· нижняя часть сеточного полотна должна иметь надежную фиксацию в направляющих;

· крепление — наружное или внутреннее, в зависимости от конструкции оконного проема и по согласованию с Заказчиком;

· рулонные москитные сетки должны быть в полной комплектации, готовыми к установке и со всеми крепежами в комплекте.

Требования по безопасности:
Поставщик обязан обеспечить безопасное выполнение работ по замеру и установке рулонных москитных сеток. При выполнении работ на высоте Поставщик обязан соблюдать требования техники безопасности, использовать необходимые страховочные средства и оборудование, исключающие падение работников, инструментов и материалов. Ответственность за безопасность своих работников при выполнении работ несет Поставщик.

Место выполнения работы: ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений» Карагандинской области, г. Караганда, улица Лободы, 20.

Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней после подписания договора.


