ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
эскизді әзірлеу, ақпараттық стендтің дизайнын жасау және дайындау бойынша сатып алынатын қызметтер
1. Сатып алу мәнінің негізгі параметрлері
	Көрсеткіштің атауы
	Мәні

	Қызметтің атауы
	Эскизді, дизайн-макетті әзірлеу және ақпараттық стендті дайындау

	Өлшем бірлігі
	қызмет / жиынтық

	Саны (көлемі)
	1 (бір)

	Қызметтерді көрсету мерзімі
	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күннен аспайды

	Кепілдік мерзімі
	көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай


2. Қызметтерді көрсетудің талап етілетін сипаттамалары мен кезеңдерінің сипаттамасы
Сатып алу заты - бұл бірегей дизайн шешімін жасауды, Тапсырыс берушімен макетін келісуді, дайын өнімді өндіруді және Тапсырыс берушіге беруді қамтитын қызметтер кешені.
2.1. 1 кезең: Эскизді және дизайн-макетін әзірлеу
1. Өнім беруші Тапсырыс берушінің тілектері мен тақырыптық талаптарын ескере отырып, стенд дизайнының жеке эскизін (тұжырымдамасын) әзірлеуге міндетті.
2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге таңдау үшін эскиздік ұсыныстың кемінде екі (екі) нұсқасын ұсынады.
3. Опцияны таңдағаннан кейін Жеткізуші баспаға дейінгі талаптарды ескере отырып, басып шығаруға дайын соңғы дизайн макетін әзірлейді.
4. Түпкілікті дизайн-макет өндіріс кезеңі басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде жазбаша келісуге (бекітуге) жатады. Бекіту кезеңінде түзетулерді енгізуді Жеткізуші қосымша ақысыз жүзеге асырады.
2.2. 2 кезең: Материалдар мен өндіріске қойылатын талаптар Дайын өнім бөлмеде орналастыруға арналған қатты, тегіс құрылым болуы керек.
1. Габариттік өлшемдері: 2000 (екі мың) мм (ені) × 1500 (бір мың бес жүз) мм (биіктігі). 2 мм-ден аспайтын ауытқуға жол беріледі.
2. Негіз (төсем): Қалыңдығы қатаң көбіктендірілген поливинилхлорид (ПВХ) парағы 8 мм. Материал ылғалға төзімді, жанбайтын (немесе тұтануы қиын), экологиялық таза, улы заттар шығармайтын, тиісті сертификаттармен немесе декларациялармен расталған болуы керек.
3. Мөр: Толық түсті кескінді тікелей УК-басып шығару әдісімен немесе экосольвентті ПВХ парағының алдыңғы бетіне басып шығару. Басып шығару ажыратымдылығы кемінде 720 болуы керек dpi, бұл жоғары анықтықты және көрінбейтінді қамтамасыз етеді пикселдеу.
4. Қорғаныс жабыны: Механикалық зақымданудан, ультракүлгін сәулелердің және ылғалдың әсерінен солып қалудан қорғау, сондай-ақ ылғалды тазалау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін басып шығарылған кескіннің бүкіл аумағына қорғаныш ламинаттау пленкасын (Тапсырыс берушімен келісім бойынша күңгірт немесе жылтыр) міндетті түрде жағу.
5. Жиектер мен бұрыштар: Дайын өнімнің барлық бұрыштары мен жиектері мұқият өңделуі керек (дөңгелектелген немесе тегістелген) болдырмау үшін жарақат алу қаупі.
2.3. 3-кезең: Жинақтау және монтаждау
1. Бұйым Тапсырыс берушінің үй-жайындағы тік бетке (қабырғаға) сенімді бекіту үшін қажетті бекіткіштермен жабдықталуы керек (мысалы, қашықтағы ұстағыштар, топсалы профильдер, сәндік қақпақтар немесе басқа сенімді бекіту жүйелері).
2. Жеткізуші өнімді қызмет көрсету орнына жеткізуді өз бетінше және өз есебінен жүзеге асырады.
3. Жеткізуші қатаң көлденең/тік және сенімді бекітуді қамтамасыз ете отырып, Тапсырыс берушінің үй-жайында қабырғаға стендті орнатуды (орнату және бекіту) жүзеге асырады.
3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар
1. Жеткізуші қолданатын барлық материалдар (ПВХ, бояулар, ламинатталған пленкалар, желімдер, бекіткіштер) болуы керек жаңа, бұрын қолданыста болмаған, балалар мен білім беру мекемелерінде пайдалану үшін сертификатталған.
2. Кескін пропорциялардың бұрмалануынсыз, түстердің ауысуынсыз, жолақтарсыз, сызаттарсыз, көпіршіктерсіз, бөгде қоспаларсыз және қабыршақтарсыз жасалуы керек.
3. Түстердің репродукциясы Тапсырыс беруші бекіткен түпкілікті дизайн схемасына мүмкіндігінше сәйкес келуі керек (мониторларды калибрлеу ерекшеліктеріне байланысты түстердің көбеюіндегі технологиялық ауытқуға 10% -дан аспауға рұқсат етіледі).
4. Стенд құрылымы мен бекіту элементтері бұйымның өз салмағына төтеп беруі және пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек (құлауды немесе деформацияны болдырмау).
4. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар
1. Жабдықтаушының қызмет көрсету үшін қажетті материалдық-техникалық базасы болуы керек (өзінің немесе жалға алынған кең форматты баспа және баспа өнімдерінің болуы). баспадан кейінгі жабдықтарды, ПВХ кесуге және өңдеуге арналған жабдықтарды).
2. Жеткізуші дизайн макетінде қаріптерді, кескіндерді және графикалық элементтерді пайдалану кезінде авторлық және сабақтас құқықтардың сақталуына толық жауапты.
3. Жеткізуші монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің үй-жайында қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып, жұмыстарды орындауға міндеттенеді.
4. Жұмыс орнын тазалауды және орнату процесінде пайда болған қоқыстарды шығаруды Жеткізуші жүзеге асырады.
5. Тапсыру-қабылдау тәртібі және кепілдік міндеттемелер
1. Қызметтерді қабылдауды Тапсырыс беруші дайын өнімді монтаждау орнында визуалды тексеру арқылы жүзеге асырады.
2. Түпкілікті қабылдау және ақы төлеу үшін Тараптардың көрсетілген қызметтер актісіне (веб-портал арқылы) қол қоюы негіз болып табылады.
3. Кемшіліктер (баспа ақаулары, зақымданулар) анықталған жағдайда ламинацияларсапасыз монтаждау, қабыршақтану), Тапсырыс беруші оларды жойғанға дейін қабылдаудан бас тартуға құқылы. Өнім беруші кемшіліктерді өз есебінен 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жоюға міндетті.
4. Кепілдік мерзімі бұйымға (баспа сапасын қоса алғанда, ламинациялар және бекіту элементтерінің) 12 (он екі) айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші кез келген өндірістік ақауларды (өңсіздену, пленканың қабыршақтануы, ПВХ деформациясы Тапсырыс берушінің кінәсінен емес) ақысыз жоюға міндеттенеді.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемых услуг по разработке эскиза, дизайну и изготовлению информационного стенда
1. Основные параметры предмета закупки
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование услуги
	Разработка эскиза, дизайн-макета и изготовление информационного стенда

	Единица измерения
	услуга / комплект

	Количество (объем)
	1 (один)

	Срок оказания услуг
	Не более 16 календарных дней с даты заключения договора о государственных закупках

	Гарантийный срок
	12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг


2. Описание требуемых характеристик и этапов оказания услуг
Предмет закупки представляет собой комплекс услуг, включающий в себя создание уникального дизайнерского решения, согласование макета с Заказчиком, производство и передачу готового изделия Заказчику.
2.1. Этап 1: Разработка эскиза и дизайн-макета
5. Поставщик обязан разработать индивидуальный эскиз (концепцию) оформления стенда с учетом пожеланий и тематических требований Заказчика.
6. Поставщик предоставляет Заказчику не менее двух (двух) вариантов эскизного предложения на выбор.
7. После выбора варианта Поставщик разрабатывает финальный дизайн-макет, готовый к печати, с учетом требований к допечатной подготовке.
8. Финальный дизайн-макет подлежит обязательному письменному согласованию (утверждению) Заказчиком до начала этапа производства. Внесение правок на этапе согласования осуществляется Поставщиком без дополнительной оплаты.
2.2. Этап 2: Требования к материалам и изготовлению Готовое изделие должно представлять собой жесткую, ровную конструкцию, предназначенную для размещения в помещении.
6. Габаритные размеры: 2000 (две тысячи) мм (ширина) × 1500 (одна тысяча пятьсот) мм (высота). Допускается отклонение не более 2 мм.
7. Основание (подложка): Листовой вспененный поливинилхлорид (ПВХ) толщиной строго 8 мм. Материал должен быть влагостойким, негорючим (или трудновоспламеняемым), экологически безопасным, не выделяющим токсичных веществ, что подтверждается соответствующими сертификатами или декларациями.
8. Печать: Нанесение полноцветного изображения методом прямой УФ-печати или экосольвентной печати на лицевую поверхность листа ПВХ. Разрешение печати должно составлять не менее 720 dpi, что обеспечивает высокую четкость и отсутствие видимой пикселизации.
9. Защитное покрытие: Обязательное нанесение защитной ламинирующей пленки (матовой или глянцевой, по согласованию с Заказчиком) на всю площадь печатного изображения для защиты от механических повреждений, выцветания под воздействием ультрафиолета и влаги, а также для обеспечения возможности влажной уборки.
10. Кромки и углы: Все углы и кромки готового изделия должны быть тщательно обработаны (скруглены или зашлифованы) во избежание травмоопасности.
2.3. Этап 3: Комплектация и монтаж
4. Изделие должно быть укомплектовано необходимыми крепежными элементами для надежной фиксации на вертикальной поверхности (стене) в помещении Заказчика (например, дистанционные держатели, навесные профили, декоративные колпачки или иные надежные системы крепления).
5. Поставщик осуществляет доставку изделия в Место оказания услуг своими силами и за свой счет.
6. Поставщик осуществляет монтаж (установку и закрепление) стенда на стене в помещении Заказчика, обеспечивая строгую горизонтальность/вертикальность и надежность крепления.
3. Требования к качеству и безопасности
5. Все применяемые Поставщиком материалы (ПВХ, краски, ламинирующие пленки, клеевые составы, крепеж) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированными для использования в детских и образовательных учреждениях.
6. Изображение должно быть выполнено без искажений пропорций, цветовых сдвигов, полос, царапин, пузырей, инородных включений и отслоений.
7. Цветопередача должна максимально соответствовать утвержденному Заказчиком финальному дизайн-макету (допускается технологическое отклонение по цветопередаче не более 10% из-за особенностей калибровки мониторов).
8. Конструкция стенда и элементы крепления должны выдерживать собственный вес изделия и обеспечивать безопасность эксплуатации (исключение падения или деформации).
4. Условия к потенциальному поставщику
5. Поставщик должен обладать материально-технической базой, необходимой для оказания услуг (наличие собственного или арендованного широкоформатного печатного и постпечатного оборудования, оборудования для резки и обработки ПВХ).
6. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение авторских и смежных прав при использовании шрифтов, изображений и графических элементов в дизайн-макете.
7. Поставщик обязуется выполнить работы с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности в помещении Заказчика при осуществлении монтажных работ.
8. Уборка рабочего места и вынос мусора, образовавшегося в процессе монтажа, осуществляется Поставщиком.
5. Порядок сдачи-приемки и гарантийные обязательства
5. Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем визуального осмотра готового изделия на месте его монтажа.
6. Основанием для окончательной приемки и оплаты является подписание Сторонами акта оказанных услуг (посредством веб-портала).
7. В случае выявления недостатков (дефектов печати, повреждений ламинации, некачественного монтажа, отслоений), Заказчик вправе отказаться от приемки до их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.
8. Гарантийный срок на изделие (включая качество печати, ламинации и крепежных элементов) составляет 12 (двенадцать) месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранять любые производственные дефекты (выцветание, отслоение пленки, деформацию ПВХ не по вине Заказчика).
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?


деріні


?


 сипаттамасы


 


Сатып алу заты 


-


 


б


?


л бірегей дизайн шешімін жасауды, Тапсырыс берушімен макетін келісуді, дайын 


?


німді


 


?


ндіруді ж


?


не Тапсырыс берушіге беруді 


?


амтитын 


?


ызметтер кешені.


 


2.1. 1 кезе


?


: Эскизді ж


?


не дизайн


-


макетін 


?


зірлеу


 


1.


 


?


нім


 


беруші Тапсырыс берушіні


?


 тілектері мен та


?


ырыпты


?


 талаптарын ескере отырып, 


стенд дизайныны


?


 жеке эскизін (т


?


жырымдамасын) 


?


зірлеуге міндетті.


 


2.


 


?


нім


 


беруші Тапсырыс берушіге та


?


дау 


?


ші


н эскиздік 


?


сынысты


?


 кемінде екі (екі) н


?


с


?


асын 


?


сынады


.


 


3.


 


Опцияны та


?


да


?


аннан кейін Жеткізуші баспа


?


а дейінгі талаптарды ескере отырып, басып 


шы


?


ару


?


а дайын со


??


ы дизайн макетін 


?


зірлейді.


 


4.


 


Т


?


пкілікті дизайн


-


макет 


?


ндіріс кезе


?


і бастал


?


ан


?


а дейін Тапсырыс бе


рушімен міндетті 


т


?


рде жазбаша келісуге (бекітуге) жатады. Бекіту кезе


?


інде т


?


зетулерді енгізуді Жеткізуші 


?


осымша


 


а


?


ысыз ж


?


зеге асырады.


 


2.2. 2 кезе


?


: Материалдар мен 


?


ндіріске 


?


ойылатын талаптар


 


Дайын 


?


нім б


?


лмеде орналастыру


?


а 


арнал


?


ан 


?


атты, тегіс 


??


ры


лым болуы керек.


 


1.


 


Габариттік 


?


лшемдері:


 


2000 (екі мы


?


) мм (ені) 


× 1500 (


бір мы


?


 бес ж


?


з) мм (биіктігі). 2 мм


-


ден аспайтын ауыт


?


у


?


а жол беріледі.


 


2.


 


Негіз (т


?


сем):


 


?


алы


?


ды


?


ы 


?


ата


?


 к


?


біктендірілген поливинилхлорид (ПВХ) пара


?


ы 


8 мм


. 


Материал ыл


?


ал


?


а т


?


зімді, жан


байтын (немесе т


?


тануы 


?


иын), экологиялы


?


 таза, улы заттар 


шы


?


армайтын, тиісті сертификаттармен немесе декларациялармен растал


?


ан болуы керек.


 


3.


 


М


?


р:


 


Толы


?


 т


?


сті кескінді тікелей УК


-


басып шы


?


ару 


?


дісімен немесе экосольвентті ПВХ 


пара


?


ыны


?


 алды


??


ы бетіне басы


п шы


?


ару. Басып шы


?


ару ажыратымдылы


?


ы кемінде 720 


болуы керек dpi, б


?


л жо


?


ары аны


?


ты


?


ты ж


?


не к


?


рінбейтінді 


?


амтамасыз етеді пикселдеу.


 


4.


 


?


ор


?


аныс


 


жабыны:


 


Механикалы


?


 за


?


ымданудан, ультрак


?


лгін с


?


улелерді


?


 ж


?


не ыл


?


алды


?


 


?


серінен


 


солып 


?


алудан 


?


ор


?


ау, сондай


-


а


?


 


ыл


?


алды тазалау м


?


мкіндігін 


?


амтамасыз ету 




ТЕХНИКАЛЫ ?  ЕРЕКШЕЛІК   эскизді  ? зірлеу, а ? паратты ?  стендті ?  дизайнын жасау ж ? не дайындау бойынша сатып  алынатын  ? ызметтер   1. Сатып алу м ? ніні ?  негізгі параметрлері  

К ? рсеткішті ?  атауы  М ? ні  

? ызметті ?   атауы  Эскизді, дизайн - макетті  ? зірлеу ж ? не а ? паратты ?  стен дті дайындау  

? лшем   бірлігі  ? ызмет   / жиынты ?  

Саны (к ? лемі)  1 (бір)  

? ызметтерді   к ? рсету  мерзімі  Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасал ? ан к ? ннен бастап  к ? нтізбелік 16 к ? ннен аспайды  

Кепілдік мерзімі  к ? рсетілген  ? ызметтер актісіне  ? ол  ? ойыл ? ан к ? ннен бас тап 12 (он екі)  ай  

2.  ? ызметтерді к ? рсетуді ?  талап етілетін сипаттамалары мен кезе ? деріні ?  сипаттамасы   Сатып алу заты  -   б ? л бірегей дизайн шешімін жасауды, Тапсырыс берушімен макетін келісуді, дайын  ? німді   ? ндіруді ж ? не Тапсырыс берушіге беруді  ? амтитын  ? ызметтер кешені.   2.1. 1 кезе ? : Эскизді ж ? не дизайн - макетін  ? зірлеу   1.   ? нім   беруші Тапсырыс берушіні ?  тілектері мен та ? ырыпты ?  талаптарын ескере отырып,  стенд дизайныны ?  жеке эскизін (т ? жырымдамасын)  ? зірлеуге міндетті.   2.   ? нім   беруші Тапсырыс берушіге та ? дау  ? ші н эскиздік  ? сынысты ?  кемінде екі (екі) н ? с ? асын  ? сынады .   3.   Опцияны та ? да ? аннан кейін Жеткізуші баспа ? а дейінгі талаптарды ескере отырып, басып  шы ? ару ? а дайын со ?? ы дизайн макетін  ? зірлейді.   4.   Т ? пкілікті дизайн - макет  ? ндіріс кезе ? і бастал ? ан ? а дейін Тапсырыс бе рушімен міндетті  т ? рде жазбаша келісуге (бекітуге) жатады. Бекіту кезе ? інде т ? зетулерді енгізуді Жеткізуші  ? осымша   а ? ысыз ж ? зеге асырады.   2.2. 2 кезе ? : Материалдар мен  ? ндіріске  ? ойылатын талаптар   Дайын  ? нім б ? лмеде орналастыру ? а  арнал ? ан  ? атты, тегіс  ?? ры лым болуы керек.   1.   Габариттік  ? лшемдері:   2000 (екі мы ? ) мм (ені)  × 1500 ( бір мы ?  бес ж ? з) мм (биіктігі). 2 мм - ден аспайтын ауыт ? у ? а жол беріледі.   2.   Негіз (т ? сем):   ? алы ? ды ? ы  ? ата ?  к ? біктендірілген поливинилхлорид (ПВХ) пара ? ы  8 мм .  Материал ыл ? ал ? а т ? зімді, жан байтын (немесе т ? тануы  ? иын), экологиялы ?  таза, улы заттар  шы ? армайтын, тиісті сертификаттармен немесе декларациялармен растал ? ан болуы керек.   3.   М ? р:   Толы ?  т ? сті кескінді тікелей УК - басып шы ? ару  ? дісімен немесе экосольвентті ПВХ  пара ? ыны ?  алды ?? ы бетіне басы п шы ? ару. Басып шы ? ару ажыратымдылы ? ы кемінде 720  болуы керек dpi, б ? л жо ? ары аны ? ты ? ты ж ? не к ? рінбейтінді  ? амтамасыз етеді пикселдеу.   4.   ? ор ? аныс   жабыны:   Механикалы ?  за ? ымданудан, ультрак ? лгін с ? улелерді ?  ж ? не ыл ? алды ?   ? серінен   солып  ? алудан  ? ор ? ау, сондай - а ?   ыл ? алды тазалау м ? мкіндігін  ? амтамасыз ету 

