
Кондиционерлерді бөлшектеу және монтаждау жөніндегі жұмыстарға ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Сатып алу атауы:
Фреонмен бөлшектеу, тасымалдау, монтаждау және жанармай құю бойынша жұмыстар-4- ДАНА кондиционер ауаны баптаудың сплит-жүйелері.
2. Жұмыс көрсету орны:
Бөлшектеу мекен-жайы: Жаңақорған ауданы, Б.Байкенжеев 6 ғимараттан алып,
Монтаждау мекен-жайы: Жаңақорған ауданы, М.Көкенов №124 ғимаратына орнату
3. Жұмыс көлемі мен құрамы:
Жеткізуші келесі жұмыстарды толық көлемде орындауы керек:
3.1 Кондиционерді бөлшектеу:
- блокаралық трассаларды ажырату;
- фреонды сыртқы блокта сақтау;
- блоктарды алу: ішкі және сыртқы (ғимараттың қасбетінде);
- кондиционерлердің сыртқы блоктарын жуу; 
-бекіткіштерді, кронштейндерді және блокаралық трассаларды алу;
- штепсельдердің металл байланыстырушы құбырларды ажырату орнында орналасуы; 
- ең аз механикалық зақымданумен қауіпсіз тасымалдау үшін агрегаттарды пленкаға орау; 
3.2 Тасымалдау:
- Кондиционерді бөлшектеу мекен-жайынан Жаңа орнату орнына ауыстыру.
- Жабдықтың жолда сақталуын қамтамасыз ету.
[bookmark: _GoBack]3.3 Кондиционерді орнату:
- блоктар аралық трассаларды төсеу;
- сыртқы блокта фреонға жанармай құю;
- жаңа объектіге сыртқы және ішкі блоктарды орнату. Кондиционерлерді (ішкі және сыртқы блоктарды) орнату (монтаждау) орны Тапсырыс берушінің нұсқауларына сәйкес орнату кезінде таңдалады.  
- коммуникацияларды төсеу (мыс құбырлары, дренаж, электрмен жабдықтау).
- жүйені вакуумдау (міндетті рәсім).
- электр қауіпсіздігінің қолданыстағы нормаларын ескере отырып, электр желісіне қосылу.
-бекіткіш жолақтарды, кронштейндерді және блокаралық трассаларды орнату;
- орнатудан кейін қалған тесіктердің қабырғаларында көбікті көбікпен көбіктендіру.	
3.4 Фреонмен толтыру:
- диагностика; 
- фреонмен жанармай құю (модельге байланысты).
- жүйенің тығыздығын тексеру.
- іске қосу-реттеу жұмыстары.
- барлық жұмыс режимдерін тексеру (салқындату, жылыту).
- Майды ауыстыру; 
- Ішкі және сыртқы блоктың Электр қозғалтқышын ауыстыру; 
- Компрессорды ауыстыру; 
- Басқару тақтасын ауыстыру;  
- Ішкі және сыртқы блокты тазалау, жуу, өңдеу;
- Беттерді шаң мен ластанудан тазарту; 
- Ішкі және сыртқы блоктардың жылу алмастырғыштарын тазалау; 
- Жүйелік хабарламаларды тіркеудің электрондық журналдарының деректерін қарау және талдау;
- Қажет болған жағдайда мониторинг жүйесін баптау; 
- Барлық тұтынушы тораптардың фазалық кернеуі мен тұтыну токтарын өлшеу, көрсеткіштерді номиналды мәндермен салыстыру;                  
 - Температура мен қысымды басқару датчиктерін калибрлеу; 
- Жүргізілген өлшеулер мен ауыстырулар туралы есеп беру; 
- Дренаж жүйесін тазарту;  
- Сүзгілерді тазалау; 
- Ішкі және сыртқы блок желдеткіштерінің жұмысын қолмен режимде сынау, тұрақты жұмысын тексеру;  
- Сыртқы блоктардың бекітпелерін тексеру және жөндеу.
4. Жеткізушіге қойылатын талаптар:
Жұмыстар тізімі көрсетілген жұмыстармен шектелмейді, әлеуетті өнім беруші жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті жұмыстарды, оның ішінде қосалқы бөлшектерді ауыстыруды орындауға міндеттенеді;
Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 3 сағаттан аспайтын ақауларды жоя отырып ТҚ жүргізу;
Жүргізілетін жұмыстардың сапасы Жабдықтың техникалық сипаттамаларына, стандарттарына, техникалық нормалары мен шарт талаптарына сәйкес дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс;
Техникалық паспортқа сәйкес сплит-жүйелерге қызмет көрсетуді жүргізу;
Оқытылған және білікті қызметкерлерді жұмысқа тарту;
Қызмет көрсету кезінде мамандар Жезқазған қаласының шегінде болуы тиіс.
Электр сымдарын, басқару тізбектерін, жерге тұйықтауды электрлік өлшеуді жүргізу;
Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша Тапсырыс берушінің объектілеріндегі Суықпен жабдықтау жүйесіндегі ақауларды жоюға жедел ден қою үшін тапсырыс берушінің өкілдері мен Орындаушының өкілдері арасында тәулік бойы үздіксіз қалалық және ұялы байланысты қамтамасыз ету қажет;
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша сапалы қызмет көрсету үшін қажетті барлық шығын материалдары әлеуетті өнім берушінің есебінен жүргізіледі;
Әлеуетті өнім беруші Қызметтерді көрсетуге қатысатын барлық қызметкерлердің жұмысты орындау кезеңінде Тапсырыс берушінің аумағында болуын қамтамасыз етуге міндетті. Қашықтағы мамандарды, үшінші тұлғалардың аутсорсингін пайдалануға немесе Тапсырыс берушінің үй-жайынан тыс жұмыстардың жекелеген кезеңдерін орындауға алдын ала жазбаша келісусіз тыйым салынады. 
Әлеуетті өнім беруші объектідегі персоналдың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін сақтауға және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға жауапты болады;
Әлеуетті өнім беруші кондиционерлер мен сплит жүйелерін орнату үшін қажетті материалдарды (инсталляция, мыс құбыр, кабельдер, кронштейн және т.б.) өз есебінен өндіреді.
5. Жұмыс көрсету мерзімі:
Шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн (Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша).
6. Кепілдіктер:
Жеткізуші орындалған жұмыстарға кемінде 6 (алты) ай кепілдік береді.
Егер орындалған жұмыстың сапасына байланысты ақаулар анықталса, олар Жеткізушінің есебінен жойылады.
7. Басқа шарттар:
Барлық шығын материалдары (мыс, дренаж, фреон, кабель, бекіткіштер және т.б.) қызмет көрсету құнына енгізіледі.
























































ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на работы по демонтажу и монтажу кондиционеров

1. Наименование закупки:
Услуги по демонтажу, транспортировке, монтажу и заправке фреоном сплит-системы кондиционирования воздуха в количестве 4 ШТУК  кондиционер.
2. Место оказания услуг:
Адрес демонтажа: от здания  Б.Байкенжеева 6 поселка Жанакорган.
Адрес монтажа: к зданию М.Көкенова №124 поселка Жанакорган
3. Объем и состав работ:
Поставщик должен выполнить следующие работы в полном объеме:
3.1 Демонтаж кондиционера:
- отсоединение межблочных трасс;
- консервация фреона во внешнем блоке;
- снятие блоков: внутренний и наружный (на фасаде здания);
- промывка внешних блоков кондиционеров; 
- снятие планки-крепежа, кронштейнов и межблочных трасс;
- расположение заглушек на месте отсоединения металлических соединяющих труб; 
- упаковка агрегатов в пленку для безопасной транспортировки с минимумом механических повреждений; 
3.2 Транспортировка:
- Перемещение кондиционера от адреса демонтажа до нового места установки.
- Обеспечение сохранности оборудования в пути.
3.3 Монтаж кондиционера:
- прокладка межблочных трасс;
- дозаправка фреона во внешнем блоке;
- установка наружного и внутреннего блоков на новом объекте. Место установки (монтажа) кондиционеров (внутренних и внешних блоков) выбирается при установке в соответствии с указаниями Заказчика.  
- прокладка коммуникаций (медные трубы, дренаж, электропитание).
- вакуумирование системы (обязательная процедура).
- подключение к электросети с учетом действующих норм электробезопасности.
- установка планки-крепежа, кронштейнов и межблочных трасс;
- запенивание монтажной пеной в стенах отверстий, оставшихся после монтажа.	
3.4 Техническое обслуживание кондиционеров:
- диагностика; 
- заправка фреоном (в зависимости от модели).
- проверка герметичности системы.
- пуско-наладочные работы.
- проверка всех режимов работы (охлаждение, обогрев).
- Замена масла; 
- Замена электродвигателя внутреннего и наружного блока; 
- Замена компрессора; 
- Замена платы управления;  
- Чистка, мойка, обработка внутреннего и наружного блока;
- Очистка поверхностей от пыли и загрязнений; 
- Чистка теплообменников внутренних и внешних блоков; 
- Просмотр и анализ данных электронных журналов регистрации системных сообщений;
- Настройка системы мониторинга в случаи необходимости; 
- Измерение фазного напряжения и токов потребления всех узлов-потребителей, сравнение показателей с номинальными значениями;                  
 - Калибровка управляющих датчиков температуры и давления; 
- Предоставить отчет о проведенных замерах и заменах; 
- Чистка дренажной системы;  
- Чистка фильтров; 
- Испытание работы вентиляторов внутреннего и наружного блоков в ручном режиме, проверка стабильной работы;  
- Проверка и ремонт креплений наружных блоков. 

4. Требования к поставщику:
Список работ не ограничивается указанными работами, Потенциальный поставщик обязуется выполнять все необходимые работы для обеспечения работоспособности оборудования, в том числе замена запасных частей;
Производить ТО с устранением неисправностей не более 3 часов с момента получения заявки от Заказчика;
Качество проводимых работ должно обеспечивать исправную работу оборудования в соответствии с его техническими характеристиками, стандартами, техническими нормами и условиями договора;
Проводить обслуживание сплит-систем согласно техническому паспорту;
Привлечение к работе обученного и квалифицированного персонала;
Во время обслуживание специалисты должны находиться в черте города Жезказган.
проведение электрических измерений электропроводок, цепей управления, заземлений;
Для оперативного реагирования по заявкам Заказчика на устранение неисправности в системе холодоснабжения в объектах Заказчика необходимо обеспечить круглосуточной непрерывной городской и сотовой связи между представителями заказчика и представителями исполнителя;
Все расходные материалы необходимые для  оказания  качественных услуг по техническому обслуживанию и ремонту производиться за счет Потенциального поставщика;
Потенциальный поставщик обязан обеспечить присутствие всех сотрудников, участвующих в оказании услуг, на территории Заказчика в период выполнения работ. Использование удалённых специалистов, аутсорсинга третьих лиц или выполнение отдельных этапов работ вне помещений Заказчика запрещено без предварительного письменного согласования. 
Потенциальный поставщик  несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда персонала в объекте и соблюдать правил пожарной безопасности;
Потенциальный поставщик производит за свой счет необходимые материалы (инсталяцию, медную трубу, кабели, кронштейн и т.п.) для установки кондиционеров и сплит систем.
5. Срок оказания услуги:
С момента заключения договора в течении 16 календарных дней (по заявке Заказчика).
6. Гарантии:
Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы не менее 6 месяцев.
В случае обнаружения дефектов, связанных с качеством работ, устранение за счет поставщика.
7. Прочие условия:
Все расходные материалы (медь, дренаж, фреон, кабель, крепежи и т.д.) включаются в стоимость услуг.


