
Техникалық сипаттама
Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Думатов көшесі, 7 мекенжайы бойынша № 15 өрт сөндіру бөлімінің өрт депосы ғимаратының жылыту жүйесіне 2 дана мөлшерінде sutex LRS 50-2200F айналым сорғыларын орнатуға

[bookmark: _GoBack]Монтаждау үшін орнатылатын жабдықтар мен шығын материалдары, қызмет құнының есебіне жеткізу.

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" РММ № 15 өрт сөндіру депосының ғимараты (бұдан әрі – 15-ӨСБ), Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Думатов көшесі, 7-үй мекенжайында орналасқан, қазіргі уақытта автономды жүйені монтаждау бойынша жұмыстар жүргізілуде ғимаратты екі жылыту қазандығы арқылы жылытуды көздейтін жылыту КСВр-025 к / Б (қуаты 250 кВт). Салқындатқыштың айналымын және жылу жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін екі циркуляциялық сорғыны сатып алу, жеткізу және орнату қажет. Осы техникалық ерекшелікте Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Думатов көшесі, 7 мекенжайы бойынша № 15 өрт сөндіру бөлімінің өрт депосы ғимаратының жылыту жүйесіне sutex LRS 50-2200f айналым сорғыларын сатып алу, жеткізу және монтаждау көзделген, оның ішінде:
-жылыту жүйесінің қосылу тораптарын дайындау;
-Sutex LRS 50-2200f айналым сорғыларын жылыту жүйесіне орнату және орнату;
- іске қосу-жөндеу жұмыстары.

Техникалық сипаттамалары 
sutex LRS 50-2200f айналым сорғысы

Тауардың атауы sutex айналмалы фланецті сорғы LRS 50-2200F
Центрифугалық, циркуляциялық, фланецті түрі / дизайны
Қуаты 2200 Вт (2,2 кВт)
Қуат кернеуі 380 В
Электр желісінің жиілігі 50 Гц
Максималды бас 22 м
Максималды өнімділік 18 м3/сағ дейін (тауар карточкасы бойынша)
Сұйықтықтың максималды температурасы 110 °C
Ip44 қорғау дәрежесі
Оқшаулау класы F
Фланецті Қосылу
Мақсаты жылыту, жылумен жабдықтау, салқындату және айналым
Айдалатын орта таза су / салқындатқыш
Шығарылған жылы, 2026 жылдан ерте емес
Sutex LRS 50-2200f айналым сорғысы автономды жылыту жүйесінде салқындатқыштың айналымын қамтамасыз етуге арналған. Сорғы кернеуі 380 В, жиілігі 50 Гц, қуаты 2200 Вт электр желісінен жұмыс істеуге есептелуі керек. Сорғының дизайны — орталықтан тепкіш, циркуляциялық, фланецті қосылымы бар. Сорғы жылыту жүйесінде +110 °C дейінгі температурада тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек.

Әлеуетті мердігерге қойылатын талаптар
Әлеуетті өнім беруші SUTEX LRS 50-2200f циркуляциялық сорғыларын жеткізу және монтаждау жөніндегі жұмыстарды сапалы және уақтылы орындау мақсатында 2 дана көлемінде 15-ӨСБ өрт сөндіру депосы ғимаратының жылыту жүйесіне мынадай талаптарға жауап беруі тиіс
- Мемлекеттік сатып алуға қатыспас бұрын орындалатын жұмыстар көлеміне қатысты даулы сәттерді болдырмау үшін жұмыс көлеміне Бақылау өлшемдерін жүргізу қажет;
- жұмыс басталғанға дейін барлық дайындық жұмыстары аяқталуы керек;
-кәсіби инженерлік-техникалық персонал мен қызметкерлердің штаты болуы тиіс;
- жеткізуші барлық жұмыстарды өз материалдарымен, өз құралдарымен орындауы керек, сонымен қатар жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін барлық қажетті құрылғылар, жабдықтар мен құралдар болуы керек;
- жұмыстар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс, барлық өзгерістер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс; 
- жұмыстар ҚР БК талаптарына сәйкес орындалуы тиіс 4.02-101-2012 "жылыту, желдету және ауаны баптау", ҚР БК 1.03-00-2022 " құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру", ҚР БК 2.02-101-2022 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі" және басқа да нормативтік-құқықтық актілер;
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен ресімделген мынадай құжаттаманы беруге тиіс:
- куәландырылған сәйкестік сертификаттары және пайдаланылатын тауарлар мен материалдардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттар;
- пайдалану мерзімін ұлғайта отырып, тауарлар мен материалдардың неғұрлым сапалы технологиялық сипаттамаларын ұсынуға жол беріледі.
Жұмыстарға, жеткізілетін тауарлар мен материалдарға кепілдік орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Жұмыстарды сапасыз орындаған, сапасыз тауарлар мен материалдарды жеткізген, осы техникалық ерекшеліктің тармақтарын бұзған не орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші Шартты бұзуға және бюджеттік ақшалай қаражатты қайтаруға құқығын өзіне қалдырады. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде мердігердің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі сәйкесінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Мердігердің туындаған ақаулықтарды жоюы кем дегенде 24 сағат ішінде болуы керек. Ақауларды жоюды мердігер өз есебінен жүзеге асырады.
Жұмыс жүргізу шарттарына қойылатын талаптар
Жұмыстарды жүргізу орны тиісті тазалықта ұсталуы тиіс. 
Жұмысшылар арнайы киіммен жабдықталуы керек. Жұмыс орнында алкоголь ішуге, темекі мен есірткі заттарын қолдануға тыйым салынады. Жұмыстарды жүргізу орны өрт сөндіру және медициналық көмек құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. 
Жұмысты бастамас бұрын жұмысшыларға өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларын сақтау туралы міндетті түрде нұсқау берілуі керек.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң сақтауға жауапты.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында орналасқан әлеуетті өнім берушінің материалдарын, құралдарын және басқа да мүлкін өз есебінен және өз тәуекеліне тиісінше сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.
Әлеуетті өнім беруші өз персоналының барлық іс-әрекеттері үшін, оның ішінде персоналдың Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы үшін жауапты болады.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкіне залал келтірумен немесе залал келтірумен байланысты барлық тәуекел үшін жауап береді.
Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар
Пайдалану мерзімі ұзартылған материалдар мен тауарлардың неғұрлым сапалы технологиялық сипаттамаларын ұсынуға рұқсат етіледі.
Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын материалдардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын ГОСТ талаптарына сәйкес келуге, сапа сертификаттарына ие болуға тиіс. 
Жөндеу кезінде қолданылатын материалдар мен тауарлар Жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, көрме даналары болмауы тиіс, ақаулар мен зақымдардың болуына жол берілмейді.
Жеткізуші жеткізілетін жабдыққа келесі құжаттарды ұсынуы керек: 
орнатылатын жабдықтың маркасы мен моделін көрсете отырып, техникалық және сапалық параметрлердің толық сипаттамасы;
Орнатылатын жабдыққа сәйкестік сертификаты немесе жеткізілетін жабдықтың сәйкестігі туралы декларация.
Ерекше шарттар
Циркуляциялық сорғыны ауыстыру жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс беруші бөлген орындарда ғимараттан құрылыс қалдықтарын шығаруды және жинауды жүргізуге, объектінің аумағын қоқысқа тастауға жол бермеуге, объектінің аумағынан қоқыстардың жиналуына қарай және жұмыстар аяқталғаннан кейін шығарылуын қамтамасыз етуге тиіс.
Әлеуетті өнім беруші жұмыстарды белгіленген мерзімде орындауға, жүргізілетін жұмыстардың тиісті сапасына, жұмыстарды қабылдау процесінде анықталған кемшіліктерді уақтылы жоюға, жұмыстарды уақтылы тапсыруға жауапты болады. 
Тауарлар мен материалдар, бөлшектеу-монтаждау жұмыстары, шығыс материалдарын әкету, жеткізу әлеуетті Өнім берушінің есебінен жүргізілуі тиіс. 
Бөлшектелген металл элементтер кейіннен кәдеге жарату үшін ПЧ-15-те қалуы керек.

















Техническая спецификация
на установку циркуляционных насосов Sutex LRS 50-2200F в количестве 2-х шт. на систему отопления здания пожарного депо пожарной части № 15 по адресу Актогайский район, село Актогай, улица Думатова, 7

Устанавливаемое оборудование и расходные материалы для монтажа, поставка в счет стоимости услуги.

Здание пожарного депо пожарной части № 15 РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Актогайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (далее – ПЧ-15), расположенное по адресу Актогайский район, с. Актогай, ул. Думатова, д. 7, в настоящее время проводятся работы по монтажу автономной системы отопления, предусматривающей отопление здания посредством двумя отопительными котлами КСВр-025 К/Б (мощностью 250 кВт). Для обеспечения циркуляции теплоносителя и надежной работы системы отопления необходимо приобретение, поставка и монтаж двух циркуляционных насосов. Данной технической спецификацией предусмотрены приобретение, поставка и монтаж циркуляционных насосов Sutex LRS 50-2200F на систему отопления здания пожарного депо пожарной части № 15 по адресу Актогайский район, село Актогай, улица Думатова, 7, в том числе:
-подготовка узлов соединения системы отопления;
-монтаж и установка циркуляционных насосов Sutex LRS 50-2200F к системе отопления;
-пусконаладочные работы.

Технические характеристики 
циркуляционного насоса Sutex LRS 50-2200F

Наименование товара Насос циркуляционный фланцевый Sutex LRS 50-2200F
Тип / конструкция Центробежный, циркуляционный, фланцевый
Мощность 2200 Вт (2,2 кВт)
Напряжение питания 380 В
Частота электрической сети 50 Гц
Максимальный напор 22 м
Максимальная производительность до 18 м³/ч (по карточке товара)
Максимальная температура жидкости 110 °C
Степень защиты IP44
Класс изоляции F
Присоединение Фланцевое
Назначение Отопление, теплоснабжение, охлаждение и циркуляция
Перекачиваемая среда Чистая вода / теплоноситель
Год изготовления, не ранее 2026
Циркуляционный насос Sutex LRS 50-2200F предназначен для обеспечения циркуляции теплоносителя в автономной системе отопления. Насос должен быть рассчитан на работу от электрической сети напряжением 380 В, частотой 50 Гц, с потребляемой мощностью 2200 Вт. Конструкция насоса — центробежная, циркуляционная, с фланцевым присоединением. Насос должен обеспечивать стабильную и непрерывную работу в системе отопления при температуре теплоносителя до +110 °C.

Требования к потенциальному подрядчику
Потенциальный поставщик в целях качественного и своевременного выполнения работ по поставке и монтажу циркуляционных насосов Sutex LRS 50-2200F в количестве 2-х шт. на систему отопления здания пожарного депо ПЧ-15 должен отвечать следующим требованиям
- перед участием в государственных закупках необходимо произвести контрольные замеры объемов работ, во избежание спорных моментов в части объемов выполняемых работ;
- до начала производства работ должны быть закончены все подготовительные работы;
- иметь штат профессиональных инженерно-технического персонала и работников;
- поставщик должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, оборудование и инструменты для проведения ремонта;
- работы должны производится в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации, все изменения предварительно согласовывать с Заказчиком; 
- работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и другими нормативно-правовыми актами;
Потенциальный поставщик должен передать Заказчику оформленную в установленном порядке следующую документацию:
- заверенные сертификаты соответствия и другие документы, удостоверяющие качество используемых товаров и материалов;
- допускается предлагать более качественные технологические характеристики товаров и материалов с увеличением сроком эксплуатации.
Гарантия на работы, поставляемый товар и материалы составляет не менее 12-ти месяцев со дня подписания акта выполненных работ. В случае некачественного выполнения работ, поставки некачественных товаров и материалов, нарушения либо неисполнения пунктов настоящей технической спецификации Заказчик оставляет за собой право на расторжение договора и возврат бюджетных денежных средств. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Подрядчика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение подрядчиком возникших неполадок должен быть в течении, не менее 24-х часов. Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет.
Требования к условиям производства работ
Место проведения работ должно содержаться в надлежащей чистоте. 
Рабочие должны быть снабжены специальной одеждой. На рабочем месте Запрещается распивать спиртные напитки, употреблять табачные и наркотические вещества. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи. 
Перед началом работ рабочие должны быть обязательно инструктированы о соблюдении мер пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.
Потенциальный поставщик отвечает за строгое соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при производстве работ на территории Заказчика.
Потенциальный поставщик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Потенциального поставщика, находящегося на территории Заказчика.
Потенциальный поставщик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом законодательства Республики Казахстан.
Потенциальный поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика.
Требования к качеству применяемых материалов
Допускается предлагать более качественные технологические характеристики материалов и товаров с увеличенным сроком эксплуатации.
При проведении работ качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, действующих на территории Республики Казахстан, иметь сертификаты качества. 
Применяемые при ремонте материалы и товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не выставочными экземплярами, не допускается наличие дефектов и повреждений.
Поставщик должен предоставить следующие документы на поставляемое оборудование: 
подробное описание технических и качественных параметров, с указанием марки и модели монтируемого оборудования;
сертификат соответствия на монтируемое оборудование или декларацию о соответствии поставляемого оборудования.
Особые условия
После окончания работ по замене циркуляционного насоса Поставщик должен произвести вынос из здания и складирование строительного мусора в местах, отведенных Заказчиком, не допускать захламления территории объекта, обеспечить вывоз мусора с территории объекта по мере накопления и после окончания работ.
Потенциальный поставщик несет ответственность за выполнение работ в установленные сроки, за надлежащее качество производимых работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки работ, своевременную сдачу работ. 
Товары и материалы, демонтажные-монтажные работы, вывоз, доставка расходных материалов должны производиться за счет потенциального Поставщика. 
Демонтированные металлические элементы должны остаться в ПЧ-15, для последующей утилизации.
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