ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Toyota Camry автокөліктің қозғалтқышын жөндеу

1. Негізгі техникалық сипаттамалары
* Автокөліктің маркасы мен моделі: Toyota Camry.
* Автокөлік жылы: 2012.
* Қозғалтқыш түрі: бензин, кірістірілген, 4 цилиндрлі.
* Жұмыс көлемі: 2 494 см3 (2,5 л).
* Қозғалтқыш коды: 2AR-FE.
* Жағдайы: техникалық жарамды және орнатуға және одан әрі пайдалануға жарамды бұрынғы келісімшарттық қозғалтқыш.
* Үйлесімділік: қозғалтқыш 2012 жылғы Toyota Camry қондырғысы, сенсоры, қосылымы және техникалық сипаттамалары бойынша нақты модификацияға сәйкес келуі керек.

2. Жүгіруге қойылатын талаптар
* Қозғалтқыштың мәлімделген жүгірісі-60 000 км-ден аспайды.
* Жеткізуші қозғалтқыштың шығу тегі мен мәлімделген жүгірісін растайтын қолда бар құжаттар мен мәліметтерді ұсынады.
* Диагностикалық құралдар мен эндоскопиялық тексеру техникалық жағдайды бағалау үшін қолданылады, бірақ өздері жүгірістің сенімді дәлелі емес.
3. Топсалы жинақтарды ауыстыру 
Қозғалтқыш қондырмалармен және келесі қондырғылармен және бөлшектермен бірге келеді:
* поршень тобы және иінді білігі бар цилиндр блогы;
* цилиндр басы жинақталған;
* тарату біліктері және штаттық газ тарату механизмі;
* қабылдау және шығару коллекторлары;
• дроссель;
* жанармай пандусы және инжекторлар;
* тұтану катушкалары;
* генератор;
* стартер;
• кондиционер компрессоры;
* су сорғысы (сорғы);
* май сорғысы және майлау жүйесінің стандартты элементтері;
* стандартты датчиктер және қозғалтқыштың жетектері;
* жеткізу жиынтығында көзделген салқындату жүйесінің штаттық элементтері;
* кронштейндер, шкивтер және бекіткіштер;
* қозғалтқыштың сымдары мен қосқыштары-егер олар келісілген болса.
Жеткізуші жеткізілімге дейін жиынтыққа нақты кіретін бөлшектердің тізбесін ұсынуға міндетті. Жоғарыда аталған барлық элементтер, шартты ретінде бөлек келісілгеннен басқа, Шарттың бағасына кіруі керек. Беріліс қорабы мен электрондық басқару блогы (ECU), егер шартта басқаша тікелей көрсетілмесе, жинаққа кірмейді.
4. Техникалық жағдайға қойылатын талаптар
* Цилиндр блогы мен блок басының жарылуына, қатты қызып кетудің іздеріне, сыни тозуға және пайдалануға кедергі келтіретін механикалық зақымға жол берілмейді.
* Мотор майы мен салқындатқыш сұйықтықты араластыру белгілеріне жол берілмейді.
* Қозғалтқыш өндірушінің талаптарына сәйкес орнатылғаннан кейін тұрақты орнатуға және пайдалануға жарамды болуы керек.
5. Тексеру және қабылдау тәртібі
Түпкілікті қабылдағанға дейін тапсырыс беруші қозғалтқыштың техникалық диагностикасын жүргізуге құқылы. Тексерулер тексеру актісінде нәтижелерді тіркей отырып жүргізіледі.
1.	2ar-fe қозғалтқыш кодының таңбалануы мен сәйкестігін тексеру.
2.	Шығу тегі туралы құжаттарды және жүгіріс туралы қолжетімді мәліметтерді тексеру.
3.	Цилиндрлердің ішкі беттерін шам саңылаулары арқылы эндоскопиялық тексеру, бөртпелердің, зақымданулардың, шөгінділердің және қызып кету белгілерінің болуын бағалау.
4.	Барлық цилиндрлердегі қысуды тексеру және нәтижелерді өндірушінің талаптарымен салыстыру.
5.	Қажет болса-цилиндрдің ағып кетуін тексеру.
6.	Қозғалтқыш майы мен салқындатқышты өзара араластыру белгілері мен металл бөлшектерін тексеру.
7.	Тарату біліктерін, газ тарату механизмінің элементтерін және шөгінділерді көзбен шолып қарау үшін қабылдау кезінде клапан қақпағын міндетті түрде алу.
8.	3-бөлімнің тізбесі бойынша толықтығын тексеру.
9.	Техникалық мүмкіндік болған жағдайда-қозғалтқышты іске қосу және оның жұмысын бағалау.
Тексеру нәтижелері, анықталған ақаулар мен толықтығы қабылдау актісінде тіркеледі. Қозғалтқышты іске қосу мүмкін болмаған жағдайда тиісті тексерулер қолжетімді әдістермен орындалады, ал шектеулер актіде көрсетіледі.
6. Кепілдік міндеттемелері
* Кепілдік мерзімі-тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.
* Жеткізілімге дейін себептері болған ақаулар анықталған жағдайда, жеткізуші ақауларды жоюға немесе қозғалтқышты шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде ауыстыруға міндетті.
* Шағым беру, диагностикалау, ақауларды жою және шығыстарды бөлу тәртібі шартпен белгіленеді.
* Кепілдік Тапсырыс берушінің қолданыстағы заңнамада және шартта көзделген құқықтарын шектемейді.
7. Қабылдаудан бас тарту үшін негіздер
Қабылдау шартта көзделген тәртіппен және Мемлекеттік сатып алудың қолданыстағы ережелерінде, егер анықталса, қабылданбауы мүмкін:
* қозғалтқыш таңбалауының немесе кодының белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
* толық емес жиынтық;
* мәлімделген жүгіріске сәйкес келмеуі немесе шартта көзделген растайтын мәліметтердің болмауы;
* жарықтар, бөртпелер, қатты қызып кетудің іздері, сыни тозу немесе қалыпты жұмыс істеуге кедергі келтіретін басқа ақаулар;
* тексеру нәтижелерінің келісілген техникалық критерийлерге сәйкес келмеуі;
* өнім берушінің шартта көзделген кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуы.
8. Жеткізушінің құжаттары
* қозғалтқыштың шығу тегін растайтын құжаттар немесе мәліметтер;
* мәлімделген жүгірісті қол жетімді растау;
* нақты жиынтық тізбесі;
* 12 ай мерзімге кепілдікті жазбаша растау.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ремонт контрактного двигателя автомобиля для Toyota Camry
1. Основные технические характеристики
Марка и модель автомобиля: Toyota Camry.
Год выпуска автомобиля: 2012.
Тип двигателя: бензиновый, рядный, 4-цилиндровый.
Рабочий объём: 2 494 см³ (2,5 л).
Код двигателя: 2AR-FE.
Состояние: бывший в эксплуатации контрактный двигатель, технически исправный и пригодный для установки и дальнейшей эксплуатации.
Совместимость: двигатель должен соответствовать конкретной модификации Toyota Camry 2012 года по креплениям, датчикам, подключениям и техническим характеристикам.
2. Требования к пробегу
Заявленный пробег двигателя — не более 60 000 км.
Поставщик предоставляет имеющиеся документы и сведения, подтверждающие происхождение и заявленный пробег двигателя.
Диагностические приборы и эндоскопический осмотр используются для оценки технического состояния, но сами по себе не являются достоверным подтверждением пробега.
3. Замена навесных комплектов 
Двигатель поставляется в сборе с навесным оборудованием и следующими узлами и деталями:
блок цилиндров с поршневой группой и коленчатым валом;
головка блока цилиндров в сборе;
распределительные валы и штатный механизм газораспределения;
впускной и выпускной коллекторы;
дроссельная заслонка;
топливная рампа и форсунки;
катушки зажигания;
генератор;
стартер;
компрессор кондиционера;
водяной насос (помпа);
масляный насос и штатные элементы системы смазки;
штатные датчики и исполнительные механизмы двигателя;
штатные элементы системы охлаждения, предусмотренные комплектом поставки;
кронштейны, шкивы и крепёжные элементы;
проводка двигателя и разъёмы — если входят в согласованную комплектацию.
Поставщик обязан до поставки предоставить перечень фактически входящих в комплект деталей. Все перечисленные выше элементы, кроме отдельно оговорённых как условные, должны входить в цену договора. Коробка передач и электронный блок управления (ЭБУ) не входят в комплект, если иное прямо не указано в договоре.
4. Требования к техническому состоянию
Не допускаются трещины блока цилиндров и головки блока, следы серьёзного перегрева, критический износ и механические повреждения, препятствующие эксплуатации.
Не допускаются признаки смешивания моторного масла и охлаждающей жидкости.
Двигатель должен быть пригоден для штатной установки и эксплуатации после монтажа при соблюдении требований производителя.
5. Порядок проверки и приёмки
До окончательной приёмки заказчик вправе провести техническую диагностику двигателя. Проверки проводятся с фиксацией результатов в акте осмотра.
Проверка маркировки и соответствия кода двигателя 2AR-FE.
Проверка документов о происхождении и доступных сведений о пробеге.
Эндоскопический осмотр внутренних поверхностей цилиндров через свечные отверстия с оценкой наличия задиров, повреждений, отложений и следов перегрева.
Проверка компрессии во всех цилиндрах и сравнение результатов с требованиями производителя.
При необходимости — тест утечек цилиндров.
Проверка моторного масла и охлаждающей жидкости на наличие признаков взаимного смешивания и металлических частиц.
Обязательное снятие клапанной крышки при приёмке для визуального осмотра распределительных валов, элементов газораспределительного механизма и отложений.
Проверка комплектности по перечню раздела 3.
При наличии технической возможности — запуск двигателя и оценка его работы.
Результаты проверки, выявленные дефекты и комплектность фиксируются в акте приёмки. При невозможности запуска двигателя соответствующие проверки выполняются доступными методами, а ограничения отражаются в акте.
6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приёмки товара.
При выявлении неисправностей, причины которых существовали до поставки, поставщик обязан устранить дефекты либо заменить двигатель в порядке и сроки, предусмотренные договором.
Порядок предъявления претензий, диагностики, устранения неисправностей и распределения расходов устанавливается договором.
Гарантия не ограничивает права заказчика, предусмотренные применимым законодательством и договором.
7. Основания для отказа в приёмке
Приёмка может быть отклонена в порядке, предусмотренном договором и применимыми правилами государственных закупок, если выявлено:
несоответствие маркировки или кода двигателя установленным требованиям;
неполная комплектность;
несоответствие заявленному пробегу или отсутствие предусмотренных договором подтверждающих сведений;
трещины, задиры, следы серьёзного перегрева, критический износ или иные дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации;
несоответствие результатов проверки согласованным техническим критериям;
отказ поставщика выполнить предусмотренные договором гарантийные обязательства.
8. Документы поставщика
документы или сведения, подтверждающие происхождение двигателя;
доступные подтверждения заявленного пробега;
перечень фактической комплектности;
письменное подтверждение гарантии сроком 12 месяцев.
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