ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сатып алу нысанасы: Changan Alsvin автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектерді, трансмиссиялық сұйықтықты және жаздық шиналарды жеткізу, орнату және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау
1. Жалпы талаптар
Осы техникалық ерекшелік 2024 жылы шығарылған Changan Alsvin маркалы автокөлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қажетті қосалқы бөлшектерді, трансмиссиялық сұйықтықты және жаздық шиналарды жеткізуді, оларды орнатуды, ауыстыруды және орындалған жұмыстардың сапасын тексеруді қамтиды.
Автокөліктің маркасы мен моделі: Changan Alsvin. Шығарылған жылы: 2024. VIN-коды: LS5A2ASE4RD925218.
Жеткізілетін тауарлар мен көрсетілетін қызметтер автокөліктің конструкциялық ерекшеліктеріне, техникалық сипаттамаларына және өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізуші тауарлардың көрсетілген VIN-код бойынша автокөлікке толық сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті.
Сатып алу нысанасы тауарларды жеткізумен ғана шектелмейді. Шарттың жалпы құнына қосалқы бөлшектердің, трансмиссиялық сұйықтықтың, шиналардың құны, жеткізу, демонтаждау, монтаждау, орнату, шиналарды теңгерімдеу, трансмиссиялық сұйықтықты ауыстыру, қажетті материалдар, техникалық тексеру және жұмыстарды толық орындауға байланысты барлық шығындар енгізілуі тиіс.
2. Алдыңғы аспаның төменгі рычагтарының сайлентблоктарын жеткізу және ауыстыру
Алдыңғы аспаның төменгі рычагтарына арналған резеңке-металл сайлентблоктар жеткізіліп, орнатылуы тиіс. Жалпы саны – 2 дана, оның ішінде алдыңғы оң жаққа – 1 дана және алдыңғы сол жаққа – 1 дана.
Сайлентблоктар алдыңғы аспаның төменгі рычагтарындағы тозған немесе жыртылған резеңке элементтерді ауыстыруға арналған болуы тиіс. Олардың конструкциясы, өлшемдері, отырғызу орындары, бекіту ерекшеліктері және техникалық сипаттамалары Changan Alsvin автокөлігінің 2024 жылғы шығарылымына және көрсетілген VIN-кодына сәйкес келуі қажет.
Қызмет көрсету құрамына сайлентблоктарды жеткізу, ескі бөлшектерді демонтаждау, жаңа сайлентблоктарды орнату және бекіткіштердің жағдайын тексеру кіреді. Жұмыстар автокөлік өндірушісінің техникалық талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс. Егер сайлентблокты жеке ауыстыру конструкциялық тұрғыдан мүмкін болмаса, жеткізуші тапсырыс берушімен алдын ала келісіп, техникалық тұрғыдан сәйкес шешімді ұсынуға міндетті.
3. Алдыңғы амортизаторларды жеткізу және ауыстыру
Алдыңғы аспаға арналған амортизаторлар жеткізіліп, орнатылуы тиіс. Жалпы саны – 2 дана, оның ішінде алдыңғы оң жаққа – 1 дана және алдыңғы сол жаққа – 1 дана.
Жеткізілетін тауар амортизатордың өзін ғана қамтуы тиіс. Серіппелер (пружиналар) сатып алу нысанасына кірмейді және жеткізілуге жатпайды. Амортизаторлар автокөліктің штаттық аспа жүйесіне, бекіту нүктелеріне, орнату өлшемдеріне және өндірушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес болуы тиіс.
Қызмет көрсету құрамына ескі амортизаторларды демонтаждау, жаңа амортизаторларды орнату, бекіткіштерді тексеру және монтаждау сапасын бақылау кіреді. Жұмыстар автокөліктің қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін техникалық талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.
4. Автоматты беріліс қорабына арналған трансмиссиялық сұйықтықты жеткізу және ауыстыру
Автокөліктің беріліс қорабына арналған жоғары технологиялық синтетикалық, төмен тұтқырлықты трансмиссиялық сұйықтық жеткізіліп, ауыстырылуы тиіс. Жалпы жеткізу көлемі – 6 литр, қаптамасы – әрқайсысы 1 литрден 6 ыдыс. Сұйықтық қос іліністі беріліс қораптарына арналған DCTF (Dual Clutch Transmission Fluid) санатына жатуы тиіс. Өндірушінің зауыттық спецификациясы Changan BOT130M немесе DF727A01-9020 талаптарына сәйкес келуі қажет. Көрсетілген спецификациялардың осы автокөліктің VIN-кодына сәйкес келетіндігі жеткізуші тарапынан жеткізуге және сұйықтықты ауыстыруға дейін расталуы тиіс. Сұйықтықтың негізгі техникалық көрсеткіштері: 100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы шамамен 5,5–6,5 мм²/с; 40 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы шамамен 25–30 мм²/с; тұтқырлық индексі кемінде 165; қату температурасы минус 45 °C-тан жоғары болмауы тиіс. Сұйықтықтың фрикциялық қасиеттері беріліс қорабының ілінісу элементтерінің штаттық жұмысын қамтамасыз етуге, үйкеліс сипаттамаларын сақтауға және шөгінділердің пайда болуын азайтуға жарамды болуы қажет. Трансмиссиялық сұйықтық жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада және сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттарымен бірге жеткізілуі тиіс. Қаптамада өнімнің атауы, өндірушісі, партиясы және сәйкестендіру мәліметтері көрсетілуі қажет. Қызмет көрсету құрамына трансмиссиялық сұйықтықты жеткізу, ескі сұйықтықты өндірушінің техникалық регламентіне сәйкес ағызу немесе ауыстыру, жаңа сұйықтықты құю, деңгейін тексеру және беріліс қорабының жұмысын бақылау кіреді. Ауыстыру тәсілі автокөліктің трансмиссия түріне және өндірушінің нұсқаулығына сәйкес таңдалуы тиіс. Алты литр көлемі жеткізілетін сұйықтықтың жалпы көлемі болып табылады, ал нақты құю мөлшері өндірушінің регламентімен айқындалады. Егер VIN-код бойынша беріліс қорабының түрі немесе қажетті сұйықтық спецификациясы өзгеше екендігі анықталса, жеткізуші жұмыстарды бастамас бұрын тапсырыс берушімен келісіп, өндірушінің нақты талаптарына сәйкес келетін сұйықтықты ұсынуға міндетті. Сәйкестігі расталмаған сұйықтықты қолдануға жол берілмейді.
5. Жаздық шиналарды жеткізу және орнату
2024 жылы шығарылған Changan Alsvin маркалы автокөлігіне арналған жаздық шиналар жеткізіліп, орнатылуы тиіс. Автокөліктің VIN-коды: LS5A2ASE4RD925218. Жалпы саны – 4 дана.
Шиналар жеңіл автомобильдерге арналған, жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық ақаулары мен механикалық зақымдары жоқ болуы тиіс. Шиналардың өлшемі, жүк көтергіштік индексі және жылдамдық индексі автокөлік өндірушісі белгілеген талаптарға және көрсетілген VIN-код бойынша анықталатын штаттық параметрлерге сәйкес келуі қажет. Алдын ала қарастырылатын өлшем – 185/55 R15. Жеткізуші шиналарды жеткізуге дейін аталған өлшемнің нақты автокөлікке сәйкестігін растауға міндетті. Егер өндіруші белгілеген штаттық өлшем өзгеше болса, жеткізуші тапсырыс берушімен келісіп, тиісті өлшемдегі шиналарды ұсынуы тиіс. Шиналар жазғы пайдалану жағдайларына арналған болуы, құрғақ және ылғалды жол жамылғысында қауіпсіз ілінісуді, бағыт тұрақтылығын және тежеу тиімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Өнім қолданыстағы қауіпсіздік және сапа талаптарына сәйкес болуы қажет. Шиналарда өндірушісі, шығарылған күні, өлшемі және қажетті техникалық индекстері көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген, протекторы кесіліп жаңартылған немесе зақымданған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Қызмет көрсету құрамына төрт шинаны жеткізу, автокөліктің доңғалақ дискілеріне монтаждау, теңгерімдеу, шиналардағы қысымды өндірушінің талаптарына сәйкес реттеу және орнату сапасын тексеру кіреді. Қажетті монтаждау және теңгерімдеу материалдарының құны шарттың жалпы бағасына енгізілуі тиіс. Жұмыстар тиісті жабдықтарды пайдалана отырып, автокөлікке және доңғалақ дискілеріне зақым келтірмей орындалуы қажет. Жеткізуші шиналардың автокөлікке сәйкестігін, монтаждау сапасын және қауіпсіз пайдалануға жарамдылығын қамтамасыз етуге міндетті.
6. Шиналарды орнатқаннан кейін дөңгелектердің геометриялық бұрыштарын тексеру және реттеу (развал-схождение)
Төрт жаздық шинаны монтаждау жұмыстарымен қатар автокөліктің дөңгелектерінің геометриялық бұрыштарын тексеру және қажет болған жағдайда реттеу (развал-схождение) қызметі толық көлемде орындалуы тиіс.
Қызмет көрсету құрамына автокөлікті арнайы стендке орналастыру, дөңгелектердің геометриялық бұрыштарын өлшеу, алынған көрсеткіштерді өндіруші белгілеген нормативтік параметрлермен салыстыру және техникалық талаптардан ауытқулар анықталған жағдайда реттеу кіреді.
Развал-схождение жұмыстары Changan Alsvin автокөлігінің 2024 жылғы шығарылымына және VIN-коды LS5A2ASE4RD925218 бойынша белгіленген техникалық талаптарға сәйкес орындалуы тиіс. Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші өлшеу және реттеу нәтижелерін растайтын стендтің баспа есебін немесе электрондық есебін тапсырыс берушіге ұсынуы қажет.
Развал-схождение қызметінің құны шиналарды жеткізу, монтаждау және теңгерімдеу қызметтерімен бірге шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс. Бұл қызмет үшін тапсырыс берушіден қосымша ақы алынбайды.
7. Тауарлар мен орындалған жұмыстарға кепілдік талаптары
Жеткізуші жеткізілетін барлық қосалқы бөлшектерге, оның ішінде алдыңғы аспаның төменгі рычагтарының сайлентблоктарына және алдыңғы амортизаторларға, трансмиссиялық сұйықтыққа, сондай-ақ жаздық шиналарға жеткізілген және қабылданған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай кепілдік беруге міндетті.
Кепілдік тауарлардың сапасына, өндірушілік ақаулардың болмауына және белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне қолданылады. Трансмиссиялық сұйықтық бойынша кепілдік оның сапасына, түпнұсқалығына және өндіруші талаптарына сәйкестігіне қатысты болады.
Жеткізуші сондай-ақ өзі орындаған демонтаждау, монтаждау, орнату, трансмиссиялық сұйықтықты ауыстыру, шиналарды монтаждау және теңгерімдеу, сондай-ақ развал-схождение жұмыстарын орындау сапасына кемінде 12 (он екі) ай кепілдік беруге міндетті. Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды тапсырыс беруші қабылдаған күннен бастап есептеледі.
Кепілдік мерзімі ішінде тауарлардың өндірушінің кінәсінен туындаған ақаулары немесе жеткізушінің сапасыз монтаждауынан, орнатуынан, ауыстыруынан немесе реттеуінен туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, жеткізуші оларды өз есебінен жоюға міндетті. Қажет болған жағдайда ақаулы бөлшек сапалы және техникалық талаптарға сәйкес келетін бөлшекке ауыстырылуы тиіс. Кепілдік бойынша жұмыстарды орындауға, бөлшектерді ауыстыруға, жеткізуге және қайта орнатуға байланысты шығындар жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Кепілдік міндеттемелерін орындау тәртібі мен мерзімдері шартта айқындалады. Кепілдік табиғи тозу, дұрыс пайдаланбау, механикалық зақымдану немесе жеткізушіге қатысы жоқ өзге де жағдайлардан туындаған ақауларға қолданылмайды.
8. Қызмет көрсетуге қойылатын жалпы талаптар
Жеткізуші барлық тауарлардың сапасын, автокөлікке сәйкестігін және көрсетілетін қызметтердің толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстар білікті мамандармен, тиісті жабдықтарды пайдалана отырып және автокөлік өндірушісінің техникалық талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Қызметтер құрамына қосалқы бөлшектерді жеткізу және ауыстыру, трансмиссиялық сұйықтықты жеткізу және ауыстыру, төрт жаздық шинаны жеткізу және монтаждау, дөңгелектерді теңгерімдеу, развал-схождение бұрыштарын тексеру және қажет болған жағдайда реттеу, сондай-ақ орындалған жұмыстардың сапасын бақылау кіреді.
Барлық көрсетілген тауарлар мен қызметтердің құны шарттың жалпы бағасына енгізілуі тиіс. Тапсырыс берушіден осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстарды толық орындағаны үшін қосымша ақы алынбайды.
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Написание текста
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет закупки: поставка запасных частей, трансмиссионной жидкости и летних шин для автомобиля Changan Alsvin, их установка и выполнение работ по техническому обслуживанию
1. Общие требования
Настоящая техническая спецификация предусматривает поставку запасных частей, трансмиссионной жидкости и летних шин, выполнение работ по их установке и замене, а также проверку качества выполненных работ для технического обслуживания и ремонта автомобиля Changan Alsvin 2024 года выпуска.
Марка и модель автомобиля: Changan Alsvin. Год выпуска: 2024. VIN-код: LS5A2ASE4RD925218.
Поставляемые товары и оказываемые услуги должны соответствовать конструктивным особенностям автомобиля, его техническим характеристикам и требованиям производителя. Поставщик обязан обеспечить полную совместимость товаров с автомобилем, идентифицированным указанным VIN-кодом.
Предмет закупки не ограничивается поставкой товаров. Общая стоимость договора должна включать стоимость запасных частей, трансмиссионной жидкости и шин, доставку, демонтаж старых деталей, монтаж и установку новых деталей, балансировку шин, замену трансмиссионной жидкости, необходимые материалы, техническую проверку и все сопутствующие расходы, необходимые для полного выполнения работ.
2. Поставка и замена сайлентблоков передних нижних рычагов подвески
Необходимо поставить и установить резинометаллические сайлентблоки передних нижних рычагов подвески в количестве 2 штук, в том числе 1 штуку для передней правой стороны и 1 штуку для передней левой стороны.
Сайлентблоки должны быть предназначены для замены изношенных или повреждённых резиновых элементов передних нижних рычагов подвески автомобиля Changan Alsvin 2024 года выпуска. Конструкция, размеры, посадочные места, особенности крепления и технические характеристики изделий должны соответствовать автомобилю с указанным VIN-кодом.
В состав услуги входят поставка деталей, демонтаж изношенных сайлентблоков, установка новых деталей и проверка креплений. Работы должны выполняться с соблюдением технических требований производителя автомобиля. Если конструкция автомобиля не предусматривает отдельную замену сайлентблока, поставщик обязан предварительно согласовать с заказчиком технически обоснованный вариант ремонта.
3. Поставка и замена передних амортизаторов
Необходимо поставить и установить передние амортизаторы подвески в количестве 2 штук, в том числе 1 штуку для передней правой стороны и 1 штуку для передней левой стороны.
Поставка должна включать только амортизаторы. Винтовые пружины не входят в предмет закупки и поставке не подлежат. Амортизаторы должны соответствовать штатной конструкции подвески автомобиля, установочным размерам, точкам крепления и техническим характеристикам, установленным производителем для Changan Alsvin 2024 года выпуска с указанным VIN-кодом. В состав услуги входят демонтаж старых амортизаторов, установка новых амортизаторов, проверка креплений и контроль качества монтажа. Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и технических регламентов производителя автомобиля.
4. Поставка и замена трансмиссионной жидкости коробки передач
Необходимо поставить и заменить синтетическую низковязкую трансмиссионную жидкость для коробки передач автомобиля. Общий объём поставки составляет 6 литров в фасовке по 1 литру, всего 6 ёмкостей.
Трансмиссионная жидкость должна относиться к категории DCTF (Dual Clutch Transmission Fluid) и быть предназначена для коробок передач с двойным сцеплением. Заводская спецификация жидкости должна соответствовать Changan BOT130M либо DF727A01-9020 при условии подтверждения применимости соответствующей спецификации к коробке передач автомобиля с VIN-кодом LS5A2ASE4RD925218.
Основные технические характеристики жидкости: кинематическая вязкость при 100 °C — ориентировочно 5,5–6,5 мм²/с; кинематическая вязкость при 40 °C — ориентировочно 25–30 мм²/с; индекс вязкости — не менее 165; температура застывания — не выше минус 45 °C. Фрикционные характеристики жидкости должны обеспечивать штатную работу элементов сцепления и трансмиссии, стабильность рабочих характеристик и снижение образования отложений.
Жидкость должна быть новой, не бывшей в употреблении, в заводской упаковке, с документами, подтверждающими качество и соответствие установленным требованиям. На упаковке должны быть указаны наименование продукта, производитель, номер партии и необходимые идентификационные сведения.
В состав услуги входят поставка трансмиссионной жидкости, слив или замена отработанной жидкости в соответствии с техническим регламентом производителя, залив новой жидкости, проверка уровня и контроль работы коробки передач. Способ замены определяется с учётом конструкции трансмиссии и инструкций производителя. Объём 6 литров является общим объёмом поставки, а фактический объём заливки определяется техническими требованиями производителя автомобиля.
Если при проверке VIN-кода будет установлено, что тип коробки передач или требуемая спецификация жидкости отличаются от указанных выше, поставщик обязан до начала работ согласовать с заказчиком применение жидкости, соответствующей фактическим требованиям производителя. Использование жидкости, совместимость которой не подтверждена, не допускается.
5. Поставка и установка летних шин
Необходимо осуществить поставку и установку летних шин для автомобиля Changan Alsvin 2024 года выпуска, VIN-код LS5A2ASE4RD925218. Общее количество — 4 штуки.
Шины должны быть предназначены для легковых автомобилей, новыми, не бывшими в употреблении, без заводских дефектов и механических повреждений. Размер шин, индекс нагрузки и индекс скорости должны соответствовать требованиям производителя автомобиля и штатным параметрам колёс, определяемым по указанному VIN-коду. Предварительно рассматриваемый размер — 185/55 R15. Поставщик обязан до поставки подтвердить соответствие указанного размера конкретному автомобилю. Если штатный размер, установленный производителем, отличается, поставщик обязан согласовать с заказчиком поставку шин соответствующего размера.
Шины должны быть летними и обеспечивать безопасное сцепление с сухим и мокрым дорожным покрытием, курсовую устойчивость и эффективность торможения. Продукция должна соответствовать действующим требованиям безопасности и качества. На шинах должны быть обозначены производитель, дата изготовления, размер и необходимые технические индексы. Не допускается поставка бывших в употреблении, восстановленных, нарезанных или повреждённых шин.
В состав услуги входят поставка четырёх шин, монтаж на колёсные диски автомобиля, балансировка колёс, регулировка давления в шинах в соответствии с требованиями производителя и проверка качества установки. Стоимость необходимых монтажных и балансировочных материалов должна быть включена в общую стоимость договора. Работы должны выполняться с использованием соответствующего оборудования, без повреждения автомобиля и колёсных дисков.
Поставщик обязан обеспечить совместимость шин с автомобилем, качество монтажа и пригодность шин для безопасной эксплуатации.
6. Проверка и регулировка углов установки колёс (развал-схождение) после установки шин
Одновременно с монтажом четырёх летних шин необходимо выполнить проверку и, при необходимости, регулировку углов установки колёс автомобиля (развал-схождение) в полном объёме.
В состав услуги входят установка автомобиля на специализированный стенд, измерение углов установки колёс, сравнение полученных показателей с нормативными параметрами производителя и регулировка при выявлении отклонений от установленных технических требований.
Работы по развал-схождению должны выполняться в соответствии с техническими требованиями для автомобиля Changan Alsvin 2024 года выпуска, VIN-код LS5A2ASE4RD925218. По завершении работ поставщик обязан предоставить заказчику распечатанный или электронный отчёт стенда, подтверждающий результаты измерения и регулировки.
Стоимость услуги по проверке и регулировке углов установки колёс должна быть включена в общую стоимость договора вместе с поставкой, монтажом и балансировкой шин. Дополнительная оплата за данную услугу не допускается.
7. Гарантийные обязательства на товары и выполненные работы
Поставщик обязан предоставить гарантию сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев на все поставляемые запасные части, включая сайлентблоки передних нижних рычагов и передние амортизаторы, трансмиссионную жидкость, а также летние шины. Гарантийный срок на товары исчисляется с даты их поставки и приёмки заказчиком.
Гарантия распространяется на качество товаров, отсутствие производственных дефектов и соответствие установленным техническим характеристикам. В отношении трансмиссионной жидкости гарантия распространяется на её качество, подлинность и соответствие требованиям производителя.
Поставщик также обязан предоставить гарантию сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев на качество выполненных им работ по демонтажу, монтажу, установке, замене трансмиссионной жидкости, монтажу и балансировке шин, а также проверке и регулировке углов установки колёс. Гарантийный срок на работы исчисляется с даты их приёмки заказчиком.
При выявлении в течение гарантийного срока производственных дефектов товаров либо недостатков, возникших вследствие ненадлежащего монтажа, установки, замены или регулировки, выполненных поставщиком, поставщик обязан устранить такие недостатки за свой счёт. При необходимости неисправная деталь должна быть заменена на качественную деталь, соответствующую установленным техническим требованиям. Все расходы, связанные с гарантийными работами, заменой деталей, доставкой и повторной установкой, несёт поставщик.
Порядок и сроки исполнения гарантийных обязательств определяются договором. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие естественного износа, неправильной эксплуатации, механических повреждений или иных обстоятельств, не связанных с действиями поставщика.
8. Общие требования к поставке и оказанию услуг
Поставщик обязан обеспечить качество всех поставляемых товаров, их совместимость с автомобилем и выполнение услуг в полном объёме. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием соответствующего оборудования и соблюдением технических требований производителя автомобиля.
В состав услуг входят поставка и замена запасных частей, поставка и замена трансмиссионной жидкости, поставка и монтаж четырёх летних шин, балансировка колёс, проверка и при необходимости регулировка углов установки колёс (развал-схождение), а также контроль качества выполненных работ.
Стоимость всех указанных товаров и услуг должна быть включена в общую цену договора. Дополнительная оплата со стороны заказчика за полное выполнение работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией, не допускается.

