ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жеткізушінің материалдарын (ламинат) пайдалана отырып, қабырғаны сәндік әрлеу қызметтерін көрсетуге арналған
1. Қызметтің мазмұны
Жеткізуші кітапхана үй-жайындағы қабырғаны ламинат пайдалана отырып сәндік әрлеу бойынша мынадай жұмыстар кешенін орындауы тиіс:
· қабырғаның бақылау өлшемдерін жүргізу;
· Тапсырыс берушімен келісілген түсі мен дизайнына сәйкес ламинатты таңдау және жеткізу;
· материалдарды жұмыс жүргізілетін орынға жеткізу;
· қабырға бетін монтаждауға дайындау;
· ламинатты қажетті өлшемдерге сәйкес кесу;
· элементтерді өзара дәл келтіру;
· желім құрамын жағу;
· ламинатты тікелей қабырға бетіне желімдеу;
· элементтерді сенімді бекіту;
· түйіспелер мен жанасу орындарын ұқыпты әрлеу;
· желім құрамының артық мөлшерін алып тастау;
· монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін құрылыс қалдықтарын жинау және жұмыс орнын тазалау.
2. Материалдар
Қызметті орындау үшін Жеткізуші барлық қажетті материалдарды өз бетінше қамтамасыз етуі тиіс, оның ішінде:
· ламинат;
· әмбебап желім-көбік;
· қажет болған жағдайда, астарлау материалдары;
· бекіту және шығыс материалдары;
· жұмыстарды сапалы орындауға қажетті өзге де материалдар.
Материалдарды Жеткізуші қызмет көрсету шеңберінде ұсынады және олар үшін Тапсырыс беруші тарапынан бөлек ақы төленбейді. Барлық қажетті материалдардың құны, оларды жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, кесу және монтаждау шығындары қызметтің жалпы құнына енгізілуі тиіс.
3. Ламинатқа қойылатын талаптар
Ламинат мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы;
· сынықтарсыз, жарықтарсыз, зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы;
· үй-жайлардың ішкі әрлеуіне арналған болуы;
· түсі, фактурасы және сыртқы көрінісі материал сатып алынғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс;
· қалыңдығы мен техникалық сипаттамалары қабырғаға сенімді монтаждауды және эстетикалық сыртқы көріністі қамтамасыз етуі тиіс.
4. Сәндік жабынның шеткі жиектерін әрлеуге қойылатын талаптар
· Қабырғаларды ламинатпен сәндік қаптау кезінде жабын үй-жайдың бір ішкі бұрышынан екінші ішкі бұрышына дейін тұтас жүргізілетін учаскелерде қосымша сәндік шеткі профильдерді орнату талап етілмейді.
· Қаптаманың ашық шеті қалатын және ламинаттың шеткі жиектері көрініп тұратын учаскелерде арнайы сәндік шеткі (аяқтаушы) профиль орнату көзделуі тиіс.
· Профиль қаптаманың ұқыпты аяқталуын қамтамасыз етіп, материалдың ашық шеттерін жасыруы және үй-жайдың жалпы дизайнерлік шешіміне сәйкес келуі тиіс. Профильдің түсі, материалы және түрі Тапсырыс берушімен келісіледі.
5. Дизайнды келісу
Материалдарды сатып алуға және монтаждау жұмыстарын бастауға дейін Жеткізуші Тапсырыс берушімен төмендегілерді келісуге міндетті:
· ламинаттың түсі мен декоры;
· төсеу бағыты;
· ламинатты қабырғаға орналастыру схемасы;
· сәндік әрлеудің өлшемдері мен конфигурациясы.
Жеткізуші жұмыстарды бастамас бұрын Тапсырыс берушіге келісу үшін ламинаттың үлгісін немесе таңдалған материалдың фотосуретін/үлгісін ұсынуы тиіс.
6. Монтаждауға қойылатын талаптар
Ламинат алдын ала дайындалған қабырға бетіне тікелей және сенімді түрде желімделуі тиіс. Монтаждау жұмыстары ұқыпты орындалып, көзге көрінетін саңылаулардың, қисайған жерлердің, ісінулер мен жабынның ажырап кетуінің болмауы қамтамасыз етілуі тиіс.
Монтаждау алдында негіз шаңнан, ластанудан және қабыршақтанып ажырайтын жабындардан тазартылуы тиіс.
Қолданылатын желім құрамы негіздің түріне және пайдаланылатын материалға сәйкес болуы тиіс.
7. Қызмет көрсету нәтижесі
Қызмет көрсету нәтижесі – ламинат сапалы монтаждалған, толық сәндік әрленген қабырға беті.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші объектіні Тапсырыс берушіге таза және пайдалануға дайын күйде тапсыруға міндетті.
8. Маңызды шарттар
Ламинатпен сәндік әрлеуге жататын екі қабырғаның жалпы ауданы 60 шаршы метрді құрайды. Үй-жайдың еденнен төбеге дейінгі биіктігі – 370 см. Қабырғалардың ені үй-жайдың нақты өлшемдеріне сәйкес анықталады.
Жеткізуші ұсынылған материалдардың сапасы мен орындалған монтаждау жұмыстарының сапасына жауапты болады. Қызметті көрсетуге қажетті материалдарды, оның ішінде ламинат пен желім құрамын сатып алуға, жеткізуге және пайдалануға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді. Материалдар үшін Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төленбейді.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]на оказание услуг по декоративному оформлению стены с использованием материалов Поставщика (ламинат)

Содержание услуги:
Поставщик должен выполнить комплекс работ по декоративному оформлению стены в помещении библиотеки с использованием ламината, включая:
· Выполнение контрольных замеров стены; 
· Подбор и поставку ламината, соответствующего согласованному с Заказчиком цвету и дизайну; 
· Доставку материалов к месту выполнения работ; 
· Подготовку поверхности стены к монтажу; 
· Раскрой ламината по необходимым размерам; 
· Подгонку элементов; 
· Нанесение клеевого состава; 
· Приклеивание ламината непосредственно к стеновой поверхности; 
· Надежную фиксацию элементов; 
· Аккуратное оформление стыков и примыканий; 
· Удаление излишков клеевого состава; 
· Уборку строительного мусора и места проведения работ после завершения монтажа. 
Материалы:
Для выполнения услуги Поставщик самостоятельно предоставляет все необходимые материалы, в том числе:
· ламинат; 
· универсальный клей-пену; 
· грунтовочные материалы при необходимости; 
· крепежные и расходные материалы; 
· иные материалы, необходимые для качественного выполнения работ. 
Материалы предоставляются Поставщиком в рамках оказания услуги и отдельно Заказчиком не оплачиваются. Стоимость всех необходимых материалов, их доставки, погрузочно-разгрузочных работ, раскроя и монтажа должна быть включена в общую стоимость услуги.
4. Требования к ламинату:
· новый, не бывший в употреблении; 
· без сколов, трещин, повреждений и производственного брака; 
· предназначенный для внутренней отделки; 
· цвет, фактура и внешний вид — по согласованию с Заказчиком до приобретения материала; 
· толщина и технические характеристики должны обеспечивать надежный монтаж на стену и эстетичный внешний вид. 
5. Требования к оформлению торцевых краёв декоративного покрытия
· При выполнении декоративной облицовки стен ламинатом на участках, где покрытие располагается непрерывно от одного внутреннего угла помещения до другого, установка дополнительных декоративных торцевых профилей не требуется.
· На участках, где предусмотрено открытое завершение облицовки и остаются видимые торцевые края ламината, необходимо предусмотреть установку специального декоративного торцевого (завершающего) профиля.
· Профиль должен обеспечивать аккуратное завершение облицовки, скрывать открытые торцы материала и соответствовать общему дизайнерскому решению помещения. Цвет, материал и тип профиля согласовываются с заказчиком.
6. Согласование дизайна:
До приобретения материалов и начала монтажных работ Поставщик обязан согласовать с Заказчиком:
· цвет и декор ламината; 
· направление укладки; 
· схему раскладки ламината на стене; 
· размеры и конфигурацию декоративного оформления. 
Поставщик до начала работ должен предоставить Заказчику образец ламината или фото/образец выбранного материала для согласования.
7. Требования к монтажу:
Ламинат должен быть надежно приклеен непосредственно к подготовленной поверхности стены. Монтаж выполнить аккуратно, без видимых зазоров, перекосов, вздутий и отслоений.
Основание перед монтажом должно быть очищено от пыли, загрязнений и отслаивающихся покрытий.
Клеевой состав должен соответствовать типу основания и используемого материала.
8. Результат оказания услуги:
Результатом услуги является полностью оформленная декоративная поверхность стены с качественно смонтированным ламинатом.
После завершения работ Поставщик обязан передать Заказчику объект в чистом и готовом к эксплуатации состоянии.
9. Важное условие:
Общая площадь двух стен, подлежащих декоративной отделке ламинатом, составляет 60 кв. м. Высота помещения (от пола до потолка) — 370 см. Ширина стен — в соответствии с фактическими размерами помещения.
    Поставщик несет ответственность за качество предоставленных материалов и выполненных монтажных работ. Все расходы на приобретение, доставку и использование материалов, необходимых для выполнения услуги, включая ламинат и клеевой состав, несет Поставщик. Дополнительная оплата Заказчиком за материалы не производится.

