ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ                     


	
	№
	Наименование товаров, работ и услуг
	Ед. изм. в соотв. с КТРУ
	Кол-во
	Цена за 1 ед. в тенге
(без учета НДС)
	Общая выделенная сумма для закупа в тенге
(без учета  НДС)
	Полное техническое описание ТРУ, с указанием ГОСТа/ нац.стандарт / межгос.стандарт
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	Обязательный технический осмотр

	услуга
	1
	2 724 137,93

	2 724 137,93

	Законом Республики Казахстан «О безопасности дорожного движения» и Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 27 июня 2014 года за № 392 «Об утверждении Правил определения региона деятельности».

	  До конца 2026г
	 Область Жетісу, город Талдыкорган .


	 Итого:
	
	
	
	
	
	
	





Заместитель начальника АТХ ДП
[bookmark: _GoBack]области Жетісу
подполковник полиции                                                                                                              Е. Нұрсұлтан



















ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ


	№

	Тауар, жұмыстар және қызметтердің атауы 
	ТЖҚК сәйкес өлшем бірлігі
	Саны
(дана)
	1 бірлік үшін баға, теңгемен
(ҚҚС есебінсіз)
	Сатып алу үшін бөлінген жалпы сома,
теңгемен (ҚҚС есебінсіз)
	МЕМСТ/ ұлт.стандарт/ мемлекетар. стандартта көрсетілген ТЖҚ-ның толық техникалық сипаттамасы
	

Жеткізу мерзімі
	

Жеткізу орны

	1
	Міндетті техникалық байкаудан өткізу қызметі
	қызмет
	1
	2 724 137,93

	2 724 137,93

	"жол жүрісі қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын және "қызмет өңірін айқындау қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2014 жылғы 27 маусымдағы № 392 бұйрығы
	2026 жылдың соңына дейін
	 Жетісу облысы, Талдықорған қаласы 





Жетісу облысы ПД
АКШ бастығының орынбасары 
полиция подполковнигі                                                         Е. Нұрсұлтан





















Техническая спецификация
Технический осмотр автомашин
1 .Проведение технического осмотра автотранспортных средств АТХ согласно приложенного графика по требованиям безопасности дорожного [image: ] движения.
2.Поставщик должен быть зарегистрирован и действовать по месту нахождения Заказчика.
3. Требования к линии технического контроля автомобилей:
3.1 Помещение для проведения технического осмотра согласно техпаспорта должно быть высотой въездных ворот не менее 4,3 метра длиной не менее 28 метров со сквозным проездом, оснащен тормозным стендом для проверки транспортных средств с нагрузкой не менее 16 т (согласно стандарта проведения технического осмотра транспортных средств РК для категории М 1, М2, N1, N2).
3.2 На все контрольно- диагностического оборудования должно быть сертификат прохождения проверки.
Наличие передвижных мобильных постов для проведения годовых техосмотров автотранспорта с выездом на место дислокации транспорта.
4. Возможность выезжать по районам области Жетісу в радиусе 500 км для проведения годовых техосмотров автотранспорта.
5. Бесплатное проведения технического осмотра повторно проходящих автомобилей после устранение неисправностей и дефектов.
6. Место и время проведения технического осмотра автотранспортных средств ДП области Жетісу, согласно таблице.
7. Отсутствие очередности в связи оперативностью работы ДП области Жетісу.
8. Центр технического осмотра поставщика должен быть оборудован необходимым оборудованием и иметь квалифицированный персонал для выполнения данных работ.
9. После прохождения технического осмотра поставщик должен выдать диагностические карты, соответствующие государственному стандарту.
	[bookmark: _Hlk142928224]п.п.
	Область Жетісу
	Количество автомобилей
	Итого

	
	
	М1 легковой до 8 мест
	М1 полноприводные и минивэны
	М2 автобус малого кл с 8 до 21 мест
	М3
От 21 мест
	N1 груз до 5 т 
	N2
до 10 т
	N3 свыше 10 т
	О2 приц
	

	1.
	ДП области Жетісу
	268
	215
	22
	9
	
	9
	
	11
	534

	
	Итого:
	268
	215
	22
	9
	
	9
	
	11
	534



Заместитель начальника АТХ ДП области Жетісу
подполковник полиции							       Е. Нұрсұлтан 



Техникалык спецификация техникалық байқауы.

1. Жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптары бойынша қоса берілген кестеге сәйкес АТХ автокөлік құралдарына техникалық байқау жүргізу.
2. Жеткізуші тіркеліп, Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша әрекет етуі керек.
3. Автомобильдерді техникалық бақылау желісіне қойылатын талаптар:
4. 3.1 техникалық байқау жүргізуге арналған үй-жай техпаспортқа сәйкес кіру қақпасының биіктігі кемінде 4,3 метр, өтпелі жолмен кемінде 28 метр болуы тиіс, жүктемесі кемінде 16 т Көлік құралдарын тексеруге арналған тежегіш стендпен жарақтандырылуы тиіс (М 1, М2, N1, N2 санаттары үшін ҚР Көлік құралдарын техникалық байқау жүргізу стандартына сәйкес).
3.2 Барлық Бақылау-диагностикалық жабдыққа тексеруден өту сертификаты болуы тиіс.
4. Көліктің орналасқан жеріне бара отырып, автокөлікті жылдық техникалық байқаудан өткізуге арналған жылжымалы мобильді бекеттердің болуы.
5. Жыл сайынғы Автокөліктерді техникалық байқаудан өткізу үшін Жетісу облысының аудандары бойынша 500 км радиуста шығу мүмкіндігі.
6.Ақаулар мен ақауларды жоюдан кейін қайта өтетін автомобильдерге тегін техникалық тексеру жүргізу.
7.Кестеге сәйкес Жетісу облысының ПД автокөлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу орны мен уақыты.
8. Абай облысының ПД жұмысының жеделдігіне байланысты кезектіліктің болмауы.
9.Жеткізушінің техникалық байқау орталығы қажетті жабдықтармен жабдықталуы және осы жұмыстарды орындау үшін білікті персоналы болуы тиіс.
10.Техникалық тексеруден өткеннен кейін өнім беруші мемлекеттік стандартқа сәйкес келетін диагностикалық карталарды беруі тиіс.
	п.п.
	Жетісу облысы
	Көлектердің саны
	
	Барлығы

	
	
	М1
	М1 4х4
	М2
	М3
	N1
	N2
	N3
	О2
	

	1.
	Жетісу облысының ПД
	268
	215
	22
	9
	
	9
	
	11
	534

	
	Барлығы:
	268
	215
	22
	9
	
	9
	
	11
	534




Жетісу облысы ПД АКШ бастығының орынбасары
полиция подполковнигі 								Е. Нұрсұлтан



image1.jpeg




