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	№
п/п
	Наименование работы и услуги
	Техническая спецификация, характеристика работ и услуг

	1
	 Услуга строительных работ по стяжке и выравниванию пола, перегородка стен, и перекрытие водопроводной трубы 
	   Услуга ( работа) все строительные материалы, расходные материалы, строительные инструменты, транспортные расходы, вывоз строительного мусора,  и прочие от подрядчика( исполнителя)  АВР(предоставляются исполнителем  после выполненных работ и услуг


Очистка территории стяжки от мусора 150 кв/м
1. Выравнивание    основания и трамбовка ( щебень) -150 кв/м
2. Укладка( установка) гидроизоляции – 150 кв/м
3. Теплоизоляция полов ( пеноплекс толщиной не менее – 3-8 мм ) -150 кв/м
4. Заливка полов под уровень - Бетон 150кв/м – толщина бетона 3-5 см
5.  Характеристика бетона: марка бетона   М-550, класс бетона В-40, морозостойкость F200-F300, водонепроницаемость W-10 W-16.
6. Если на поверхности пола имеются трещины, то их необходимо заделать, а затем загрунтовать. Перед покраской пола очистить от пыли и  обработать грунтовочным составом .
7. Покраска полов-Эпоксидная ЛКМ в соответствии требованиям ГОСТу: (по качеству:Долговечность;Экологичность;Повышенная стойкость к истиранию;Высокая воздухопроницаемость;Влагостойкость;
8. Пожаростойкость;Сопротивление механическим и физическим воздействиям;Устойчивость к разрушительным факторам, включая перепады температуры) -150 кв/м
9. Из 150 кв/м сделать перегородку на 3,5 кв/м. Материал перегородки гипса картон стеновой водонепроницаемый пожаро-безопасный (соответствует Правилам ПБ) крепление на металлических профилях на анкерных болтах (саморезы по металлу)  штукатурная смесь (гипсовая, цементная, известковая или полимерная в зависимости от типа основания и предпочтений). выравнивание грунтовка, и покраска влагостойкой краской.
10. Закрыть водопроводные трубы длиной 17 метров,     высота от потолка  длина 0,80см металлическими профилями и металлическим листом толщина 2 мм. Крепление к потолку на металлические саморезы, болты, анкера   

     




                                                                                  


	№
п/п
	Жұмыс және қызмет атауы
	Техникалық ерекшелік, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы

	1
	 Еденді тегістеу және тегістеу, қабырғаларды бөлу және су құбырын жабу бойынша құрылыс жұмыстарының қызметі
	   Қызмет( жұмыс) барлық құрылыс материалдары, шығыс материалдары, Құрылыс құралдары, көлік шығыстары, құрылыс қоқыстарын шығару және т. б. мердігерден (орындаушыдан) АВР (Орындаушы орындалған жұмыстар мен қызметтерден кейін ұсынады

Стяжка аумағын қоқыстан тазарту 150 кв / м
· Негізді тегістеу және тегістеу (қиыршық тас) -150 кв/м
· Гидроизоляцияны төсеу (орнату) - 150 кв / м
· Едендерді жылу оқшаулау (қалыңдығы кемінде – 3-8 мм пеноплекс) -150 кв / м
· Едендерді деңгейге құю-Бетон 150кв/м - бетонның қалыңдығы 3-5 см
· Бетонның сипаттамасы: бетон маркасы М-550, бетон класы В-40, аязға төзімділік F200-F300, су өткізбейтін W-10 W-16.
· Егер еденнің бетінде жарықтар болса, онда оларды тығыздап, содан кейін праймермен өңдеу керек. Еденді боямас бұрын шаңнан тазартып, праймермен өңдеңіз .
· Едендерді бояу-ГОСТ талаптарына сәйкес эпоксидті ЛКМ: (сапасы бойынша: беріктік; экологиялық таза; тозуға төзімділіктің жоғарылауы; жоғары ауа өткізгіштік; ылғалға төзімділік;
· Өртке төзімділік; механикалық және физикалық әсерлерге төзімділік; температураның өзгеруін қоса алғанда, деструктивті факторларға төзімділік) -150 кв/м
· 150 кв/м-ден 3,5 кв/м-ге бөлгіш жасаңыз. гипс қалқасының Материалы қабырғаға су өткізбейтін өрт-қауіпсіз картон (ПБ ережелеріне сәйкес) металл профильдерге якорь болттарына бекіту (металлға арналған өздігінен бұрап тұратын бұрандалар) сылақ қоспасы (негіздің түріне және қалауына байланысты гипс, цемент, әк немесе полимер). тегістеу праймер, және ылғалға төзімді бояумен бояу.
· Ұзындығы 17 метр су құбырларын жабыңыз, төбеден биіктігі 0,80 см металл профильдермен және металл парақпен қалыңдығы 2 мм. төбеге металл бұрандалармен, болттармен, якорьмен бекіту  

     




