Техническая спецификация
На изготовление, поставку и монтаж рулонных штор
Количество: 5 (пять) комплектов.
Единица измерения: комплект.
1. Общие требования
Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу рулонных штор на 5 окон.
В стоимость должны входить:
· выезд специалиста на объект;
· проведение замеров каждого окна;
· согласование с Заказчиком размеров изделий;
· согласование цвета, дизайна, фактуры и типа ткани;
· согласование конструкции и механизма управления;
· изготовление рулонных штор по результатам замеров;
· доставка до объекта;
· монтаж рулонных штор;
· регулировка и проверка работоспособности после установки.
2. Замер
Окончательные размеры рулонных штор определяются Поставщиком непосредственно на объекте после проведения замеров.
Поставщик несет ответственность за правильность выполненных замеров.
До начала изготовления Поставщик обязан предоставить Заказчику на согласование размеры каждого изделия.
Изготовление рулонных штор производится только после согласования Заказчиком окончательных размеров и внешнего вида изделий.
3. Дизайн и материалы
Цвет, фактура, рисунок (при наличии), степень светопроницаемости и внешний вид ткани согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.
Поставщик обязан предоставить Заказчику образцы доступных вариантов ткани и комплектующих для выбора.
Выбранный Заказчиком цвет и вид ткани фиксируются в согласованной спецификации.
Без согласования с Заказчиком не допускается замена выбранной ткани, цвета, конструкции или комплектующих на другие.
4. Требования к рулонным шторам
Рулонные шторы должны быть новыми, без видимых дефектов, повреждений, загрязнений и производственного брака.
Конструкция должна обеспечивать надежную эксплуатацию и плавное открывание и закрывание полотна.
Все крепежные элементы и механизмы должны обеспечивать надежную фиксацию и безопасную эксплуатацию изделий.
Количество изделий — 5 комплектов.
5. Монтаж
Монтаж рулонных штор осуществляется Поставщиком и входит в стоимость поставки.
Поставщик самостоятельно обеспечивает необходимые для монтажа инструменты, крепежные элементы и оборудование.
Монтаж производится после доставки изготовленных изделий на объект.
После установки Поставщик обязан выполнить регулировку механизмов и проверить работоспособность всех 5 рулонных штор.
В случае выявления недостатков монтажа Поставщик обязан устранить их за свой счет.
6. Порядок выполнения работ
Работы выполняются в следующем порядке:
1. Выезд Поставщика на объект.
2. Замер 5 окон.
3. Предоставление Заказчику вариантов ткани, цвета и конструкции.
4. Согласование Заказчиком размеров и дизайна.
5. Изготовление рулонных штор.
6. Доставка изделий на объект.
7. Монтаж на 5 окон.
8. Регулировка и проверка работоспособности.
9. Приемка выполненных работ Заказчиком.
7. Требования к качеству и приемке
При приемке Заказчик проверяет:
· количество изделий;
· соответствие согласованным размерам;
· соответствие выбранному цвету и дизайну;
· качество ткани;
· качество изготовления;
· качество монтажа;
· исправность механизмов.
В случае выявления несоответствий или недостатков Поставщик обязан устранить их за свой счет.
Если несоответствие размеров возникло вследствие неправильного замера Поставщиком, повторное изготовление или исправление изделий осуществляется за счет Поставщика.
8. Срок выполнения
Срок выполнения работ: в соответствии с условиями договора о государственных закупках.
Изготовление начинается после проведения замеров и окончательного согласования Заказчиком размеров, дизайна и материалов.
9. Гарантия
[bookmark: _GoBack]Поставщик гарантирует соответствие изготовленных изделий согласованным характеристикам и качество выполненных монтажных работ.
Гарантийный срок устанавливается согласно условиям договора и/или предложению Поставщика.

