                            Техническая спецификация

	Вес
	73 кг

	Гарантийный срок
	12 мес

	Состояние
	Новое

	Стилистика дизайна
	Классический

	Установка
	Напольная

	
	

	
	


Пользовательские характеристики
	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)
	1030х670х1100

	Необходимое давление в подводящем трубопроводе
	от 5 до 6 бар (кгс/см²)

	Подключение воды
	3/4"

	Рабочее давление процедуры
	от 1 до 6 бар (кгс/см²)

	Расход воды в минуту, л
	60


Водолечебная кафедра  - это комплекс водолечебного оборудования, включающий следующие терапевтические души: двухструевой душ Шарко, циркулярный душ «Модерн» с дождевым душем, восходящий душ с поясничной форсункой.
Базовая комплектация: душ Шарко 2 струи, душ циркулярный "Модерн" с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, термостат 3/4" - 2шт, подлокотники.
. 
Основной особенностью водолечебной кафедры является очень точное поддержание заданной температуры воды, поэтому ее можно рекомендовать для монтажа в местах где возможны незначительные перепады по давлению в подводящих трубопроводах. 
Состав процедур водолечебной кафедры:
1. Струевой душ (Шарко)
2. Шотландский душ (контрастный)
3. Циркулярный душ
4. Дождевой душ
5. Восходящий душ
[bookmark: _GoBack]Управление всеми терапевтическими душами производится с пульта управления. Он представляет собой напольную установку, корпус которой выполнен из высокопрочного стеклопластика. Конструкция прочно фиксируется крепежными болтами к полу. На панели управления расположены: 2 сопла с полимерными наконечниками (для проведения струевого, веерного или контрастного душей) (2 сопла для одновременного воздействия на правую и левую поверхность тела или проведения контрастных процедур (можно комбинировать в шлангах – горячую (38-40 градусов) и холодную (20-25 градусов) воду, чтобы создавать эффект контрастного душа)), 4 манометра (для регулировки давления в двух струевых душах, циркулярном и восходящем душе), 2 термометра для контроля температуры, а также 5 кранов включения подачи воды в терапевтические души. Встроенные термостатические смесители 3/4" обеспечивают настройку температурного режима терапевтических процедур и дополнительную защиту пациента от возможных термических ожогов в случае скачков давления воды в подводящих трубопроводах. Данная модель водолечебной кафедры позволяет проводить последовательную работу периферийных душей.
Для удобства медицинского персонала установка струевого душа оборудована специальными подлокотниками.
Список дополнительных опций
· Система Кнайпа к душу Шарко (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра) быстрая смена температуры воды в одном сопле
· Шторка для циркулярного душа с крепежом
· Насосная станция (1 или 2 шт)
· Нестандартный цвет по палитре RAL
· Экран отбойный для душа Шарко

