Техникалық сипаттамасы ОУ-5
ОУ-5 өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау бойынша қызмет ҚР СТ МЕМСТ Р 51057-2005 талаптарына сәйкес орындалады.
Кодтың атауы Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы-801019.000.000005
Қызмет атауы Жабдық құралдарына (мүкәммалға) техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер (қауіпсіздік жүйелерінен басқа)
 Өлшем бірлігі -Қызмет, 1 саны 
Қосылған құн салығын есепке алмағанда бір бірлік үшін бағасы 2000 т. 2500 т.
 Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома 357500 т. Қызмет көрсету мерзімі тамыз 
 Айлардағы кепілдік мерзімі 12

	№ п/п
	Өрт сөндіргіш (маркасы):
	Заряд салмағы (кг)
	Саны (дана)

	1. 
	 ОУ-5
	            5
	        78

	
	Барлығы:
	5
	        78






Өрт сөндіргішті қайта зарядтау сыртқы және ішкі қарауды, жөндеуді, беріктікке гидравликалық сынауды, корпустың, іске қосу қалпақшасының, шлангінің, бекіту құрылғысының герметикалығына пневматикалық сынауды және өрт сөндіргішті бояуды (қажеттілігіне қарай) қамтиды. Қайта зарядтаудан өткен өрт сөндіргіш 2 жыл ағымының техникалық жай-күйіне сәйкес келуі тиіс. Техникалық жарамды өрт сөндiргiштi қайта зарядтау мүмкiн болмаған жағдайда жарамсыз өрт сөндiргiштiң ақаулығы көрсетiлiп, ақауы көрсетiлген нысандағы акт жасалады. Өрт сөндіргішті қайта зарядтағаннан кейін Өнім беруші толтырады және Тапсырыс берушіге құжаттарды (жапон жұмыстарының актісі, мерзімін ұзарту актісі) ұсынады.
Сапалық сипаттамасы: Сыртқы тексеру барысында мыналарға назар аудару қажет: - Корпуста, басқару түйіндерінде, гайкаларда және өрт сөндіргіштің басында жаншылған, сынған, терең сызат түскен; - Қорғаныш және лак-бояу жабындарының жай-күйі; - Нақты және түсінікті нұсқаулықтың болуы; жалындалған сақтандыру құрылғысының болуы; - Монометрдің немесе индикатор қысымының ақаулығы (егер ол өрт сөндіргіштің конструкциясында көзделсе), өрт сөндіргішке тапсырыс беру типіндегі немесе газ баллонындағы қажетті таңба мен қысым шамасының болуы; - Өрт сөндіргіштің массасы, сондай-ақ өрт сөндіргіштегі ОТВ массасы (соңын есептік жолмен анықтайды); - ОТВ иілгіш шлангінің (ол болған жағдайда) және шашыратқышының жай-күйі (от сөндіргіштен ОТВ еркін шығуына кедергі келтіретін механикалық зақымданулардың, тоттану іздерінің, құю қабатының немесе басқа да заттардың болуы); - Арбадағы (жылжымалы өрт сөндіргіш үшін), қабырғадағы немесе өрт шкафындағы (тасымалданатын өрт сөндіргіш үшін) өрт сөндіргіш корпусының жүріс бөлігінің жай-күйі және бекітілу сенімділігі; - Өрт сөндіргіш корпусының ішкі бетінің жай-күйі (металлдың жаншылған немесе үрленген жерінің болуы, қорғаныш жабынының қабаттануы); - Тоттану іздерінің әсері; - Төсемдердің, манжеттердің немесе тығыздаудың басқа түрлерінің жай-күйі; - Сақтандыру құрылғыларының, сүзгілердің, қысымды өлшеу аспаптарының, редукторлардың, вентильдердің, бекіту құрылғыларының және олардың отырғызу орындарының жай-күйі; - Шлангінің бетінің және бекіту тораптарының жай-күйі; - ОТВ негізгі параметрлерінің жай-күйі, кепілдік сақтау мерзімі және маңызы. Пайдалану сипаттамасы: 1, Орындаушының күштерімен және құралдарымен Тапсырыс берушіге өрт сөндіргіштерді ТҚК-ге шығаруды (қайта зарядтауды) және ТҚК-ден кейін жеткізуді көздеу. 2, Шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектер көзделсiн (әрбiр марка бойынша). Орындаушы көрсетілетін қызметтің сапасы МЕМСТ талаптарына, стандарттарға және ҚР техникалық регламенттеріне сәйкес келетініне кепілдік береді, Орындаушы қызмет көрсету бойынша өз міндеттемелерін толық та, ішінара да үшінші тұлғаларға бермеуі тиіс. Әлеуетті орындаушы Жеңімпазға қызметтердің атауы бойынша әрбір қызметке бөліністе бағалар тізбесін ресми хатпен ұсыну қажет. Төлем мерзімі шот-фактураға, жүкқұжатқа, орындалған жұмыстар мен қызметтер актісіне сәйкес қызмет көрсету фактісі бойынша жүргізіледі. Қызмет көрсету орны: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Отар ауылы. Өнім беруші үшінші тұлғаға қызмет көрсету бойынша өз міндеттерін толық немесе ішінара бермеуге тиіс. Әлеуетті өнім беруші Жеңімпазға қызметтердің атауы бойынша әрбір қызметке бөліністе бағалар тізбесін ресми хатпен ұсыну қажет. Орындалған жұмыстарды тапсыру кезінде Өнім берушінің уәкілетті өкілінің болуы: міндетті, Жұмыс күндері уақыты 09:00-ден 17:00-ге дейін орындалған жұмыстарды қабылдау (түскі үзіліс сағат 13:00-ден 15:00-ге дейін). Байланыс телефондары: 8-778-110-65-15

Техникалық сипаттамасы ОП-5
ОП-5 өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау бойынша қызмет ҚР СТ МЕМСТ Р 51057-2001 талаптарына сәйкес орындалады. 
	№ п/п
	Өрт сөндіргіш (маркасы):
	Заряд салмағы (кг)
	Саны (дана)

	1. 
	 ОП-5
	            5
	        143

	
	Барлығы:
	5
	143









Техникалық сипаттамасы: Өрт сөндіргішті қайта зарядтау сыртқы және ішкі қарауды, жөндеуді, беріктікке гидравликалық сынауды, корпустың, іске қосу қалпақшасының, шлангінің, бекіту құрылғысының герметикалығына пневматикалық сынауды және өрт сөндіргішті бояуды (қажеттілігіне қарай) қамтиды. Қайта зарядтаудан өткен өрт сөндіргіш 2 жыл ағымының техникалық жай-күйіне сәйкес келуі тиіс. Техникалық жарамды өрт сөндiргiштi қайта зарядтау мүмкiн болмаған жағдайда жарамсыз өрт сөндiргiштiң ақаулығы көрсетiлiп, ақауы көрсетiлген нысандағы акт жасалады. Өрт сөндіргішті қайта зарядтағаннан кейін Өнім беруші толтырады және Тапсырыс берушіге құжаттарды (жапон жұмыстарының актісі, мерзімін ұзарту актісі) ұсынады. Сапалық сипаттамасы: Сыртқы тексеру барысында мыналарға назар аудару қажет: - Корпуста, басқару түйіндерінде, гайкаларда және өрт сөндіргіштің басында жаншылған, сынған, терең сызат түскен; - Қорғаныш және лак-бояу жабындарының жай-күйі; - Нақты және түсінікті нұсқаулықтың болуы; жалындалған сақтандыру құрылғысының болуы; - Монометрдің немесе индикатор қысымының ақаулығы (егер ол өрт сөндіргіштің конструкциясында көзделсе), өрт сөндіргішке тапсырыс беру типіндегі немесе газ баллонындағы қажетті таңба мен қысым шамасының болуы; - Өрт сөндіргіштің массасы, сондай-ақ өрт сөндіргіштегі ОТВ массасы (соңын есептік жолмен анықтайды); - ОТВ иілгіш шлангінің (ол болған жағдайда) және шашыратқышының жай-күйі (от сөндіргіштен ОТВ еркін шығуына кедергі келтіретін механикалық зақымданулардың, тоттану іздерінің, құю қабатының немесе басқа да заттардың болуы); - Арбадағы (жылжымалы өрт сөндіргіш үшін), қабырғадағы немесе өрт шкафындағы (тасымалданатын өрт сөндіргіш үшін) өрт сөндіргіш корпусының жүріс бөлігінің жай-күйі және бекітілу сенімділігі; - Өрт сөндіргіш корпусының ішкі бетінің жай-күйі (металлдың жаншылған немесе үрленген жерінің болуы, қорғаныш жабынының қабаттануы); - Тоттану іздерінің әсері; - Төсемдердің, манжеттердің немесе тығыздаудың басқа түрлерінің жай-күйі; - Сақтандыру құрылғыларының, сүзгілердің, қысымды өлшеу аспаптарының, редукторлардың, вентильдердің, бекіту құрылғыларының және олардың отырғызу орындарының жай-күйі; - Шлангінің бетінің және бекіту тораптарының жай-күйі; - ОТВ негізгі параметрлерінің жай-күйі, кепілдік сақтау мерзімі және маңызы. Пайдалану сипаттамасы: 1, Орындаушының күштерімен және құралдарымен Тапсырыс берушіге өрт сөндіргіштерді ТҚК-ге шығаруды (қайта зарядтауды) және ТҚК-ден кейін жеткізуді көздеу. 2, Шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектер көзделсiн (әрбiр марка бойынша). Орындаушы көрсетілетін қызметтің сапасы МЕМСТ талаптарына, стандарттарға және ҚР техникалық регламенттеріне сәйкес келетініне кепілдік береді, Орындаушы қызмет көрсету бойынша өз міндеттемелерін толық та, ішінара да үшінші тұлғаларға бермеуі тиіс. Әлеуетті орындаушы Жеңімпазға қызметтердің атауы бойынша әрбір қызметке бөліністе бағалар тізбесін ресми хатпен ұсыну қажет. Төлем мерзімі шот-фактураға, жүкқұжатқа, орындалған жұмыстар мен қызметтер актісіне сәйкес қызмет көрсету фактісі бойынша жүргізіледі. Қызмет көрсету орны: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Отар ауылы. Өнім беруші үшінші тұлғаға қызмет көрсету бойынша өз міндеттерін толық немесе ішінара бермеуге тиіс. Әлеуетті өнім беруші Жеңімпазға қызметтердің атауы бойынша әрбір қызметке бөліністе бағалар тізбесін ресми хатпен ұсыну қажет. Орындалған жұмыстарды тапсыру кезінде Өнім берушінің уәкілетті өкілінің болуы: міндетті, Жұмыс күндері уақыты 09:00-ден 17:00-ге дейін орындалған жұмыстарды қабылдау (түскі үзіліс сағат 13:00-ден 15:00-ге дейін). Байланыс телефондары: 8-778-110-65-15
