ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по демонтажу существующей и установке новой наружной входной металлической двери КПП
1. Общие сведения
Заказчик: КГУ «Лицей-интернат «Білім-Инновация» для одарённых девочек» акимата города Астаны.
Место выполнения работ: г. Астана, ул. Бердибека Сокпакбаева, 17, КПП.
Объём: замена 1 (одного) дверного блока в комплекте.
2. Технические характеристики двери
	№
	Характеристика
	Требование

	1
	Тип
	Наружная входная металлическая, одностворчатая, глухая

	2
	Размер проёма
	Высота 2000 мм, ширина 800 мм; окончательные размеры по замеру

	3
	Материал
	Сталь

	4
	Толщина наружного стального листа
	Не менее 1,5 мм

	5
	Конструкция
	Усиленная, с внутренними рёбрами жёсткости

	6
	Коробка
	Усиленная металлическая

	7
	Утепление
	Негорючий теплоизоляционный материал

	8
	Замки
	Надёжные, для интенсивной эксплуатации

	9
	Петли
	Усиленные, соответствующие массе полотна

	10
	Доводчик
	Промышленного исполнения, для наружной эксплуатации при отрицательных температурах

	11
	Уплотнитель
	По периметру полотна

	12
	Покрытие
	Износостойкое, антикоррозионное

	13
	Ручки
	Металлические, прочные

	14
	Цвет и отделка
	По согласованию с Заказчиком


Дверной блок и комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными, без повреждений и дефектов.
3. Перечень работ
Демонтаж существующего металлического дверного блока — 1 шт.
Приобретение и доставка нового наружного металлического дверного блока с коробкой — 1 комплект.
Подготовка проёма и монтаж нового дверного блока — 1 шт.
Установка и регулировка замков, ручек, петель и доводчика — 1 комплект.
Герметизация монтажных швов и зазоров — 1 комплект.
Восстановление повреждённых при монтаже откосов — 1 комплект.
4. Требования к выполнению работ
Перед изготовлением или поставкой двери Подрядчик выполняет фактический замер дверного проёма.
Монтаж должен обеспечивать надёжное крепление коробки, отсутствие перекосов, исправность замков, петель и доводчика, свободное открывание и закрывание, плотное прилегание полотна.
Материалы должны быть пригодны для наружной эксплуатации в климатических условиях города Астаны. Работы выполняются с соблюдением применимых требований охраны труда, строительной и пожарной безопасности Республики Казахстан и безопасности лиц на территории учреждения.
В стоимость работ включаются материалы, комплектующие, доставка, демонтаж, монтаж, восстановление откосов, уборка и вывоз строительного мусора.
Если проём является эвакуационным выходом, направление открывания и запирающие устройства должны соответствовать применимым требованиям пожарной безопасности.
5. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы и установленный дверной блок — не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёмки. Недостатки, возникшие по вине Подрядчика в течение гарантийного срока, устраняются за его счёт.
Результат: полностью установленная, исправная и готовая к эксплуатации наружная металлическая дверь КПП.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Бақылау-өткізу пунктінің қолданыстағы сыртқы кіреберіс металл есігін бөлшектеу және жаңа есікті орнату жұмыстарына
1. Жалпы мәліметтер
Тапсырыс беруші: Астана қаласы әкімдігінің «Дарынды қыз балаларға арналған «Білім-Инновация» лицей-интернаты» КММ.
Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Бердібек Соқпақбаев көшесі, 17, бақылау-өткізу пункті (БӨП).
Көлемі: жиынтықтағы 1 (бір) есік блогын ауыстыру.
2. Есіктің техникалық сипаттамалары
	№
	Сипаттамасы
	Талаптар

	1
	Есік түрі
	Сыртқы кіреберіс металл есік, бір жармалы, әйнексіз

	2
	Ойық өлшемі
	Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм; түпкілікті өлшемдер нақты өлшеу бойынша

	3
	Материалы
	Болат

	4
	Сыртқы болат табақтың қалыңдығы
	Кемінде 1,5 мм

	5
	Құрылымы
	Күшейтілген, ішкі қатайтқыш қабырғалары бар

	6
	Есік қорабы
	Күшейтілген металл

	7
	Жылу оқшаулауы
	Жанбайтын жылу оқшаулағыш материал

	8
	Құлыптар
	Қарқынды пайдалануға арналған сенімді құлыптар

	9
	Топсалар
	Есік жармасының салмағына сәйкес күшейтілген

	10
	Есік жапқыш
	Өнеркәсіптік үлгідегі, төмен температурада сыртта пайдалануға жарамды

	11
	Тығыздағыш
	Есік жармасының периметрі бойынша

	12
	Жабын
	Тозуға және коррозияға төзімді

	13
	Тұтқалар
	Металл, берік

	14
	Түсі мен әрленуі
	Тапсырыс берушімен келісім бойынша


Есік блогы мен жинақтауыштары жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымсыз және ақаусыз болуы тиіс.
3. Орындалатын жұмыстар тізбесі
Қолданыстағы металл есік блогын бөлшектеу — 1 дана.
Қорабымен бірге жаңа сыртқы металл есік блогын сатып алу және жеткізу — 1 жиынтық.
Есік ойығын дайындау және жаңа есік блогын орнату — 1 дана.
Құлыптарды, тұтқаларды, топсаларды және есік жапқышты орнату әрі реттеу — 1 жиынтық.
Монтаж жіктері мен саңылауларын герметизациялау — 1 жиынтық.
Монтаж кезінде зақымдалған есік ойығының еңістерін қалпына келтіру — 1 жиынтық.
4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Есікті дайындау немесе жеткізу алдында Мердігер есік ойығының нақты өлшемдерін өлшейді.
Монтаж есік қорабының сенімді бекітілуін, қисаюдың болмауын, құлыптардың, топсалардың және есік жапқыштың дұрыс жұмыс істеуін, есіктің еркін ашылып-жабылуын және жарманың тығыз жанасуын қамтамасыз етуі тиіс.
Материалдар Астана қаласының климаттық жағдайларында сыртта пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жұмыстар Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі, құрылыс және өрт қауіпсіздігі жөніндегі қолданылатын талаптарын және мекеме аумағындағы адамдардың қауіпсіздігін сақтай отырып орындалады.
Жұмыстар құнына материалдар, жинақтауыштар, жеткізу, бөлшектеу, монтаждау, еңістерді қалпына келтіру, тазалау және құрылыс қалдықтарын шығару кіреді.
Егер ойық эвакуациялық шығу жолы болса, есіктің ашылу бағыты мен құлыптау құрылғылары қолданылатын өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс.
5. Кепілдік міндеттемелер
Орындалған жұмыстар мен орнатылған есік блогына кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде Мердігердің кінәсінен туындаған кемшіліктер оның есебінен жойылады.
[bookmark: _GoBack]Нәтиже: толық орнатылған, жарамды және пайдалануға дайын БӨП-тің сыртқы металл есігі.
