UAZ-3962 («Санитарка» / «Буханка») көлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындауға арналған техникалық сипаттамалар.
Төменде келісімшартқа немесе тендерлік құжаттамаға қосуға дайын стандартталған сипаттама берілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

UAZ-3962 көлігіне жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындауға арналған

1. Жұмыс көлемі

Өндірушінің талаптарына сәйкес UAZ-3962 көлігінің беріліс қорабының компоненттерін, тежегіш жүйесінің компоненттерін және беріліс қорабының компоненттеріндегі майлағыштарды ауыстыру бойынша жөндеу жұмыстарының кешенін орындау.

2. Орындалған жұмыстардың тізімі мен көлемі

Жөндеу жұмыстарына мыналар кіреді:

1. Жетек білігінің әмбебап қосылыстарын ауыстыру (4 дана): Алдыңғы және артқы жетек біліктерін бөлшектеу, ескі әмбебап қосылыстарды алып тастау, бекіту беттерін (білік айырларын) тазалау және тексеру, мойынтіректермен және бекіту сақиналарымен бірге жаңа әмбебап қосылыстарды орнату, қосылыстардың біркелкі жұмысын тексеру және біліктерді көлікке орнату.
2. Тежегіш төсемдерін ауыстыру (2 жиынтық): Дөңгелектерді алу, тежегіш барабандарын/дискілерін алу (ось түріне байланысты), тежегіш механизмдерін кір мен үйкеліс шаңынан тазарту, тозған төсемдерді жаңаларымен ауыстыру (алдыңғы және артқы осьтер немесе контурлар бойымен), саңылауларды реттеу (қажет болған жағдайда) және тұрақ тежегішінің жұмысын тексеру.

3. Ось майын ауыстыру (алдыңғы және артқы): Ағызу және толтыру тығындарының айналасындағы ось корпустарын тазалау, пайдаланылған беріліс майын ағызып алу, корпустарды жуу (эмульсия немесе қатты ластану анықталған жағдайда), магнитті тығындарды металл үгінділерден тазарту, тексеру тесігінің деңгейіне дейін жаңа беріліс майымен толтыру, тығындарды тығыздау және қатайту.

3. Сапа және қауіпсіздік талаптары

• Стандарттарға сәйкестік: Жұмыс ГОСТ талаптарына және өндірушінің технологиялық кестелеріне сәйкес, УАЗ көлігін жөндеу және техникалық қызмет көрсету нұсқаулығына қатаң сәйкес орындалуы керек.

• Персоналдың біліктілігі: Жөндеу жұмыстарын қажетті құралдар мен жабдықтармен (агрегат тартқыштары, престер, май сорғылары) жабдықталған мамандандырылған станцияларда (көтеру/тексеру шұңқыры) білікті персонал жүргізуі керек.
• Қауіпсіздік: Мердігер пайдаланылған майды және тозған бөлшектерді жою кезінде өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау стандарттарын сақтауға міндетті.

4. Материалдар мен қосалқы бөлшектерге қойылатын талаптар

• Орнатылған барлық қосалқы бөлшектер (әмбебаптар, тежегіш колодкалары) жаңа, пайдаланылмаған, сәйкестік сертификаттары (немесе сапа сертификаттары) болуы және UAZ-3962 моделімен толық үйлесімді болуы керек.
• Трансмиссия майы: API GL-5 маркалы май (ұсынылатын тұтқырлық SAE 75W-90, 80W-90 немесе 85W-90 маусымға және климаттық аймаққа байланысты), гипоидты берілістерге арналған экстремалды қысым қоспаларымен.
• Екі ось үшін шамамен толтыру көлемі (ось түріне байланысты - Timken/Spicer): барлығы шамамен 1,7 - 3,0 литр.

5. Мерзімдері және кепілдік міндеттемелері

• Жұмысты аяқтау уақыты: Кестемен немесе келісімшартпен анықталады (әдетте көлік жөндеуге тапсырылған сәттен бастап 1 жұмыс күні ішінде).
• Кепілдік мерзімі: Мердігер орындалған жұмысқа кемінде 30 күнтізбелік күнге (немесе белгілі бір қашықтыққа, мысалы, 2000 км) кепілдік береді, ал орнатылған қосалқы бөлшектерге өндірушінің кепілдігіне сәйкес (мердігерден қосалқы бөлшектерді сатып алу шартымен) кепілдік береді.Техническая спецификация на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта УАЗ-3962 («Санитарка» / «Буханка»).
Ниже представлена стандартизированная спецификация, готовую для включения в договор или тендерную документацию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля УАЗ-3962

1. Предмет выполнения работ

Выполнение комплекса ремонтных работ по замене элементов трансмиссии, тормозной системы и замене смазочных материалов в узлах трансмиссии автомобиля УАЗ-3962 в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

2. Перечень и объем выполняемых работ

Ремонтные работы включают в себя следующие операции:
1. Замена крестовин карданных валов (4 шт.): Демонтаж переднего и заднего карданных валов, снятие старых крестовин, очистка и дефектовка посадочных мест (вилок вала), установка новых крестовин в сборе с подшипниками и стопорными кольцами, проверка плавности хода шарниров, монтаж валов на автомобиль.
2. Замена тормозных колодок (2 комплекта): Снятие колес, демонтаж тормозных барабанов/дисков (в зависимости от модификации мостов), очистка тормозных механизмов от грязи и фрикционной пыли, замена изношенных колодок на новые (передняя и задняя ось либо по контурам), регулировка зазоров (при необходимости), проверка работы стояночного тормоза.
3. Замена масла в мостах (передний и задний): Очистка картеров мостов в районе сливных и заливных пробок, слив отработанного трансмиссионного масла, промывка картеров (при обнаружении эмульсии или сильного загрязнения), очистка магнитных пробок от металлической стружки, заливка нового трансмиссионного масла до уровня контрольного отверстия, герметизация и затяжка пробок.

3. Требования к качеству и безопасности выполнения работ

• Соответствие стандартам: Работы должны выполняться строго в соответствии с руководством по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей УАЗ, с соблюдением требований ГОСТов и технологических карт завода-изготовителя.
• Квалификация персонала: Ремонт должен производиться квалифицированным персоналом на специализированных постах (подъемник/смотровая канава), оснащенных необходимым инструментом и оборудованием (съемники крестовин, прессы, нагнетатели масла).
• Техника безопасности: Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и экологические нормы при утилизации отработанного масла и изношенных деталей.

4. Требования к используемым материалам и запасным частям

• Все устанавливаемые запасные части (крестовины, тормозные колодки) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты соответствия (или паспорта качества) и быть полностью совместимыми с моделью УАЗ-3962.
• Трансмиссионное масло: Применяется масло класса API GL-5 (рекомендуемая вязкость SAE 75W-90, 80W-90 или 85W-90 в зависимости от сезона и климатической зоны) с противозадирными присадками, одобренное для гипоидных передач.
• Ориентировочный заправочный объем для двух мостов (в зависимости от типа мостов — Тимкен/Спайсер): около 1.7 – 3.0 литров суммарно.

5. Сроки и гарантийные обязательства

• Срок выполнения работ: Определяется графиком или договором (стандартно — в течение 1 рабочего дня с момента передачи автомобиля в ремонт).
• Гарантийный срок: Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы не менее 30 календарных дней (или определенный пробег, например, 2000 км), а на установленные запасные части — в соответствии с гарантией завода-изготовителя (при условии закупа запчастей у Исполнителя).
