ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Комплект системы контроля и управления доступом
для пластиковой двери
Назначение: организация контролируемого доступа через пластиковую дверь между поликлиникой и приёмным покоем медицинского учреждения. Открытие снаружи — по бесконтактной карте, изнутри — кнопкой выхода. Предусмотреть резервное питание и аварийное разблокирование.
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ориентир цены, ₸

	1
	Электромагнитный замок
	Удерживающая сила не менее 280 кг; 12/24 V DC; с монтажным уголком
	1 шт.
	25 500

	2
	Считыватель карт
	RFID EM-Marine 125 кГц; бесконтактное считывание
	1 шт.
	12 000

	3
	Контроллер СКУД
	Автономный; память пользователей; релейный выход
	1 шт.
	7 000

	4
	Карты доступа
	RFID EM-Marine 125 кГц
	10 шт.
	5 000

	5
	Кнопка выхода
	Накладная, NO/NC, металлическое исполнение
	1 шт.
	4 300

	6
	Блок питания
	12 V DC, 3–5 А; защита от КЗ и перегрузки
	1 шт.
	12 000

	7
	АКБ резервная
	12 V, 7–9 А·ч
	1 шт.
	10 000

	8
	Дверной доводчик
	Регулируемое усилие; для пластиковой двери
	1 шт.
	14 000

	9
	Кабель
	Силовой 2×0,75 мм² и кабель линии считывателя/СКУД
	компл.
	8 000

	10
	Монтажные материалы
	Крепёж, соединители, гофра/кабель-канал
	компл.
	5 000

	11
	Монтаж и пусконаладка
	Установка, подключение, программирование и проверка
	1 усл.
	35 000


ИТОГО: оборудование — 97 800 ₸; ориентировочная стоимость с монтажом и пусконаладкой — 132 800 ₸ за 1 комплект.
Примечание: цены ориентировочные и могут изменяться в зависимости от производителя, модели, комплектации и стоимости монтажных работ. Перед закупкой необходимо проверить совместимость замка и доводчика с конкретным типом и профилем пластиковой двери.
Требования к системе безопасности:
— аварийное разблокирование двери при необходимости эвакуации;
— резервное питание от аккумуляторной батареи;
— возможность добавления и удаления карт доступа;
— защищённая прокладка кабелей и соединений;
— проверка работы системы после монтажа.























ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Пластикалық есікке арналған кіруді бақылау және басқару жүйесінің жинағы
Мақсаты: Клиника мен медициналық мекеменің жедел жәрдем бөлімі арасындағы пластикалық есік арқылы бақыланатын кіруді қамтамасыз етеді. Сырттан контактісіз карта арқылы, ал ішінен шығу түймесі арқылы ашылады. Резервтік қуат көзі және төтенше жағдайда босату қамтамасыз етілуі тиіс.
Тауар № Тауар атауы Техникалық сипаттамалары Саны Болжамды бағасы, теңге
1 Электромагниттік құлып Ұстау күші кемінде 280 кг; 12/24 В тұрақты ток; бекіту кронштейнімен 1 дана. 25 500
2 EM-Marine 125 кГц RFID карта оқу құрылғысы; контактісіз оқу құрылғысы 1 дана. 12 000
3 ACS контроллері Дербес; пайдаланушы жады; реле шығысы 1 дана. 7 000
4 EM-Marine 125 кГц RFID кіру карталары 10 дана. 5 000
5 Бетіне орнатылған шығу түймесі, NO/NC, металл нұсқасы 1 дана. 4,300
6 Қуат көзі 12 В тұрақты ток, 3–5 А; қысқа тұйықталудан және шамадан тыс жүктемеден қорғау 1 дана. 12,000
7 Резервтік батарея 12 В, 7–9 Ач 1 дана. 10,000
8 Есік жапқышы Реттелетін күш; пластик есік үшін 1 дана. 14,000
9 Қуат кабелі 2×0,75 мм² және оқу құрылғысы/ACS желісінің кабелі жиынтығы 8,000
10 Орнату материалдары Бекіткіштер, қосқыштар, гофрленген құбыр/кабель арнасы жиынтығы 5,000
11 Орнату және іске қосу Орнату, қосу, бағдарламалау және сынау 1 шартты 35,000
ЖАЛПЫ: жабдық — 97,800 ₸; Орнату және іске қосуды қоса алғанда, болжамды құны жиынтық үшін 132,800 теңгені құрайды.
Ескерту: Бағалар шамамен және өндірушіге, модельге, конфигурацияға және орнату шығындарына байланысты өзгеруі мүмкін. Сатып алмас бұрын, құлып пен жапқыштың пластик есіктің нақты түрі мен профилімен үйлесімділігін тексеріңіз. Қауіпсіздік жүйесінің талаптары:
— Эвакуация кезінде есікті апаттық түрде ашу;
— Батареяны резервтік көшіру;
— Кіру карталарын қосу және алып тастау мүмкіндігі;
— Кабель мен қосылымның қауіпсіз маршрутталуы;
— Орнатқаннан кейін жүйенің жұмысын тексеру.
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