Техническая спецификация
Работы по изготовлению металлических конструкций количестве 2(два) навеса
Изготовление конструкции односкатной крыши, покрытие односкатной крыши кровлей. Поставщик должен выполнить работы своими силами, средствами, инструментами и материалами необходимыми для выполнения этих работ. Все поставляемые материалы (товары) должны быть согласованы с Заказчиком. Доставка строительных материалов на территорию Заказчика производиться силами Потенциального поставщика.
	Работа по изготовлению навеса для автотранспорта должны быть проведены качественно и своевременно. При проведении работ должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Работа должно быть проведены в соответствии с действующими стандартами и техническими нормами. Металлоконструкция должна быть рассчитана на ветровые и снеговые нагрузки, соответствующие строительным нормам Республики Казахстан (СН РК).
-гарантия 12 месяцев.
Срок оказания услуг в течение 20 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства.
Место оказания услуг: ЗКО Казталовский район, село Казталовка ул.Курмангазы 3.
[bookmark: _GoBack]На 1 навес для техники односкатный размером 24,5х10м
	Наименование 
	Ед.изм
	Кол-во

	Труба профильная 80х80х2
	п/м
	160

	Труба профильная 40х40х2
	п/м
	84

	Труба профильная 40х20х2
	п/м
	145

	Профлист оцен. МП20-0,45
	Кв/м
	252

	Профлист оцен. С-10
	Кв-м 
	180

	Саморез для профлиста
	шт
	1470

	ПГС
	тонна
	3

	Цемент
	кг
	300



На 2 навес для техники односкатный размером 24,5х6м
	Наименование 
	Ед.изм
	Кол-во

	Труба профильная 80х80х2
	п/м
	108

	Труба профильная 40х40х2
	п/м
	65

	Труба профильная 40х20х2
	п/м
	145

	Профлист оцен. МП20-0,45
	Кв/м
	252

	Профлист оцен. С-10
	Кв-м 
	145

	Саморез для профлиста
	шт
	1470

	ПГС
	тонна
	3

	Цемент
	кг
	300



Техникалық ерекшелік
Саны 2 (екі) қалқалы металл конструкцияларын дайындау жөніндегі жұмыстар
Бір еңісті шатыр құрылымын жасау, бір еңісті шатырды жабу. Өнім беруші жұмыстарды өз күшімен, құралдарымен, құралдарымен және осы жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдармен орындауға тиіс. Барлық жеткізілетін материалдар (тауарлар) Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Тапсырыс берушінің аумағына құрылыс материалдарын жеткізу Әлеуетті өнім берушінің күшімен жүргізіледі.
 Автокөлікке арналған қалқаларды дайындау жұмыстары сапалы және уақтылы жүргізілуі тиіс. Жұмыс жүргізу кезінде қолданыста болмаған жаңа материалдар пайдаланылуы тиіс. Жұмыс қолданыстағы стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес жүргізілуі тиіс. Металл конструкциясы Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларына (ҚР ҚН) сәйкес келетін жел және қар жүктемелеріне есептелуі тиіс.
- кепілдік 12 ай.
Қызмет көрсету мерзімі шартты Қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.
Қызмет көрсету орны: БҚО, Казталов ауданы, Казталов ауылы, Құрманғазы көшесі, 3.
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