ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жұмыстардың атауы: «Армстронг» үлгісіндегі аспалы модульдік төбені орнату және жарықдиодты жарықтандыру панельдерін монтаждау арқылы төбеге ағымдағы жөндеу жүргізу.
1. Жалпы мәліметтер
Жұмыстар мекеме үй-жайында «Армстронг» үлгісіндегі аспалы модульдік төбені орнатуды және екі жарықдиодты жарықтандыру панелін монтаждауды көздейді. Барлық құрылыс, әрлеу, электротехникалық және шығыс материалдары мердігердің өз қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі.
Үй-жайдың өлшемдері:
Ұзындығы — 4,5 м.
Ені — 2,8 м.
Төбенің жалпы ауданы — 12,6 м².
Түпкілікті өлшемдерді мердігер үй-жайды алдын ала тексеру барысында нақтылайды.
2. Аспалы төбенің техникалық сипаттамалары
Төбе түрі — «Армстронг» үлгісіндегі аспалы модульдік төбе немесе сипаттамалары бойынша соған баламалы төбе.
Төбе плиталарының өлшемі — 600 × 600 мм.
Плиталардың материалы — минералды талшық немесе соған баламалы материал.
Түсі — ақ.
Беті — күңгірт, тегіс.
Плиталардың қалыңдығы — кемінде 12 мм.
Плиталар берік, салбырауға төзімді, жарықтарсыз, сынықтарсыз және деформациясыз болуы тиіс.
Аспалы жүйе — негізгі және көлденең бағыттаушы профильдерден, реттелетін аспалардан, қабырғаға бекітілетін бұрыштық профильден және бекіту элементтерінен тұратын мырышталған металл профильдерден жасалған қаңқа.
Қаңқа төбе плиталарының сенімді бекітілуін, тегіс көлденең бетті және жекелеген модульдерді бөлшектеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
3. Жарықдиодты панельдерге қойылатын талаптар
Саны — 2 дана.
Түрі — «Армстронг» үлгісіндегі модульдік төбелерге арналған кіріктірілетін жарықдиодты төбе панельдері.
Өлшемі — 600 × 600 мм.
Қуаты — 36–48 Вт.
Жарық ағыны — кемінде 3600 лм.
Түс температурасы — 4000–6500 К.
Жарық түсі — бейтарап немесе суық ақ.
Түс беру индексі — кемінде Ra 80.
Қоректендіру кернеуі — 220–240 В, 50 Гц.
Қызмет ету мерзімі — кемінде 30 000 сағат.
Корпусы — металл немесе құрамдастырылған материалдан жасалған, айқын қараңғы аймақтарсыз біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз ететін жарық шашыратқышы бар.
Жарықдиодты панельдер жаңа, энергия үнемдейтін, пайдалануға қауіпсіз және орнатылатын аспалы төбе жүйесімен үйлесімді болуы тиіс.
Жұмыстардың құнына жарықдиодты панельдердің өзі, қоректендіру блоктары (драйверлер), электр кабельдері, жалғау элементтері, бекіту материалдары, қолданыстағы электр желісіне қосу және жұмысқа жарамдылығын тексеру кіруі тиіс.
Жарықдиодты панельдердің орналасуы монтаждау басталғанға дейін тапсырыс берушімен келісіледі.
4. Орындалатын жұмыстардың тізбесі
Мердігер келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1. Үй-жайды алдын ала тексеру, өлшеу және қажетті материалдардың мөлшерін есептеу.
2. Төбе негізін дайындау, қажет болған жағдайда қолданыстағы әрлеудің берік бекітілмеген элементтерін алып тастау.
3. Аспалы төбені орнату деңгейін белгілеу.
4. Үй-жайдың периметрі бойынша қабырғаға бекітілетін бұрыштық профильді монтаждау.
5. Реттелетін аспалар мен металл бағыттаушыларды орнату.
6. Ұяшықтарының өлшемі 600 × 600 мм болатын қаңқа жүйесін монтаждау.
7. Екі жарықдиодты панельді қосу үшін қажетті электр кабельдерін тарту.
8. Екі жарықдиодты панельді төбе жүйесіне орнату, қажет болған жағдайда қосымша бекіту.
9. Электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, жарықдиодты панельдерді қолданыстағы электр желісіне қосу.
10. Шеткі элементтерін ұқыпты кесіп, төбе плиталарын орналастыру.
11. Жарықтандырудың жұмысқа жарамдылығын, бекітпелердің сенімділігін және монтаждау сапасын тексеру.
12. Үй-жайды тазалау және құрылыс қалдықтарын шығару.
5. Материалдарға және жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
Барлық материалдар, оның ішінде төбе плиталары, металл профильдер, аспалар, бекіту элементтері, жарықдиодты панельдер, электр кабельдері, жалғау элементтері және басқа да шығыс материалдары мердігер есебінен қамтамасыз етіледі және шарт құнына енгізіледі.
Материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.
Монтаждау жұмыстары Қазақстан Республикасында қолданыстағы құрылыс нормаларын, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Дайын төбенің беті тегіс, көлденең, плиталары біркелкі орналасқан, қабырғалармен түйісетін жерлері ұқыпты өңделген және көзге көрінетін ақаулары жоқ болуы тиіс.
Жарықдиодты панельдер тегіс орнатылып, сенімді бекітілуі, үй-жайды біркелкі жарықтандыруы, жыпылықтаусыз және бөгде шусыз жұмыс істеуі тиіс.
Электр қосылыстары сенімді, оқшауланған және тиісті жалғау элементтерін пайдалану арқылы орындалуы тиіс. Ашық, қорғалмаған қосылыстарға және қолданыстағы электр сымдарының зақымдануына жол берілмейді.
6. Қосымша шарттар
Мердігер материалдарды жеткізуді, қажетті құрал-саймандарды, жабдықтарды және қызметкерлердің жеке қорғаныс құралдарын өз бетінше қамтамасыз етеді.
Жұмыстар тапсырыс берушінің қабырғаларының, еденінің, жиһазының және басқа да мүлкінің сақталуын қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс.
Материалдарға, жеткізуге, төбені монтаждауға, жарықдиодты панельдерді орнатуға және қосуға, жұмысқа жарамдылығын тексеруге, үй-жайды тазалауға және құрылыс қалдықтарын шығаруға байланысты барлық шығындар шарт құнына енгізіледі.
Кемшіліктер анықталған жағдайда мердігер оларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Орындалған жұмыстарға және орнатылған жарықдиодты панельдерге берілетін кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Жұмыстарды орындау орны — тапсырыс берушінің мекенжайы.
Нақты мөлшерлер мен көлемдерді қосыңызЖұмыстардың мерзімін көрсетіңіз



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ: Текущий ремонт потолка с устройством подвесного модульного потолка типа «Армстронг» и установкой светодиодных панелей освещения.
1. Общие сведения
Работы предусматривают устройство подвесного модульного потолка типа «Армстронг» с установкой двух светодиодных панелей освещения в помещении учреждения. Все строительные, отделочные, электротехнические и расходные материалы предоставляются подрядчиком за собственный счёт.
Размеры помещения:
Длина — 4,5 м.
Ширина — 2,8 м.
Общая площадь потолка — 12,6 м².
Окончательные размеры уточняются подрядчиком при предварительном обследовании помещения.
2. Технические характеристики подвесного потолка
Тип потолка — подвесной модульный потолок «Армстронг» или аналогичный по характеристикам.
Размер потолочных плит — 600 × 600 мм.
Материал плит — минеральное волокно или аналогичный материал.
Цвет — белый.
Поверхность — матовая, ровная.
Толщина плит — не менее 12 мм.
Плиты должны быть прочными, устойчивыми к провисанию, без трещин, сколов и деформаций.
Подвесная система — металлический каркас из оцинкованных профилей, включающий основные и поперечные направляющие, регулируемые подвесы, пристенный угловой профиль и крепёжные элементы.
Каркас должен обеспечивать надёжную фиксацию потолочных плит, ровную горизонтальную поверхность и возможность демонтажа отдельных модулей.
3. Требования к светодиодным панелям
Количество — 2 шт.
Тип — встраиваемые светодиодные потолочные панели для модульных потолков типа «Армстронг».
Размер — 600 × 600 мм.
Мощность — 36–48 Вт.
Световой поток — не менее 3600 лм.
Цветовая температура — 4000–6500 К.
Цвет свечения — нейтральный или холодный белый.
Индекс цветопередачи — не менее Ra 80.
Напряжение питания — 220–240 В, 50 Гц.
Срок службы — не менее 30 000 часов.
Корпус — металлический или комбинированный, с рассеивателем, обеспечивающим равномерное освещение без выраженных тёмных участков.
Светодиодные панели должны быть новыми, энергоэффективными, безопасными в эксплуатации, совместимыми с устанавливаемой подвесной потолочной системой.
В стоимость работ должны входить сами светодиодные панели, блоки питания (драйверы), электрические кабели, соединительные элементы, крепёжные материалы, подключение к существующей электрической сети и проверка работоспособности.
Расположение светодиодных панелей согласовывается с заказчиком до начала монтажа.
4. Перечень выполняемых работ
Подрядчик обязан выполнить:
1. Предварительный осмотр помещения, замеры и расчёт необходимых материалов.
2. Подготовку основания потолка, удаление непрочно закреплённых элементов существующей отделки при необходимости.
3. Разметку уровня установки подвесного потолка.
4. Монтаж пристенного углового профиля по периметру помещения.
5. Установку регулируемых подвесов и металлических направляющих.
6. Монтаж каркасной системы с ячейками 600 × 600 мм.
7. Прокладку необходимых электрических кабелей для подключения двух светодиодных панелей.
8. Установку двух светодиодных панелей в потолочную систему с дополнительным креплением при необходимости.
9. Подключение светодиодных панелей к существующей электрической сети с соблюдением требований электробезопасности.
10. Укладку потолочных плит с аккуратной подрезкой крайних элементов.
11. Проверку работоспособности освещения, надёжности креплений и качества монтажа.
12. Уборку помещения и вывоз строительного мусора.
5. Требования к материалам и качеству работ
Все материалы, включая потолочные плиты, металлические профили, подвесы, крепёжные элементы, светодиодные панели, электрические кабели, соединительные элементы и другие расходные материалы, предоставляются подрядчиком и включаются в стоимость договора.
Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, без повреждений и производственных дефектов.
Монтаж должен выполняться с соблюдением строительных норм, требований пожарной безопасности и электробезопасности, действующих в Республике Казахстан.
Готовый потолок должен иметь ровную горизонтальную поверхность, равномерное расположение плит, аккуратные примыкания к стенам и отсутствие видимых дефектов.
Светодиодные панели должны быть установлены ровно, надёжно закреплены, обеспечивать равномерное освещение помещения, работать без мерцания и посторонних шумов.
Электрические соединения должны быть надёжными, изолированными и выполненными с использованием соответствующих соединительных элементов. Не допускаются открытые незащищённые соединения и повреждение существующей электропроводки.
6. Дополнительные условия
Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку материалов, необходимый инструмент, оборудование и средства индивидуальной защиты работников.
Работы выполняются с обеспечением сохранности стен, пола, мебели и другого имущества заказчика.
Все расходы на материалы, доставку, монтаж потолка, установку и подключение светодиодных панелей, проверку работоспособности, уборку помещения и вывоз строительного мусора включаются в стоимость договора.
При обнаружении недостатков подрядчик обязан устранить их за собственный счёт.
Гарантийный срок на выполненные работы и установленные светодиодные панели — не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
Место выполнения работ — по адресу заказчика.
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