Техническая спецификация
Наименование работ: демонтаж существующих и установка новых наружных металлических двустворчатых эвакуационных дверей в КГУ «Средняя школа № 17»
1. Перечень и объём работ
1.1. Выполнить демонтаж 2 комплектов существующих наружных эвакуационных дверей с последующим сбором и вывозом образовавшегося строительного мусора.
1.2. Изготовить, доставить и установить 2 комплекта новых наружных металлических двустворчатых глухих эвакуационных дверей следующих ориентировочных размеров:
· 1 комплект — 2100 × 1280 мм;
· 1 комплект — 2450 × 1580 мм.
1.3. Дверные полотна должны быть двустворчатыми, цельнометаллическими, с толщиной металлического листа не менее 2 мм, с защитно-декоративным покрытием тёмно-серого цвета с обеих сторон. Материалы и покрытие должны обеспечивать устойчивость к атмосферным воздействиям и коррозии при эксплуатации на открытом воздухе.
1.4. Дверные блоки должны быть оснащены прочной металлической коробкой из профильной трубы сечением не менее 40 мм, с предусмотренным утеплением и уплотнителями по периметру притвора для обеспечения плотного закрывания створок.
1.5. Предусмотреть установку надёжных дверных петель, замков, ручек и всей необходимой фурнитуры, обеспечивающей безопасную и надёжную эксплуатацию дверей.
1.6. Дверные блоки должны быть оснащены запирающими устройствами, обеспечивающими возможность запирания дверей с наружной стороны на ключ в нерабочее время.
1.7. Со стороны помещения необходимо предусмотреть устройство аварийного открывания, обеспечивающее свободное открывание двери изнутри без использования ключа. Конструкция замков, ручек и запирающих устройств должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к эвакуационным выходам.
1.8. На пассивной створке предусмотреть верхний и нижний затворы, обеспечивающие её надёжную фиксацию в закрытом положении и возможность быстрого открывания изнутри при необходимости эвакуации. Запирающие устройства не должны препятствовать свободному выходу людей из здания.
1.9. При наличии требований к противопожарным характеристикам дверных блоков согласно проектной документации и действующим нормативным правовым актам Республики Казахстан необходимо установить двери соответствующего класса огнестойкости. В таком случае Исполнитель обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие дверей установленным требованиям, включая документы о подтверждении соответствия и сертификаты, если их наличие предусмотрено законодательством.
1.10. Выполнить демонтаж старых и установку новых дверных блоков с надёжным креплением к существующим конструкциям, выравниванием по уровню, регулировкой створок, проверкой плотности прилегания, исправности замков, ручек, петель и затворов.
1.11. Все размеры перед изготовлением дверных блоков Исполнитель обязан уточнить путём самостоятельного выезда на объект и проведения фактических замеров дверных проёмов.
2. Выезд на объект и проведение замеров
2.1. До изготовления дверных блоков Исполнитель обязан самостоятельно осуществить выезд на объект: КГУ «Средняя школа № 17» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу».
2.2. Время выезда и проведения замеров предварительно согласовывается с Заказчиком.
2.3. По результатам выезда Исполнитель обязан уточнить фактические размеры дверных проёмов, состояние существующих дверных блоков, условия демонтажа и монтажа, особенности крепления и другие параметры, необходимые для качественного выполнения работ.
2.4. Выезд на объект, проведение замеров и уточнение размеров осуществляются за счёт Исполнителя и включаются в общую стоимость работ.
3. Требования к выполнению работ
3.1. В стоимость работ должны входить изготовление и поставка дверных блоков, все необходимые материалы, комплектующие, крепёжные и расходные материалы, дверная фурнитура, замки, ручки, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старых дверей, монтаж новых дверей, регулировка и проверка работоспособности.
3.2. Работы должны выполняться качественно, с соблюдением геометрии дверных проёмов и без повреждения фасада, стен, отделки и других конструктивных элементов здания.
3.3. При повреждении элементов отделки или конструкций в процессе выполнения работ Исполнитель обязан за свой счёт восстановить их до состояния, существовавшего до начала работ.
3.4. После завершения работ Исполнитель обязан убрать рабочую зону, собрать и вывезти образовавшийся строительный мусор. Место выполнения работ и прилегающая территория должны быть оставлены в чистом состоянии.
3.5. Не допускается оставление незакреплённых элементов, острых выступов, строительного мусора и иных препятствий в зоне эвакуационного выхода.
3.6. Все работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правил производства строительно-монтажных работ, действующих на территории Республики Казахстан.
3.7. Исполнитель несёт ответственность за сохранность имущества Заказчика, дверных проёмов, стен, фасада и иных конструкций, находящихся в зоне производства работ.
3.8. Все вопросы, возникающие в процессе организации и выполнения работ, подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.
3.9. После установки дверей Исполнитель обязан проверить возможность запирания дверей снаружи на ключ, свободного открывания изнутри без ключа, исправность запирающих устройств, работу обеих створок и отсутствие препятствий для эвакуации людей.
3.10. Работы считаются выполненными после полного демонтажа старых дверей, установки и регулировки новых дверных блоков, проверки исправности всей фурнитуры и устройств аварийного открывания, удаления строительного мусора и сдачи места выполнения работ Заказчику в надлежащем состоянии.
4. Требования к результату работ
4.1. По завершении работ Исполнитель обязан передать Заказчику 2 установленных и полностью готовых к эксплуатации комплекта наружных металлических двустворчатых эвакуационных дверей, соответствующих фактическим размерам проёмов и установленным требованиям безопасности.
4.2. Двери должны обеспечивать возможность запирания с наружной стороны на ключ в нерабочее время и свободного открывания изнутри без использования ключа.
4.3. Если для соответствующих эвакуационных выходов предусмотрены требования к огнестойкости, двери должны соответствовать необходимому классу огнестойкости, а Исполнитель обязан передать Заказчику документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.
4.4. Все расходы, необходимые для полного и качественного выполнения работ, включая изготовление, доставку, демонтаж, монтаж, комплектующие, фурнитуру, замки, крепёжные материалы, вывоз строительного мусора и восстановление повреждённой отделки, должны быть включены в общую стоимость закупки.
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«№ 17 орта мектеп» КММ-де қолданыстағы сыртқы эвакуациялық есіктерді бөлшектеу және жаңа сыртқы екі жармалы металл эвакуациялық есіктерді орнату жөніндегі жұмыстардың атауы
1. Жұмыстардың тізбесі мен көлемі
1.1. Қолданыстағы сыртқы эвакуациялық есіктердің 2 жиынтығын бөлшектеу, кейіннен пайда болған құрылыс қалдықтарын жинау және әкету жұмыстарын орындау.
1.2. Төмендегі шамамен алынған өлшемдерге сәйкес жаңа сыртқы екі жармалы тұтас металл эвакуациялық есіктердің 2 жиынтығын дайындау, жеткізу және орнату:
· 1 жиынтық — 2100 × 1280 мм;
· 1 жиынтық — 2450 × 1580 мм.
1.3. Есік полотнолары екі жармалы, тұтас металл конструкциялы, металл табағының қалыңдығы кемінде 2 мм болуы тиіс. Есіктердің екі жағы да қою сұр түсті қорғаныш-сәндік жабынмен қапталуы қажет. Материалдар мен жабындар ашық ауада пайдаланған кезде атмосфералық әсерлерге және коррозияға төзімді болуы тиіс.
1.4. Есік блоктары қимасы кемінде 40 мм профильді құбырдан жасалған берік металл қораппен, жылу оқшаулағышпен және есік жабылған кезде тығыз жанасуын қамтамасыз ететін тығыздағыштармен жабдықталуы тиіс.
1.5. Есіктердің қауіпсіз әрі сенімді пайдаланылуын қамтамасыз ететін берік есік топсаларын, құлыптарды, тұтқаларды және барлық қажетті фурнитураны орнату көзделуі тиіс.
1.6. Есік блоктары жұмыс уақытынан тыс кезеңде есіктерді сыртқы жағынан кілтпен құлыптауға мүмкіндік беретін құлыптау құрылғыларымен жабдықталуы тиіс.
1.7. Үй-жайдың ішкі жағынан есікті кілтсіз еркін ашуға мүмкіндік беретін авариялық ашу құрылғысы қарастырылуы қажет. Құлыптардың, тұтқалардың және құлыптау құрылғыларының конструкциясы эвакуациялық шығу жолдарына қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс.
1.8. Есіктің пассивті жармасында оны жабық күйде сенімді бекітуді және эвакуация қажет болған жағдайда ішкі жағынан жылдам ашуды қамтамасыз ететін жоғарғы және төменгі бекіткіштер қарастырылуы тиіс. Құлыптау құрылғылары адамдардың ғимараттан еркін шығуына кедергі келтірмеуі қажет.
1.9. Егер жобалық құжаттамаға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес есік блоктарына қойылатын отқа төзімділік талаптары көзделсе, тиісті отқа төзімділік шегіне ие есіктер орнатылуы тиіс. Бұл жағдайда Орындаушы есіктердің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, оның ішінде заңнамада көзделген жағдайларда сәйкестікті растау құжаттары мен сертификаттарды ұсынуға міндетті.
1.10. Ескі есіктерді бөлшектеу және жаңа есік блоктарын қолданыстағы конструкцияларға сенімді бекіте отырып орнату, деңгейі бойынша туралау, есік жармаларын реттеу, тығыз жанасуын, құлыптардың, тұтқалардың, топсалардың және бекіткіштердің жарамдылығын тексеру жұмыстарын орындау.
1.11. Есік блоктарын дайындамас бұрын Орындаушы объектіге өз бетінше барып, есік ойықтарының нақты өлшемдерін өлшеу арқылы барлық өлшемдерді нақтылауға міндетті.
2. Объектіге бару және өлшемдерді анықтау
2.1. Есік блоктарын дайындамас бұрын Орындаушы объектіге өз бетінше баруға міндетті: Жетісу облысы білім басқармасының Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 17 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
2.2. Объектіге бару және өлшемдерді алу уақыты Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
2.3. Объектіге бару нәтижелері бойынша Орындаушы есік ойықтарының нақты өлшемдерін, қолданыстағы есік блоктарының жай-күйін, бөлшектеу және монтаждау шарттарын, бекіту ерекшеліктерін және жұмыстарды сапалы орындауға қажетті басқа да параметрлерді нақтылауға міндетті.
2.4. Объектіге бару, өлшемдерді алу және қажетті өлшемдерді нақтылау Орындаушының есебінен жүзеге асырылады және жұмыстардың жалпы құнына енгізіледі.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
3.1. Жұмыстардың құнына есік блоктарын дайындау және жеткізу, барлық қажетті материалдар, жиынтықтаушы бұйымдар, бекіту және шығыс материалдары, есік фурнитурасы, құлыптар, тұтқалар, жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, ескі есіктерді бөлшектеу, жаңа есіктерді монтаждау, реттеу және жұмысқа жарамдылығын тексеру кіруі тиіс.
3.2. Жұмыстар есік ойықтарының геометриясын сақтай отырып, ғимараттың қасбетін, қабырғаларын, әрлеуін және басқа да конструкциялық элементтерін зақымдамай, сапалы орындалуы тиіс.
3.3. Жұмыстарды орындау барысында әрлеу элементтері немесе конструкциялар зақымдалған жағдайда, Орындаушы оларды өз қаражаты есебінен жұмыстар басталғанға дейінгі бастапқы күйіне келтіруге міндетті.
3.4. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы жұмыс аймағын тазалап, пайда болған құрылыс қалдықтарын жинап, әкетуге міндетті. Жұмыс орны мен оған іргелес аумақ таза күйде тапсырылуы тиіс.
3.5. Эвакуациялық шығу аймағында бекітілмеген элементтерді, үшкір шығыңқы бөліктерді, құрылыс қалдықтарын және адамдардың қозғалысына кедергі келтіретін өзге де заттарды қалдыруға жол берілмейді.
3.6. Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі талаптарын және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу қағидаларын сақтай отырып орындалуы тиіс.
3.7. Орындаушы жұмыстар жүргізілетін аймақта орналасқан Тапсырыс берушінің мүлкінің, есік ойықтарының, қабырғалардың, ғимарат қасбетінің және басқа да конструкциялардың сақталуына жауапты болады.
3.8. Жұмыстарды ұйымдастыру және орындау барысында туындайтын барлық мәселелер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
3.9. Есіктер орнатылғаннан кейін Орындаушы есіктерді сыртқы жағынан кілтпен құлыптау мүмкіндігін, ішкі жағынан кілтсіз еркін ашылуын, құлыптау құрылғыларының жарамдылығын, екі жарманың да жұмысын және адамдарды эвакуациялауға кедергілердің жоқтығын тексеруге міндетті.
3.10. Жұмыстар ескі есіктер толық бөлшектеліп, жаңа есік блоктары орнатылып, реттелгеннен, барлық фурнитура мен авариялық ашу құрылғыларының жарамдылығы тексерілгеннен, құрылыс қалдықтары әкетілгеннен және жұмыс орны Тапсырыс берушіге тиісті күйде тапсырылғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
4. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
4.1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге есік ойықтарының нақты өлшемдеріне және белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін, орнатылған және пайдалануға толық дайын сыртқы екі жармалы металл эвакуациялық есіктердің 2 жиынтығын тапсыруға міндетті.
4.2. Есіктер жұмыс уақытынан тыс кезеңде сыртқы жағынан кілтпен құлыптау және ішкі жағынан кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
4.3. Егер тиісті эвакуациялық шығу жолдары үшін отқа төзімділік талаптары көзделсе, есіктер қажетті отқа төзімділік сыныбына сәйкес болуы тиіс. Орындаушы Тапсырыс берушіге белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды тапсыруға міндетті.
4.4. Жұмыстарды толық әрі сапалы орындауға қажетті барлық шығындар, оның ішінде дайындау, жеткізу, бөлшектеу, монтаждау, жиынтықтаушы бұйымдар, фурнитура, құлыптар, бекіту материалдары, құрылыс қалдықтарын әкету және зақымдалған әрлеуді қалпына келтіру шығындары сатып алудың жалпы құнына енгізілуі тиіс.

