
Техническая спецификация
обработке огнезащитным составом и  с проведением лабораторного  испытания деревянной кровли(чердака)
здании школы 
	№ лота
	Наименование организации
	Дополнительная характеристика 
	Ед. изм
	Кол-во
	Место оказанных услуг

	1
	
	Противопожарная обработка деревянных конструкций чердачных помещаний огнезащитным составом с проведением лабораторных испытаний
(огнезащитный состав за счет посавщика)
	Кв.м
	272
	Количество заведений-2.
1)С.Курык станция Ералиево Казах аул 97
Мангистауская область, Каракиянский район, 2)с.Курык, станция Ералиево .улица Мангистау 21,строение 300


Поставщик обязуется оказать заказчику услугу по огнезащитной обработке (пропитке, протравливанию, предохранению, сушке) деревянных конструкций крыш с проведением испытаний и выдачей заключений соответствующего образца.
Раствор огнезащитного состава должен быть приготовлен в присутствии заказчика с соблюдением пропорций указанных в техническом паспорте используемого огнезащитного состава.Рукаводства качества поверхностей обработки пропиточными составами следует оценивать по горючести стружки. Для этого с 100м2 огнезащищенной поверхности древесины в нескольких местах (4- острым ножом снимается стружка толщинной не более 1 мм При поджигании  стружки хорошо пропитанной древесины (с обработанной стороны) пламенем спички она не должна гореть.
Огнезащитная обработка считается качественной при условии  положительных результатов испытаний по всем отобранным образцам, в случае получение отрицательных результатов по отдельным образцам пропитку повторяют за счет Поставщика. Срок востановление при отрицательном результате – 1 рабочих дней.
.
Поставщик обязуется обеспечить: Обязательное наличие сертификата, после окончание работы акт из лабораторией противопожарной  обработки деревянных конструкции огнезащитным составом, протокол испытание по определению качества огнезащитной обработки обьекта огнезащиты.
В стоимость услуги должна входить все расходные материалы, комплектующие, монтажные, транспортные и высотно- подъемные работы;
Срок выполнения работ: В течение 16 рабочих дней со дня вступления в силу договора.
По окончании противопожарной обработки провести лабораторные испытания, и предоставить протокол испытания. Лабораторные испытания древесины на соответствие качества обработки.
Лабораторные испытания по определению качества обработки огнезащитным составом деревянных конструкций проводит аккредитованная организация, услуга проводится на основании актуализированных нормативных документов по стандартизации и метрологии.
Испытание по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты должны проводится в целях контроля качества огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ) объекта огнезащиты;
При проведении лабораторных испытаний использовать Средства измерений, применяемые при испытаниях, которые должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверенными в соответствии с СТ РК 2.4.
Наличие аттестата аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009 «Общие требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий» Наличие у потенциального поставщика услуг Аттестата аккредитации на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах;
Наличие у потенциального поставщика услуг Аттестата аккредитации на выполнение работ по аудиту в области пожарной; 
.
Техникалық сипаттама
Мектеп  ғимаратының ағаш шатырына
өрттен қорғау құрамымен өңдеу, зертханалық сынақ жүргізу бойынша 
техникалық сипаттама
	лот№ 
	Кәсіпорын атауы
	Қосымша сипаттама 
	Өлшем бірлік
	Саны
	Қызмет көрсету орыны 

	1
	
	Зертханалық сынақ жүргізумен біргешатырдың ағаш құрылымдарын Өртке қарсы оттан қорғайтын құраммен өңдеу (өртке қарсы құрам өнім берушінің есебінен)
	Кв.м
	272
	Мекеме саны-2 .
1)Құрық с,Ералы стациясы Қазақ ауыл 97
2)с.Курык, станция Ералиево улица Мангистау 21,строение 300



Өнім беруші тапсырыс берушіге шатырдың ағаш құрылымдарын оттан қорғайтын құраммен өңдеуді (сіңдіру, улау, сақтандыру, кептіру) қызметін сынақ жүргізумен қоса тиісті үлгідегі қорытындымен көрсетуге міндеттенеді. 
Сіңдіру қолданыстағы нормалар мен ережелердің талаптарына және "Ғимараттар мен құрылыстардың Өрт қауіпсіздігі", "Оттан қорғау ерітіндісі мен заттар үшін ағаш және оның негізінде жасалған материалдарға арналған» жалпы талаптарға сәйкес келуі тиіс.
Барлық іріктелген үлгілерге оң нәтижелері болған жағдайда Өрттен қорғап өңдеу сапалы болып саналады, сынақтардың теріс нәтижелер берген жағдайда  жекелеген үлгілерге сіңдіру қайталайды Жеткізушінің есебінен. Қалпына келтіру мерзімі– 15 жұмыс күні.
Жұмыстарды тиісті ережелерін, қауіпсіздік техникасын, қоршаған ортаны қорғау, санитарлық және өртке қарсы нормалар мен ережелерді сақтай отырып жүргізілуі тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы тазалау және қоқысты шығаруды өз есебінен қамтамасыз етуге тиіс.
Жеткізуші міндеттенеді: сертификатының Міндетті түрде болуын, жұмыстың аяқталғаннан кейін зертханалық өртке қарсы ағаш құрылымдарын өңдеу оттан қорғау құрамымен, өңделуі сапасын анықтау жөніндегі объектісінің өрттен қорғау сынау хаттамасымен қамтамасыз етуге .
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 16 жұмыс күн ішінде                                      

Өртке қарсы өңдеу аяқталғаннан кейін зертханалық сынақтар өткізу және Сынақ хаттамасын ұсыну. Сүректің өңдеу сапасына сәйкестігін зертханалық сынау.
Ағаш конструкциялардың өрттен қорғау құрамымен өңдеу сапасын анықтау бойынша зертханалық сынақтарды аккредиттелген ұйым жүргізеді,қызмет стандарттау және метрология бойынша өзектілендірілген нормативтік құжаттар негізінде жүргізіледі.
Өрттен қорғау объектісінің өрттен қорғалып өңделуінің сапасын анықтау бойынша сынақтар өрттен қорғау объектісінің өрттен қорғалып өңделуінің (орындалған өрттен қорғау жұмыстарының) сапасын бақылау мақсатында жүргізілуі тиіс.
Зертханалық сынақтарды өткізу кезінде ҚР СТ 2.21 сәйкес типін бекіту туралы сертификаты немесе ҚР СТ 2.30 сәйкес метрологиялық аттестаттау болуы тиіс сынақтар кезінде қолданылатын өлшем құралдарын пайдалану, ҚР СТ 2.4 сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде және тексерілген ҚР СТ 2.4 сәйкес тіркелуі тиіс.
"Калибрлеу және сынақ зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар" МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 -2009 талаптарына сәйкестігіне аккредиттеу аттестатының болуы» 
Көрсетілетін қызметтерді әлеуетті өнім берушіде ұйымдарда, елді мекендерде және объектілерде өрттердің алдын алу және сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аккредиттеу аттестатының болуы;
Қызметтерді әлеуетті өнім берушіде өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша жұмыстарды орындауға арналған аккредиттеу аттестатының болуы; 



















