
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. Работы по изготовлению и установке жалюзи, общий 400м2
1. Срок поставки после подписания договора 15 календарных дней доставка и установка.

Все материалы необходимые для выполнения работ (жалюзи, карнизы, фурнитуры, все расходные материалы) за счет поставщика.
1. Потенциальный Поставщик обязан, осуществить выезд на объект, где требуется изготовление и установка жалюзи, карнизов;
2. Произвести все необходимые расчеты по снятию размеров жалюзи, карнизов (согласовать с заказчиком);
3. Предоставить Заказчику дизайнерское предложение с размерами, цветом и материалом, жалюзи, карнизов (согласовать с заказчиком);
4. Разработка эскизов, расход тканей в обязательном порядке согласовать с заказчиком.
5. Глажка, установка жалюзи, карнизов в каждый кабинет, за счет поставщика.
6. Все расходы на технический и специальный автотранспорт и оборудование для выполнения работ за счет Поставщика;
количество изготовляемых устанавливаемых жалюзи – 400м2:
      
Крепление жалюзи потолочное, к стене.
Карниз выполнен из алюминия. 
Карниз состоит из:  
-механизма управления;  
-цепи управления металл;  
-бегунков.  
Механизм управления выполнен из пластика, имеет шнур управления. Цепь управления сплошная и прочная на разрыв.  Бегунок выполнен из пластика.  Полотно представляет собой вертикальные ламели.  Каждая ламель прошита моно-нитью и крепится к карнизу с помощью держателя, выполненного из пластика. Ламели имеют антистатическую, влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, устойчивость к выцветанию, влажной и сухой чистке. Ламель состоит на 100% из материала полиэстер (РЕ), и задерживает до 50% света. Ламели окрашены материалами, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению (выгоранию) на солнце.
7. Демонтаж старых и монтаж новых жалюзи  за счет поставщика.
Жалюзи   моющиеся и  высшего качества. Материал имеет плотную основу, что позволяет уменьшить попадание прямых солнечных лучей. Ткань обладает уникальной способностью задерживать даже самый яркий солнечный свет, не выцветает, мягко драпируются и замечательно сохраняют форму. 	
В случае несоответствия согласованному с Заказчиком цвету ткани или размеру, поставщик обязан за свои средства произвести замену и повторный монтаж изделия.
Все расходы по монтажу и замеру осуществляется за счет потенциального поставщика. Оплата за работы будет производиться после выполнения обязательств по договору.
Все дополнительные расходы за счет поставщика. В случае несоответствия замеров по длине, ширине или по качеству расходных материалов, фурнитуры, качество тканей работы не принимается. Товар новый, без дефектов и повреждений. 
Потенциальный поставщик, определенный победителем перед изготовлением жалюз должен предварительно согласовать технические характеристики (размер, цвет, используемый материал, качество и дизайн) и после приступить к выполнению работ. В стоимость включены демонтаж, замер, изготовление, доставка, установка, а так же Поставщик должен иметь в наличий все комплектующие и расходные материалы необходимые для установки.
Если представленные Потенциальным Поставщиком материалы не будут соответствовать требованиям Заказчика (по плотности, по цветовой гамме, физическим свойствам и т.п.), Заказчик имеет право требовать замены ткани и фурнитуры. Поставщиком предоставляется Заказчику гарантия на товары (услуги) 1 год с момента установки.

Примечание: Перед поставокой обязательно согласовать сзаказчиком! 










































ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА.
Жалюзи 
1. Жасау және орнату бойынша жұмыстар жалпы көлемі  400м2:
1. Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу және орнату мерзімі 15 күнтізбелік күн ішінде. 

       Жеткізушінің есебінен жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар (жалюзи, карниздер, фурнитуралар, барлық шығын материалдары) кіреді.
1. Әлеуетті өнім беруші жалюзи, карниздер дайындау және орнату талап етілетін объектіге шығуды жүзеге асыруға міндетті;
2. Перделердің, карниздердің өлшемдерін алу үшін барлық қажетті есептеулерді жүргізу (Тапсырыс берушімен келісу);
3. Тапсырыс берушіге өлшемдері, түсі және материалы, перделері, карниздері бар дизайн ұсынысын ұсыну (Тапсырыс берушімен келісу);
4. Эскиздерді әзірлеу, маталарды тұтыну міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісілуі керек.
5. Үтіктеу, перделерді, карниздерді әр кабинетке, жеткізушінің есебінен орнату.
6.  Өнім берушінің есебінен жұмыстарды орындау үшін техникалық және арнайы автокөлік пен жабдыққа жұмсалатын барлық шығыстар;
дайындалатын жалюзидіңжалпы көлемі –400м2 


Қабырғаға төбеге орнатылған жалюзи.
Карниз алюминийден жасалған. Карниз мыналардан тұрады:
- бақылау механизмі;
-металл басқару тізбектері;
- жүгірушілер.
Басқару механизмі пластиктен жасалған және басқару сымы бар.Басқару тізбегі берік және жыртылуға төзімді. Слайдер пластиктен жасалған. Кенеп - бұл тік ламелла.Әрбір ламелла моно жіппен тігілген және пластиктен жасалған ұстағышпен карнизге бекітілген. Шляпалар антистатикалық, суды және шаңды репелленттік өңдеуге ие, бозаруға, дымқыл және құрғақ тазалауға төзімді. Ламела 100% полиэстерден (PE) тұрады және жарықтың 50% дейін сақтайды. Тақталар күн сәулесінде ультракүлгін сәулеленуге (өшіруге) төзімді материалдармен боялған.
7. Жеткізушінің есебінен ескілерін бөлшектеу және жаңа перделерді монтаждау. 

  Жалюз жууға болатын және жоғарысапалы болуы керек.Материалдың тығыз негізі бар, бұлтікелей күн  сәулесінің  әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Матаның еңжарқын күнсәулесі нұстаптұрудыңерекшеқабілеті бар, олсөнбейді, ақырын жабылады және пішінін керемет сақтайды. 	
 Тапсырыс берушімен келісілген матаның түсіненемесе мөлшеріне сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші өзқаражатына бұйымдыауыстыруғажәнеқайтамонтаждауғаміндетті.
Монтаждау және өлшеу бойынша барлық шығындар әлеуетті өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізілген және жасалған жұмыстар үшін төлем,шарт бойынша міндеттемелер орындалғаннан кейін жүргізіледі.
[bookmark: _GoBack]Жеткізушінің есебінен барлық қосымша шығындар. Шығын материалдарының, фурнитураның ұзындығы, еніне немесе сапасы бойынша өлшеулер,маталарының сапасы сәйкес келмеген жағдайда жұмыс қабылданбайды. Өнімдер жаңа және сапалы болуы тиіс, ақаулар мен зақымдар болмауы керек.
Жалюзді жасамас бұрын жеңімпаз анықтаған әлеуетті жеткізуші техникалық сипаттамаларды (өлшем, түс, қолданылатын материал сапасы және пердеролигінің дизайны) алдын-ала келісіп, содан кейін жұмысты бастауы керек. Құнға бөлшектеу, өлшеу, дайындау, жеткізу, перделер орамасын орнату кіреді, сондай-ақ жеткізушіде перделер орамасын орнату үшін қажетті барлық компоненттер мен шығын материалдары болуы керек.
Әлеуетті Жеткізуші ұсынған материалдар Тапсырыс берушінің талаптарына (тығыздығы, түсі, физикалық қасиеттері және т.б. бойынша) сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші маталар мен керек-жарақтарды ауыстыруды талап етуге құқылы. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге орнату күнінен бастап тауарларға (қызметтерге) 1 жылдық кепілдік береді.

Ескерту: Жеткізу алдында тұтынушымен келісіңіз!















