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Техническая спецификация

Работа по изготовлению и установке углового душевого ограждения с раздвижными дверями, поддоном и сифоном в количестве 1 комплекта

Работа включает в себя: изготовление, установка, регулировка раздвижных дверей, герметизация стыков силиконовым герметиком, проверка устойчивости конструкции, герметичности соединений и работоспособности дверей.

Размеры: Не более 900 × 900 × 2050 мм (ширина × глубина × высота). 
Материал ограждения: Закалённое прозрачное стекло толщиной не менее 4 мм. 
Тип дверей: Раздвижные, с роликовым механизмом, обеспечивающим плавное открывание и закрывание. 
Каркас конструкции - профиль с порошковым напылением устойчив к влаге и коррозии. 
Поддон - низкий, акриловый, белый	
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№ 2-қосымша
Техникалық ерекшелік
Сырғымалы есіктері, душ науасы және сифоны бар бұрыштық душ кабинасын дайындау және орнату жұмыстары – 1 жиынтық
Жұмыс құрамына мыналар кіреді: бұйымды дайындау, орнату, сырғымалы есіктерді реттеу, түйіспелерді силиконды герметикпен герметизациялау, конструкцияның орнықтылығын, қосылыстардың герметикалығын және есіктердің жұмысқа жарамдылығын тексеру.
Өлшемдері: 900 × 900 × 2050 мм-ден аспауы тиіс (ені × тереңдігі × биіктігі).
Душ қоршауының материалы: қалыңдығы кемінде 4 мм шынықтырылған мөлдір шыны.
Есіктерінің түрі: бірқалыпты ашылып-жабылуын қамтамасыз ететін роликті механизмі бар сырғымалы есіктер.
Конструкцияның қаңқасы: ылғал мен коррозияға төзімді, ұнтақтық бояу жабыны бар профиль.
Душ науасы: аласа, акрилден жасалған, ақ түсті.
