ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на устройство секционных автоматических ворот мастерской
1. Предмет закупки
Комплекс работ по демонтажу существующих распашных ворот, устройству/монтажу несущего металлического каркаса при необходимости, поставке и монтажу секционных автоматических ворот, прокладке силового кабеля, установке автоматического выключателя, подключению и проверке работоспособности.
2. Место и объём
Место выполнения: мастерская Заказчика, г. Шымкент (точный адрес указывается в договоре). Количество: 1 комплект ворот и комплекс сопутствующих монтажных работ.
3. Размеры проёма и условия установки
Ширина проёма — 3200 мм; высота — 2850 мм; площадь — 9,12 м².
Притолока — по коммерческому предложению 500 мм; боковой пристенок — 500 мм. До изготовления Исполнитель обязан выполнить контрольные замеры на объекте.
Минимальные требования системы: притолока не менее 150 мм, боковые пристенки не менее 120 мм, если выбранная конструкция не требует большего пространства.
Перепад уровня пола по ширине проёма не должен превышать 10 мм. Основание для направляющих должно быть прочным и ровным.
4. Технические характеристики ворот
Тип: секционные автоматические ворота для мастерской/производственного помещения.
Полотно: энергоэффективные сэндвич-панели толщиной 40 мм, с усилением под внутренние петли и боковые опоры.
Направляющие и угловые стойки: оцинкованная сталь толщиной 1,5–2,0 мм, с отверстиями для монтажа.
Механизм уравновешивания: торсионный, расчётный ресурс не менее 25 000 циклов открывания/закрывания.
Уплотнения по периметру полотна для снижения сквозняков и теплопотерь.
Внешняя поверхность — текстура под дерево; внутренняя поверхность — фактура типа Stucco или эквивалентная.
Цвет внешней стороны — антрацит, ориентировочно RAL 7016; покрытие — полуматовое.
Электропривод потолочного типа, совместимый с воротами, с комплектом управления, ручкой и монтажными принадлежностями.
Предусмотреть устройство защиты от обрыва пружины, если оно предусмотрено конструкцией выбранной системы.
В комплекте: полотно, направляющие, торсионный механизм, крепёж, монтажные элементы, паспорт изделия и инструкция.
5. Состав работ по локальной смете
Демонтаж существующих распашных ворот площадью ориентировочно 9,12 м²; демонтированные элементы переместить в место, указанное Заказчиком.
Монтаж металлического каркаса/конструкций ворот ориентировочной массой 0,083 т.
При необходимости изготовления каркаса предусмотреть стальную квадратную трубу из углеродистой стали с наружными размерами в диапазоне 100×100–160×160 мм; окончательное сечение определить по фактическим условиям проёма и расчёту.
Монтаж секционных ворот на проём площадью 9,12 м².
Прокладка ориентировочно 10 м силового кабеля сечением 3×1,5 мм², напряжение 0,66 кВ, не распространяющего горение, типа ВВГнг или эквивалентного.
Установка одного двухполюсного автоматического выключателя номиналом 63 А, характеристика C, отключающая способность не менее 4,5 кА, при условии соответствия проекту электроснабжения и требованиям изготовителя привода.
Крепление кабеля, установка необходимых крепёжных элементов, подключение привода и настройка автоматики.
Проверка полного цикла открытия/закрытия, регулировка полотна и направляющих, уборка места производства работ.
6. Требования к электромонтажу и безопасности
Электромонтаж выполняет квалифицированный персонал с соблюдением действующих требований электробезопасности Республики Казахстан.
Сечение кабеля, номинал автоматического выключателя и способ подключения должны быть окончательно проверены Исполнителем по паспорту привода, фактической нагрузке и существующей электрической сети до монтажа.
Работы по подключению выполняются при снятом напряжении. Не допускаются открытые токоведущие части и незащищённые соединения.
Все материалы и комплектующие должны быть новыми, совместимыми между собой и пригодными для установки.
7. Требования к результату и приёмке
Ворота после монтажа должны плавно открываться и закрываться без заеданий, перекосов и постороннего шума.
Исполнитель проводит настройку привода и проверку предусмотренных системой защитных устройств.
Заказчику передаются паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийные документы, акт выполненных работ и перечень установленных комплектующих.
Недостатки, выявленные при приёмке и возникшие по вине Исполнителя, устраняются за его счёт в согласованный срок.
8. Срок и гарантия
Срок изготовления и доставки — 15 дней. Общий срок с монтажом указывается в договоре. Гарантийный срок установить в закупочной документации до публикации.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
шеберханаға арналған автоматты секциялық қақпаларды орнату бойынша
1. Сатып алу нысанасы
Қолданыстағы ашпалы қақпаларды бөлшектеу, қажет болған жағдайда көтергіш металл қаңқаны орнату, автоматты секциялық қақпаларды жеткізу және монтаждау, күштік кабель төсеу, автоматты ажыратқыш орнату, жетекті қосу және жұмысын тексеруді қамтитын жұмыстар кешені.
2. Орындау орны және көлемі
Орындау орны: Тапсырыс берушінің Шымкент қаласындағы шеберханасы (нақты мекенжай шартта көрсетіледі). Саны: 1 жиынтық қақпа және ілеспе монтаж жұмыстарының кешені.
3. Ойық өлшемдері және орнату шарттары
Ойықтың ені — 3200 мм; биіктігі — 2850 мм; ауданы — 9,12 м².
Коммерциялық ұсыныс бойынша жоғарғы маңдайша — 500 мм; бүйір аралық — 500 мм. Өндіруге дейін Орындаушы объектіде бақылау өлшемдерін алуға міндетті.
Жүйеге қойылатын ең төменгі талаптар: жоғарғы маңдайша кемінде 150 мм, бүйір аралықтар кемінде 120 мм, егер таңдалған конструкция көбірек кеңістікті талап етпесе.
Ойықтың бүкіл ені бойынша еден деңгейінің айырмасы 10 мм-ден аспауы тиіс. Бағыттағыштарды орнататын негіз берік және тегіс болуы керек.
4. Қақпалардың техникалық сипаттамалары
Түрі: шеберханаға/өндірістік үй-жайға арналған автоматты секциялық қақпалар.
Полотносы: қалыңдығы 40 мм энергия үнемдейтін сэндвич-панельдер, ішкі топсалар мен бүйір тіректерге арналған күшейткіштері бар.
Бағыттағыштар мен бұрыштық тіректер: қалыңдығы 1,5–2,0 мм мырышталған болат, монтаж тесіктерімен.
Теңгеру механизмі: торсиондық, ашу/жабудың кемінде 25 000 цикліне есептелген.
Жел өтуін және жылу жоғалуын азайтатын периметрлік тығыздағыштар.
Сыртқы беті — ағаш текстурасы; ішкі беті — Stucco типті немесе баламалы фактура.
Сыртқы түсі — антрацит, шамамен RAL 7016; жабыны — жартылай күңгірт.
Қақпаға үйлесімді төбелік электржетек, басқару жүйесімен, тұтқамен және монтаж бөлшектерімен бірге.
Таңдалған жүйенің құрылымында көзделсе, серіппе үзілген кезде қорғайтын құрылғы болуы тиіс.
Жиынтыққа полотно, бағыттағыштар, торсиондық механизм, бекіткіштер, монтаж элементтері, бұйым паспорты және нұсқаулық кіреді.
5. Жергілікті сметаға сәйкес жұмыстар құрамы
Шамамен 9,12 м² көлемдегі қолданыстағы ашпалы қақпаларды бөлшектеу; бөлшектелген элементтерді Тапсырыс беруші көрсеткен орынға апару.
Шамамен 0,083 т металл қаңқаны/қақпа конструкцияларын монтаждау.
Қаңқа дайындау қажет болған жағдайда, сыртқы өлшемдері 100×100–160×160 мм аралығындағы көміртекті болаттан жасалған шаршы құбырды пайдалану; нақты қимасы ойық жағдайы мен есепке сәйкес анықталады.
Ауданы 9,12 м² ойыққа секциялық қақпаларды монтаждау.
Шамамен 10 м, қимасы 3×1,5 мм², кернеуі 0,66 кВ, жануды таратпайтын ВВГнг типті немесе баламалы күштік кабель төсеу.
Электрмен жабдықтау жобасына және жетек өндірушісінің талаптарына сәйкес келетін жағдайда, номиналы 63 А, C сипаттамалы, ажырату қабілеті кемінде 4,5 кА бір екі полюсті автоматты ажыратқыш орнату.
Кабельді бекіту, қажетті бекіткіштерді орнату, жетекті қосу және автоматиканы реттеу.
Ашу-жабудың толық циклін тексеру, полотно мен бағыттағыштарды реттеу, жұмыс орнын тазалау.
6. Электрмонтаж және қауіпсіздік талаптары
Электрмонтаж жұмыстарын Қазақстан Республикасының электр қауіпсіздігі талаптарын сақтайтын білікті персонал орындауы тиіс.
Кабель қимасы, автоматты ажыратқыш номиналы және қосу тәсілі монтажға дейін жетек паспорты, нақты жүктеме және қолданыстағы электр желісі бойынша тексерілуі тиіс.
Қосу жұмыстары кернеу ажыратылған кезде орындалады. Ашық ток өткізгіш бөліктер мен қорғалмаған қосылыстарға жол берілмейді.
Барлық материалдар мен жинақтауыштар жаңа, өзара үйлесімді және монтажға жарамды болуы тиіс.
7. Нәтижеге және қабылдауға қойылатын талаптар
Монтаждан кейін қақпалар кептелусіз, қисаймай және бөгде шуынсыз бірқалыпты ашылып-жабылуы тиіс.
Орындаушы жетекті реттеп, жүйеде көзделген қауіпсіздік құрылғыларын тексереді.
Тапсырыс берушіге бұйым паспорты, пайдалану нұсқаулығы, кепілдік құжаттары, орындалған жұмыстар актісі және орнатылған жинақтауыштар тізімі беріледі.
Қабылдау кезінде анықталған және Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер оның есебінен келісілген мерзімде жойылады.
8. Мерзімі және кепілдік
[bookmark: _GoBack]Дайындау және жеткізу мерзімі 15 күн  деп көрсетілген. Монтажды қоса алғандағы жалпы мерзім шартта белгіленеді. Кепілдік мерзімі сатып алу жарияланғанға дейін құжаттамада көрсетіледі.
