
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Атауы: Жылытылатын металл жаю қақпаларын дайындау және монтаждау
1. Саны және негізгі өлшемдері
• Саны: ашылатын металл қақпалардың 4 (төрт) жиынтығы.
• Бір жиынтықтың ені: 3000 мм.
• Бір жиынтықтың биіктігі: 2900 мм.
• Жайманы толтырудың болат табағының қалыңдығы: 2 мм.
• Қақпаның жармасына ойылған металл қақпа: 1 (бір) бірлік. Қақпаның өлшемі мен орналасуы дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
2. Конструкцияға қойылатын талаптар
• Қақпаның түрі: жаю.
• Қақпа қаңқасы: өлшемі 100 × 100 мм металл бұрыш.
• Ілмектер: металл күшейтілген, диаметрі D 40 мм.
• Жайманы толтыру: қалыңдығы кемінде 2 мм болат табақтар.
• Қақпаның жаймасын жылыту: минералды мақта плитасы.
• Конструкция беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті және пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс.
• Қақпалардың жармалары қисаюсыз және қисаюсыз еркін ашылуы мен жабылуын қамтамасыз етуі тиіс.
3. Материалдарға және коррозияға қарсы қорғауға қойылатын талаптар
• Конструкцияның барлық металл элементтерінің коррозияға қарсы қорғанысы болуы тиіс.
• Металл элементтерінің беттері қорғаныш жабынын жағуға дайын болуы тиіс.
• Қақпалардың сыртқы беттері сырлануы тиіс. Жабынның түсі мен сыртқы түрі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
• Жылытқыш қақпа төсемінің ішіне біркелкі орналастырылуы және сыртқы ортаның әсерінен қаптама конструкциясымен қорғалуы тиіс.
4. Қауіпсіздік элементтері және пайдалану қолайлылығы
• Қақпа жармаларын ашуды шектегіштердің болуы.
• Жармаларды ашық күйінде бекітуге арналған құрылғылардың болуы.
• Қақпаларды сенімді жабуды қамтамасыз ететін бекіту құрылғыларының болуы.
• Барлық жылжымалы элементтер қауіпсіз пайдалану үшін орнатылуы және реттелуі тиіс.
5. Дайындауға және монтаждауға қойылатын талаптар
• Дайындау басталғанға дейін Орындаушы орнату орны бойынша ойықтардың нақты өлшемдерін бақылап өлшеуге міндетті.
• Қақпаның дизайны, түстік гаммасы, конструктивтік орындалуы және өлшемдері Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге тиіс.
• Орындаушы қақпаны дайындауды, жеткізуді, монтаждауды, орнатуды және реттеуді қамтамасыз етеді.
• Барлық қажетті материалдар, жинақтауыштар, бекіту элементтері және монтаждау жұмыстары сатып алу құнына енгізілуі тиіс.
6. Сапаға және қабылдауға қойылатын талаптар
• Бұйымдар осы техникалық ерекшеліктің келісілген өлшемдері мен талаптарына сәйкес келуі тиіс.
• Монтаждау аяқталғаннан кейін Орындаушы бекітпелердің сенімділігін, ілмектердің, бекіту құрылғыларының, ашуды шектегіштер мен жарма бекітпелерінің жұмысын тексеруге міндетті.
• Жұмыс нәтижесі монтаждау аяқталғаннан және қақпаның жұмыс қабілеттілігі тексерілгеннен кейін Тапсырыс беруші қабылдауға тиіс.
7. Жұмыстарды орындау орны мен мерзімі: Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Қамзин көшесі, 53
Жұмыстарды орындау мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Кепілдік кемінде 12 ай.









































ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование: Изготовление и монтаж металлических распашных ворот
1. Количество и основные размеры
· Количество: 4 (четыре) комплекта распашных металлических ворот.
· Ширина одного комплекта: 3000 мм.
· Высота одного комплекта: 2900 мм.
· Толщина стального листа заполнения полотна: 2 мм.
· Врезная металлическая калитка в створку ворот: 1 (одна) единица. Размеры и расположение калитки согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.
2. Требования к конструкции
· Тип ворот: распашные.
· Каркас ворот: металлический уголок размером 100 × 100 мм.
· Петли: металлические усиленные, диаметром D 40 мм.
· Заполнение полотна: стальные листы толщиной не менее 2 мм.
· Утепление полотна ворот: минераловатная плита.
· Конструкция должна обеспечивать прочность, устойчивость, надежность и удобство эксплуатации.
· Створки ворот должны обеспечивать свободное открывание и закрывание без перекосов и заеданий.
3. Требования к материалам и антикоррозионной защите
· Все металлические элементы конструкции должны иметь антикоррозионную защиту.
· Поверхности металлических элементов должны быть подготовлены к нанесению защитного покрытия.
· Наружные поверхности ворот должны быть окрашены. Цвет и внешний вид покрытия предварительно согласовываются с Заказчиком.
· Утеплитель должен быть равномерно размещен внутри полотна ворот и защищен от воздействия внешней среды конструкцией обшивки.
4. Элементы безопасности и удобства эксплуатации
· Наличие ограничителей открывания створок ворот.
· Наличие устройств для фиксации створок в открытом положении.
· Наличие запорных устройств, обеспечивающих надежное закрывание ворот.
· Все подвижные элементы должны быть установлены и отрегулированы для безопасной эксплуатации.
5. Требования к изготовлению и монтажу
· До начала изготовления Исполнитель обязан произвести контрольный замер фактических размеров проемов по месту установки.
· Дизайн, цветовая гамма, конструктивное исполнение и размеры калитки подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.
· Исполнитель обеспечивает изготовление, доставку, монтаж, установку и регулировку ворот.
· Все необходимые материалы, комплектующие, крепежные элементы и монтажные работы должны быть включены в стоимость закупки.
6. Требования к качеству и приемке
· Изделия должны соответствовать согласованным размерам и требованиям настоящей технической спецификации.
· По завершении монтажа Исполнитель обязан проверить надежность креплений, работу петель, запорных устройств, ограничителей открывания и фиксаторов створок.
· Результат работ подлежит приемке Заказчиком после завершения монтажа и проверки работоспособности ворот.
7. Место и срок выполнения работ: Павлодарская обл.г.Аксу,ул.Камзина,53
Срок выполнения работ 15 календарных дней со дня подписания договора.
Гарантия не менее 12 месяцев.


